ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
«ОКПД2 18.12.12.000 Изготовление, доставку и монтаж двух 
баннерных полотен с ультрафиолетовой печатью»
1. Заказчик: Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» - самая крупная гидроэлектростанция Дальнего Востока.  Основной вид деятельности – производство и продажа электрической энергии. Гидроэлектростанция расположена по адресу: 676730 Амурская область, Бурейский муниципальный округ, пгт. Талакан, а/я 52. Общие сведения о филиале ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» содержатся на внешнем корпоративном сайте компании: https://burges.rushydro.ru/
2. Цель: Заключение договора оказания услуг по изготовлению литых баннеров с У/Ф печатью.
3. Технические характеристики и требования к оказанию услуг
3.1 Наименование и объем услуг
Изготовление, доставка и монтаж двух баннерных полотен с ультрафиолетовой печатью на существующей конструкции билборда, расположенного на подъезде к Нижне-Буерйской ГЭС (поворот с федеральной трассы).
В состав услуг входит:
· проверка размеров рекламных поверхностей существующего билборда перед изготовлением баннеров;
· подготовка согласованного с заказчиком макета к печати;
· изготовление двух баннерных полотен;
· обработка краев и подготовка полотен к креплению существующей конструкции;
· доставка готовых изделий и необходимых материалов к месту монтажа;
· предоставление монтажной бригады и автовышки;
· демонтаж старых полотен;
· монтаж и натяжение баннерных полотен;
· уборка упаковки, обрезков и другого мусора, образовавшегося при выполнении работ
4. Характеристики баннерных полотен

	Количество
	2 шт.

	Размер видимой части каждого баннера
	3*6 м (горизонт)

	Материал
	Литое баннерное полотно, предназначенное для наружного размещения

	Поверхностная плотность материала
	450-510 г/м²

	Технология печати
	Ультрафиолетовая (УФ-печать)

	Цветность и сторона печати
	Полноцветная односторонняя печать

	Изображение
	В соответствии с согласованным макетом

	Обработка краев
	Усиление периметра полотна и подготовка мест крепления в соответствии с выбранным способом монтажа

	Крепление
	С учетом устройства и фактического состояния существующей конструкции билборда

	Монтажные припуски
	Определяются исполнителем после проверки размеров и способа крепления. Не должны уменьшать согласованный размер видимой части изображения





4. Требования к изготовлению и качеству печати
4.1. Перед началом изготовления исполнитель проверяет фактические размеры рекламных поверхностей, расположение элементов крепления и возможность монтажа полотен размером 3*6 м.
4.2. Печать выполняется после согласования заказчиком окончательного макета. Изменение текста, пропорций, расположения элементов и содержания изображения без согласования с заказчиком не допускается.
4.3. Готовое изображение должно быть четким, без пропусков печати, полос, смазывания, отслаивания красочного слоя и иных видимых дефектов.
4.4. Баннерные полотна не должны иметь разрывов, проколов вне предусмотренных мест крепления и иных повреждений.
4.5. Материал, печать и обработка краев должны быть рассчитаны на наружное размещение в климатических условиях места установки.

5. Требования к монтажу 
5.1. Монтаж выполняется на существующей конструкции билборда, расположенного на повороте на Нижне-Бурейскую ГЭС с федеральной трассы, вблизи пгт. Новобурейский.
5.2. Исполнитель обеспечивает монтажную бригаду необходимой квалификации, автовышку, инструмент, крепежные и расходные материалы, необходимые для выполнения полного объема работ.
5.3. Способ крепления выбирается с учетом конструкции билборда, характеристик баннерого материала и условий наружного размещения.
5.4. Полотна должны быть установлены с равномерным натяжением, без провисаний, перекосов и складок, искажающих изображение. Крепление не должно повреждать баннерное полотно или существующую конструкцию.
5.5. Размещение автовышки, организация рабочей зоны и выполнение монтажа должны учитывать близость федеральной автомобильной трассы. Исполнитель обеспечивает ограждение рабочей зоны и безопасное выполнение работ для работников и третьих лиц.
5.6. Работы выполняются при погодных условиях, допускаемых эксплуатационной документацией автовышки, применяемого оборудования и материала.
5.7. Стоимость услуг должна включать доставку, выезд монтажной бригады, подачу и работу автовышки, крепежные и расходные материалы, а также уборку места выполнения работ.

6. Порядок приемки

Результатом оказания услуг являются два изготовленных и установленных баннерных полотна размером видимой части 3*6 м каждое. 
При приемке проверяются:
· соответствие количества, размеров и материала требованиям технического задания;
· соответствие изображения согласованному макету;
· отсутствие видимых дефектов печати и повреждений полотен;
· равномерность натяжения и качество крепления;
· отсутствие повреждений существующей конструкции, возникшие при монтаже. 
[bookmark: _GoBack]Исполнитель передает заказчику Акт оказанных услуг и фотоотчет с общими видами установленных баннеров и фотографиями мест крепления.  Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается Сторонами по факту завершения работ по изготовлению полиграфической продукции и согласования ее с Заказчиком. Основанием для подписания Акта является факт изготовления и установки баннеров.  
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