
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на оказание услуг по содержанию дорожной части автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на участках автомобильных дорог в Ямало-Ненецком автономном округе



1. Общие положения.

Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию.
1.2.    Срок оказания услуг: с 01 января 2027 по 30 ноября 2027 года.
1.3.     Цель оказания услуг на участке автомобильной дороги АПВГК: 
1.3.1. Поддержание нормативного технического состояния участка автомобильной дороги АПВГК, выполнение регламентных работ и мероприятий, направленных на сохранение работоспособного и исправного состояния элементов АПВГК на период действия Договора. 
1.3.2. Обеспечение круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения транспортных средств.
1.3.3.  Обеспечение уровня содержания согласно порядку проведения оценки уровня содержания не ниже высокого (ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки»), с недопущением дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими и/или неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания и отсутствием участков с недопустимым уровнем содержания.

Перечень сокращений, используемых в техническом задании:
АПВГК – автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств. 
2. Описание предмета содержания.

В рамках исполнения договора Исполнитель обязуется оказывать услуги по содержанию участка автомобильной дороги АПВГК. 

3. Объём и периодичность оказываемых услуг по содержанию участка автомобильной дороги:
Объем и периодичность оказываемых услуг определяется на основании оценки уровня содержания участка автомобильной дороги.
3.1. Оценка уровня содержания участка автомобильной дороги проводится еженедельно в соответствии с требованиями настоящего Технического задания к порядку оценки уровня содержания и приемки оказанных услуг  по содержанию Объекта . Заказчик организует обследование автомобильной дороги с присутствием представителя Государственного заказчика и Исполнителя, на основании графиков комиссионного обследования автомобильной дороги. График подготавливается Исполнителем, согласовывается с Заказчиком и Государственным заказчиком не позднее трех рабочих дней с даты начала отчетного периода. Документация, требуемая для оценки уровня содержания автомобильной дороги, подготавливается Исполнителем в печатной форме.
3.2. В качестве основных показателей достижения цели, определенной п. 1.3, принимаются:
1. поддержание потребительских свойств на участке автомобильной дороги на уровне ВЫСОКИЙ (по ГОСТ Р 59292 и ГОСТ Р 59434);
2. обеспечение нормативной пропускной способности;
3. обеспечение безопасности дорожного движения;
4. отсутствие участков с уровнем содержания, ниже предусмотренного настоящим Техническим заданием.;
5. сроки устранения дефектов

3.3. Перечень дефектов содержания, характеризуемых составом показателей, значениями (количественными, линейными и/или площадными) показателей, признаками недопустимости несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента, элемента обустройства или их составляющих, нормируемыми сроками их устранения, соответствующими высокому уровню содержания конструктивных элементов, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, определены в ГОСТ Р 59434-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля».
Участки автомобильных дорог с наличием дефектов содержания недопустимым по критерию оценки уровня содержания, оцениваются в 2 балла на дату фиксации дефекта. Устранение дефектов осуществляется в регламентируемые сроки. 
Нарушение регламентируемых сроков устранения дефектов содержания является основанием для привлечения Исполнитель к ответственности согласно условиям Договора.

3.4. Общие требования:
3.4.1. Сроки ликвидации дефектов содержания отсчитываются с момента их обнаружения.
3.4.2. Работы по содержанию укрепительной, остановочной полос обочин, укрепленных по типу дорожной одежды проезжей части, а также работы по содержанию используемых съездов, проводить аналогично выполняемым при содержании дорожных одежд.
3.4.3. Деформации и повреждения на укрепленных обочинах устранять с использованием фракционированного щебня или материалами, обладающими лучшими эксплуатационными свойствами (по согласованию с Заказчиком).
3.4.4. Исполнитель обязан проводить подготовку дорог к эксплуатации в зимний период в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

3.4.5. Исполнитель осуществляет контроль за качеством и количеством используемых противогололедных материалов.

3.4.6. Исполнитель использует противогололедные материалы, имеющие положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня и предоставляет его Заказчику перед началом выполнения работ. 
3.4.7. Исполнитель ведет производственно-техническую документацию в полном объеме и в соответствии с требованиями нормативных документов и установленных в них форм, согласованных Заказчиком. Исполнитель несет полную ответственность за ведение производственно – технической документации и представляет ее по первому требованию Заказчика.
3.4.8. Исполнитель организует круглосуточное дежурство ответственных работников и обеспечивает регулярное представление информации о состоянии проезда по дорогам.
3.4.9. Очистка проезжей части в месте установки датчиков дорожного полотна (по направлению движения - 3 м до РМП опоры и после РМП опоры +3 м) допускается механизированным способом только с использованием отвала с резиновой накладкой.
Датчики дорожного полотна (приложение 2): силоприемные модули с тензодатчиками, датчики модуля определения числа колес (скатов), датчик температуры дорожного покрытия, датчик состояния поверхности дорожного полотна очищаются от снега, наката, наледи с использованием шанцевого инструмента ручным способом.3.4.11. При производстве работ Исполнитель проводит организационно-технические мероприятия с целью обеспечения сохранности оборудования АПВГК (приложение 2).

4. Прочие требования.

4.1. Заказчик имеет право направлять посредством электронной почты, telegram канала требование (в произвольной форме) о проведении работ по содержанию автомобильной дороги в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни (ФИО, телефоны и адреса электронной почты) Исполнитель должен направить Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

5. Техника безопасности при оказании услуг.

5.1. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за обеспечение требований охраны труда при проведении работ по обслуживанию, монтажу, демонтажу ограждающих устройств и технических средств организации дорожного движения.

5.2. Исполнитель самостоятельно выполняет все необходимые согласования при проведении работ, связанных с занятием обочины и полосы для движения на проезжей части специализированным автотранспортом (автовышкой и иной техникой).

5.3. Исполнитель, в ходе оказания услуг по содержанию автомобильного участка дороги, обязан исполнять требования техники безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и обеспечить безопасность дорожного движения при производстве работ на проезжей части.

5.4. При проведении работ представители Исполнителя обязаны соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности, установленные для данного вида работ, и обеспечивать сохранность оборудования.

5.5. Обеспечить соблюдение требований по организации движения и ограждению мест производства работ в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019 и ОДМ 218.6.019-2016. Направлять уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденную Заказчиком схему в соответствующее территориальное подразделение органов государственной инспекции безопасности дорожного движения не менее чем за 1 сутки до начала проведения краткосрочных работ, и не менее чем за 7 суток до начала проведения долговременных работ длительностью более 5 суток.
Схемами организации дорожного движения в месте производства работ предусмотреть к обязательному применению дополнительные технические средства организации дорожного движения, а именно дублирующие светофоры с обратным отсчетом, муляжи камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с излучением сверхвысокочастотного (СВЧ) сигнала К диапазона частот, световую индикацию (шериф-балка).
5.6. К работе по установке ограждающих устройств и технических средств организации дорожного движения допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение.
5.7. При производстве работ в зоне весогабаритного контроля специалисты Исполнителя должны иметь защитные средства и сигнальные жилеты со светоотражающими элементами.

5.8. В целях обеспечения безопасности дорожного движения дорожно-эксплуатационная техника, привлекаемая Исполнителем для оказания услуг в рамках Договора, должна быть оборудована техническими средствами, направленными на повышение внимания и зрительного ориентирования участников дорожного движения, а также дорожными знаками 1.25 «Дорожные работы», 4.2.1 «Объезд препятствия слева» на флуоресцентной основе со световой индикацией.


6. Подготовка к эксплуатации в зимний период

В целях обеспечения беспрепятственного и безопасного движения автотранспорта в зимний период по обслуживаемой сети автомобильных дорог подготовку дорожных предприятий и дорог закончить в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора.
Подрядные организации разрабатывают и направляют Заказчику проект производства работ по содержанию автомобильных дорог в зимний период не позднее 10 дней после заключения Договора.
Обеспеченность дорожных организаций основными средствами механизации работ по зимнему содержанию принимается в соответствии с «Нормативами потребностей в дорожной технике для содержания автомобильных дорог»
Руководители подрядных организаций обеспечивают:
- Разработку и выполнение комплекса мер необходимых для подготовки предприятий к работе в зимний период и обеспечению зимнего содержания закрепленных участков дорог в соответствии с действующими нормативными документами.
- Подготовку техники зимнего содержания и ее техническую эксплуатацию согласно ОДМ 218.2.018-2012 «Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог»  в течение зимнего периода, пескобаз, гаражей, производственных баз и других производственных зданий для работы в зимний период.
- Заключение договора с региональными органами Росгидромета на получение гидрометеоинформации (прогноз погоды по маршруту на сутки, фактическая метеорологическая информация за месяц, штормовое предупреждение).
- Организацию в зимний период круглосуточного дежурства ответственных работников в подрядных организациях и обеспечивают регулярное представление информации о состоянии проезда по дорогам.
- Организацию связи и взаимодействие с постами ГИБДД, МЧС и администрациями муниципальных образований.
- Заключение договоров со сторонними организациями на выделение тяжелой техники в случае возникновения ЧС.
- Выполнение работ по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах в соответствии с ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания».
  - Заготовку противогололедных материалов в полном объеме до начала зимнего периода. 
  - Заготовку знаков для обозначения брошенных транспортных средств.
Противогололедные материалы при зимнем содержании автомобильных дорог должны соответствовать ГОСТ Р 59201-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила


	
	

	
	















Приложение № 1
к Техническому заданию

Места размещения комплексов АПВГК

	Номер участка АПВГК
	Адрес места размещения комплекса АПВГК
	Протяженность участка, м
	Количество полос

	1
	Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Граница ЯНАО - Губкинский,  км 263+400 - км 263+900 (АПВГК км 263+650) 
	500
	2

	2
	Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Граница ЯНАО - Губкинский,  км 353+551 - км 354+051 (АПВГК км 353+801)
	500
	2

	9
	Автомобильная дорога Подъезд к г. Ноябрьск, км 0+602 - км 1+102 (АПВГК км 0+851)
	500
	2

	10
	Автомобильная дорога Ноябрьск - Вынгапуровский, км 8+853 - км 9+353 (АПВГК км 9+103)
	500
	2

	11
	Автомобильная дорога Ноябрьск - Вынгапуровский, км 93+651 - км 94+151 (АПВГК км 93+901)
	500
	2

	
	Автомобильная дорога Лабытнанги – Харп, км 4+173 – км 4+673 (АПВГК км 4+423)
	500
	2

	4
	Автомобильная дорога Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск, км 546+785 - км 547+285 (АПВГК км 547+035)
	500
	2

	5
	Автомобильная дорога Сургут - Салехард,
участок Пуровск - Коротчаево, км 557+859 –
км 558+359 (АПВГК км 558+109)
	500
	2

	6
	Автомобильная дорога Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой, км
715+265 – км 715+765 (АПВГК км 715+515)
	500
	2

	7
	Автомобильная дорога Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой, км
728+926 – км 729+426 (АПВГК км 729+176)
	500
	2

	
	Автомобильная дорога Сургут-Салехард, участок Правохеттинский – Надым, км 984+432 – км 984+932 (АПВГК 984+682)
	500
	2










Приложение № 2  
к Техническому заданию


Характеристика объекта АПВГК

	Опоры

	Опора рамная металлическая РМП1, покрытие - горячее цинкование, шт.
	1

	Опора рамная металлическая РМГ2-укороченная, покрытие - горячее
цинкование
	2

	Опора рамная металлическая РМГ2, покрытие - горячее цинкование
	2

	Устройство системы связи, ОПС и видеонаблюдения

	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 60м и
технологией AcuSense, 1/3" Progressive Scan CMOS, моторизированный
вариообъектив 2.8-12мм, угол обзора 95.829.2, механический ИК-фильтр
	6

	Термошкаф антивандальный 1400х600х800 21U утепленный с автоматическим
отоплением, с монтажной панелью, полкой 19", направляющими 19"
	1

	Коммутатор Easy Smart с 18 гигабитными портами RJ45 (16 портов PoE+) и 2
комбинированными гигабитными портами RJ45/SFP
	1

	Байпас-панель сервисная 230V 16AMP W/ (6) IEC C13 AND (1) C19
	1

	Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
	1

	Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
	1

	Термостат аккумуляторный с АКБ 7Ач.
	2

	Источник питания уличного исполнения резервированный СКАТ-2400 исп.5
	1

	Карта сетевая внутренняя Ippon NMC SNMP Smart Winner/Innova RT 1-3
	1

	Модуль батарейный дополнительный для Innova RT
	1

	Источник бесперебойного питания Innova RT 1500
	1

	Блок сигнально-пусковой Адресный С2000-СП2 исп.2
	1

	Выключатель концевой TZ-8112 PROxima
	1

	ДИП-34А-04 извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный 
	1

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 
	1

	Однофазный стабилизатор Инстаб Штиль
	1

	Плата расширения интерфейсов Штиль
	1

	Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 SC портов (с розетками)
	1

	Коммутатор промышленный управляемый TFortis PSW-2G+Box
	2

	Система весогабаритного контроля

	Шкаф с электронной частью СВК (антивандального исполнения), шт.
	1

	Шкаф с электронной частью СВК дополнительный (антивандального
исполнения), шт.
	1

	Модуль измерения габаритных размеров ТС, компл.
	1

	Модуль фотофиксации и распознавания ГРЗ ТС (Вокорд Трафик М), компл.
	1

	Обзорная камера модуля фотовидеофиксации и распознавания ГРЗ, шт.
	2

	Силоприемные модули со встроенными тензодатчиками (степень защиты IP68), шт.
	8

	Датчики Модуля определения числа колес (скатов) на оси ТС, шт.
	4

	Индуктивные петли индикаторов обнаружения ТС. шт.
	4

	Табло переменной информации

	табло светодиодное (ТПИ 2560х960), шт.
	2

	Камера купольная IP-видеокамера (уличная), шт.
	2

	Автоматическая дорожная метеостанция (АДМС)

	Контроллер сигналов КМС
	1

	Датчик давления ДД-04
	1

	Датчик направления ветра ДВН-02
	1

	Датчик оптической видимости ДОВ-02
	1

	Датчик осадков ДО-04
	1

	Датчик скорости воздушного потока ДВС-01 
	1

	Датчик температуры и влажности воздуха ДТВ-05
	1

	Датчик температуры дорожного покрытия ДТД-03
	1

	Датчик состояния поверхности дорожного полотна ДВПД-03
	1

	Электроснабжение

	Счетчик электроэнергии трехфазный многофункциональный СЕ 308
	1

	Наружное освещение
	

	Металлическая силовая фланцевая граненая опора МСО-ФГ-4-9-01-Ц 
	6

	Кронштейн оцинкованный однорожковый К1-0,5-0,5-5-1, шт.
	6

	Светильник светодиодный мощностью 180 Вт, 220 В, IP66
	4

	Светильник светодиодный мощностью 120 Вт, 220 В, IP66
	2

	Силовой шкаф управления SR Control (ШУНО) 
	1

	Автомобильная дорога

	Техническая категория дороги
	III

	Тип дорожной одежды
	капитальный

	Протяженность участка, км
	0,5

	Число полос движения, шт.
	2

	Ширина полосы движения, м
	3,5

	Ширина проезжей части, м
	7

	Ширина укрепленной части обочины, м
	1,5

	Ширина обочины, м
	2,5

	Ширина земляного полотна, м
	12

	Поперечный уклон проезжей части, ‰
	15

	Поперечный уклон обочин, ‰
	40

	Вид покрытия
	асфальтобетон

	Протяженность металлического барьерного ограждения, п.м.
	640

	Дорожные знаки, шт.
	22






