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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ОКПД2 27.32.14.111 Поставка кабельной продукции для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

Лот № 0004-РЕМ ДОХ-2025-ГРВКК-ВолФ


















1. Общие сведения
1.1.	Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.32.14.111 Поставка кабельной продукции для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – Продукция).

[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.2 	Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Hlk149052456] Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора №1.1-ТПиР4-2020-ВолГЭС на поставку, монтаж и пуско-наладку основных насосных агрегатов №№2, 3 насосной осушения потерны здания ГЭС филиала ПАО «РусГидро»- «Волжской ГЭС»,  заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС» и Волжским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Кабель К9РВПМнг(А)-HF 3х2,5
	м
	40

	2. 
	Кабель К9СПвЭПнг(А)-HF 10х2,5
	м
	1380

	3. 
	Кабель КПИПвЭИПнг(А)-HF 12х2х0,75
	м
	30

	4. 
	Кабель КПИПвЭИПнг(А)-HF 14х2х2,5
	м
	90

	5. 
	Кабель КПИПвЭИПнг(А)-HF 4х2х2,5
	м
	160

	6. 
	Кабель КПСЭнг-FRHF 3х2х0,5
	м
	320


2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 27.32.14.111 Поставка кабельной продукции для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	С даты заключения договора
	В течение 30 календарных дней, с даты подписания договора*

	*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2. Технических требований


[bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции: ОКПД2 27.32.14.111 Поставка кабельной продукции для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	Кабель К9РВПМнг(А)-HF 3х2,5

	1.1
	Тип кабеля
	силовой

	1.2
	Материал жил кабеля
	медь

	1.3
	Материал изоляции жил кабеля
	высокомодульная этиленпропиленовая резина

	1.4
	материал наружной оболочки кабеля
	холодостойкая полимерная композиция, не содержащая галогенов

	1.5
	Морозостойкий кабель

	да

	1.6
	Исполнение изоляции кабеля
	не распространяет горение при групповой прокладке (категория А),  не выделяет коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении

	1.7
	Количество и сечение жил, мм²
	3×2,5

	Кабель К9СПвЭПнг(А)-HF 10х2,5

	1.8
	Тип кабеля
	силовой

	1.9
	Материал жил кабеля
	медь

	1.10
	Материал изоляции жил кабеля
	изоляция жил из сшитого полиэтилена

	1.11
	материал наружной оболочки кабеля
	холодостойкая полимерная композиция, не содержащая галогенов

	1.12
	Морозостойкий кабель

	да

	1.13
	Исполнение изоляции кабеля
	не распространяет горение при групповой прокладке (категория А),  не выделяет коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении

	1.14
	Количество и сечение жил, мм²
	10х2,5

	Кабель КПИПвЭИПнг(А)-HF 12х2х0,75

	1.15
	Тип кабеля
	кабель промышленной автоматики, инструментальный (для цепей контроля и управления КИПиА)

	1.16
	Материал жил кабеля
	медь

	1.17
	Материал изоляции жил кабеля
	изоляция жил из сшитого полиэтилена

	1.18
	материал наружной оболочки кабеля
	наружная оболочка из безгалогенной полимерной композиции

	1.19
	Морозостойкий кабель

	

	1.20
	Исполнение изоляции кабеля
	не распространяет горение при групповой прокладке (категория А),  не выделяет коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении

	1.21
	Количество и сечение жил, мм²
	12 скрученных пар (24 жилы) сечением 0,75 мм² каждая

	Кабель КПИПвЭИПнг(А)-HF 14х2х2,5

	1.22
	Тип кабеля
	кабель промышленной автоматики, инструментальный (для цепей контроля и управления КИПиА)

	1.23
	Материал жил кабеля
	медь

	1.24
	Материал изоляции жил кабеля
	изоляция жил из сшитого полиэтилена

	1.24
	материал наружной оболочки кабеля
	наружная оболочка из безгалогенной полимерной композиции

	1.25
	Морозостойкий кабель

	

	1.26
	Исполнение изоляции кабеля
	не распространяет горение при групповой прокладке (категория А),  не выделяет коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении

	1.27
	Количество и сечение жил, мм²
	14 скрученных пар (28 жил) сечением 2,5 мм² каждая

	Кабель КПИПвЭИПнг(А)-HF 4х2х2,5

	1.28
	Тип кабеля
	кабель промышленного интерфейса, для систем КИПиА, сигнализации и передачи данных

	1.29
	Материал жил кабеля
	медь

	1.30
	Материал изоляции жил кабеля
	изоляция жил из сшитого полиэтилена

	1.31
	материал наружной оболочки кабеля
	наружная оболочка из безгалогенной полимерной композиции

	1.32
	Морозостойкий кабель

	

	1.33
	Исполнение изоляции кабеля
	не распространяет горение при групповой прокладке (категория А),  не выделяет коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении

	1.34
	Количество и сечение жил, мм²
	4 пары по 2 медные жилы сечением 2,5 мм² каждая.

	Кабель КПСЭнг-FRHF 3х2х0,5

	1.35
	Тип кабеля
	кабель парной скрутки, для систем противопожарной защиты — пожарной сигнализации (ОПС), СОУЭ, автоматического пожаротушения и противодымной защиты

	1.36
	Материал жил кабеля
	медь

	1.37
	Оболочка экрана
	общий экран из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из лужёной медной проволоки

	1.38
	материал наружной оболочки кабеля
	огнестойкая изоляция из кремнийорганической резины

	1.39
	Морозостойкий кабель

	да

	1.40
	Исполнение изоляции кабеля
	оболочка из безгалогенной полимерной композиции

	1.41
	Количество и сечение жил, мм²
	три пары (6 жил) сечением 0,5 мм²

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.

	3
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
    • Сертификат качества в 2 экз.;
    • Технический паспорт на русском языке в 2 экз.;
    • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 2 экз.;
    • Упаковочный лист на Продукцию 2 экз.;
    • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
    • Обязательные первичные документы:
    • Товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;
    • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.

	4
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Место поставки
404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС»

	4.2
	Приемка продукции
Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00

	4.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» . Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

	3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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