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Технические требования на поставку МТР
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код по ОКПД 2
	Меры по предоставлению национального режима

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Реле промежуточное электромеханическое Shenler RKF4CO220LT
	шт
	4
	27.12.24.110
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Позиция № 1 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	В течение 90 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc241593957] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): ОКПД2 27.12.24.110 Поставка низковольтной аппаратуры (реле) для нужд Якутской ГРЭС в рамках эксплуатационных расходов.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональными характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик в форме Приложения № 1 к Техническим требованиям
	Требуется в составе заявки представить заполненную форму Приложения № 1 к техническим требованиям в части столбцов раздела «Предложения участника», без внесения корректировок в прочие столбцы.
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Позиция №1 Таблицы 1.1
	Якутская ГРЭС филиал ПАО "Якутскэнерго", адрес: 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 2.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2
	Требования к таре, упаковке и сопроводительной документации
	Упаковка для районов Крайнего Севера: Маркировка, тара и упаковка продукции должны строго соответствовать требованиям ГОСТ 15846-2002.
Климатическое исполнение: Поставляемая продукция по условиям хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.
Тип тары: Для защиты грузов массой до 500 кг должна применяться деревянная транспортная тара (обрешетка), изготовленная в соответствии с ГОСТ 12082-82.
Сопроводительная документация: На каждое грузовое место составляется подробный упаковочный лист с обязательным указанием перечня и количества находящихся в нем товаров. Продукция передается Заказчику в полной комплектности, обеспечивающей ее монтаж и эксплуатацию. В комплекте с продукцией передаются технические паспорта, сертификаты/декларации соответствия, сертификаты качества и иные разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2026 года изготовления) и ранее не использованная.
	Согласие с требованием
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Приложение №1: Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).
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[bookmark: _Hlk48224758]Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика*
	Предложения участника**

	
	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Наименование продукции
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Позиция № 1
	Реле промежуточное электромеханическое Shenler RKF4CO220LT
	• Тип устройства: Реле промышленное универсальное (общего назначения), миниатюрная серия.
• Количество контактов: 4 переключающих (перекидных) контакта (4CO).
• Материал контактов: Серебряный сплав (AgNi).
• Номинальное напряжение катушки управления: 220 В.
• Тип питания обмотки: Постоянный ток (DC).
• Максимальное коммутируемое постоянное напряжение: 220 В.
• Максимальный коммутируемый ток: 6 А.
• Рабочее положение: Вертикальное или горизонтальное.
• Степень защиты корпуса: RTI (пылезащищенное).
• Дополнительные встроенные опции: Блокируемая тест-кнопка, механический индикатор срабатывания, светодиодный (LED) индикатор состояния.
• Монтаж: На контактную колодку Relpol GZT4 (и аналоги).
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.


* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.
** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
