



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту тахографов
ТС АТП УФПС Хабаровского края АО "Почта России"
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ 
п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником транспортных средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают его руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) 

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	3.
	Исполнитель
	Любое юридическое или физическое лицо, оказывающее услуги по обслуживанию транспортных средств

	4.
	ТС, автомобиль
	Транспортное средство

	5.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	6.
	ТЗ
	Техническое задание

	7.
	ТО, ТОиР
	Техническое обслуживание, техническое обслуживание и ремонт


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту тахографов ТС АТП УФПС Хабаровского края АО "Почта России" (далее – Услуги).
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг, с использованием необходимого оборудования, расходных материалов, инструментов, запасных частей, рекомендованных заводом-изготовителем.
Цель закупки: восстановление и поддержание работоспособного состояния ТС филиала, исключение простоя ТС путем своевременного проведения работ по ТОиР тахографов ТС.
Задачи закупки: поддержание состоянии технической готовности ТС филиала.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Место оказания услуг определяется Исполнителем самостоятельно, но при этом должно располагаться в радиусе не далее 5 (пяти) километров от адреса базирования ТС.
4.2. Начало оказания услуг – с даты подписания договора.
[bookmark: _GoBack]4.3. Окончание оказания услуг – до 30.06.2027 года.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Перечень Услуг:
	- Диагностика тахографа с блоком СКЗИ;

	- Деактивация СКЗИ тахографа;

	- Активация СКЗИ тахографа;

	- Установка тахографа (после сервисных работ);

	- Замена блока СКЗИ (НКМ) тахографа;

	- Калибровка тахографа;

	- Замена аккумуляторной батареи тахографа (в т.ч. батарейка);

	- Обновление ПО тахографа;

	- Монтаж тахографа.


Перечень товаров для оказания услуг:
	Наименование товара
	Характеристика
	Показатель характеристики

	Блок СКЗИ тахографа (НКМ 2.11)
	Монтаж на плату внутри корпуса бортового устройства тахографа
	соответствие

	
	Подключение к плате тахографа через разъём FCI 87409-110, 20
	соответствие

	
	Подключение кабеля антенны приёмника ГНСС через разъём – MMCX (Amphenol 908-24100)
	соответствие

	
	Питание от внешнего источника постоянного тока 3,3 В ± 5%, 5,0 В ± 5% с заземлённым «минусом»
	соответствие

	
	Потребляемая мощность, мВт
	не более 900

	
	При пропадании питания: прекращение функционирования с сохранением работоспособности после включения питания (функционируют внутренние часы)
	соответствие

	
	Температура эксплуатации от -40 °C до +70 °C
	соответствие

	
	Влажность эксплуатации при температуре +20 °C
	не более 80% 

	
	Вибрация 11 Гц амплитудой, мм
	не более 10

	
	Атмосферное давление:
от 427,5 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.
	соответствие

	
	Ударная нагрузка при падении на любую твердую поверхность, м
	не более 1

	Тахограф с блоком СКЗИ
	Напряжение питания 8–36 В
	соответствие

	
	Количество дней записи и хранения информации
	не менее 366

	
	Количество слотов для смарт-карт, шт
	не менее 2

	
	Скорость печати, мм/сек
	не менее 50

	
	Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736
	соответствие

	
	Комплектация блоком СКЗИ
	соответствие

	
	Внесен в реестр средств измерений
	соответствие

	
	Интерфейсы	USB, K-Line
	соответствие

	
	Навигационная система ГЛОНАСС/GPS в СКЗИ
	соответствие

	
	Антенны в комплекте GPS/ГЛОНАСС
	соответствие

	
	Диапазон измерения скорости 0...250 км/ч	
	соответствие

	Карта водителя для тахографа с СКЗИ
	Для идентификации личности водителя и использования им карты во время смены и регистрации времени движения, труда и отдыха
	соответствие

	
	Материал поликарбонат
	соответствие

	
	Стандарт ISO 7816 A/B/C,
ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2015
	соответствие

	
	Форм-фактор – ID-1 (CR-80)
	соответствие

	
	Тип считывания карты – контактная
	соответствие

	
	Аутентификация карты: PIN-код (четыре цифры)
	соответствие

	
	Температура рабочая: от – 25 до + 70 °C. Работоспособность карты возможна при температуре до – 40 °C
	соответствие

	
	Диапазон предельно-допустимой влажности окружающего воздуха: от 10 до 90 %
	соответствие

	
	Время средней безотказной наработки карты, тыс. циклов удаления-записи
	не менее 500

	Карта предприятия для тахографа с СКЗИ
	Для контроля режима труда и отдыха водителей, выполняющих грузовые и пассажирские перевозки
	соответствие

	
	Материал поликарбонат
	соответствие

	
	Форм-фактор – ID-1 (CR-80)
	соответствие

	
	Стандарт ISO 7816 A/B/C,
ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2015
	соответствие

	
	Тип считывания карты – контактная
	соответствие

	
	Аутентификация карты: PIN-код (четыре цифры)
	соответствие

	
	Температура рабочая: от – 25 до + 70 °C. Работоспособность карты возможна при температуре до – 40 °C
	соответствие

	
	Диапазон предельно-допустимой влажности окружающего воздуха: от 10 до 90 %
	соответствие

	
	Время средней безотказной наработки карты, тыс. циклов удаления-записи
	не менее 500


6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых Услуг
Качество оказываемых Исполнителем Услуг должно соответствовать требованиям Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ (с изменениями на 04.08.2026) «О безопасности дорожного движения», а также требованиям Постановления Правительства РФ от 23.11.2012 № 1213 "О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля их работы".
Качество товара, используемого при оказании услуг должно соответствовать требованиям Приказа Минтранса России от 28.10.2020 № 440 (с изменениями на 27.08.2026) "Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства".
6.2. Условия оказания услуг
Услуги оказываются по Заявке, начало оказания услуг – не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подачи Заявки. Заявки предоставляются Заказчиком Исполнителю по рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов.
Срок оказания услуг Исполнителем не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты начала оказания услуг.
При получении автомобиля по окончании оказания услуг, представитель Заказчика предварительно осматривает ТС на предмет соответствия фактически оказанных услуг Техническому заданию.
Исполнитель при оказании Услуг должен обеспечить сохранность ТС, а также неиспользование и неприменение ТС и установленного на них оборудования Заказчика в своих целях и (или) в интересах третьих лиц.
Исполнитель предоставляет представителю Заказчика возможность осуществления контроля за оказанием Услуг с учетом соблюдения представителем Заказчика правил техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.
Исполнитель принимает на себя обязательства по утилизации деталей, расходных материалов и отходов, возникших при оказании Услуг.
6.3.	Требования к безопасности
Оказание услуг должно осуществляться согласно нормам, правилам и процедурам технического обслуживания и ремонта транспортных средств, которые установлены заводами-изготовителями с учетом условий эксплуатации соответствующих транспортных средств в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ (с изменениями на 04.08.2026) «О безопасности дорожного движения».
Материалы, используемые при оказании услуг, должны быть безопасным для лиц, соблюдающих правила эксплуатации, безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ к ТС.
6.4. Условия сдачи-приемки Услуг
Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения оказания услуг передает Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах и Счет-фактуру (если Исполнитель не работает по УСНО) либо УПД, а также иные отчетные материалы, предусмотренные настоящим Техническим заданием и договором.
Приемка ТС производится представителем Заказчика (или водителем) после контроля полноты и качества оказанных Услуг, а также проверки состояния ТС. 
Срок приемки может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы оказанных Услуг. 
Приемка осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с внутренними документами Заказчика.
6.5.	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания отчетного периода обязан направить Заказчику:
· акт сдачи-приемки оказанных Услуг;
· счет на оплату;
· счет-фактуру (если Исполнитель не работает по УСНО);
· иные отчетные документы, предусмотренные законодательством РФ.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуги в соответствии с требованиями ТЗ, нормативными документами, регламентирующими данный вид Услуг.
Выявленные недостатки оказанных Услуг устраняются Исполнителем без дополнительной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.
Гарантийный срок на товары, используемые при оказании услуг, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента активации СКЗИ в составе тахографа и ввода в эксплуатацию.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Отсутствие сведений о Подрядчике в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Наличие лицензии ФСБ на работу со средствами шифрования в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 313 (с изменениями на 28.08.2023) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)".
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень транспортных средств
	5



Приложение № 1 к ТЗ


Перечень транспортных средств 
	№ 
п/п
	Марка, модель транспортного средства
	Количество
	Модель установленного тахографа
	Адрес базирования ТС

	1
	КАМАЗ 47415
	4
	Atol
	г. Хабаровск, ул. Промышленная, 9

	2
	КАМАЗ 47415
	1
	Меркурий
	

	3
	HINO 500
	4
	Штрих
	

	4
	IVECO
	1
	Atol
	

	5
	HINO 300, 500
	6
	Atol
	

	6
	ГАЗ
	2
	Микас
	

	7
	Toyota Hiace
	1
	Atol
	

	8
	ГАЗ
	5
	Atol
	



