













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС
(Лот № _____ -РЕМ ДОХ-2027-ГРВКК-СШФ)





    1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]	ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
	Исполнение доходных договоров:
- № 1310-785-2023/513-11-1 от 03.11.2023. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»);
- № 1310-148-2025/97-11-1 от 13.03.2025 «Работы по монтажу системы освещения плотины СШГЭС» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»);
- № 1310-892-2025/534-11-3 от 29.12.2025 «Оказание услуг по эксплуатации и обеспечению работоспособного состояния подъемных сооружений» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).
	

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель силовой с медными жилами в резиновой изоляции ГРШ-0,66кВ 3х2,5+1х1,5мм2 ГОСТ 31945-2012
	м
	5

	2. 
	Провод установочный с медными жилами ПуГВ 1x4 мм2 желто-зеленый 0,45/0,75кВ ГОСТ 31947-2012
	м
	3

	3. 
	Провод установочный с медными жилами ПуГВ 1x6мм2 желто-зеленый 0,45/0,75кВ ГОСТ 31947-2012
	м
	250

	4. 
	Провод установочный с медными жилами ПуГВ 1x16мм2 желто-зеленый 0,45/0,75кВ ГОСТ 31947-2012
	м
	26

	5. 
	Провод установочный с медными жилами ПуГВ 1x25мм2 желто-зеленый 0,45/0,75кВ ГОСТ 31947-2012
	м
	11

	6. 
	Кабель силовой с медными жилами  ВВГнг(А)-FRLS- 0,66кВ 3x1,5мм2  ГОСТ 31996-2012
	м
	3320

	7. 
	Кабель силовой с медными жилами  ВВГнг(А)-LS-0,66кВ 3x1,5мм2  ГОСТ 31996-2012
	м
	300

	8. 
	Кабель силовой круглый с медными жилами ВВГнг(А)-LS-0,66кВ 3x4мм2  ГОСТ 31996-2012
	м
	570

	9. 
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS-1кВ 5x4мм2  ГОСТ 31996-2012
	м
	100

	10. 
	Кабель силовой круглый с медными жилами ВВГнг(А)-LS-0,66кВ 5x16мм2  ГОСТ 31996-2012
	м
	335

	11. 
	Кабель силовой круглый с медными жилами ВВГнг(А)-LS-0,66кВ 5x35мм2  ГОСТ 31996-2012
	м
	320

	12. 
	Кабель силовой с медными жилами в резиновой изоляции КГ-0,38кВ 3х2,5мм2 ГОСТ 24334-80
	м
	200



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2  27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС
	С даты подписания договора
	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc75446582]    	2.2. Требования к качеству продукции
    Таблица 3. Требования к качеству продукции

	Наименование продукции (позиции № 1-12. Таблицы 1.):
Материалы предназначенные для выполнения работ по  по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений,  по монтажу системы освещения плотины СШГЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие
стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.
	Кабель силовой с медными жилами в резиновой изоляции
	Марка
	ГРШ
	ГОСТ
31945-2012
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	
	Кол-во жил
	3+1
	
	
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	2,5+1,5
	
	
	

	
	
	Напряжение, кВ
	0,66
	
	
	

	
	
	Намотка
	Бухта 5м
	
	
	

	2.
	Провод установочный с медными жилами
	Марка
	ПуГВ
	ГОСТ
31947-2012
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Кол-во жил
	1
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Сечение жилы, мм2
	4
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Напряжение, кВ
	0,45/0,75
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Цвет
	Желто-зеленый
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Намотка
	Бухта 3м
	
	
	

	3.
	Провод установочный с медными жилами
	Марка
	ПуГВ
	
ГОСТ
31947-2012
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Кол-во жил
	1
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Сечение жилы, мм2
	6
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Напряжение, кВ
	0,45/0,75
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Цвет
	Желто-зеленый
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Намотка
	Бухта 250м
	
	
	

	4.
	Провод установочный с медными жилами
	Марка
	ПуГВ
	ГОСТ
31947-2012
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Кол-во жил
	1
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Сечение жилы, мм2
	16
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Напряжение, кВ
	0,45/0,75
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Цвет
	Желто-зеленый
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Намотка
	Бухта 26м
	
	
	

	5.
	Провод установочный с медными жилами
	Марка
	ПуГВ
	ГОСТ
31947-2012
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Кол-во жил
	1
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Сечение жилы, мм2
	25
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Напряжение, кВ
	0,45/0,75
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Цвет
	Желто-зеленый
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Намотка
	Бухта 11м
	
	
	

	6.
	Кабель силовой с медными жилами
	Марка
	ВВГнг(А)-FRLS
	ГОСТ
31996-2012
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Кол-во жил
	3
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Сечение жилы, мм2
	1,5
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Напряжение, кВ
	0,66
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	Намотка
	Барабан 3320м (или 2000+1320)
	
	
	

	7.
	Кабель силовой с медными жилами
	Марка
	ВВГнг(А)-LS
	ГОСТ
31996-2012
	
	

	
	
	Кол-во жил
	3
	
	
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	1,5
	
	
	

	
	
	Напряжение, кВ
	0,66
	
	
	

	
	
	Намотка
	Бухта 300м
	
	
	

	8.
	Кабель силовой круглый с медными жилами
	Марка
	ВВГнг(А)-LS
	ГОСТ
31996-2012
	
	

	
	
	Кол-во жил
	3
	
	
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	4
	
	
	

	
	
	Напряжение, кВ
	0,66
	
	
	

	
	
	Намотка
	Барабан 570м
	
	
	

	9.
	Кабель силовой с медными жилами
	Марка
	ВВГнг(А)-LS
	ГОСТ
31996-2012
	
	

	
	
	Кол-во жил
	5
	
	
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	4
	
	
	

	
	
	Напряжение, кВ
	1
	
	
	

	
	
	Намотка
	Барабан 100м
	
	
	

	10.
	Кабель силовой круглый с медными жилами
	Марка
	ВВГнг(А)-LS
	ГОСТ
31996-2012
	
	

	
	
	Кол-во жил
	5
	
	
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	16
	
	
	

	
	
	Напряжение, кВ
	0,66
	
	
	

	
	
	Намотка
	Барабан 335м (или 235+100)
	
	
	

	11.
	Кабель силовой круглый с медными жилами
	Марка
	ВВГнг(А)-LS
	ГОСТ
31996-2012
	
	

	
	
	Кол-во жил
	5
	
	
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	35
	
	
	

	
	
	Напряжение, кВ
	0,66
	
	
	

	
	
	Намотка
	Барабан 320м
	
	
	

	12.
	Кабель силовой с медными жилами в резиновой изоляции
	Марка
	КГ
	ГОСТ
24334-80
	
	

	
	
	Кол-во жил
	3
	
	
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	2,5
	
	
	

	
	
	Напряжение, кВ
	0,38
	
	
	

	
	
	Намотка
	Барабан 200м
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д.103
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-961-740-00-40
	
	

	2.4.
	[bookmark: _GoBack]Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. Продукция должна быть промаркирована: иметь информационные бирки с данными о наименовании, габаритных размерах и веса поставляемого товара.
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта (протоколы электрических испытаний) на русском языке; инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

	3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
	3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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