







	









Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 26.51.44.000 Поставка коммуникационного оборудования для нужд Кубанского филиала.
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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 26.51.44.000 Поставка коммуникационного оборудования для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056]Исполнение обязательств по договору подряда № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc125476057]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Ethernet-коммутатор MES3500I-08P, 8 портов, в комплекте: Продление гарантийного обслуживания ,MES3500I-08P
	шт
	12

	2.
	SFP 1.25 GE модуль 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM
	шт
	49

	3.
	Ethernet-коммутатор MES2300-24P, 24 порта, в комплекте: Продление гарантийного обслуживания, MES2300-24P
	шт
	2

	4.
	Модуль SFP+ 10GЕ, 40 км, SM, 2 волокна,1550 nm, LC, DDM
	шт
	8

	5.
	Ethernet-коммутатор MES3710P, 8 портов, в комплекте: Продление гарантийного обслуживания ,MES3710P
	шт
	9

	6.
	Ethernet-коммутатор MES3300-16F, 12 портов, в комплекте: Продление гарантийного обслуживания ,MES3300-16F
	шт
	2

	7.
	Модуль питания PM165-220/12
	шт
	6

	8.
	Ethernet-коммутатор MES2300D-24P, 24 порта, в комплекте: Продление гарантийного обслуживания , MES3300-24P
	шт
	1

	9.
	Модуль питания PM380-220/56
	шт
	3

	10.
	FH-SP551TCDL80, 80 км SFP+ 10G модуль, 2 волокна,1550 nm, LC, DDM
	шт
	3

	11.
	FH-SP311TCDL20, 20 км SFP+ 10G модуль, 2 волокна,1310 nm, LC, DDM
	шт
	3

	12.
	SFP трансивер с интерфейсом RJ-45
	шт
	12



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	ОКПД 2: 26.51.44.000 Поставка коммуникационного оборудования для нужд Кубанского филиала
	с даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора


2.2. [bookmark: _Toc125473255][bookmark: _Toc125476061] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125476062][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «ОКПД 2: 26.51.44.000 Поставка коммуникационного оборудования для нужд Кубанского филиала»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические характеристики продукции

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Ethernet-коммутатор MES3500I-08P

	1.1.1
	Количество портов, шт.
	8

	1.1.2
	Пропускная способность, Гбит/с
	20

	1.1.3
	Объём буферной памяти, МБ
	1,5

	1.1.4
	Интерфейс 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (RJ-45), шт.
	8

	1.1.5
	Интерфейс 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X, шт.
	2

	1.1.6
	Консольный порт RS-232 (RJ-45), шт.
	1

	1.1.7
	Рабочая температура окружающей среды, °С
	Не менее -40

	
	
	Не более +70

	1.1.8
	Продление гарантийного обслуживания
	EW-MES3500I-08P-3Y

	1.2
	SFP 1.25 GE модуль 20 км

	1.2.1
	Тип
	FH-S3112CDL2S

	1.2.2
	Кол-во разъемов, шт.
	2

	1.2.3
	Расстояние передачи данных, м
	2000

	1.2.4
	Рабочая длина волны, нм
	1310

	1.2.5
	Тип волокна
	9/125

	1.3
	Ethernet-коммутатор MES2300-24P

	1.3.1
	Количество портов, шт.
	24

	1.3.2
	Пропускная способность, Гбит/с
	128

	1.3.3
	Объём буферной памяти, МБ
	1,5

	1.3.4
	Интерфейс 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (RJ-45), шт.
	24

	1.3.5
	Интерфейс  1000BASE-X (SFP) / 10GBASE-R (SFP+), шт.
	4

	1.3.6
	Консольный порт RS-232 (RJ-45), шт.
	1

	1.3.7
	Рабочая температура окружающей среды, °С
	Не менее -00

	
	
	Не более +50

	1.3.8
	Продление гарантийного обслуживания
	EW- MES2300-24P_AC-3Y

	1.4
	FH-SP551TCDL40, 40 км

	1.4.1
	Тип
	модуль SFP

	1.4.2
	Кол-во разъемов, шт.
	2

	1.4.3
	Расстояние передачи данных, м
	40000

	1.4.4
	Рабочая длина волны, нм
	1550

	1.4.5
	Тип волокна
	одномодовое

	1.5
	Ethernet-коммутатор MES3710P

	1.5.1
	Количество портов, шт.
	8

	1.5.2
	Пропускная способность, Гбит/с
	24

	1.5.3
	Объём буферной памяти, МБ
	2

	1.5.4
	Интерфейс 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (RJ-45), шт.
	8

	1.5.5
	Интерфейс 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), шт.
	4

	1.5.6
	Консольный порт RS-232 (RJ-45), шт.
	1

	1.5.7
	Рабочая температура окружающей среды, °С
	Не менее -40

	1.5.
	
	Не более +70

	1.5.8
	Продление гарантийного обслуживания
	EW-MES3710P-3Y

	1.6
	Ethernet-коммутатор MES3300-16F

	1.6.1
	Кол-во портов DOWNLINK
	16

	1.6.2
	Пропускная способность, Гбит/с
	112

	1.6.3
	Кол-во портов UPLINK
	4

	1.6.4
	Объём буферной памяти, МБ
	1.5

	1.6.5
	Установка в стойку
	1U

	1.6.6
	Продление гарантийного обслуживания
	EW-MES3300-16F-3Y

	1.7
	Модуль питания PM165-220/12

	1.7.1
	Входное напряжение В.
	Не менее 90

	
	
	Не более 264

	1.7.2
	Выходное напряжение В
	12

	1.7.3
	Макс. выходная мощность Вт
	165

	1.7.4
	Рабочая температура окружающей среды, °С
	Не менее -40

	
	
	Не более +60

	1.8
	Ethernet-коммутатор MES2300D-24P

	1.8.1
	Количество портов, шт.
	24

	1.8.2
	Пропускная способность, Гбит/с
	128

	1.8.3
	Объём буферной памяти, МБ
	1,5

	1.8.4
	Интерфейс 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (RJ-45), шт.
	24

	1.8.5
	Интерфейс 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), шт.
	4

	1.8.6
	Консольный порт RS-232 (RJ-45), шт.
	1

	1.8.7
	Рабочая температура окружающей среды, °С
	Не менее -20

	
	
	Не более +50

	1.8.8
	Продление гарантийного обслуживания
	EW-MES2300D-24P-3Y

	1.9
	Модуль питания PM380-220/56

	1.9.1
	Входное напряжение В.
	Не менее 176

	
	
	Не более 264

	1.9.2
	Выходное напряжение В
	54

	1.9.3
	Макс. выходная мощность Вт
	380

	1.9.4
	Рабочая температура окружающей среды, °С
	Не менее -10

	
	
	Не более +50

	1.10
	FH-SP551TCDL80, 80 км

	1.10.1
	Тип
	модуль SFP

	1.10.2
	Скорость передачи данных: Гбит/с
	10

	1.10.3
	Тип коннектора
	LC

	1.10.4
	Максимальная дальность км
	80

	1.10.5
	Длина волны нм
	1550

	1.11
	FH-SP311TCDL20, 20 км

	1.11.1
	Тип
	модуль SFP

	1.11.2
	Скорость передачи данных: Гбит/с
	10

	1.11.3
	Тип коннектора
	LC

	1.11.4
	Максимальная дальность км
	20

	1.11.5
	Длина волны нм
	1310

	1.12
	SFP трансивер с интерфейсом RJ-45

	1.12.1
	Тип
	FH-ST2

	1.12.2
	Скорость передачи данных, Гбит/с
	1

	1.12.3
	Разъемы для витопарного кабеля
	RJ45

	1.12.4
	Рабочая температура: 0~85 °C
	Не менее -0

	
	
	Не более +85

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Гарантия
	36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Технический паспорт на русском языке
	1 экземпляра

	3.2
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	1 экземпляра

	3.3
	Упаковочный лист на продукцию
	1 экземпляра

	3.4
	иные документы предусмотренные п 3.3 договора
	2 экземпляра

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Место поставки
	357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА)

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении

	4.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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