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1. [bookmark: __RefHeading___Toc3279_4244966001][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3281_4244966001][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	МОГ
	Мобильная огневая группа

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	БПЛА
	Беспилотный летательный аппарат

	АТЗ
	Антитеррористическая защищенность

	ТЭК
	Топливно – энергетический комплекс

	АНВ
	Акт незаконного вмешательства

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3283_4244966001][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2 26.30.50.143 Поставка детекторов БПЛА aSel Labs H231B.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc3285_4244966001][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель, задачи использования закупаемой продукции
Целью данной поставки является исполнение поручения Президента Российской Федерации от 10.04.2026 № Пр-867.
Реализация мер защиты Филиала от АНВ с использованием БПЛА.
Задачей данной поставки является оснащение развертываемых в Филиале мобильных огневых групп необходимым оборудованием и снаряжением.

[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Hlk48209761]
1 [bookmark: __RefHeading___Toc3287_4244966001][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1 [bookmark: __RefHeading___Toc3289_4244966001][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: __RefHeading___Toc3291_4244966001][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3293_4244966001][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Детектор БПЛА aSel Labs H231B
	комплект
	3



2.1.2 [bookmark: __RefHeading___Toc3295_4244966001][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Поставка товара осуществляется одной партией.
[bookmark: __RefHeading___Toc3297_4244966001][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Детектор БПЛА aSel Labs H231B
	С даты заключения договора (ориентировочно 23.11.2026 г.)
	30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора




0

4


2.2 [bookmark: __RefHeading___Toc3299_4244966001][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3301_4244966001][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: Детектор БПЛА aSel Labs H231B 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Тип устройства: портативный детектор БПЛА
Рабочие частоты: 300–7500 МГц
Дальность обнаружения: не менее 2000 м
Время работы: не менее 300 минут
Аккумулятор: съёмный LiPo
Ёмкость аккумулятора: не менее 2000 мАч
Зарядка: USB Type-C, сетевое ЗУ 220 В, USB ЗУ
Габариты устройства: не более 120x70x40 мм
Вес устройства: не более 300 г
Наличие дисплея
Тип оповещения: звук, свет, вибрация
Поддержка протоколов: FCC, CE, SRRC, MIC, OcuSync, PWM, PPM, PCM, SBUS, IBUS, XBUS, MSP, SUMD, SUMH, CRSF, FPort, ELRS
Наличие поддержки Wi-Fi
Наличие поддержки BLE
Возможность логирования данных

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	2.1. 
	Максимальная защита корпуса. Ударопрочность.

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	3.1. 
	Климатическое исполнение поставляемого оборудования
	Рабочая температура: от - 20С до  +50 С.

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	Оборудование должно быть доставлено Поставщиком по адресу: Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2, филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.

	4.2. 
	Условия транспортировки
	Транспортировка оборудования должна выполняться в соответствии с требованиями производителей оборудования. Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение оборудования (в том числе по территории Заказчика) осуществляется подрядчиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения оборудования должна быть включена в стоимость оборудования.

	4.3. 
	Требования к упаковке
	Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и воздействий климатических факторов внешней среды на оборудование.

	4.4. 
	Требования к приемке
	Приемка оборудования осуществляется на склад Заказчика при подписании товарной накладной ТОРГ-12.

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	5.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок службы закупаемого оборудования не менее 12 мес. с даты подписания ТОРГ-12.
В течение гарантийного срока оборудование должно надежно и правильно функционировать без осуществления дополнительных затрат или работ со стороны Заказчика. На протяжении всего гарантийного срока подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление вышедшего из строя оборудования (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией). Гарантийный срок увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение гарантийного дефекта.

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы:
- технические паспорта, руководства по эксплуатации, ремонту, описание, сертификаты соответствия, (предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке).
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12.
При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к оборудованию, Заказчик вправе с одновременным направлением письменного уведомления Поставщику прекратить приемку оборудования до устранения нарушений. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты представить необходимые комплектующие, документы или принадлежности, что не освобождает Постащика от ответственности за убытки, причиненные нарушением срока

	6.2. 
	Комплектация оборудования
	Комплектация оборудования должна соответствовать техническому паспорту, (руководству по эксплуатации) на оборудование.



3 [bookmark: __RefHeading___Toc172817189]Требования к документации по ценообразованию
3.1. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим ТТ (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
4 [bookmark: __RefHeading___Toc3303_4244966001]Приложения
[bookmark: _Hlk87532473]Приложение: Форма спецификации к поставляемому оборудованию.














Приложение к Техническим требованиям

[bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253]ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, которое включает соответствующую форму:

	№ поз.
	Наименование Товара
	



Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	



Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2:  В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	



Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3:  Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».] 


	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие
