
















Технические требования на поставку МТР
ОКПД2: 28.22.13 Поставка подъемного механизма 5.0-3000-4000 для монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС»
 
Лот № 
















1. Общие сведения

1.1.      Обозначения и сокращения

	ТТ
	- Технические требования

	ГЭС
	- гидроэлектростанция

	НТД
	- нормативно-техническая документация

	УПД
	- универсальный передаточный документ

	Покупатель
	- Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п.Богородское












































[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack]ОКПД2: 28.22.13 Поставка подъемного механизма 5.0-3000-4000 для монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС» (далее – продукция). 

[bookmark: _Toc75446569_Копия_1][bookmark: _Toc46743507]1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Продукция предназначена для погрузочно и разгрузочных работ, монтаж поддерживающей конструкции под забральной балкой, согласно ППР в рамках заключенного между АО «Гидроремонт — ВКК» и ПАО «РусГидро» договора подряда от 13.07.2026 № 1200-3373-2026 «Выполнение работ по монтажу рабочих и аварийно-ремонтных затворов водосливной плотины №2 Рыбинской ГЭС, монтажные работы по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС» 
 
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1.Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]       2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество

	

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	Поставка подъемного механизма 5.0-3000-4000
	шт
	1
	



 

[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]2 .1.2 Требования к срокам поставки продукции.
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований
	с даты подписания договора
	В течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания договора



2.2 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582_Копия_1]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (Таблицы 1.1) ОКПД2: 28.22.14.122 
 Поставка подъемного механизма ККСО-5.0-3000-4000, для выполнения  погрузочно и разгрузочных работ, монтаж поддерживающей конструкции под забральной балки Угличской ГЭС  (далее – продукция). 
	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Перечень оборудования для кран козловой стальной облегченный ККСО-5.0-3000-4000,

	1.1.1


	Подъемный механизм ККСО-5.0-3000-4000


	Конструкция изделия
	Сборно-разборная

	
	
	Колеса 
	Поворотные Ø200мм

	
	
	Устойчивость
	Тормозная система рулевых колес

	
	
	Крепление к поверхности 
	Винтовые опоры

	
	
	Грузоподъемный механизм 
	Электрическая таль

	
	
	Грузоподъемность 
	5000 кг

	
	
	Привод
	Электрический 

	
	
	Высота крана 
	4,0м

	
	
	Ширина крана
	3,0м

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Филиал ПАО РусГидро-Каскад Верхо-Волжских ГЭС, Угличская ГЭС, РФ, 152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. 

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 908-648-70-86

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	· Сертификат качества в 1 экз.;
· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
· Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
· Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.;
· Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.;
· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
· Обязательные первичные документы:
· Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200);
· Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД).

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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