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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на ОКПД2 28.14 Поставка трубопровода и запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
[bookmark: _GoBack]

1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.14 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора №1-ТО-БПД-2024-ДФ/1080-597-2023 от 23.12.2023. «Техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Труба   PN-20 d=90 (ТEBO) пластик
	м
	54

	2. 
	Труба  стекло  PN-20 d=90 (ТEBO) пластик
	м
	46

	3. 
	Угольник 90гр d=90 TEBO пластик
	шт.
	20

	4. 
	Угольник 45 гр d=90 TEBO пластик
	шт.
	8

	5. 
	Тройник переходной D90х32х90 TEBO пластик
	шт.
	2

	6. 
	Тройник d 90 TEBO пластик
	шт.
	2

	7. 
	Фланец пластиковый 90 (90PN10 сталь Ду 80) TEBO
	шт.
	10

	8. 
	Задвижка  фланцевая метал. Лепестковая d=90 в комплекте с шпильками и прокладкой 
	шт.
	6


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Перечень продукции согласно таблицы 1.1
	С даты подписания договора
	В течении 10 календарных дней с даты подписания договора (по заявкам. Заявки подаются за семь дней до фактической даты поставки)


1.4. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1-8 Таблицы 1.1): ОКПД2 28.14 Поставка трубопровода и запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1
	Труба   PN-20 d=90 (ТEBO) пластик
	
	

	1.1.1
	Диаметр, мм
	90
	
	

	1.1.2
	Номинальное давление, атм
	20
	
	

	1.1.3
	Материал 
	полипропилен рандом сополимер 
	
	

	1.1.4
	Армирование
	 нет
	
	

	1.1.5
	Толщина стенки, мм
	15
	
	

	1.1.6
	Максимальная рабочая температура,
	99 °C
	
	

	1.1.7
	Длина хлыста
	4 м
	
	

	1.2
	Труба  стекло  PN-20 d=90 (ТEBO) пластик
	
	

	1.2.1
	Диаметр, мм
	90
	
	

	1.2.2
	Номинальное давление, атм
	20
	
	

	1.2.3
	Материал 
	полипропилен рандом сополимер 
	
	

	1.2.4
	Армирование
	 стекловолокно
	
	

	1.2.5
	Толщина стенки, мм
	15
	
	

	1.2.6
	Максимальная рабочая температура,
	99 °C
	
	

	1.2.7
	Длина хлыста
	4 м
	
	

	1.3
	Угольник 90гр d=90 TEBO пластик
	
	

	1.3.1
	Диаметр соединения:
	90 мм
	
	

	1.3.2
	Рабочее давление
	20 атмосфер
	
	

	1.3.3
	Материал 
	полипропилен рандом сополимер
	
	

	1.3.4
	Максимальная рабочая температура,	
	99 °C
	
	

	1.3.5
	Угол 
	90 градусов
	
	

	1.4
	Угольник 45 гр d=90 TEBO пластик
	
	

	1.4.3
	Диаметр соединения:
	90 мм
	
	

	1.4.4
	Рабочее давление
	20 атмосфер
	
	

	1.4.5
	Материал 
	полипропилен рандом сополимер
	
	

	1.4.6
	Максимальная рабочая температура,	
	99 °C
	
	

	1.4.7
	Угол 
	45 градусов
	
	

	1.5
	Тройник переходной D90х32х90 TEBO пластик
	
	

	1.5.1
	Диаметр соединения:
	90х32х90
	
	

	1.5.2
	Рабочее давление
	20 атмосфер
	
	

	1.5.3
	Материал 
	полипропилен рандом сополимер
	
	

	1.5.4
	Максимальная рабочая температура,	
	99 °C
	
	

	1.6
	Тройник d 90 TEBO пластик
	
	

	1.6.1
	Диаметр соединения:
	90 мм
	
	

	1.6.2
	Рабочее давление
	20 атмосфер
	
	

	1.6.3
	Материал 
	полипропилен рандом сополимер
	
	

	1.6.4
	Максимальная рабочая температура,	
	99 °C
	
	

	1.7
	Фланец пластиковый 90 (90PN10 сталь Ду 80) TEBO
	
	

	1.7.1
	Тип фитинга
	фланец
	
	

	1.7.2
	Тип соединения
	фланцевое
	
	

	1.7.3
	Материал
	полипропилен
	
	

	1.7.4
	Присоединительный диаметр, мм
	90
	
	

	1.18
	Задвижка  фланцевая метал. Лепестковая d=90 в комплекте с шпильками и прокладкой
	
	

	1.18.1
	Материал корпуса
	Бронза (латунь)
	
	

	1.18.2
	Материал уплотнительной части
	Резина (биконит)
	
	

	1.18.3
	Номинальное давление, МПа (кг/см2)
	1,6 (16)
	
	

	1.18.4
	Номинальный диаметр, мм
	25
	
	

	1.18.5
	Присоединение к трубопроводу
	Муфтовое по ГОСТ 6527-68
	
	

	1.18.6
	Тип резьбы 
	Внутренняя резьба
	
	

	1.18.7
	Рабочая среда
	Вода, пар
	
	

	1.18.8
	Температура рабочей среды, °C
	От 0 до 180
	
	

	1.18.9
	Управление 
	Ручное (маховик)
	
	



3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




