












ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонт системы видеонаблюдения, контроля управления доступом подразделений МСЦ  для нужд УФПС Ярославской области.































г. Ярославль, 2026
[bookmark: _aqhenfbz557y]
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик, Предприятие
	АО «Почта России»

	2
	Представитель Заказчика
	Административно-хозяйственный персонал охраняемого объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности или представитель УФПС Ярославской области.

	3
	МСЦ
	Магистрально сортировочный центр УФПС Ярославской области является структурным подразделением почтамта

	4
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, которое оказывает н по договору, заключаемому с Заказчиком с учетом соответствия требованиям законодательства РФ

	6
	КТСБ
	Комплексная система безопасности. Специализированная сложная организационно-техническая (допускающая последующее расширение структуры и функций) система, состоящая из алгоритмически объединенных (интегрированных) целевых функционально самостоятельных технических подсистем и технических средств, предназначенных для комплексной защиты объекта от угроз

	
7
	СОТ
	Система охранного телевидения (система видеонаблюдения). Функционально самостоятельная техническая подсистема КТСБ

	8
	ТО
	Техническое обслуживание, регламентированное техническое обслуживание – техническое обслуживание, предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания

	9
	ТР
	Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей

	10
	 Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные)
	Внеплановые мероприятия, выполняемые по заявкам Заказчика для восстановления работоспособности Системы в аварийных ситуациях или проверках и состоящие в обследовании, устранении причин аварий, проведения замены и (или) восстановлении отдельных частей системы.

	11
	ТОиР
	Техническое обслуживание и ремонт

	12
	ГОСТ
	Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг

	13
	Объект почтовой связи, Объект
	Здания, строения, сооружения (в том числе отдельные помещения), в соответствии с соответствующими Приложениями к Техническому заданию

	14
	Обменный фонд
	Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта 

	15
	Расходные материалы
	Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/изнашиванию.

	16
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	17
	ТЗ
	Техническое задание

	18
	Услуги
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонт системы видеонаблюдения, контроля управления доступом подразделений МСЦ  для нужд УФПС Ярославской области.

	19
	ОТ (ТВК)
	Система охранного телевидения (количество камер)

	20
	СКУД
	Система контроля и управления доступом. Функционально самостоятельная техническая подсистема КТСБ



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонт системы видеонаблюдения, контроля управления доступом подразделений МСЦ  для нужд УФПС Ярославской области.


3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Объекты почтовой связи Общества расположены в обособленных и технически укреплённых помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории МСЦ подразделения Ярославской области.
3.2. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонт системы видеонаблюдения, контроля управления доступом подразделений МСЦ  проводится на основании статьи 24 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.
3.3. Цели оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту СОТ:
-	обеспечить исправное состояние систем на объектах для защиты от преступных посягательств, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, безопасности работающего персонала и людей, не допущения причинения материального ущерба Обществу;
-	минимизировать негативные последствия от воздействий опасных факторов пожара, которые могут привести к травматизму и (или) гибели людей, а также причинению ущерба имуществу Общества.
3.4. КТСБ состоит из СКУД, СОТ.
СОТ предназначена для получения, обработки, хранения и воспроизведения визуальной информации о событиях, происходящих в помещениях здания, а также на прилегающей территории.
СКУД предназначена для предотвращения несанкционированного доступа людей и транспорта на охраняемый объект и контроля перемещения лиц внутри объекта.
Основными задачами являются: осуществление постоянного контроля технического состояния и правильность функционирования систем КТСБ и ППЗ; плановое проведение ТО, своевременное проведение ТР систем КТСБ и ППЗ для обеспечения их бесперебойного функционирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Начало оказания услуг не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора, с учетом проведения в указанный период первичного обследования объекта (Приложение № 5 к Техническому заданию).
Срок оказания услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.
Место оказания услуг – перечень отдельных объектов почтовой связи УФПС Ярославской области приведен в Приложении № 1 к Техническому заданию.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Организация и оказание услуг по ТО и ТР возможны с привлечением сторонних организаций, при условии наличия у них соответствующей лицензии[footnoteRef:1] на данный вид деятельности. [1:  Необходимость наличия лицензии устанавливается законодательством РФ] 

5.1. Требования к техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности 
5.1.1. Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».
5.1.2. ТО и ТР СОТ, входящих в КТСБ, (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации. 
Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью и в объеме, не менее установленных их технической (эксплуатационной) документацией, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.
ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.
5.1.3. [bookmark: _nwmgrqhd5j4a]ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:
-	осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом; 
-	периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации; 
-	проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации; 
-	своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них; 
-	ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения; 
-	проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО; 
-	заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены; 
-	своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках ТР КТСБ; 
-	создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, ТР КТСБ; 
-	метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил; 
[bookmark: _rgy6dij6d8yw]-	допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида услуг.
5.1.4. [bookmark: _lulvtq6i7tem]Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (Приложение № 2 к настоящему ТЗ).
В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы №№ 1,2 Приложения № 2 к настоящему ТЗ). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.
Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы №№ 1,2 приложения № 2 к настоящему ТЗ) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.
5.1.5. [bookmark: _4dbrcqtaatp5]При оказании Услуг Исполнитель обязан:
-	строго соблюдать периодичность и объем услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;
-	регулярно осуществлять ведение документации, связанной с проведением ТО, ТР систем.
5.1.6. [bookmark: _tvizi4a2dq3r]Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности»[footnoteRef:2]) должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР. [2:  Образец журнала должен быть оформлен приложением к договору.] 

Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.
Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.
5.1.7. [bookmark: _6905p9bm9a19]Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:
[bookmark: _9gctqtx0oitq]1) выполнять все требования по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на Объекте(-ах);
2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) и № 2 (ТО-2) согласно Таблицам №№ 1-2 приложения № 4 к настоящему ТЗ. 
5.1.8. Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.
ТР КТСБ включает в себя оказание услуг, указанных в приложения № 3 к настоящему ТЗ.
5.1.9. Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.
5.1.10. [bookmark: _d8oh41i2fc47]Перечень и количество технических средств систем СКУД, СОТ, подлежащих ТО, ТР указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.
Перед началом работ по ТО, ТР Исполнитель совместно с Заказчиком обязан провести первичное обследование систем и оформить акт первичного обследования системы в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» (приложение № 5 к ТЗ). 
В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт». 
При подписании договора Исполнитель обязан предоставить контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.
5.1.11. Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» на каждый обслуживаемый Объект в отдельности.
Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Заказчика и Исполнителя.
После оказания услуг записи, внесенные в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны содержать фразу: «ТО, ТР проведены. Система находится в работоспособном состоянии», представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения о выполненных услугах, оказанных представителем Исполнителя.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций» (далее — Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 № 944);
ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);
ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»;
ГОСТ Р 55017-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»;
ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;
ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»;
ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;
ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 50969-96 «Государственный стандарт Российской Федерации. Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»;
Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п;
другие нормативные правовые акты РФ, в т. ч. Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти РФ,  включая перечисленные в Приказе Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части технического обслуживания (в т.ч. испытаний), текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты.
6.2. Условия оказания услуг
Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (Приложение № 2 настоящего ТЗ).
Перед оказанием услуг по ТО, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения от заказчика соответствующей заявки (заявок) Исполнитель должен провести первичное обследование КТСБ, всех систем и оформить «Акт первичного обследования системы» по форме согласно Приложению № 5 к Техническому заданию в 2-х экземплярах.
Один экземпляр «Акта первичного обследования системы» передается Заказчику.
В течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком Договора Исполнитель должен разработать и представить на согласование Заказчику График проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем КТСБ, разработанный на основании Регламента ТО в соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию, в котором должны быть подробно отражены мероприятия по техническому обслуживанию, указанные в Регламенте ТО (Приложение № 2 к ТЗ). 
После подписания График ТО передается Заказчику и хранится на Объекте в месте, установленном Заказчиком.
6.2.4.	Исполнитель обязан:
- в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности, систем МСЦ УФПС Ярославской области предоставить контактную информацию для принятия заявок (телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес), переписки;
- в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности, систем МСЦ УФПС Ярославской области завести  Журналы регистрации работ по ТО и ТР системы на каждую обслуживаемую систему КТСБ, систему СОТ по форме согласно Приложению № 6 к Техническому заданию. Страницы журналов должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя (при наличии). 
Журналы СППЗ передаются Заказчику и являются его собственностью. Они должны храниться, вестись на Объекте в месте, установленном Заказчиком.
Записи, выполненные в Журналах СОТ  после оказания услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту должны содержать перечень проведенных мероприятий, указанных в Регламенте ТО и Графике ТО, а также дополнительно фразу: «Система находится в работоспособном состоянии».
В случае неисправности систем Исполнитель принимает меры по их ремонту и приведению в работоспособное состояние. После проведенного ремонта об этом производится запись в журнале СППЗ, а также указывается: «Система находится в работоспособном состоянии». 
По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.
В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.
При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.
Исполнитель обязан иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по техническому обслуживанию.
Время приема заявок – круглосуточно.
Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/по согласованию с Заказчиком.
Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.
Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.
При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.
Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.
Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.
Все услуги по проведению ТР Исполнитель проводит только в присутствии или по согласованию уполномоченного сотрудника Заказчика.
В случае необходимости Исполнитель выдаёт рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.
При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств  СКУД, СОТ проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента № 1.
На все установленное при текущем ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счёт.
6.3. Требования к безопасности
При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на Объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.
6.3.2.	Все услуги оказываются c использованием материалов, инструмента и оборудования Исполнителя. Оборудование должно быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
6.3.3.	На все установленное при текущем ремонте оборудование необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие, согласно ст. 33 Федерального закона № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», паспорт завода изготовителя и другую эксплуатационную документацию в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы».
6.3.4.	Исполнитель обязан оказывать Заказчику и его подрядчику, оказывающему услуги по охране объекта, осуществляющему прием сигналов систем ППЗ, техническую помощь и консультации в вопросах, относящихся к эксплуатации систем (проведение инструктажей по работе систем, составление инструкций по эксплуатации).
6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному Договору, и ставших им известными в ходе оказания услуг.
6.4.2. Сторона, получившая в рамках заключенного Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет. 
6.4.3. Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания;
6.4.4. Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
6.5. Требования к приемке услуг
Работоспособность системы СОТ после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.
Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».
Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».
Приемка Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно.  В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода (календарный месяц), Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением отчетных документов в соответствии с п.6.7. Технического задания. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы услуг, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в техническом задании с оформлением Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
По результатам проведения ТО, ТР составляется акт сдачи-приема оказанных услуг в двух экземплярах.
При несогласии с объемом и(или) качеством оказанных услуг, Сторонами в день оказания услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.
6.6. Требования к Исполнителю
Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.
Исполнитель должен нести материальную ответственность за причиненный ущерб Заказчику, оговоренную в Договоре.
Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в установленных системах безопасности в гарантийный срок.
6.7. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения календарного месяца предоставляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах нарочно с указанием выполненных регламентных мероприятий ТО, внеплановых мероприятий ТО по заявкам с приложением Акта оказанных услуг по заявке, текущему ремонту с приложением дефектной ведомости, акта на установленное оборудование (в т.ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование).

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
7.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием.
7.2. Оказанные услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
7.3. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги в течение 2 (двух) месяцев, на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев. Дата начала гарантийного срока определяется на услуги - с даты подписания сторонами соответствующего ежемесячного Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на оборудование – с даты подписания сторонами акта на установленное оборудование при текущем ремонте.
7.4. Если в течение гарантийного срока или при проверке органами федерального Государственного надзора МЧС России (в т.ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных услугах, то Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных услугах. 
7.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя. 
7.6. Если Исполнитель в течение 3 (трёх) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные услуги.
7.7. Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах СОТ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Наличие у допущенных к оказанию Услуг работников Исполнителя профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000 В.
Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


	Номер приложения
	Наименование приложения
	Примечание 

	1
	Перечень технических систем безопасности, систем СОТ МСЦ УФПС Ярославской области, установленного на объектах заказчика
	10

	2
	Регламент на проведение ТО, ТР и перечень услуг по текущему ремонту.

	 11

	3
	Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем
	14

	4
	График проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты Объекта (ФОРМА)
	18

	5
	Акт первичного обследования системы (ФОРМА)
	19

	6
	Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы (ФОРМА)
	20

	7
	Журнал эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал ССПЗ) (ФОРМА)
	21

	8
	Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем ППЗ (ФОРМА)
	22

	9
	Акт демонтажа (ФОРМА)
	23

	10
	Акт установки оборудования (ФОРМА)
	24

	11
	Акт оказанных услуг по заявке (ФОРМА)
	25




Руководитель ОБ
 УФПС Ярославской области	С.П. Степанов


















































Приложение № 1
от «______» _________________ 2026 г.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень технических систем безопасности на объектах
УФПС Ярославской области, подлежащих ТО, ТР
	№ п/п
	Индекс (при наличии)
	Адрес
	Количество и параметры помещений, подлежащих защите (площадь(кв. м.),кол-во зданий, этажей)
	Перечень оборудования систем и его количество

	1. 
	Магистрального сортировочного центра УФПС Ярославской области

	150054,г.Ярославль,ул.Павлика Морозова,д.19
	Общая площадь участка-323,9 м.;
количество зданий-1, общей площадью 12077,66321,4., этажностью:
5 этажное-1 зданий,


	Видеонаблюдение СОТ :
6 ед. - регистраторов, 
8ед.-  мониторов,
 5 ед. - ИБП,  
148ед. - камер.


	
	
	
	
	СКУД:
1 ед.- шлагбаум Препона R3000,
1 ед.- электронная проходная KT02.9.




                                               



















Приложение № 2
к Техническому заданию

Регламент на проведение ТО, ТР
Таблица № 1

Регламент № 1 (ТО-1) СКУД, СОТ

	№ п/п
	Наименование услуг по ТО
	Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО и ТР
	Сроки оказания
услуг по ТО и ТР

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи
	СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	3.
	Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания 
	СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	4.
	Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений
	СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	5.
	Проверка технического состояния внутренних шкафов
	СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	6.
	Очистка от загрязнения, коррозии и пр. 
	СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	7.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения
	СОТ
	Ежемесячно

	8.
	Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения
	СОТ
	Ежемесячно

	9.
	Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения
	СОТ
	Ежемесячно

	10.
	Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения
	СОТ
	Ежемесячно

	11.
	Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны
	СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	12.
	Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления
	СКУД,СОТ
	Ежемесячно

	13.
	Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры 
	СКУД,СОТ
	Ежемесячно

	14.
	Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках
	СКУД,СОТ
	Ежемесячно

	15.
	Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении
	СКУД,СОТ
	Ежемесячно

	16.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом
	СКУД
	Ежемесячно

	17.
	Проверка технического состояния турникетов
	СКУД
	Ежемесячно

	18.
	Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей
	СКУД
	Ежемесячно


















Таблица № 2
Регламент № 2 (ТО-2) СКУД, СОТ

	№ п/п
	Наименование услуг по ТО
	Наименование входящей в КТСБ системы,
подлежащей ТО и ТР
	Сроки оказания
услуг по ТО и ТР

	1.
	Проверка функционирования автономных источников питания
	СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	2.
	Тестирование центрального оборудования
	СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	3.
	Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе
	СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	4.
	Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер
	СОТ
	1 раз в квартал

	5.
	Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости
	СОТ
	1 раз в квартал

	6.
	Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения
	СОТ
	1 раз в квартал

	7.
	Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами
	СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	8.
	Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев
	СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	9.
	Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке
	СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	10.
	Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов
	СОТ
	1 раз в квартал

	11.
	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	12.
	Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления
	СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	13.
	Профилактическая чистка системных блоков и узлов и замена их
	СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	14.
	Очистка стёкол термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал

	15.
	Проверка герметичности и корректировка термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал

	16.
	Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал

	17.
	Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал

	18.
	Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом
	СКУД
	1 раз в квартал

	19.
	Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей
	СКУД
	1 раз в квартал

	20.
	Проверка функционирования турникетов
	СКУД
	1 раз в квартал

	21.
	Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков и их замена
	СКУД
	1 раз в квартал

	22.
	Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД
	СКУД
	1 раз в квартал

	23.
	Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов
	СКУД
	1 раз в квартал
















Таблица № 3

Перечень услуг по текущему ремонту КТСБ и системы противопожарной защиты



	№ п/п
	Наименование услуг по ТР
	Наименование входящей в КТСБ и систему противопожарной защиты системы,
подлежащей ТР
	Периодичность оказания услуг по ТР

	1.
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств 
	СКУД, СОТ


	При выявлении неисправности

	2.
	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов
	
	

	3.
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы
	
	

	4.
	Проверка системы в составе комплекса
	
	

	5.
	Ввод системы в работу в общий комплекс
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Приложение № 3
к Техническому заданию

Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем

Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень
	Наименование оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (далее также товара)
	Конкретные показатели товара, предлагаемые участником закупки

	АКБ тип 1
	Емкость аккумулятора 12 В 7,2 Ач; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 151/65/94, вес (кг): 2,4

	АКБ тип 2
	Емкость аккумулятора 12 В 17 Ач; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 162/75/165, вес (кг): 5

	Видеодомофон
	  Предназначен для организации контроля доступа и двусторонней аудио- и видео- связи; максимальное количество видеоканалов (штук): 4; минимальное количество подключаемых мониторов (штук): 2; возможность подключения блока памяти: да максимальная длина линии связи (метр): 100; габаритные размеры панели (мм): длина/ширина/глубина: 200/215/50;

	Видеосервер
	  Предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: 128; количество аудиовходов: 1; количество аудиовыходов: 1; минимальная скорость отображения видеозаписи (кадров в секунду): 200; габаритные размеры (мм): ширина/глубина/ высота: 300/240/55;

	Коммутатор
	  предназначенное для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: 4; блок питания коммутатора: встроенный; базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 30/ 120/ 1105; вес (кг): 0,5

	Жесткий диск Seagate
	  портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): 6; максимальная скорость передачи данных (Мбит/с): 180;

	ПК диспетчера СВН
	предназначено для организации автоматизированной работы диспетчера для сбора, обработки и отображения информации, поступающей от источников различного типа: серверов, видеокамер, включает в себя: системный блок с процессором Intel Core; оперативная память системного блока: 4 Гб; монитор с размером экрана   (дюйм): 27; в комплекте проводная клавиатура и манипулятор (мышь)

	Монитор тип 1
	  универсальный; размер экрана   (дюйм): 19; цвет корпуса монитора: черный; разрешение экрана (пикселей): «1920x1080»; наличие встроенного микрофона: есть; наличие встроенных динамиков: есть;

	Видеокамера тип 1
	мультиформатная; виды форматов: «AHD/TVI/CVI/CVBS», цветная; по типу исполнения корпуса: купольная со встроенной ИК подсветкой, обеспечивает сьемку в формате: «ДЕНЬ/НОЧЬ»; максимальная дальность ИК подсветки (метр): 20; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-12; диапазон рабочих температур, (°С): от -10 до +50;

	Видеокамера тип 2
	для использования внутри помещений; тип объектива камеры:   фиксированный; максимальная частота кадров (кадров в секунду): 25; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +60; по типу исполнения корпуса: купольная со встроенной ИК подсветкой, максимальная дальность ИК подсветки (метр): 16;

	Видеокамера тип 3
	Видеокамера предназначена для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения; оснащена ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур (°С): от -45 до +50; максимальная дальность ИК подсветки (метр): 40; максимальная скорость записи (кадр в секунду): 25; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-12; наличие детектора движения: нет;

	Блок резервного питания (Тип 1)
	  предназначен для питания устройств постоянным напряжением 12В с максимальным током нагрузки 5А; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +35; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 50/100/75; наличие световой индикации: есть

	АКБ тип 1
	Емкость аккумулятора 12 В 12 Ач; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 150/75/165, вес (кг): 5

	Блок резервного питания (Тип 2)
	  предназначен для питания устройств постоянным напряжением 12В с максимальным током нагрузки 5А; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +35; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 50/100/75; наличие световой индикации: есть; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да 

	Аккумулятор тип 12
	   предназначен для использования в качестве основного и резервного источника питания; емкость аккумулятора: 7 Ач; габаритные размеры (мм): длина/высота/глубина: 145/60/95; вес (кг): 1,8;

	Адресный расширитель Тип 2
	  предназначен для подключения и пожарных и охранных и пожарно-охранных извещателей в двухпроводную линию связи; количество шлейфов для подключения извещателей: 1; максимальный ток потребления: 1мА; габаритные размеры (мм): длина/ширина/толщина: 50/30/20; масса 0,06 кг.

	Релейный блок тип 2
	  предназначен для управления исполнительными устройствами различного назначения и выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания контактов реле, а также для осуществления взаимодействия с различными приборами и системами на релейном уровне; максимальное количество релейных выходов: 3; тип релейных выходов: «НО/НЗ»; максимальный коммутируемый ток (А): 3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100/145/30 вес (кг): 0,5

	Блок бесперебойного питания  (12В, 3 А, 7А.ч)
	  предназначен для питания различных устройств; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 460/210/80; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): 3;

	Адресный расширитель
	  предназначен для подключения и пожарных и охранных и пожарно-охранных извещателей в двухпроводную линию связи; количество шлейфов для подключения извещателей: 8; максимальный ток потребления: 4мА; габаритные размеры (мм): длина/ширина/толщина: 150/100/35; масса 0,4 кг.

	Релейный блок  тип 1
	  предназначен для управления исполнительными устройствами различного назначения и выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания контактов реле, а также для осуществления взаимодействия с различными приборами и системами на релейном уровне; максимальное количество релейных выходов: 4; тип релейных выходов: «НО/НЗ»; максимальный коммутируемый ток (А): 8; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100/145/30; вес (кг): 0,4

	Выключатель автоматический тип 1
	  предназначен для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания электрических цепей с единичными и групповыми потребителями электрической энергии; номинальный ток (А) 6; число полюсов 1

	Выключатель автоматический тип 2
	  предназначен для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания электрических цепей с единичными и групповыми потребителями электрической энергии; номинальный ток (А) 10; число полюсов 1

	Регистратор
	  предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: 8; предусмотрена возможность одновременного просмотра информации, записи информации и работы с архивом информации; минимальное количество портов USB 2.0 (штук): 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 55/ 310/ 300; минимальная пропускная способность (Мбит/с): 100.

	Видеорегистратор тип 1
	  предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: 16; максимальная скорость записи при разрешении 1920х1080 (кадров в секунду): 400; предусмотрена возможность подключение HDMI-монитора; минимальное количество подключаемых жестких дисков типа SATA: 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 50/ 300/ 300; минимальная пропускная способность (Мбит/с): 100; вес (кг): 1,5

	Видеорегистратор  тип 2
	  предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: 16; минимальное количество тревожных входов: 4; минимальное количество тревожных выходов: 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 60/ 400/ 300; минимальная пропускная способность (Мбит/с): 120;

	Видеорегистратор тип 3
	  предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: 16; габаритные размеры (мм): ширина/глубина/ высота: 300/200/40; минимальная пропускная способность (Мбит/с): 100; диапазон рабочих температур, (°С): от -10 до +55; вес (кг) 2,5

	Монитор тип 2
	  универсальным; размер экрана   (дюйм): 48; цвет корпуса монитора: черный; разрешение экрана (пикселей): «1920x1080»; наличие встроенного микрофона: есть;

	Видеокамера тип 9
	подходит для использования внутри помещений; тип объектива камеры:   фиксированный; максимальная частота кадров (кадров в секунду): 20; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +60; по типу исполнения корпуса: купольная со встроенной ИК подсветкой, максимальная дальность ИК подсветки (метр): 10;

	Блок резервного питания (Тип 3)
	предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 140 до 265 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -25 до +50; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): 5,0; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 160/300/100;

	Видеокамера тип 9.1
	Видеокамера предназначена наружного наблюдения; оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур (°С): от -45 до +50; максимальная дальность ИК подсветки (метр): 30; максимальная скорость записи (кадр в секунду): 20; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-12; имеет возможность автоматического переключения режима: «день/ночь»;

	Видеокамера тип 10
	мультиформатная; виды форматов: «AHD/TVI/CVI/CVBS», цветная; по типу исполнения корпуса: купольная со встроенной ИК подсветкой, обеспечивает сьемку в формате: «ДЕНЬ/НОЧЬ»; максимальная дальность ИК подсветки (метр): 15; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-12; диапазон рабочих температур, (°С): от -10 до +50;

	Видеокамера тип 11
	Материал корпуса видеокамеры   металл. Тип исполнения корпуса видеокамеры   цилиндрический.  Тип исполнения видеокамеры   уличный. Габаритные размеры видеокамеры (мм) В/Д/Ш: 65/180/70. Масса видеокамеры(г): 350. Дальность ИК подсветки (м): 40. Поддерживаемые разрешения объектива видеокамеры «2688*1520, 1920*1080, 1280*720». Количество ИК-диодов (шт): 36. Объектив видеокамеры (мм):  2,8, Разрешение объектива видеокамеры (Мп): 4. Частота записи кадров (к/с): 30. Скорость затвора «1/5-1/10,000 сек». Наличие режима работы видеокамеры «день/ночь»: да. Угол обзора по горизонтали   120°. Угол обзора по диагонали  138°.  Цвет корпуса видеокамеры   белый

	Видеокамера тип 12
	Материал корпуса видеокамеры   металл. Материал купола видеокамеры   пластик. Объектив видеокамеры (мм):   2,8. Разрешение объектива видеокамеры (Мп): 5. Наличие режима работы видеокамеры «день/ночь»: да. Поддержка карт памяти: нет. Диапазон рабочих температур (°С): от -45 до +50. Класс защиты корпуса видеокамеры IP 67. Габаритные размеры видеокамеры (мм) диаметр/высота: 80/105. Масса видеокамеры (г): 550. Поддерживаемые разрешения записи «2592*1920 и 2048*1536». Поддержка протокола трансляции типа RTSP: да. Цвет корпуса видеокамеры белый. Частота записи кадров (к/с): 20

	БРП
	  предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): 3,0; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 200/580/150;

	Монитор тип 3
	  универсальный; размер экрана   (дюйм): 20; цвет корпуса монитора: черный; Разрешение экрана (пикселей): 1920x1080»;

	Монитор тип 4
	  универсальный; размер экрана   (дюйм): 14; цвет корпуса монитора: черный/; Разрешение экрана (пикселей): «1920x1080»;

	Жесткий диск
	  портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): 1;

	Источник бесперебойного питания
	  предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания
потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления «до 5А»; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 240/85/240; наличие световой индикации: да;

	Коммутатор   тип 1
	  предназначен для системы видеонаблюдения; максимальное количество портов: 8; блок питания коммутатора: внешний; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 50/ 300/ 200; вес (кг): 0,5; базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»;

	Коммутатор   тип 2
	  предназначен для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: 8; блок питания коммутатора: встроенный; базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 30/ 160/ 120; вес (кг): 0,5

	Коммутатор   тип 3
	Количество портов поддерживающих РоЕ: 4. Буфер памяти коммутатора 1,5 МВ. Пропускная способность 1,8 Гбит/с.  Габаритные размеры коммутатора (мм) высота/длина/ширина: 44,5/442/239; Тип коммутатора: управляемый

	ИБП тип 5
	емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: 3; предусмотрена защита устройства от короткого замыкания; диапазон рабочих температур (°C): от -10 до +40; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 110/100/95; максимальный выходной ток вырабатываемый устройством (без свинцово-кислотной батареи) при наличии основного питания, A: 4 материал изготовления корпуса  : металл; цвет корпуса: серый 

	Бесперебойный источник питания тип 5
	  предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: 40

	Бесперебойный источник питания тип 6
	  предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: 12

	Бесперебойный источник питания тип 7
	  предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12 В постоянного тока; устройство конструктивно состоит из металлического корпуса с отсеком для герметичной свинцово-кислотной батареи; свинцово-кислотная батарея в комплекте устройства; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: 12; диапазон рабочих температур (°C): от 0 до +55; вес устройства (без свинцово-кислотной батареи), кг: 3

	Бесперебойный источник питания тип 8
	  предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: 18

	Аккумулятор тип 5
	  предназначен для использования в качестве и основного и резервного источника питания в блоках питания; емкость аккумулятора 40  Ач; номинальное напряжение 12 В; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 185/160/165, вес (кг): 10

	Аккумулятор тип 6
	  предназначен для использования в качестве и основного и резервного источника питания в блоках питания; емкость аккумулятора 26 Ач; номинальное напряжение 12 В; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 150/80/96, вес (кг): 8

	Аккумулятор тип 7
	  предназначен для использования в качестве и основного и резервного источника питания в блоках питания; емкость аккумулятора 18 Ач; номинальное напряжение 12 В; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 150/80/96, вес (кг): 6

	Аккумулятор тип 8
	  предназначен для использования в качестве и основного и резервного источника питания в блоках питания; емкость аккумулятора 12 Ач; номинальное напряжение 12 В; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 150/80/96, вес (кг): 3

	Аварийная панель
	предназначена для аварийного оповещения; обеспечено функционирование в автоматическом и ручном режимах; в наличии функция повтора сообщений после срабатывания как звуковой сигнализации, так и  аварийного индикатора; габаритные размеры (мм): ширина/высота/глубина: 450/195/80; вес (кг): 4;

	Сервер системы видеонаблюдения
	  предназначен для организации сбора, обработки и отображения информации, поступающей от видеокамер системы видеонаблюдения, включает в себя: системный блок с процессором Intel Core; оперативная память системного блока: 8 Гб; обеспечена возможность подключения двух мониторов;  в комплекте проводная клавиатура и манипулятор (мышь)

	Блок бесперебойного питания
	емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: 2; предусмотрена защита устройства от короткого замыкания; диапазон рабочих температур (°C): от -10 до +40; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 110/100/95;

	Видеокамера тип 12
	Материал корпуса видеокамеры   металл. Тип исполнения корпуса видеокамеры   цилиндрический.  Тип исполнения видеокамеры   уличный. Габаритные размеры видеокамеры (мм) В/Д/Ш: 65/180/70. Масса видеокамеры(г): 350. Дальность ИК подсветки (м): 30. Поддерживаемые разрешения объектива видеокамеры «2688*1520, 1920*1080, 1280*720». Количество ИК-диодов (шт): 36. Объектив видеокамеры (мм):   2,8. Разрешение объектива видеокамеры (Мп): 4. Частота записи кадров (к/с): 30. Скорость затвора «1/5-1/10,000 сек». Наличие режима работы видеокамеры «день/ночь»: да. Угол обзора по горизонтали   120°. Угол обзора по диагонали  140°.  Цвет корпуса видеокамеры   серый.

	Видеокамера тип 13
	Объектив видеокамеры  2,8 мм. Дальность ИК подсветки 30м. Количество ИК-диодов с линзами 2 шт. Класс защиты корпуса видеокамеры IP 67.  Диапазон рабочих температур (°С): от -45 до +50. Материал корпуса   металл. Поддержка карт памяти: да.  Режим работы «день/ночь»: да. Частота записи кадров (к/с): 20. Габаритные размеры видеокамеры (мм) диаметр/высота: 80/110. Масса видеокамеры (г): 550. Цвет корпуса видеокамеры   белый. Конструкция камеры купольная. Общее количество пикселей 5

	Преобразователь сигнала
	Обеспечивает преобразование VGA- видеосигнала в аналоговый видеосигнал




Перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем (помимо услуг по замене (восстановлению) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов и прочего оборудования)

	Перечень работ (услуг)

	Первичное обследование системы СКУД

	Первичное обследование системы СОТ

	Оказание услуг по техническому обслуживанию  СКУД, СОТ:

	ТО-1	СКУД

	ТО-2	СКУД

	ТО-1	СОТ

	ТО-2	СОТ

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СКУД

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОТ

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СКУД

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОТ

	Проверка системы СКУД в составе комплекса 

	Проверка системы СОТ в составе комплекса 

	Ввод системы СКУД в работу в общий комплекс 

	Ввод системы СОТ в работу в общий комплекс 



Приложение № 4
к Техническому заданию

 График 
проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем и СОТ Объекта
 (ФОРМА)



___________________________________________________________________________
                          (наименование системы)
                                на 20__ год
в(на) _____________________________________________________________________
                           (наименование, адрес объекта)
___________________________________________________________________________
                     (наименование населенного пункта)
по договору № _____________                от "____" __________ 20__ г.
 
 

	Система, средство ППЗ, элемент системы ППЗ
	Вид услуг (мероприятий) по техническому обслуживанию, текущему ремонту 
	Планируемая дата проведения работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту
	Отметка о выполнении, фактическая дата оказания услуг

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Исполнитель
_________________________
   (должность, ф.и.о.)
"____" __________ 20__ г.
 
 





	
	











Приложение № 5
к Техническому заданию


Акт первичного обследования системы
(ФОРМА)
 

___________________________________________________________________________
      (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)
_________________________________________          "____" _________ 20__ г.
   (наименование населенного пункта)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя
___________________________________________________________________________
               (должность, фамилия, имя, отчество полностью)
представитель независимой организации (независимый эксперт)
в лице ___________________________________________________________________,
                 (должность, фамилия, имя, отчество полностью)
составили настоящий акт о том, что при обследовании системы
__________________________________________________________________________,
                (наименование систем и технических средств)
смонтированных ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
            (наименование наладочных организаций, дата монтажа)
по проекту (акту обследования), выполненному
__________________________________________________________________________,
налаженной _______________________________________________________________,
                         (наименование наладочной организации)
УСТАНОВЛЕНО:
Техническое состояние системы (технических средств)
___________________________________________________________________________
  (указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)
проектная и техническая документация
___________________________________________________________________________
     (указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)
Выводы, предложения:
___________________________________________________________________________
     Исполнитель        Представитель независимой организации
                                              (независимый эксперт)
      ___________        _____________________________________




	
	









Приложение № 6
к Техническому заданию

Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы
 (ФОРМА) 

_____________________________________________________________________________
(наименование системы)
_____________________________________________________________________________
(исполнитель)
_____________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)
_________________________________
(наименование населенного пункта)
Начат "____" ______________ 20__ г.
Окончен "____" ______________ 20__ г.
 
                             
1. Наименование объекта, адрес, телефон
_____________________________________________________________________________

2. Перечень технических средств системы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Номер договора, дата его заключения:
_____________________________________________________________________________

4. Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т.п.): ___________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Условия выполнения   работ (в   рабочее время, в нерабочее время; с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т.п.):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Исполнитель - ф.и.о., телефон:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.
 
Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика
 
	Дата проведения инструктажа
	Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности
	Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж
	Должность, Ф.И.О., подпись лица - Исполнителя работ

	 
	 
	 
	 


 
                          
	Дата выполнения работ
	Типы системы, тех. средств, узлов, элементов
	Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии
	Наименование и количество замененных (составных) частей
	Подпись Исполнителя
	Подпись представителя Заказчика

	 
	 
	 
	 
	 
	 




	
	







Приложение № 7
к Техническому заданию


Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем СОТ
(ФОРМА)

	____________________________________
(наименование населенного пункта)
	«_____»________________20_____г.

	___________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

	

	Наименование системы______________________________________________________
Место установки системы ____________________________________________________
	№ п/п
	Наименование системы, технических средств, их состояние
	Неисправный узел, деталь, элемент, средство
	Проявление дефекта

	 
	 
	 
	 


Выводы и предложения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Представитель Исполнителя __________________________________________________
                                                     (должность, ф.и.о., подпись)
Представитель Заказчика _____________________________________________________
                                                     (должность, ф.и.о., подпись)
 









	
	


















Приложение № 8
к Техническому заданию


Акт демонтажа
(ФОРМА)

	г. ___________
	    «____» _______________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ демонтировано
	

	
	(указывается демонтированное оборудование, 

	

	его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
Демонтированное оборудование систем ППЗ передано:

	
	

	(указывается кому передано оборудование)

	
	

	Сдал:
	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	Принял:
	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)






	
	






Приложение № 9
к Техническому заданию

Акт установки оборудования
(ФОРМА)

	г. _________________
	    «____» _______________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ установлено
	

	
	(указывается установленное оборудование, 

	

	его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	Дата начала работ:
	

	
Дата окончания работ:

	
	

	

	
	

	Сдал:
	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	Принял:
	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)






	
	











Приложение № 10
к Техническому заданию

Акт оказанных услуг по заявке
(ФОРМА)

	г. ________________
	    «____» _______________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
Исполнителем выполнены работы 
	

	
	(указывается наименование 

	

	выполненных работ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством

	
	

	

	
	

	Сдал:
	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	Принял:
	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)
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