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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
[bookmark: _GoBack]на ОКПД2 26.51.51.110 Поставка термометров сопротивления и термометров манометрических ТКП для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
Лот №





Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 26.51.51.110 Поставка термометров сопротивления и термометров манометрических ТКП для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала».
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Термопреобразователь сопротивления ДТС-094-PT100 B3 100/5
	шт
	2

	2. 
	Термопреобразователь сопротивления ДТС-094-PT100 B3 120/5
	шт
	2

	3. 
	Термопреобразователь сопротивления ДТС-094-PT100 B3 200/5
	шт
	2

	4. 
	Термометр сигнализирующий ТКП-160Сг с длиной капиляра трубки 12м (ТКП-160Сг-М3)
	шт
	2

	5. 
	Термопреобразователь сопротивления ТО Овен-Энерго ДТС094Э1-РТ100.В3.80/20 
	шт
	28

	6. 
	Термометр манометрический ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-1.5-16.0-160-Б 16мм ЛС59-1 НШ
	шт
	4

	7. 
	Термометр манометрический ТКП-160Сг-М2 L-25
	шт
	8



[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. [bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
	Перечень материала согласно таблицы 1.1
	С даты подписания договора
	Не позднее 45 рабочих дней с даты подписания договора (с правом досрочной поставки)
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1.4. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1-7 Таблицы 1.1): ОКПД2 [26.51.51.110] Поставка термометров сопротивления и термометров манометрических ТКП для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Термопреобразователь сопротивления
	ДТС-094-Pт100.В3.100/5

	1.1.1
	Тип и исполнение датчика
	ТС

	1.1.2
	Монтажная длина
	100 мм

	1.1.3
	Номинальная статическая характеристика
	100 М по ГОСТ 6651-2009

	1.1.4
	 Класс допуска
	В

	1.1.5
	Схема соединения проводников с чувствительным элементом
	трехпроводная

	1.1.6
	Климатическое исполнение
	УХЛ2

	1.1.7
	Степень защиты
	IP 54

	1.2
	Термопреобразователь сопротивления
	ДТС-094-РТ100 В3 120/5

	1.2.1
	Тип и исполнение датчика
	ТС

	1.2.2
	Монтажная длина
	120 мм

	1.2.3
	Номинальная статическая характеристика
	100 М по ГОСТ 6651-2009

	1.2.4
	 Класс допуска
	В

	1.2.5
	Схема соединения проводников с чувствительным элементом
	трехпроводная

	1.2.6
	Климатическое исполнение
	УХЛ2

	1.2.7
	Степень защиты
	IP 54

	1.3
	Термопреобразователь сопротивления
	ДТС-094-PT100 B3 200/5

	1.3.1
	Тип и исполнение датчика
	ТС

	1.3.2
	Монтажная длина
	200 мм

	1.3.3
	Номинальная статическая характеристика
	100 М по ГОСТ 6651-2009

	1.3.4
	 Класс допуска
	В

	1.3.5
	Схема соединения проводников с чувствительным элементом
	трехпроводная

	1.3.6
	Климатическое исполнение
	УХЛ2

	1.3.7
	Степень защиты
	IP 54

	1.4
	Термометр манометрический
	ТКП-160 0-100град, длина капилляра 12м

	1.4.1
	Исполнение корпуса
	Щитовой штампованный

	1.4.2
	Предел измерения температуры
	0...100

	1.4.3
	Длина соединительного капилляра
	12

	1.4.4
	Глубина погружения термобаллона
	160

	1.4.5
	Диаметр термобаллона
	12

	1.4.6
	Класс точности
	1,5

	1.4.7
	Материал термобаллона
	латунь

	1.4.8
	Вид защитной оболочки капилляра
	полиэтиленовая

	1.4.9
	Климатическое исполнение
	УХЛ2

	1.4.10
	Степень защиты
	IP 54

	1.5
	Термометр сопротивления
	ДТС094-РТ100.В3.80/20)Э1

	1.5.1
	Тип и исполнение датчика
	ТС

	1.5.2
	Монтажная длина
	80 мм

	1.5.3
	Номинальная статическая характеристика
	100 М по ГОСТ 6651-2009

	1.5.4
	 Класс допуска
	В

	1.5.5
	Схема соединения проводников с чувствительным элементом
	трехпроводная

	1.5.6
	Климатическое исполнение
	УХЛ2

	1.5.7
	Степень защиты
	IP 54

	1.6
	Термометр манометрический
	ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-1.5-16.0-160-Б 16мм ЛС59-1 НШ

	1.6.1
	Исполнение корпуса
	Настеный штампованный

	1.6.2
	Предел измерения температуры
	0...120

	1.6.3
	Длина соединительного капилляра
	16

	1.6.4
	Глубина погружения термобаллона
	160

	1.6.5
	Диаметр термобаллона
	16

	1.6.6
	Класс точности
	1,5

	1.6.7
	Материал термобаллона
	латунь

	1.6.8
	Вид защитной оболочки капилляра
	полиэтиленовая

	1.6.9
	Климатическое исполнение
	УХЛ2

	1.6.10
	Степень защиты
	IP 54

	1.7
	Термометр манометрический
	ТКП-160Сг-М2 L-25

	1.7.1
	Исполнение корпуса
	Настеный штампованный

	1.7.2
	Предел измерения температуры
	0...120

	1.7.3
	Длина соединительного капилляра
	25

	1.7.4
	Глубина погружения термобаллона
	160

	1.7.5
	Диаметр термобаллона
	16

	1.7.6
	Класс точности
	1,5

	1.7.7
	Материал термобаллона
	латунь

	1.7.8
	Вид защитной оболочки капилляра
	полиэтиленовая

	1.7.9
	Климатическое исполнение
	УХЛ2

	1.7.10
	Степень защиты
	IP 54

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Адрес поставки
	Дагестанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
367027, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ахульго, д. 9,
офис 2 этаж

	2.2.
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Декларация (сертификат) соответствия
	1 экз

	3.2
	Руководство по эксплуатации и монтажу
	1 экз

	3.3
	Протокол первичной поверки
	1 экз

	3.4
	Свидетельство об утверждении средств измерений
	1 экз

	3.5.
	Паспорт изделия
	1 экз

	3.6.
	Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ

	3.7.
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1.
	Гарантийный срок на продукцию устанавливается изготовителем (производителем) продукции с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и указывается в паспорте на каждом изделии

	4.2.
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Термометры должны соответствовать ГОСТ 6651-2009 ГОСТ 16920-93 О требованиях к ТКП и ТСМ.

	5.2.
	Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной.




