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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Сокращения и определения:
СТС - специальные технические средства автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (далее - ПДД), имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенные для контроля за дорожным движением, в том числе для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, в режиме непрерывной работы и размещаемые на рубежах контроля на стойках, опорах и других конструкциях.
Автоматический режим фотовидеофиксации - режим работы СТС, обеспечивающий выявление фиксируемого события без участия человека (оператора), формирование и хранение необходимой и достаточной доказательной базы для вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях. 
Нарушение ПДД - административное правонарушение в области дорожного движения, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
Аппаратно-программное обеспечение СТС - совокупность технических и программных средств, предназначенных для сбора, обработки, хранения и передачи зафиксированной информации, а также сервисного обслуживания и диагностики. 
Осуществление контроля за дорожным движением - сбор, обработка и систематизация информации о параметрах транспортных средств, а также параметрах транспортного потока (обеспечение контроля транспортного потока).
 Параметры транспортных средств: пространственно-временные характеристики изменения положения транспортных средств (скорость, направление движения и т. д.).
 Параметры транспортного потока: Интенсивность движения, плотность, средняя скорость. 
Зона контроля - участок дороги (автомобильной дороги) и/или прилегающей территории, на котором техническими средствами автоматической фотовидеофиксации обеспечивается контроль за дорожным движением.
Рубеж контроля - совокупность зон контроля СТС, организационно привязанная к географическому объекту (перекрестку улиц, номеру дома либо километру (километрам) автомобильной дороги). 
Видеопоток - передача видеоданных в режиме реального времени, полученных в результате осуществления постоянного видеонаблюдения за дорожной ситуацией в местах расположения рубежей контроля. 
ТС - транспортное средство.
ТО - техническое обслуживание.
АВР - аварийно-восстановительные работы.
ФВФ - фотовидео фиксация.
СПО - специализированное программное обеспечение.
ИБП - источник бесперебойного питания.
АКБ - аккумуляторная батарея.
ГРЗ - знак государственной регистрации автотранспортного средства.
SLA (Service Level Agreement) - согласованный уровень качества предоставления данной услуги.
СКЗИ – средства криптографической защиты информации.
Инцидент - внеплановое прекращение предоставления сервиса или снижение его качества.
Контролируемый участок - участок дороги, ограниченный двумя или более последовательно расположенными и связанными в одну измерительную систему зонами контроля.
          Средняя скорость движения ТС - характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка.
Контролируемое направление: 
на линейном участке – участок автомобильной дороги, включающий до 6 (шести) полос движения независимо от направления движения ТС, на котором СТС осуществляется фиксация следующих событий: совершение участниками дорожного движения в зоне контроля (зонах контроля) или на контролируемом участке средней скорости движения ТС административного правонарушения либо проезд ТС без совершения участниками дорожного движения административного правонарушения.
на перекрестке - один въезд на перекресток независимо от количества выездов, подлежащих контролю.  
ГРЗ - государственный регистрационный знак.
ЦАФАП - Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД Главного Управления МВД России по Красноярскому краю.
Распознавание ГРЗ - результат автоматического программного преобразования изображения ГРЗ в цифробуквенную последовательность, представленный в виде последовательности кодов символов. 
Полное распознавание ГРЗ - последовательность кодов символов (АSCII, Unicode), соответствующая его цифробуквенной последовательности (без учета разделителей, интервалов и другой служебной информации на знаке).
Условное распознавание ГРЗ - результирующая последовательность кодов символов, отличающаяся от цифробуквенной последовательности исходного ГРЗ одним символом, при этом нераспознанный символ заменен символом сомнения.
Ошибка распознавания - замена, добавление, исключение в результирующей символьной последовательности хотя бы одного из символов по сравнению с цифробуквенной последовательностью исходного ГРЗ.
             Фантом: Последовательность кодов символов, полученная в результате распознавания объекта, не являющегося государственным регистрационным знаком.

1. Общие сведения 
Настоящее Техническое задание содержит требования к перечню и объему услуг по техническому обслуживанию Оборудования для обеспечения контроля за дорожным движением, в том числе фиксации административных правонарушений в области дорожного движения в рамках развития интеллектуальной транспортной системы Красноярского края.
· Состав Оборудования.
	Заказчик передает Исполнителю в пользование готовое к эксплуатации Оборудование, состоящее из:
  -   СТС в количестве 80 шт.;
	-  сервера в количестве 1 шт.;
	- источника бесперебойного питания в количестве 1 шт.
1.2. Оборудование передается в следующем порядке:
- Сервер, источник бесперебойного питания и 80 СТС –  после подписания договора, до 01.01.2027;
1.3. Адресный перечень расположения СТС, предусмотренных к передаче в обслуживание после подписания договора, до 01.01.2027 г. приведен в Таблице 1 (Приложение 1 к Техническому заданию). 
1.4. Оборудование, передаваемое в обслуживание размещено в соответствии с Адресным планом мест размещения для контроля за дорожным движением на территории Красноярского края (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию) с обеспечением реализации рабочих функций и параметров, определенных настоящим Техническим заданием.   
1.5. Критерием работоспособности Оборудования является работоспособность СТС подтверждаемая наличием на сервере, размещенном по адресу Ген.Заказчика, данных о параметрах ТС, видеопотока с рубежей контроля и данных, формируемых специальным программным обеспечением, представленным Ген.Заказчиком, одновременный доступ, к которому имеет как Заказчик, так и Исполнитель, а также наличием информации о проездах ТС, зафиксированных нарушениях ПДД (при их наличии), параметрах транспортных средств и транспортных потоков, направляемых по адресам, указанным Заказчиком. 
1.6. СТС, входящие в состав Оборудования, должны соответствовать требованиям ст. 26.8 КоАП РФ, согласно которой под специальными техническими средствами понимаются измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие в установленном порядке метрологическую поверку.
Все СТС должны иметь действующие свидетельства о поверке, сведения о которых должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и переданы Заказчику не позднее 3-х рабочих дней до истечения срока действия предыдущей поверки. 
1.7. В период технического обслуживания СТС Исполнитель должен обеспечить информирование Заказчика о планируемой поверке не позднее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты ее проведения.
1.8. Размещение, установка и эксплуатация СТС на рубежах контроля должны соответствовать требованиям, определенным ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения».
1.9. По окончанию срока технического обслуживания Оборудования, Исполнителем составляется акт приема-передачи Оборудования, который подписывается Заказчиком не позднее дня следующего за днем окончания срока аренды Оборудования.

2. Требования к качеству и безопасности услуг
	При выполнении работ по договору, Исполнитель выполняет и соответствует требованиям следующих законодательных, нормативно-правовых актов, нормативных и руководящих документов:
− Федеральный закон РФ от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
− Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
− Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
− Федеральный закон РФ от 27.02.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
− ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования»;
− ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
− ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения";
− ГОСТ Р 50856-96 «Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные. Общие технические требования. Методы испытаний.»;
− ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия (с Изменением N 1)»;
− ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем». Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 24.03.1989 № 664;
− ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов наавтоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 24.03.1989 № 661;
− ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов наавтоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания». Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 № 3469;
− ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому
обслуживанию». Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 № 256;
− на ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2014 г. № 1371-ст;
− ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения». Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР по стандартам от 15.11.1978 № 2986;
− ПУЭ (Правила устройства электроустановок) Издание 7 утверждены Министром топлива и энергетики РФ 06.10.1999;
− РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ» (согласовано СПАСР МВД РФ
12.01.1993 N 20/4/28);
− РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» (утвержден МА «Системсервис», введен Приказом МА «Системсервис» от 25.09.1996 №25);
− РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» (утвержден МА «Системсервис», введен Приказом МА «Системсервис» от 25.09.1996 №25).

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение требований по безопасности в соответствии требованиями следующих руководящих документов:
− ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». Введен в действие постановлением Госстандарта СССР по стандартам от 15.05.1981 № 2404;
− ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности
труда. Пожарная безопасность. Общие требования». Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.1991 № 875;
− ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». Утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.12.2009 № 681-ст;
− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», утверждены постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;
− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», введены постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123.
− СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». Утверждены постановлением Госстроя СССР по делам строительства от 11.12.1985 № 215;
− СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации». Утверждены постановлением Госстроя от 18.10.1985 № 175;
− СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Приняты и введены
в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 № 18-7.
– Руководства по эксплуатации, паспорта и инструкции по монтажу и настройке комплексов ФВФ
– Иные нормативные правовые акты и документы, действующие на территории Российской Федерации

3.  Требования к Оборудованию, объему и срокам гарантии качества по техническому обслуживанию.
3.1. Оборудование должно бесперебойно круглосуточно обеспечивать контроль за дорожным движением, включающий в себя: сбор, обработку и систематизацию информации о параметрах ТС,  проехавших через зоны контроля (в том числе о параметрах транспортного потока), формируемой по результатам автоматической фиксации проезда ТС через зоны контроля СТС, а также информации о зафиксированных в автоматическом режиме нарушениях ПДД, определенных для фиксации Адресным планом размещения оборудования для  контроля за дорожным движением на территории Красноярского края (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию).
3.2. Предел допускаемой погрешности при измерении скорости движения ТС, осуществляемом СТС в диапазоне скоростей движения до 100 км/ч, не должен превышать ± 1 км/ч. Нижний предел диапазона измеряемой скорости движения ТС должен быть не более 1 км/ч.
3.3. Должно осуществляться автоматическое распознание всех типов ГРЗ ТС, применяемых в Российской Федерации, соответствующих ГОСТ Р 50577-2018, а также распознавание государственных регистрационных знаков следующих иностранных государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.
3.4. Обеспечивается автоматическое определение типа ТС и возможность установки различных значений скорости для контроля движения грузовых и легковых ТС.
3.5. В случае прерывания связи и невозможности передачи данных, обеспечивается накопление информации и ее последующая передача после восстановления связи.
3.6 Форматы передачи информации, предусмотренной п.3.1 настоящего Технического задания, должны соответствовать требованиям Технического описания форматов информации (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию).
В случае изменения в период действия Договора применяемых Заказчиком систем обработки получаемой информации, Заказчик предоставляет Исполнителю новые форматы передачи данных. Исполнителю за свой счет должно быть осуществлено изменение форматов передачи данных, обеспечивающее их совместимость с системами обработки, используемыми Заказчиком.  
3.7. Информация должна передаваться по адресам указанным Заказчиком в Приложении 1 к Техническому заданию.
3.8. Информация о зафиксированных событиях (в том числе нарушениях ПДД) должна обеспечивать встраивание в фотоматериалы следующих данных:
· идентификационный номер СТС;
· дата, время фиксации и наименование нарушения;
· обозначение события в соответствии с п.6.5.1. ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования» (далее —  ГОСТ Р 57144-2016);
· адрес места установки СТС и географические координаты места его нахождения;
· при фиксации нарушений установленного скоростного режима: зафиксированная скорость ТС, значение максимально допустимой скорости;
· направление движения ТС (указывается в соответствии с конкретными адресными данными, представленными Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора).
3.9.  СТС и правила их применения должны соответствовать ГОСТ Р 57144-2016 и ГОСТ Р 57145-2016 с учетом требований, предусмотренных настоящим Техническим заданием. 
3.9.1. СТС должны иметь следующие рабочие функции (с учетом их назначения, предусмотренного Адресным планом мест размещения оборудования для контроля за дорожным движением на территории Красноярского края (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию):
Автоматическая фотовидеофиксация следующих событий (в том числе нарушений ПДД):
С0 – проезд ТС без совершения административного нарушения;
С1 - нарушение установленного скоростного режима (Статья 12.9, части 2-5 КоАП РФ);
С5 - Нарушение правил пользования внешними световыми приборами (ст. 12.20 КоАП РФ).
С6 - движение по полосе для маршрутных транспортных средств (Статья 12.17 часть 1.1 КоАП РФ);
С7 - выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. (Статья 12.15 часть 4);
С10 - Разворот, поворот налево в местах, где такие маневры запрещены (Статья 12.16 часть 2 КоАП РФ);
С11 - Нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев) (Статья 12.16 часть 1 КоАП РФ);
С12 - Проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе (Статья 12.12 часть 1 КоАП РФ);
С13 -  Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора (Статья 12.12 часть 2 КоАП РФ);
С14 - Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае возникновения затора (Статья 12.13 часть 1 КоАП РФ);
С15 - Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам (Статья 12.18 КоАП РФ);
С16 – Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности (Ст. 12.6. КоАП РФ)
С16 – Пользование водителем во время движения ТС телефоном без устройства, позволяющего вести переговоры без использования рук (Статья 12.36.1 КоАП РФ).
Перечень административных правонарушений в области дорожного движения, фиксируемых на рубеже контроля с помощью СТС, должен быть указан в документации изготовителя СТС.
3.9.2. Формирование и качество материалов по зафиксированным событиям (в том числе нарушениям ПДД) должно осуществляться в светлое и темное время суток в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57144-2016 с учетом требований к форматам предоставляемой информации (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию) и следующих требований:
1. в перечень формируемых материалов по зафиксированным нарушениям ПДД (за исключением материалов, формируемых при фиксации нарушений установленного скоростного режима, управления ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности и пользования водителем во время движения ТС телефоном без устройства, позволяющего вести переговоры без использования рук) должна быть включена видеозапись, при этом формируемые фотоизображения должны находиться в пределах временного интервала видеозаписи; 
2. перечень формируемых материалов по зафиксированным нарушениям, связанным с невыполнением требования ПДД уступить дорогу пешеходам, включает в себя видеозапись, которая должна начинаться не менее чем за 5 (пять) секунд до момента появления пешехода на проезжей части;
3. перечень формируемых материалов по зафиксированным нарушениям, связанным с управлением ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, и пользования водителем во время движения ТС телефоном без устройства, позволяющего вести переговоры без использования рук, включает в себя:
1. не менее двух последовательных фотоизображений ТС в зоне контроля с интервалом не менее 0,1 с, на которых зафиксированы моменты совершения административного правонарушения водителем данного ТС; 
2. фотоизображение ТС с полностью распознанным ГРЗ;
3. увеличенное фотоизображение полностью распознанного ГРЗ ТС;
4. увеличенное фотоизображение ТС в зоне контроля, на котором зафиксирован момент совершения административного правонарушения водителем данного ТС;
5. значение измеренной скорости движения ТС.
В перечень формируемых материалов при фиксации выезда на перекресток, перед которым образовался затор, необходимо включать видеозапись, содержащую момент совершения административного правонарушения.
Видеозапись правонарушения должна начинаться в момент подъезда ТС к перекрестку (пересечения «СТОП» линии при ее наличии), заканчиваться - по истечении не менее 10 секунд после включения разрешающей фазы светофора в поперечном направлении.
Первая фиксация ТС аппаратно-программным обеспечением СТС должна осуществляется в момент въезда ТС в границы контролируемого перекрестка на разрезающий сигнал светофора, вторая фиксация в случае нахождения ТС в границах перекрестка при включения разрешающего сигнала светофора в поперечном направлении.
Коллаж материала должен содержать не менее 6 фотоизображений по 3 от каждой фиксации (обзорное фотоизображение, распознающее фотоизображение, увеличенное фотоизображение государственного регистрационного знака ТС).
3.9.3. Аппаратно-программное обеспечение СТС должно быть совместимым с СПО «Паутина», используемым ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю для автоматизированной обработки информации, получаемой в результате функционирования СТС. Формат передачи данных, обеспечивающий совместимость с программным обеспечением, используемым ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, указан в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию.
3.9.4. Исполнитель обязан предусмотреть выдачу видеопотока с СТС Заказчику.  
В зону видео обзора должны попадать все полосы движения (встречное и попутное направление) на прямом участке дороги или перекресток со всеми направлениями движения транспорта через зоны контроля. 
Видеопоток, передаваемый с обзорных камер СТС, установленных на рубежах контроля в населенных пунктах, должен отвечать следующим требованиям:
4. изображение потока: цветное;
5. разрешение потока: не менее 1920x1080 пикселей при частоте кадров не менее 25 к/c;
6. поддерживаемые форматы сжатия потока: H.264, H.265;
7. протокол передачи потока: RTSP, ONVIF;
8. возможность одновременной поддержки не менее 3-х подключений по протоколу RTSP;
Видеопоток, передаваемый с обзорных камер СТС, установленных на рубежах контроля вне населенных пунктов, должен отвечать следующим требованиям:
1. изображение потока: цветное;
2. разрешение потока: не менее 320x240 пикселей при частоте кадров не менее 5 к/c;
3. поддерживаемые форматы сжатия потока: H.264, H.265;
4. протокол передачи потока: RTSP, ONVIF.
3.9.5. СТС должны функционировать непрерывно, на протяжении всего срока аренды. 
СТС должны в любое время суток и при любых погодных условиях обеспечивать выполнение требований к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам СТС, указанным в настоящем Техническом задании.

4. Требования к серверу, источнику бесперебойного питания и интеграционной совместимости при техническом обслуживании.
· Требования по интеграции системы СТС с внешними системами:
4.1.1. Интеграция с ИТС Красноярского края (требования указаны в приложении 2 к Техническому заданию);
4.1.2.   Интеграция с КАС «Безопасный город» (требования указаны в приложении 2 к Техническому заданию);
4.1.3. Интеграция с СПО «ДОРИС Контроль» (требования указаны в приложении 2 к Техническому заданию);
4.1.4. Технические параметры сервера должны обеспечивать хранение информации с обзорных камер СТС (видеопоток) не менее 30 суток, при этом объем свободного места на сервере должен оставаться не менее 20 процентов от общего дискового пространства.
4.2. Технические параметры источника бесперебойного питания должны обеспечивать бесперебойную работу сервера в течение периода не менее четырех часов с момента отключения электропитания.

· Требования к составу услуги
5.1. Общие требования.
	Технология и качество оказываемых услуг удовлетворяет требованиям действующих норм и правил, технической документации на Оборудование.
	Используемые материалы соответствуют государственным стандартам и технологическим условиям.
	Исполнитель самостоятельно несет ответственность за обеспечение требований охраны труда при проведении высотных работ по обслуживанию, монтажу, демонтажу комплексов и его элементов.
	Исполнитель самостоятельно выполняет все необходимые согласования при проведении работ, связанных с работой на опорах и занятием полосы проезжей части специализированным автотранспортом (автовышка).
	Исполнитель в рамках исполнения Договора несет расходы, связанные с проведением технического обслуживания: привлечении спец. техники и оборудования. 
	В случае необходимости ремонта элементов, узлов, блоков Исполнитель организует ремонт неисправного оборудования СТС. Демонтаж, транспортировку, монтаж и пусконаладочные работы ремонтируемого оборудования Исполнитель осуществляет за свой счёт. Ремонт оборудования, гарантийный срок которого на момент ремонта не истек, происходит в рамках гарантийных обязательств заводов-изготовителей и/или (поставщиков) оборудования. Ремонт не гарантийного оборудования выполняется за счёт Исполнителя.
	Исполнитель предоставляет Заказчику Оборудование из Подменного фонда на период неработоспособности соответствующего Оборудования или до момента окончания срока действия Договора. Заказчик не обязан дополнительно оплачивать предоставление Оборудования из Подменного фонда. 	Исполнитель формирует Подменный фонд Оборудования за свой счет. Назначением подменного фонда является оперативная замена СТС в случае их неработоспособности в сроки, установленные Договором. Подменный фонд хранится на площадях Исполнителя. В случае письменного обращения Государственного заказчика Исполнитель должен организовать доступ к данному оборудованию в течении 7 дней с момента обращения.  
	При привлечении Исполнителем к исполнению обязательств по Договору третьих лиц (далее Соисполнителей) Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Соисполнителями. Привлечение Соисполнителей не влечет за собой изменение цены Договора.
	При использовании в процессе оказания услуг охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих самому Исполнителю или третьим лицам, Исполнитель гарантирует, что охраняемые результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц не нарушены.
	Ответственность за вред и ущерб, причиненный третьим лицам или их имуществу, при эксплуатации Оборудования, несет Исполнитель, если не докажет, что вред и ущерб причинен не по его вине.
5.2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам услуг:
5.2.1. Исполнитель должен обеспечивать работоспособность и функционирование Оборудования в режиме реального времени, 7 (семь) дней в неделю 24 (двадцать четыре) часа в сутки, осуществлять эксплуатацию Оборудования, нести расходы на его содержание, технологическое обслуживание, включая расходы на ремонт, расходы на проведение поверки СТС в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
С целью обеспечения передачи данных в режиме реального времени о событиях, фиксируемых СТС, Исполнитель обеспечивает совместимость форматов передачи данных, используемых в СТС, с форматом передачи данных, используемом в Веб-сервисе «Дупло 2» (Приложение №2 к Техническому заданию).
5.2.2. Порядок передачи Оборудования на техническое обслуживание:
5.2.2.1.	На момент передачи Оборудования на техническое обслуживание, всё Оборудование должно быть смонтировано, интегрировано в СПО «Паутина» и функционировать с техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками.
5.2.2.2.	При передаче Оборудования для оказания услуг по техническому обслуживанию уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя подписывается Акт приема-передачи Оборудования, согласно Приложению №3 к Техническому заданию. 
При передаче Оборудования для оказания услуг по техническому обслуживанию Заказчик предоставляет Исполнителю сведения о координатах размещения СТС, перечне фиксируемых нарушений, направлении движения ТС в зоне контроля по полосам движения, IP адреса оборудования, IP адреса оборудования связи, учётные данные каналов связи, а также учетные данные для удаленного доступа к оборудованию.
5.2.2.3.	По завершению оказания услуг Исполнитель передает Оборудование Заказчику по форме Акта приема-передачи оборудования, согласно Приложению №5 к Техническому заданию. Оборудование возвращается Заказчику в том состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа. Приведение инфраструктуры, затронутой при обслуживании рубежей контроля, в исходное состояние, является расходным обязательством Исполнителя.
5.3.	Передислокация СТС.
	В случае проведения работ по реконструкции, капитальному ремонту или ремонту участков улично-дорожной сети, в результате которых будут изменены (переобустроены) конструкции, используемые для размещения СТС (являющихся частью Оборудования), либо коммуникации, обеспечивающие возможность эксплуатации СТС на рубежах контроля, Исполнитель обеспечивает своими силами и за свой счет перенос (демонтаж, монтаж) СТС на новые рубежи контроля.
При проведении передислокации проводиться тестирование СТС (перед их вводом в эксплуатацию) сведения о поверке передаются Заказчику в срок не позднее двух рабочих дней до даты начала тестирования. Проведение тестирования СТС, сведения о поверке которого отсутствуют в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, не допускается.
	При получении письменного уведомления от Государственного Заказчика о необходимости передислокации рубежей контроля в период действия договора, Заказчик в течении 2 дней должен направить письменное уведомление сторону Исполнителя. 
[bookmark: _Hlk182314571] Исполнитель должен самостоятельно и за свой счет провести передислокацию СТС (являющихся частью Оборудования) по адресам, указанным Государственным Заказчиком. Условия размещения новых рубежей контроля предусматривают характеристики, аналогичные условиям размещения рубежей контроля с которых осуществляется передислокация СТС.
	Ежегодно могут быть передислоцировано не более 15% (пятнадцати) рубежей контроля, их суммарное количество не может быть более 50% за весь период реализации договора.  
	Передислокация производится Исполнителем в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Исполнителем от Заказчика уведомления Государственного Заказчика уведомления о необходимости осуществления передислокации СТС на новый рубеж контроля. 
	После передислокации СТС на новый рубеж контроля на месте его предыдущего размещения обеспечить установку муляжа, ранее применявшегося СТС.
	После передислокации рубежей контроля ввод в эксплуатацию СТС производится на основании положительных результатов тестирования, проведенного в порядке, установленном п.5.3.1. настоящего Технического задания, с отражением его результатов в протоколе тестирования передислоцированного СТС.
5.3.1. После получения Заказчиком от Исполнителя уведомления о готовности передислоцированного СТС к эксплуатации с приложением следующих документов: оригиналов паспортов СТС и/или Формуляров, свидетельств о поверке СТС (оформленных на бумажном носителе), копий методики поверки СТС, руководства по эксплуатации СТС, свидетельства об утверждении типа средств измерений и внесении в реестр сведений об утвержденных типах средств измерений, а также иной документации, подтверждающей соответствие Оборудования установленным Техническим требованиям (Приложение №6 к Техническому заданию), сведений о его стоимости, Заказчиком не позднее следующего рабочего дня в адрес Исполнителя направляется Программа тестирования Оборудования.
	Тестирование Оборудования проводится Заказчиком и уполномоченными представителями Государственного Заказчика.
	Тестирование проводится в рабочее время Государственного Заказчика и предусматривает первоначальное и контрольное тестирование. Контрольное тестирование проводится при необходимости, для оценки и полноты устранения недостатков и замечаний в случае их выявления при первоначальном тестировании.  
	Суммарный срок тестирования (контрольного и первоначального) – не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня начала проведения тестирования. Проведение иных (кроме первоначального и контрольного) видов тестирования не предусматривается. 
	По итогам каждого (первоначального либо контрольного (при необходимости) тестирования составляется протокол тестирования (подписываемый Заказчиком и уполномоченными представителями Государственного Заказчика), который содержит информацию о прохождении/не прохождении Оборудованием тестирования. Исполнитель уведомляется о результатах тестирования посредством направления Заказчиком протоколов тестирования.
5.3.2. Подписание Заказчиком Акта приема-передачи Оборудования на техническое обслуживание осуществляется на основании положительных результатов тестирования Государственным Заказчиком, отраженных в протоколах тестирования направляемых Заказчиком Исполнителю.
	После подписания Акта приема-передачи Оборудования Заказчик не лишается права требовать устранения недостатков, не выявленных при приемке.

5.3.3. СТС (являющиеся частью Оборудования) должны быть размещены на существующих опорах (мачтах освещения, опорах контактной сети, иных конструкциях, пригодных для размещения СТС). Получение разрешения на размещение СТС на существующие опоры у их балансодержателей и заключение договоров аренды (при необходимости) производится Исполнителем самостоятельно за свой счет на весь период услуг по договору.
	При отсутствии в местах размещения рубежей контроля существующих опор для установки СТС (мачты освещения, опоры контактной сети, иные конструкции, пригодные для размещения комплексов), опоры для установки СТС устанавливаются Исполнителем самостоятельно за свой счет. 
5.3.4.	СТС должны быть подключены к электропитанию. Подключение к электропитанию, а также получение разрешений, согласований и иных необходимых для подключения документов производится Исполнителем самостоятельно за свой счет. 
5.3.5.	Организация каналов связи при техническом обслуживании и передислокации СТС находится в зоне ответственности Заказчика.
5.4.	Требования к работоспособности Оборудования, требования по качеству и описание дефектов приведены в Приложении №4 к настоящему Техническому заданию. 
5.5.	Исполнитель не несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг по техническому обслуживанию в следующих случаях неработоспособности оборудования, независящих от Исполнителя:
· нарушения в работе каналов связи, по независящим от Исполнителя обстоятельствам. Зона ответственности Исполнителя от оконечного оборудования до порта каналообразующего оборудования;
· нарушения электроснабжения, по независящим от Исполнителя обстоятельствам. Зона ответственности Исполнителя от оконечного оборудования до прибора учёта электроэнергии;
· вандализма и (или) иных противоправных действий третьих лиц (в случае предоставления документального подтверждения данного факта);
· повреждения крепёжных или опорных конструкций (опор, мостов, столбов), возникшего по независящим от Исполнителя обстоятельствам, за исключением случаев, связанных с применением некачественных крепёжных материалов и нарушений, связанных с производством установки и крепления СТС;
· осуществления уполномоченными органами государственной власти действий, препятствующих использованию СТС, в том числе осуществления следственных мероприятий;
· передислокации СТС по требованию Заказчика.
5.6.	В случае неработоспособности оборудования Исполнитель своими силами
и за свой счет в сроки, указанные в Приложении №4 к Техническому заданию, устраняет обстоятельства неработоспособности оборудования либо заменяет неработоспособное оборудование на работоспособное из Подменного фонда.  При этом Оборудование должно соответствовать всем требованиям, в соответствии с Приложением №6. настоящего Технического задания.
5.6.1.	В случае, если в сроки, указанные в Приложении №4 к Техническому заданию Исполнитель не устранил неисправность либо не заменил неработоспособное Оборудование на работоспособное, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в соответствии с условиями Договора.
5.6.2. Не подлежит оплате количество суток, равных количеству периодов, превышающих каждые 24 (двадцать четыре) последовательных часа неработоспособности СТС, определяемой в соответствии с Приложением № 4 к Договору. 
В случае выявления дефектов, предусмотренных п. 6 Приложения № 4 к Договору, не подлежит оплате аренда конкретного СТС, в работе которого они выявлены, за весь отчетный период. 
5.7.	В целях поддержания Оборудования в работоспособном состоянии Исполнитель осуществляет аварийно-восстановительное, регламентно-профилактическое обслуживание, а также обслуживание программного-обеспечения комплекса, каждой единицы Оборудования в течение срока оказания услуг.
5.7.1. Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию:
	№ п/п
	Наименование работ
	Периодичность работ

	1. 
	Диагностика и контроль работоспособности Оборудования и проведение регулировки при необходимости
	Ежедневные работы (ТО-0)

	2. 
	Проверка технических настроек Оборудования и проведение корректировок при необходимости
	Ежедневные работы (ТО-0)

	3. 
	Контроль наличия видеосигнала с ТВ датчиков, подключенных к вычислительному модулю СИМ «Пульсар»
	Ежедневные работы (ТО-0)

	4. 
	Визуальная оценка качества изображения (чёткость, отсутствие помех, засветки и т.д.)
	Ежедневные работы (ТО-0)

	5. 
	Контроль качества распознавания знаков государственной регистрации автотранспорта
	Ежедневные работы (ТО-0)

	6. 
	Контроль работы специализированного программного обеспечения вычислительного модуля
	Ежедневные работы (ТО-0)

	7. 
	Контроль работоспособности сетевого оборудования СТС
	Ежедневные работы (ТО-0)

	8. 
	Внешний осмотр / проверка наличия повреждений / проверка наличия пломб / проверка наличия коррозии / проверка надежности закрепления. Очистка от загрязнений, коррозии составных частей СТС. Восстановление пломб и надёжности закрепления
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	9. 
	Общий внешний осмотр оборудования, проводов шлейфов, электрической проводки системы
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	10. 
	Визуальная проверка отсутствия загрязнения стёкол гермокожухов ТВ датчиков и светоизлучающей поверхности ИК системы освещения, отсутствие запотевания стекла ТВ датчиков. Очистка от грязи, снега, запотевания
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	11. 
	Визуальная проверка отсутствия посторонних предметов, загрязнения и атмосферных осадков внутри шкафа, проверка надёжности механического крепления шкафа
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	12. 
	Удаление загрязнений с поверхности шкафа (пыль, грязь, влага, наклейки, инородное окрашивание, надписи), устранение механических повреждений корпуса;
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	13. 
	Проверка технического состояния оборудования входящего в состав шкафа;
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	14. 
	Проверка потребляемой мощности при питании от электросети переменного тока, в том числе для обеспечения пожарной безопасности сооружения;
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	15. 
	Контроль правильности настроек установленного коммутационного оборудования и программирования режимов работы СТС;
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	16. 
	Проверка коммуникации и автоматических выключателей питания СТС, с проведением при необходимости замены автоматических выключателей
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	17. 
	Снятие показаний приборов учёта электроэнергии, предоставление данных Заказчику
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	18. 
	Визуальная проверка вычислительного модуля на предмет повреждения, осмотр и замена при необходимости воздушных фильтров, проверка надёжности механического крепления, осмотр кабелей и разъёмов модуля коммутации
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	19. 
	Визуальный осмотр провисания кабелей и целостности сигнальных и силовых разъёмов, с проведением при необходимости замены сигнальных и силовых разъёмов
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	20. 
	Произвести проверку и обслуживание лакокрасочного покрытия составных частей
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	21. 
	Осмотр состояния трасс кабельных линий инфраструктуры рубежа контроля и приведение их в порядок
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	22. 
	Проведение работ по надзору за сохранностью линейно-кабельных сооружений
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	23. 
	Выправка положения подвесных и настенных кабелей
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	24. 
	Регулировка стрелы провеса подвесного кабеля
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	25. 
	Очистка от пыли и влаги деталей в оконечных кабельных устройствах
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	26. 
	Визуальный осмотр провисания кабелей и целостности сигнальных и силовых разъёмов, с проведением при необходимости замены сигнальных и силовых разъёмов
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	27. 
	Произвести проверку и обслуживание кабелей, клемм, разъёмов на предмет надёжности крепления и нарушений целостности изоляции
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	28. 
	Контрольный осмотр опор с выполнением необходимого объема работ по устранению коррозии, очистке опор от загрязнений и несанкционированных рекламных материалов. Восстановление вертикальной устойчивости опор, принадлежащих Заказчику, при необходимости.
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	29. 
	Отметка о выполнении регламентных работ в журнале технического состояния оборудования
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	30. 
	Проведение работ по устранению неисправностей и некорректной работы оборудования, выявленных по результатам мониторинга либо визуального осмотра оборудования.
	При необходимости

	31. 
	Аварийно-восстановительные работы
	При необходимости

	32. 
	Работы по ремонту оборудования, включая диагностику, демонтаж, транспортировку к месту ремонта и обратно, монтаж и пуско-наладочные работы
	При необходимости

	33. 
	Работы по передислокации СТС
	При необходимости

	34. 
	Поверка СТС
	При необходимости

	35. 
	Обрезка зелёных насаждений в зонах контроля нарушений ПДД
	При необходимости

	36. 
	Анализ системных журналов сервера на предмет сбоев в работе аппаратного обеспечения
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	37. 
	Мониторинг работоспособности серверных систем и сервисов

	Ежедневные работы (ТО-1)

	38. 
	Выполнение резервного копирования сервера

	Ежемесячные работы (ТО-1)

	39. 
	Восстановление данных из резервной копии

	При необходимости

	40. 
	Установление обновлений операционной системы и системы антивирусной защиты
	При необходимости

	41. 
	Визуальный осмотр АКБ. Проверка индикации ИБП и аккумуляторных батарей

	Ежемесячные работы (ТО-1)

	42. 
	Анализ «очереди» событий и тревог

	Ежемесячные работы (ТО-1)

	43. 
	Проверка условий эксплуатации и температурный режим ИБП и АКБ

	Ежемесячные работы (ТО-1)

	44. 
	Проверка работы ИБП в режиме “Normal operation”

	Ежемесячные работы (ТО-1)

	45. 
	Проверка работы ИБП в режиме “Bypass operation”

	Ежемесячные работы (ТО-1)

	46. 
	Проверка работы ИБП в режиме “Battery operation”

	Ежемесячные работы (ТО-1)

	47. 
	Проверка работы ИБП при исчезновении входного напряжения (по согласованию с Заказчиком)
	Ежемесячные работы (ТО-1)

	48. 
	Замена АКБ
	При необходимости

	49. 
	Взаимодействие с Вендорами оборудования
	При необходимости

	50. 
	Актуализация эксплуатационной документации
	При необходимости



5.7.2. Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию программного обеспечения комплекса 
	
	№
п/п
	Наименование услуг
	Периодичность работ

	
	1
	Обновление ПО комплекса при выходе новых версий.
	ежедневно

	
	1.1
	Обновление ПО комплекса при внесении изменений в функционал комплекса.
	ежедневно

	
	1.2
	Диагностика и решение проблем, связанных с штатным функционированием ПО комплекса - (Анализ журналов, правка конфигурационных файлов, анализ доступного места на SSD накопителе, проверка и ремонт ФС смонтированных разделов и тп. )
	ежедневно

	
	1.3
	переустановка ПО комплекса в случае возникновения необходимости, ввиду выхода ПО из строя, либо замены заказчиком вышедших из строя элементов комплекса.
	ежедневно

	
	1.4
	Диагностика проблем, связанных с формированием, хранением и выгрузкой материалов, фиксируемых комплексом.
	ежедневно

	
	156
	Добавление/Изменение/удаление параметров конфигурационных файлов, непосредственно влияющих на функционал комплекса.
	ежедневно

	
	1.6
	Решение задач, связанных с формированием, модификацией вида, типа, способа выгрузки материалов, фиксируемых комплексом.
	ежедневно

	
	1.7
	консультирование специалистов со стороны заказчика в части функционирования ПО комплекса.
	ежедневно

	
	2
	Настройка
	

	
	2.1
	Диагностика, настройка качества изображения ТВ датчиков комплекса. (Фокус и иные параметры, непосредственно виляющие на функционал комплекса.)
	ежедневно

	
	2.2
	Программная настройка, корректировка зон фиксаций (стоп-линия), связанная с физической перенастройкой либо воздействием, приведшим к изменению положения ТВ датчиков комплекса; изменения в дорожной разметке, либо ее смещение относительно ПЧ в процессе повторного нанесения.
	ежедневно

	
	2.3
	Настройка, корректировка конфигурации виртуальной разметки комплекса. (виртуальная стоп-линия и квадрат зоны фиксации комплекса).
	ежедневно

	
	2.4
	Настройка, корректировка виртуальных зон фиксации при фиксации поворотов на входных/выходных каналах комплекса.
	ежедневно

	
	2.5
	Настройка, корректировка конфигурации ПО детекции проезда пешеходных переходов.
	ежедневно

	
	2.6
	Изменение параметров вэб-интерфейса комплекса, непосредственно влияющих на его функционал.
	ежедневно

	
	2.7
	Удаленное консультирование специалистов со стороны заказчика в части работы с вэб-интерфейсом комплекса.
	ежедневно


          
  Заказчик обязан предоставить Исполнителю следующие данные:
- спецификацию на серверное оборудование, источник резервного питания используемые в рамках данного договора;
- монтажную и принципиальную схему подключения серверного оборудования;
- схему организации сети по проекту;
- порядок взаимодействия с Заказчиком в случае недоступности каналов связи;
- идентификаторы и IP адреса каналов связи для их идентификации и дальнейшей их проверки на работоспособность;
- контактные данные технической службы Заказчика, осуществляющей устранение неисправностей по каналам связи (ВОЛС и LTE) в режиме 24/7;
- учетные данные для доступа к оборудованию (IP адреса, логины пароли консоли удаленного управления оборудованием, логины и пароли для доступа к BIOS, и другим аппаратным средствам если установлены и используются);
- учетные данные для доступа к системе виртуализации, используемые на серверах;
- учетные данные к виртуальным машинам на серверах виртуализации.


Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию серверного оборудования:  
	№
	Наименование услуг
	Периодичность

	· 
	Сервера и серверное технологическое оборудование*
	

	1.1
	Удаленный мониторинг параметров операционной системы
	ежедневно

	1.2
	Анализ системного журнала событий и журнала ошибок
	ежедневно

	1.3
	Анализ журнала доступа
	ежедневно

	1.4
	Контроль физических параметров серверного оборудования:
- контроль температуры процессора
- контроль температуры материнской платы
- контроль температуры дисковой подсистемы
- контроль состояния дисковой подсистемы
- контроль параметров питания систем сервера
- контроль состояния систем бесперебойного питания
	ежедневно

	1.5
	Контроль целостности инкрементных резервных копий
	ежедневно

	1.6
	Проверка работы периферийных устройств
	еженедельно

	1.7
	Проверка работы установленных плат расширения
	еженедельно

	1.8
	Контроль безопасности средств удаленного доступа:
- анализ журналов подключений
- проверка и сброс незакрытых сессий
- контроль устойчивости подключений
- проверка и корректировка настроек файрволлов, межсетевых экранов
	ежедневно

	1.9
	Установка критических обновлений операционной системы
	по мере необходимости

	1.10
	Контроль создания кумулятивной резервной копии данных
	ежемесячно

	1.11
	Стресс-тестирование оперативной памяти
	ежеквартально

	1.12
	Стресс-тестирование центрального процессора
	ежеквартально

	1.13
	Нагрузочное тестирование периферийных устройств
	ежеквартально

	1.14
	Нагрузочное тестирование установленных плат расширения
	ежеквартально

	1.15
	Расширенный аудит настроек безопасности сервера
	ежемесячно

	1.16
	Осмотр серверного оборудования, чистка оборудования от пыли и прочих загрязнений, проверка состояний соединений, прочие работы на сервере, не связанные с отключением оборудования
	ежеквартально

	1.17
	Визуальный осмотр компонентов сервера, очистка оборудования от пыли и загрязнений, профилактика системы охлаждения (замена термопроводящих паст, клеев и термонаклеек, смазка вентиляторов охлаждения), прочие работы на сервере, связанные с отключением оборудования от сети (не более чем на 30 минут)
	один раз в полгода

	2
	Администрирование серверов
	

	2.1
	Проверка серверов и системных блоков на наличие вредоносных программ (вирусов), администрирование антивирусных программ
	ежедневно

	2.2
	Проверка работоспособности программного обеспечения и анализ отчетов об ошибках
	ежедневно

	2.3
	Проверка парольной системы и системы регламентации прав доступа к информационным системам
	ежемесячно

	2.5
	Проверка состояния накопителей на жестких магнитных дисках с подготовительными операциями и их дефрагментация
	еженедельно



	№
	Наименование услуг
	Периодичность

	1
	Обеспечение бесперебойного функционирования ПО
	

	1.1
	Мониторинг работоспособности ПО
	ежедневно

	1.2
	Восстановление работоспособности компонентов ПО в случае сбоя
	по необходимости

	2
	Проведение периодической профилактической диагностики функционирования программных средств ПО
	

	2.1
	Диагностика проблем, возникающих в ходе эксплуатации сопутствующего программного обеспечения ПО
	еженедельно

	2.2
	Диагностика проблем, возникающих в ходе эксплуатации сопутствующих СУБД
	еженедельно



* В рамках обеспечения оказания услуг по обслуживанию севера Заказчик передает Исполнителю документацию, прав доступа и учетные данные к серверному оборудованию. 

5.7.3. Техническое обслуживание СТС проводится с целью обеспечения функционирования СТС в соответствии с РЭ и техническими условиями 26.51.66-005-24066729-19.
	К техническому обслуживанию допускаются лица, внимательно изучившие эксплуатационную документацию, прошедшие инструктаж о мерах безопасности при работах с радиоприборами и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.
 Техническое обслуживание Программного обеспечения должно осуществляться официальными представителями компании разработчика или  прошедшими обучение и имеющие сертификат (свидетельство) ООО «СофИТ»
  Квалификация специалистов или официальных представителей, подтверждается сертификатом (свидетельством) о прохождении обучения в  ООО «СофИТ»
Сертификаты (свидетельства) о прохождении обучения Подрядчик предоставляет Заказчику в течение 14 рабочих дней с даты заключения Договора.

5.8.	Исполнитель обязан организовать за свой счет и своими силами работу серверного оборудования и установленного на нём программного обеспечения, необходимого для ежесуточного формирования отчетности по работе каждого СТС, включающего в себя сведения о количестве зафиксированных за каждый час работы СТС нарушений ПДД и проездов ТС по контролируемым направления, а также обеспечивающее возможность получения в режиме реального времени видеопотока с обзорных камер, установленных на рубежах контроля.  
5.9.	Требования к службе технической поддержки (далее СТП):
[bookmark: _Hlk182885547][bookmark: _Hlk182886783]5.9.1.	Заказчик и Исполнитель должен организовать работу СТП для обеспечения своевременного контроля за работоспособностью Оборудования в режиме 24 (двадцать четыре) часа 7 (семь) дней в неделю. Порядок взаимодействия Исполнителя с Заказчиком в случае недоступности каналов связи описан в Приложении №8
[bookmark: _Hlk182885660]5.9.2.	Заказчик и Исполнитель обязан предоставить Заказчику список и контакты ответственных лиц, отвечающих за работу диспетчерской службы не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.
5.9.3. СТП Заказчика и Исполнителя ведёт приём поступающих обращений и их учёт в системе электронного учёта инцидентов и обращений, включая: 
−	Прием обращения  по предусмотренным каналам коммуникации (адрес электронной почты/телефон, информационный портал технической поддержки);
−	Регистрацию всех обращений и инцидентов на основе событий мониторинга об аварийном и предаварийном состоянии компонентов и программного обеспечения, входящего в состав Оборудования связи/СТС.
В течение 1 часа с момента регистрации Обращения Инициатору направляется уведомление с указанием номера, даты и времени регистрации Обращения. Уведомление направляется по тому каналу коммуникаций, по которому было получено обращение:
1. организацию работ по решению обращений и инцидентов, постановка задач и взаимодействие с рабочими группами, контроль хода работ и их завершения;
–	информирование Заказчика/Исполнителя о факте решения обращения; 
−	контроль базовых параметров качества (SLA);
−	взаимодействие с Вендорами оборудования и специализированного ПО;
−	оповещение Заказчика/Исполнителя в случае сбоя доступности услуги, проведения аварийно-восстановительных работ;
−	осуществление мониторинга работоспособности компонентов и программного обеспечения, входящего в состав Оборудования;
−	контроль количества зафиксированных материалов СТС, с последующим анализом;
−	технологический контроль распознавания знаков государственной регистрации автотранспорта: анализ по зафиксированным материалам на корректность распознавания;
2. визуальная оценка качества изображения (чёткость изображения, отсутствие помех, засветки и т.д.).
5.9.4. В случае несогласия Инициатора с результатами обработки Обращения или претензией по качеству, Инициатор должен сообщить об этом в течение 24 рабочих часов с момента завершения обработки Обращения, после чего существующее Обращение открывается заново, и его обработка продолжается. В случае отсутствия ответа Инициатора о несогласии по истечении 24 рабочих часов с момента завершения обработки Обращения. Обращение считается закрытым и открытию заново не подлежит.
5.9.5. Порядок эскалации.
Эскалация проводится в случае, если Заказчик/Исполнитель не удовлетворен действиями Исполнителя или Заказчика в части выполнения условий обработки Обращений (Запросов и Инцидентов). В данном случае, Заказчик или Исполнитель имеет основания инициировать действия по разрешению ситуации.
Уровень эскалации:	
Ответственный за принятие решения со стороны Заказчика – руководитель направления Группы прикладных проектов.
Ответственный за принятие решения со стороны Исполнителя – руководитель проекта.

Ответственный за принятие решения со стороны Заказчика
1.	Директор Красноярского филиала___________________	
2.	Заместитель директора филиала –
директор по прикладным проектам ___________________	
[bookmark: _Hlk182816082]3.	РП/Руководитель направления Группы прикладных проектов ___________________

Ответственный за принятие решения со стороны Исполнителя
1.	Генеральный директор ___________________	
2.	Технический директор ___________________	
3.	РП/Руководитель СТП ___________________

Допускается также привлечение к участию в разрешении ситуации других сотрудников Заказчика и Исполнителя после согласования Сторон. Заказчик и Исполнитель имеет основания эскалировать устранение причин невыполнения Соглашения на следующий уровень в случае, если запланированные на предыдущем уровне меры не дают результатов по истечению установленных сроков.
5.9.6.	В целях обеспечения и контроля качества предоставляемых услуг Исполнитель обязан организовать систему мониторинга работоспособности Оборудования комплексов. Обеспечить ее подключение к Оборудованию и предоставить к ней удалённый доступ Заказчику. Требования к системе мониторинга указаны в Приложении №7 к Техническому заданию.
	5.9.6.1. Для реализации алгоритма взаимодействия Заказчика, Исполнителя и других 	заинтересованных ведомств, организовать учёт критических сообщений систем мониторинга в системе электронного формирования и учёта Обращений и заявок об инцидентах и событиях, связанных с работой Оборудования.

5.10.	Поверка СТС.
	Все СТС должны иметь действующие свидетельства о поверке, свидетельства об утверждении типа средства измерения в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 
	Исполнитель должен осуществлять метрологическую поверку СТС в установленных случаях и в установленные сроки у субъектов, аккредитованных в соответствии с действующим законодательством, в том числе на поверку данного оборудования.
	Поверка проводится с учетом сроков действия предыдущей поверки в соответствии с техническими характеристиками СТС. Исполнитель должен учитывать, что поверка проводится не ранее чем за 10 (десять) дней и не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания действия предыдущей поверки.
	Все СТС должны иметь действующие свидетельства о поверке, которые должны быть переданы Заказчику не позднее 3-х рабочих дней до истечения срока действия предыдущей поверки. 
Исполнитель должен обеспечить информирование Заказчика о планируемой поверке не позднее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты ее проведения.  
5.11.	Требования к актуализации эксплуатационной документации.
5.11.1. В течение периода срока действия договора, Исполнитель, актуализирует эксплуатационную техническую документацию по всем обслуживаемым СТС и передает ее Заказчику. 
	Эксплуатационная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.
5.11.2. В состав эксплуатационной документации входят следующие описания и разделы:
- план расположения оборудования;
- расчет электропотребления СТС;
- ведомость объемов работ, с учетом оборудования и материалов;
- ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке работ;
- Технические условия на техническое присоединение СТС;
- Технические условия на размещение СТС;
- Акты проведения измерений кабелей электропитания;
- Паспорта приборов учета по каждому месту установки;
- Акты скрытых работ;
- Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
электроустановок и сооружений напряжением до 1000В (с указанием мест установки узлов
учета электроэнергии) без подписи Исполнителя;
- Сертификаты качества и паспорта оборудования;
- Копии листов согласований размещения СТС на рубеже контроля;
- Фотографии размещенного СТС на рубеже контроля.
Вся документация представляется Заказчику в двух экземплярах в бумажном виде и в
электронном виде на оптическом диске в форматах DWG и PDF.
5.12.	При оказании услуг по техническому обслуживанию, Исполнитель предоставляет следующие отчётные и информационные документы:
5.12.1. По результатам оказанных услуг Исполнитель ежемесячно, не позднее 5 (пяти) дней месяца, следующего за отчетным предоставляет документ о приёмке.
5.12.2. Ежесуточно Исполнитель формирует отчетность по работе каждого СТС, включающего в себя сведения о количестве зафиксированных за каждый час работы СТС нарушений ПДД и проездов ТС по контролируемым направления.
5.12.3. По письменному требованию Государственного Заказчика, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет любые имеющиеся у Исполнителя документы и информацию, касающиеся СТС (являющихся частью Оборудования) и их конструктивных элементов, аренде (установке) опор на улично-дорожной сети в Красноярском крае, иные разрешительные и согласовывающие документы.
	В случае не предоставления вышеуказанной информации, а также копий документов, указанных в письменном требовании, арендная плата Заказчиком не производится до момента предоставления вышеуказанных документов.
5.12.4. По запросу Государственного Заказчика Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет данных о параметрах ТС, видеопотока с рубежей контроля и информации о проезде ТС и зафиксированных нарушениях ПДД (при их наличии) по адресам, указанным Заказчиком.
5.12.5. По запросу Заказчика Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет отчёт по работе с обращениями/инцидентами за указанный в запросе период технического обслуживания. 
5.12.6. По запросу Заказчика Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет отчет о проведении технического обслуживания Оборудования, включая АВР и регламентные работы за указанный в запросе период технического обслуживания. 
5.12.7. По запросу Заказчика Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет свидетельства о проведении поверок СТС (при их проведении в период обслуживания).
5.12.8.  В случае получения от Государственного Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, Исполнитель обязан устранить указанные Государственным Заказчиком замечания/недостатки, произвести необходимые доработки, предоставить отчет, содержащий информацию об устранении выявленных недостатков и сформировать Акт выполненных работ. 
5.12.9.  При получении от Государственного Заказчика, Заказчика информации о неработоспособности Оборудования в срок не позднее двух дней установить причину неработоспособности, уведомить Государственного Заказчика, Заказчика о причине простоя в срок не позднее одного рабочего дня после ее установления, произвести ремонт оборудования либо заменить аналогичным оборудованием, в сроки, установленные в Приложении №4 к Техническому заданию. Об устранении неработоспособности проинформировать Государственного Заказчика, Заказчика не позднее дня устранения неработоспособности
5.12.10. Исполнитель обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
5.13. По окончании срока оказания услуг Подрядчик обязан своими силами и средствами произвести демонтаж оборудования, согласно фактически утвержденному списку оборудования.

· Регламент взаимодействия при оказании услуги технической поддержки
	Взаимодействие Заказчика и Исполнителя в процессе оказания услуг осуществляется в соответствии в соответствии с настоящим Регламентом.
	Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора согласовывает с
Заказчиком параметры и условия доступа к обслуживаемому оборудованию (СТС, сервер, ИБП), при этом затраты на услуги связи для взаимодействия с Заказчиком, доступ к сети Интернет, оснащение АРМ специалистов Исполнителя, ПО, СКЗИ и средствами связи, осуществляется Исполнителем самостоятельно.
6.1.	Порядок подачи и обработки обращений в СТП Исполнителя
Обращение подаётся Инициатором любым ему удобным способом в соответствии с п.5.9.3 Технического задания и должно содержать следующие сведения:
3. идентификационные и контактные сведения Инициатора Обращения;
4. описание Обращения;
5. скриншоты, лог-файлы, другую информацию, подтверждающую возникновение инцидента (по возможности);
6. регистрационный номер первичной заявки в случае повторного обращения;
7. другую обязательную информацию или документы/приложения, если они требуются для выполнения данной Заявки.
Исполнитель ведет учет каждого обращения в системе учета обращений и осуществляет ответ на Обращение.
	В течение 1 часа с момента регистрации Обращения Инициатору направляется уведомление с указанием номера, даты и времени регистрации Обращения, краткое описание Обращения и предполагаемые сроки обработки Обращения.
	На основании зарегистрированных обращений служба технической поддержки Исполнителя осуществляет: устранение Инцидентов, подготовку ответов на Обращения, подготовку информации о ходе разрешения Обращений.
Ответ на Обращение, передается Инициатору Обращения по тому каналу коммуникаций, по которому было получено обращение. В сообщении указывается:
8. регистрационный номер Обращения;
9. содержание Обращения;
10. информация о ходе разрешения Обращения; предполагаемые сроки разрешения Обращения.
11. ссылки на документацию (при необходимости).
	Время решения заявки (время устранения инцидента) – время, в течение которого Исполнитель должен осуществить устранение причины инцидента или реализовать временное решение, устраняющее последствия и позволяющее восстановить предоставление услуги, и далее продолжить поиск/устранение корневой причины ситуации. Либо, должен быть разработан Исполнителем и согласован Заказчиком индивидуальный план разрешения инцидента. 
	В случае несогласия Инициатора с результатами обработки Обращения или претензией по качеству, Инициатор должен сообщить об этом в течение 24 рабочих часов с момента завершения обработки Обращения, после чего существующее Обращение открывается заново, и его обработка продолжается, при этом время устранения Инцидента увеличивается на время ответа Инициатора обращения на закрытие Инцидента. В случае отсутствия ответа Инициатора о несогласии по истечении 24 рабочих часов с момента завершения обработки Обращения, Обращение считается закрытым и открытию заново не подлежит.
6.2.	Приоритеты инцидентов
Любое обращение в СТП с указанием на факт неработоспособности обслуживаемого оборудования или ПО, либо с информацией об ошибке его функционирования является инцидентом. Восстановление работоспособности производится при обработке Инцидентов.
Исполнитель и Заказчик определяет типы Инцидентов по следующим приоритетам:
1-ый приоритет - полная недоступность оборудования;
2-ой приоритет- частичная потеря работоспособности оборудования и сопровождаемого ПО.
3-й приоритет - консультация по работе Оборудования, запрос на обслуживание или изменение настроек Оборудования и сопровождаемого ПО.
6.3.	Соглашение об уровне обслуживания.
Ниже приведены базовые параметры качества оказания услуг технического обслуживания.
	Наименование параметра
		Требования оказания сервиса

	Консультирование Заказчика
	в рабочие дни с 9.00 до 18.00 местного времени Заказчика

	Временной режим доступности услуг сервиса
	круглосуточно (24х7)

	Временной режим регистрации обращений
	круглосуточно (24х7)

	Временной режим устранения инцидентов 1-го приоритета
	
круглосуточно (24х7)

	Временной режим устранения инцидентов и обработки обращений других приоритетов
	ежедневно по рабочим дням в рабочее время

	Временной   интервал проведения регламентных работ
	Для проведения плановых работ, имеющих риск возникновения инцидентов, выделяется технологическое окно с 22:00 до 08:00 следующего дня (местное время Заказчика)

	Минимальное время уведомления о регламентных работах
	
в соответствии с п.6.4.

	Минимальное время уведомления о неотложных ремонтных работах
	
2 часа

	Период отчетности
	1   календарный   месяц

	Сроки периодической отчетности
	не позднее 5 (пяти) дней месяца следующего за отчётным

	Нормативное время устранения инцидента 1-го приоритета
	
24 часа

	Нормативное время устранения инцидента 2-го приоритета
	
3 рабочих дня

	Нормативное время устранения инцидента 3-го приоритета
	
7 календарных дней

	Временной режим доступности (прием и регистрация обращений в системе технической поддержки Исполнителя, Заказчика)
	
круглосуточно (24х7)

	Информирование о регистрации обращения по e-mail/телефону с указанием присвоенного идентификатора
	круглосуточно (24х7), в течение 1 часа с момента регистрации обращения


6.4. Регламентное обслуживание, не связанное с риском возникновения инцидентов, производится в любое время по усмотрению Исполнителя. Стороны не уведомляют друг друга о таких регламентных работах. 
	Стороны уведомляют друг друга о проведении регламентных работ, связанных с риском возникновения инцидентов и неотложных ремонтных работах, находящихся в их зоне ответственности, согласно параметру «Минимальное время уведомления о неотложных ремонтных работах» п.6.3. данного Технического задания.
В уведомлении указывается:
12. время, дата и продолжительность проведения и вида плановых регламентных работ;
13. предполагаемая продолжительность неработоспособности оборудования ил недоступности составляющих сервиса.
14. контактные данные лица, ответственного за предоставление информации о проводимых работах.
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Приложение №1 к Техническому заданию


Адресный план размещения оборудования для обеспечения контроля дорожного движения на территории Красноярского края 

2. Сервер и источник бесперебойного питания размещаются по адресу нахождения Заказчика
3.  СТС размещаются на рубежах контроля в соответствии с Таблицей 1

Таблица 1
	№
	Адрес расположения рубежа контроля
	Количество контролируемых направлений движения
	Виды фиксируемых правонарушений.
Статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

	1
	г. Красноярск, Николаевский мост
	1
(контролируемое направление в сторону ул. Свердловская)
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.17 ч.1.1

	2
	г. Красноярск, Николаевский мост
	1
(контролируемое направление в сторону ул. Дубровинского)
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.17 ч.1.1

	3
	г. Красноярск, Октябрьский мост
	1
(контролируемое направление в сторону ул. Мичурина)
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.17 ч.1.1

	4
	г. Красноярск, Октябрьский мост
	1
(контролируемое направление в сторону ул. Авиаторов)
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.17 ч.1.1

	5
	г. Красноярск, ул. Копылова, 42
	2
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.17 ч.1.1

	6
	г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 42
	1
(контролируемое направление в сторону ул. Октябрьская)
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.17 ч.1.1

	7
	г. Красноярск, ул. Белинского, 8
	1
(контролируемое направление в сторону ул. Аэровокзальная)
	12.6, 12.9, 12.17 ч.1.1, 12.20, 12.36.1

	8
	г. Красноярк, Пересечение улиц Копылова и Ладо Кецховели
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.16, 12.20, 12.36.1

	9
	г. Красноярск, пересечение ул. 9 мая и пр-кта Комсомольский
	4
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.12, 12.16

	10
	г. Красноярск, ул. Семафорная, 247Б
	2
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.12

	11
	г. Красноярск, пересечение улиц Павлова и Щербакова
	4
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.12

	12
	г. Красноярск, пересечение улиц Мичурина и Грунтовая
	2
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.18

	13
	г. Красноярск, ул. Калинина, 169А
	3
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.12

	14
	г. Красноярск, ул. Дубровинского, 114
	2
	12.6, 12.9, 12.15, 12.20, 12.36.1

	15
	г. Красноярск, пересечение улиц Взлетная и Октябрьская
	3
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.12, 12.13, 12.16

	16
	г. Красноярск, пересечение улиц Ленина и Вейнбаума
	3
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.12, 12.13, 12.16

	17
	г. Красноярск, пересечение улиц Вейнбаума и Марковского
	3
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.12, 12.13, 12.16

	18
	Новоселовский район, а/д Р-257 «Енисей» 239км
	2
	12.6, 12.36.1, 12.9, 12.15, 12.20

	19
	Емельяновский район, а/д Р-255 «Сибирь» 803км
	2
	12.6, 12.9, 12.15, 12.20, 12.36.1

	20
	Емельяновский район, а/д «Обход г. Красноярска» 2км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	21
	Емельяновский район, а/д Красноярск- Енисейск 21км
	2
	12.6, 12.9, 12.15, 12.20, 12.36.1

	22
	Сухобузимский район, а/д Красноярск- Енисейск 42км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	23
	Козульский район, а/д Р-255 «Сибирь» 725км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	24
	г. Ачинск, пересечение улиц Свердлова и Назарова
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.16, 12.20, 12.36.1

	25
	г. Ачинск, пересечение ул. Кравченко и ш. Байкал
	3
	12.36.1, 12.6, 12.9, 12.12, 12.16, 12.20

	26
	г. Ачинск, ул. Гагарина, 6
	2
	12.6, 12.9, 12.12, 12.20, 12.36.1

	27
	г. Боготол, пересечение улиц Кирова и Школьная
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.20, 12.36.1

	28
	г. Назарово, пересечение улиц Карла Маркса и 30 лет ВЛКСМ
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.20, 12.36.1

	29
	г. Лесосибирск, а/д Красноярск- Енисейск 280км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	30
	г. Лесосибирск, пересечение ул. Горького и пер. Школьный
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.20, 12.36.1

	31
	пгт. Березовка, пересечение улиц Трактовая и Кирова
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.20, 12.36.1

	32
	пгт. Березовка, пересечение улиц Дружбы и Кирова
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.20, 12.36.1

	33
	г. Сосновоборск, пересечение улиц Ленинского Комсомола и Энтузиастов
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.16, 12.20, 12.36.1

	34
	Уярский район, а/д Р255 «Сибирь» 932км
	2
	12.6, 12.9, 12.15, 12.20, 12.36.1

	35
	Уярский район, а/д Р255 «Сибирь» 942км
	2
	12.6, 12.9, 12.15. 12.20, 12.36.1

	36
	г. Канск, пресечение улиц 40 лет Октября и Муромская
	3
	12.6, 12.9, 12.12, 12.16, 12.20, 12.36.1

	37
	г. Канск, пресечение улиц Эйдемана и Николая Буды
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.20, 12.36.1

	38
	г. Канск, пресечение улиц Ленина и Московская
	3
	12.6, 12.9, 12.12, 12.16, 12.20, 12.36.1

	39
	Канский район, а/д Р-255 «Сибирь» 1026км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	40
	г. Норильск, пересечение улиц Вокзальная и Нансена
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.20, 12.36.1




Таблица 2
	№
	Адрес расположения рубежа контроля
	Количество контролируемых направлений движения
	Виды фиксируемых правонарушений.
Статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

	1
	г. Красноярск, ул. Пограничников, 35
	2
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.12

	2
	г. Красноярск, Пересечение улиц. Гайдашовка и Полигонная
	3
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.12

	3
	г. Красноярск, пересечение улиц Ладо Кецховели и Толстого
	4
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.12, 12.16

	4
	г. Красноярск, пересечение пр-кта Свободный и ул. Высотной
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.16, 12.20, 12.36.1

	5
	г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 17а ст1
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.20, 12.36.1

	6
	г. Красноярск, пересечение пр-кта Металлургов и ул. Ястынская
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.16, 12.20, 12.36.1

	7
	г. Красноярск, пересечение улиц Павлова и Добролюбова
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.20, 12.36.1

	8
	г. Красноярск, пересечение улиц Волжская и Аральская
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.16, 12.20, 12.36.1

	9
	г. Красноярск, пересечение ул. Брянская и пер. Сокольский
	3
	12.20, 12.6, 12.36.1, 12.9, 12.16

	10
	Березовский район, а/д Р-257 «Енисей» 21км
	2
	12.6, 12.9, 12.15, 12.18, 12.20, 12.36.1

	11
	Емельяновский район, а/д Р-257 «Енисей» 86км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	12
	Балахтинский район, а/д Р-257 «Енисей» 150км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	13
	Новоселовский район, а/д Р-257 «Енисей» 207км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	14
	г. Минусинск, пересечение улиц Кызыльская и Чайковского
	3
	12.6, 12.36.1, 12.9, 12.12, 12.20

	15
	г. Минусинск, пересечение улиц Абаканская и Советская
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.20, 12.36.1

	16
	Минусинский район, а/д Р-257 «Енисей» 457км
	2
	12.6, 12.9, 12.15, 12.20, 12.36.1

	17
	Минусинский район, а/д Р-257 «Енисей» 449км
	2
	12.6, 12.9, 12.15, 12.20, 12.36.1

	18
	Минусинский район, а/д Р-257 «Енисей» 429км
	2
	12.6, 12.9, 12.15, 12.18, 12.20, 12.36.1

	19
	Шушенский район, а/д Р-257 «Енисей» 469км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	20
	Ермаковский район, а/д Р-257 «Енисей» 515км
	2
	12.6, 12.9, 12.15, 12.18, 12.20, 12.36.1

	21
	Ермаковский район, а/д Р-257 «Енисей» 525км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	22
	Ермаковский район, а/д Р-257 «Енисей» 654км
	2
	12.6, 12.9, 12.15, 12.18, 12.20, 12.36.1

	23
	Емельяновский район, а/д Р-255 «Сибирь» 783км
	2
	12.6, 12.9, 12.15, 12.20, 12.36.1

	24
	Емельяновский район, а/д Р-255 «Сибирь» 762км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	25
	Козульский район, а/д Р-255 «Сибирь» 698км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	26
	Козульский район, а/д Р-255 «Сибирь» 691км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	27
	г. Ачинск, пересечение просп. Лапенкова и ул. Стасовой
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.16, 12.20, 12.36.1

	28
	Ачинский район, а/д Р-255 «Сибирь» 633км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	29
	Ачинский район, а/д Р255 «Сибирь» 656км
	2
	12.6, 12.9, 12.15, 12.20, 12.36.1

	30
	Боготольский район, а/д Р-255 «Сибирь» 612км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	31
	Боготольский район, а/д Р-255 «Сибирь» 583км
	4
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1, 12.12

	32
	Манский район, а/д Р-255 «Сибирь» 892км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	33
	Уярский район, а/д Р-255 «Сибирь» 921км
	2
	12.6, 12.9, 12.18, 12.20, 12.36.1

	34
	Рыбинский район, а/д Р-255 «Сибирь» 967км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	35
	Рыбинский район, а/д Р-255 «Сибирь» 986км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	36
	Рыбинский район, а/д Р-255 «Сибирь» 996км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	37
	Рыбинский район, а/д Р-255 «Сибирь» 1015км+650м;
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	38
	г. Зеленогорск, пересечение улиц Октябрьская и Центральная
	4
	12.6, 12.9, 12.12, 12.20, 12.36.1

	39
	Иланский район, а/д Р-255 «Сибирь» 1066км
	2
	12.6, 12.9, 12.20, 12.36.1

	40
	Нижнеингашский район, а/д Р-255 «Сибирь» 1117км
	2
	12.6, 12.9, 12.15, 12.20, 12.36.1
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                                                                                                                                                Приложение №2
 к Техническому заданию

Техническое описание формата предоставляемой информации и адресов ее передачи.

1 Информация о зафиксированных нарушениях  ПДД и проездах ТС 
Информация в формате веб-сервиса «Дупло 2»

Информация передается  в формате веб-сервиса «Дупло 2. Ниже приведено полное описание веб-сервиса «Дупло 2».

Основные характеристики
Веб-сервис «Дупло 2» развертывается с использованием веб-сервера Apache Tomcat/7.0 ( http://tomcat.apache.org/ ). Использует протокол обмена данными SOAP с описанием формата через WSDL. Примечание: в формате xsd есть параметр minOccurs, если в полях этого параметра нет, по умолчанию это параметр minOccurs="1", то есть поле считается обязательным. В тех полях где minOccurs="0", то данное поле считается необязательным.

Формат обмена данными:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions name="MessengerService" targetNamespace="http://service/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://service/" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/">
<wsdl:types>
<xs:schema xmlns:tns="http://service/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://service/">
<xs:element name="getVersion" type="tns:getVersion"/>
<xs:element name="getVersionResponse" type="tns:getVersionResponse"/>
<xs:element name="process" type="tns:process"/>
<xs:element name="processGetInfo" type="tns:processGetInfo"/>
<xs:element name="processGetInfoResponse" type="tns:processGetInfoResponse"/>
<xs:element name="processResponse" type="tns:processResponse"/>
<xs:complexType name="processGetInfo">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="camera" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="processGetInfoResponse">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:cameraInfo"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="cameraInfo">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="azimut" type="xs:decimal"/>
<xs:element minOccurs="0" name="camera" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="camera_id" type="xs:int"/>
<xs:element minOccurs="0" name="camera_model" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="camera_place" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="gps_x" type="xs:decimal"/>
<xs:element minOccurs="0" name="gps_y" type="xs:decimal"/>
<xs:element minOccurs="0" name="lane_num" type="xs:int"/>
<xs:element minOccurs="0" name="p_node" type="xs:int"/>
<xs:element minOccurs="0" name="print_name" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="priz_arh" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="serial_no" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="type" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_class" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="duploFault">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="faultCode" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="faultMessage" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="process">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="message" type="tns:message"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="message">
<xs:sequence>
<xs:element name="tr_checkIn" type="tns:trCheckIn"/>
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<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="photo_extra"
type="tns:photoExtra"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="trCheckIn">
<xs:sequence>
<xs:element name="v_time_check" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="v_camera" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_gps_x" type="xs:decimal"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_gps_y" type="xs:decimal"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_azimut" type="xs:decimal"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_direction" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_speed_limit" type="xs:int"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_speed" type="xs:decimal"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_regno_country_id" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_regno_color_id" type="xs:int"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_recognition_accuracy" type="xs:decimal"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_regno" type="xs:string"/>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="v_pr_viol" type="xs:int"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_parking_num" type="xs:int"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_parking_zone" type="xs:int"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_lane_num" type="xs:int"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_camera_place" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_photo_grz" type="xs:base64Binary"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_photo_ts" type="xs:base64Binary"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="photoExtra">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="v_frame_datetime" type="xs:dateTime"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_photo_extra" type="xs:base64Binary"/>
<xs:element minOccurs="0" name="v_type_photo" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="processResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="getVersion">
<xs:sequence/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="getVersionResponse">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:Version"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Version">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="buildVer" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="DuploFault" nillable="true" type="tns:duploFault"/>
</xs:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="processGetInfo">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:processGetInfo">
</wsdl:part>
</wsdl:message>
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<wsdl:message name="DuploException">
<wsdl:part name="DuploException" element="tns:DuploFault">
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="process">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:process">
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getVersion">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:getVersion">
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="processGetInfoResponse">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:processGetInfoResponse">
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="processResponse">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:processResponse">
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getVersionResponse">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:getVersionResponse">
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="MessengerSEI">
<wsdl:operation name="processGetInfo">
<wsdl:input name="processGetInfo" message="tns:processGetInfo">
</wsdl:input>
<wsdl:output name="processGetInfoResponse" message="tns:processGetInfoResponse">
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="DuploException" message="tns:DuploException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="process">
<wsdl:input name="process" message="tns:process">
</wsdl:input>
<wsdl:output name="processResponse" message="tns:processResponse">
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="DuploException" message="tns:DuploException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersion">
<wsdl:input name="getVersion" message="tns:getVersion">
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getVersionResponse" message="tns:getVersionResponse">
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="DuploException" message="tns:DuploException">
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="MessengerServiceSoapBinding" type="tns:MessengerSEI">
<soap12:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="processGetInfo">
<soap12:operation soapAction="" style="document"/>
<wsdl:input name="processGetInfo">
<soap12:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output name="processGetInfoResponse">
<soap12:body use="literal"/>
9
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="DuploException">
<soap12:fault name="DuploException" use="literal"/>
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="process">
<soap12:operation soapAction="" style="document"/>
<wsdl:input name="process">
<soap12:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output name="processResponse">
<soap12:body use="literal"/>
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="DuploException">
<soap12:fault name="DuploException" use="literal"/>
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersion">
<soap12:operation soapAction="" style="document"/>
<wsdl:input name="getVersion">
<soap12:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output name="getVersionResponse">
<soap12:body use="literal"/>
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="DuploException">
<soap12:fault name="DuploException" use="literal"/>
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="MessengerService">
<wsdl:port name="MessengerSEIPort" binding="tns:MessengerServiceSoapBinding">
<soap12:address location="http://localhost:9090/MessengerSEIPort"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

Порядок передачи данных:
При обращении к Дуплу 2 ПО передачи данных комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД (далее - АПК ВФ) вызывает метод process, которому передает сообщение message с (комплексными) полями проездов trCheckIn (обязательная часть сообщения) и (необязательным) массивом дополнительных фотоматериалов с (комплексными) полями «photoExtra».

Сообщение о проезде (поле) trCheckIn в свою очередь состоит из полей:

	Поле
	Тип
	
	
	Описание
	
	

	"v_azimut"
	decimal
	азимут (градусах от 0 до 360. север это 0 )
	

	"v_camera"
	string
	камера
	
	
	
	
	
	
	

	"v_camera_place"
	string
	расположение
	камеры.
	Значение
	данного
	

	
	
	поля обрежется до 100 первых символов
	

	
	
	
	

	
	
	направление
	движения
	транспортного
	

	"v_direction"
	string
	средства  (см.  Справочник  «Направления
	

	
	
	движения»)
	
	
	
	
	
	

	"v_gps_x"
	decimal
	x координата gps: градусы долготы
	
	

	"v_gps_y"
	decimal
	y координата gps: градусы широты
	
	

	"v_lane_num"
	int
	номер полосы
	
	
	
	
	
	

	"v_parking_num"
	int
	номер парковки
	
	
	
	
	

	"v_parking_zone"
	int
	номер зоны парковки
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	"v_photo_grz"
	base64Binary
	фотография ГРЗ (строка, в кодировке base64)
	

	"v_photo_ts"
	base64Binary
	фотография транспортного средства (строка,
	

	
	
	в формате base64)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	признак
	нарушения.
	
	Массив
	кодов
	

	"v_pr_viol"
	int[]
	нарушений.
	(см.
	справочник
	«Коды
	

	
	
	нарушений»)
	
	
	
	
	
	

	"v_recognition_accuracy"
	decimal
	точность
	распознавания
	
	регистрационного
	

	
	
	номера (от 0 до 100)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	"v_regno"
	string
	регистрационный номер
	
	
	
	

	"v_regno_color_id"
	int
	цвет номерного знака (см. справочник «Цвет
	

	
	
	пластины ГРЗ»)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	страна номерного знака (идентификатор 3
	

	"v_regno_country_id"
	string
	символа,  латиница,  в  соответствии  с
	

	
	
	ISO3166)
	
	
	
	
	
	
	

	"v_speed"
	decimal
	скорость
	
	
	
	
	
	
	

	"v_speed_limit"
	int
	предел скорости
	
	
	
	
	

	"v_time_check"
	dateTime
	дата и время проезда
	
	
	
	
	



Сообщение о дополнительной фотографии (поле) «photoExtra» состоит из полей:

	Поле
	Тип
	Описание

	
	
	дата и время кадра (если это поле

	"v_frame_datetime"
	dateTime
	отсутствует, то подразумевается, что дата-

	
	
	время кадра такое же как и время проезда)

	"v_photo_extra"
	base64Binary
	фото, строка в формате base64

	"v_type_photo"
	string
	тип дополнительной фотографии



Ответ веб-сервиса «processResponse» имеет одно поле return.  В поле return возвращается true в случае успеха передачи данных. В случае ошибки вместо ответа «processResponse» возвращается ответ в режиме ошибки (soap:Fault) с содержанием структуры duploFault.
Ответ в режиме возврата ошибки, DuploFault Структура DuploFault содержит 2 поля:

	Поле
	Тип
	Описание

	faultCode
	string
	код ошибки

	faultMessage
	string
	сообщение об ошибке


В режиме DuploFault возвращается несколько типов кодов ошибок:
1. Ошибки валидации данных о проезде:
"100" - Передано пустое сообщение "101" - Передано сообщение без данных о проезде
"102" - В сообщении нет идентификатора камеры "103" - Требуется не пустой идентификатор камеры "104" - Не передано время проезда
· Пользовательские ошибки сохранения данных проезда в БД Траффик (TRAFFIC-ERROR), например, дубликат проезда или отсутствие камеры в справочнике камер ЦАФАП. (в этом случае повторную отсылку данных проезда отправлять не надо).
"200" - текст ошибки (TRAFFIC-ERROR)
· SQL-ошибки СУБД при сохранении данных проезда в БД Траффик (SQL-ERROR). Код ошибки - это 5-ти значный код PostgreSQL (и префикс “SQL_”), например
"SQL_08003" -	connection_does_not_exist
"SQL_08006" -	connection_failure
Текст SQL-ошибки НЕ передаётся, передается строка "SQL-ERROR"
Коды ошибок см. http://www.postgresql.org/docs/current/static/errcodes-appendix.html Во всех случаях, за исключением ошибок соединения с базой-роутером [а именно для

кодов "08003" и "08006"], повторная отсылка данных на сервер бессмысленна (требуется разбор инцидента, как правило - это ошибки ограничений логической целостности СУБД, не перекрытые входной валидацией самого сервиса, и не перекрытые пользовательскими ошибками СУБД. Например, NULL в not nullable полях, или же превышение длины текстовых полей и т.п.).

Единственным заведомым исключением являются ошибки соединения сервиса с СУБД-роутером. В случае ошибок "SQL_08003" и "SQL_08006" требуется повторная отсылка данных проезда. После восстановления соединения.
Сервисные функции:
Используются для диагностики АПК ВФ. Позволяют получить информацию о камере, которая находится в справочнике камер ЦАФАП и сравнить с настройками ПО АПК ВФ. Для этого используется SOAP функция processGetInfo с параметром camera (идентификатор камеры):
Функция processGetInfo возвращает ответ processGetInfoResponse со следующими полями:

	Поле
	Тип
	Описание

	"azimut"
	decimal
	азимут

	"camera"
	string
	камера

	"camera_place"
	string
	расположение камеры

	"camera_model"
	string
	модель камеры

	"camera_id"
	int
	код-идентификатор камеры в ЦАФАП

	"gps_x"
	decimal
	x координата gps

	"gps_y"
	decimal
	y координата gps

	"lane_num"
	int
	номер канала

	"p_node"
	int
	номер ноды Траффика

	"print_name"
	string
	идентификатор камеры для постановления

	"priz_arh"
	string
	признак перевода камеры в архив

	"serial_no"
	string
	заводской номер камеры

	"type"
	string
	тип камеры

	"v_class"
	string
	класс камеры



В случае ошибки возвращается ответ со структурой DuploFault.
Функция getVersion – сервисная функция, возвращающая версию сервиса “Дупло 2”. можно использовать в целях логирования (на стороне SOAP-клиента записывать в лог версию SOAP-сервера с которой было взаимодействие). а также можно использовать для легковесной проверки доступности сервиса, перед началом отправки серии проездов.
Справочники:
Справочник «Направление движения»
	
	Код
	Значение

	Null (пустое значение)
	ТС стоит

	1
	
	
	к видеодатчику

	0
	
	
	от видеодатчика

	Справочник «Цвет пластины ГРЗ»

	
	
	
	

	Код
	
	
	Значение

	0
	
	Белый
	

	1
	
	Желтый
	

	2
	
	Синий
	

	3
	
	Красный
	

	4
	
	Черный
	



Справочник «Коды нарушений»
	Код
	Тип нарушения
	Нарушение
	Примечание
	

	
	
	
	
	

	2
	Скорость
	Превышение скорости
	Приходит с АПК ВФ и
	

	
	
	
	преобразуется в 21-24
	

	
	
	
	
	

	3
	Ж/д переезд
	Проезд ж/д переезда на запрещ.сигнал
	
	

	
	
	светофора
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Расположение ТС
	Выезд на сторону встречного движения
	
	

	
	
	
	
	

	5
	ПМТ
	Движение по полосе, предназначенной для
	
	

	
	
	маршрутных ТС (кроме Москва,СПб)
	
	

	
	
	
	
	

	6
	Парковка
	Нарушение правил остановки ТС (знак 3.27)
	ст.12.16.4
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	Парковка
	Нарушение правил остановки ТС на
	
	

	
	
	пешеходном переходе
	
	

	
	
	
	
	

	8
	ПМТ
	Движение по полосе, предназначенной для
	
	

	
	
	маршрутных ТС
	
	

	
	
	
	
	

	10
	Перекресток
	Проезд на запрещающий сигнал светофора
	ч.1 ст.12.12
	

	
	
	
	
	

	11
	Парковка
	Нарушение порядка оплаты парковки
	
	

	
	
	
	
	

	12
	Парковка
	Нарушение правил остановки на местах для
	
	

	
	
	инвалидов
	
	

	
	
	
	
	

	15
	Парковка
	Остановка в тоннеле
	
	

	
	
	
	
	

	16
	ПМТ
	Остановка на полосе, предназначенной для
	
	

	
	
	маршрутных ТС
	
	

	
	
	
	
	

	17
	Парковка
	Нарушение правил стоянки ТС на тротуаре
	
	

	
	
	
	
	

	18
	Парковка
	Нарушение правил стоянки ТС (знак 3.28)
	ст.12.16.4
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	19
	Парковка
	Нарушение правил стоянки по нечетным
	ст.12.16.4
	

	
	
	числам
	
	

	
	
	
	
	

	20
	Парковка
	Нарушение правил стоянки по четным числам
	ст.12.16.4
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	30
	Перекресток
	Выезд на запрещающий сигнал светофора за
	ч.2 ст.12.12
	

	
	
	стоп-линию (разметка)
	
	

	
	
	
	
	

	31
	Ручное
	Нарушение правил применения ремней
	ст.12.6
	

	
	распознавание
	безопасности или мотошлемов
	
	

	
	
	
	
	

	32
	Ручное
	Нарушение правил пользования телефоном
	ст.12.36.1
	

	
	распознавание
	водителем
	
	

	
	
	
	
	

	33
	Ограничение
	Нарушение ограничения экологического
	
	

	
	въезда
	класса (разрешен 3 и выше)
	
	

	
	
	
	
	

	41
	Кирпич
	Трамвайные пути попутного направления под
	ст.12.16.1
	

	
	
	кирпич
	
	

	
	
	
	
	

	42
	Расположение ТС
	Выезд на трамвайные пути встречного
	ст.12.15.3, 12.15.4
	

	
	
	направления
	
	

	
	
	
	
	

	51
	Парковка
	Остановка ближе 15м от мест остановки
	п.12.4 ПДД, ч.3.1
	

	
	
	маршрутных ТС или такси
	
	

	
	
	
	
	

	52
	Парковка
	Нарушение правил остановки ТС кроме
	
	

	
	
	инвалидов (знак 3.27 с табличной 8.18)
	
	

	
	
	
	
	

	53
	Парковка
	Нарушение правил остановки в местах стоянки
	
	

	
	
	легковых такси
	
	

	
	
	
	
	

	54
	Расположение ТС
	Движение по обочине
	ст.12.15.1
	

	
	
	
	
	

	55
	Расположение ТС
	Движение по велосипедным дорожкам
	ст.12.15.2
	

	
	
	
	
	

	56
	Расположение ТС
	Движение по пешеходной дорожке
	ст.12.15.2
	

	
	
	
	
	

	57
	Расположение ТС
	Движение по тротуару
	ст.12.15.2
	

	
	
	
	
	

	58
	Очередность
	Непредоставление преимущества пешеходам
	ст.12.18
	

	
	
	
	
	

	59
	Очередность
	Непредоставление преимущества
	ст.12.18
	

	
	
	велосипедисту
	
	

	
	
	
	
	

	60
	Перекресток
	Выезд на перекресток в случае затора
	ст.12.13.1
	

	
	
	
	
	

	63
	Расположение ТС
	Поворот направо в нарушение требования
	
	

	
	
	знаков
	
	

	
	
	
	
	

	64
	Ограничение
	Въезд под знак 3.4
	
	

	
	въезда
	
	
	

	
	
	
	
	

	65
	Парковка
	Нарушение порядка оплаты парковки
	без запросов в АИС МПП
	

	
	
	(паркнет)
	(считаем разу, что
	

	
	
	
	штрафовать)
	

	
	
	
	
	

	66
	ПМТ
	Движение такси по полосе, предназначенной
	
	

	
	
	для маршрутных ТС под кирпич
	
	

	
	
	
	
	

	67
	Расположение ТС
	Движение во встречном направлении по
	ст.12.16.3
	

	
	
	дороге с односторонним движением
	
	

	
	
	
	
	

	71
	Парковка
	Нарушение правил остановки во втором ряду
	ст.12.19.3.2
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	72
	Кирпич
	Попутное направление под кирпич
	ст.12.16.1
	

	
	
	
	
	

	73
	Парковка
	Нарушение правил остановки автобусов (знак
	ст.12.16.4
	

	
	
	3.27 с табличной автобус)
	
	

	
	
	
	
	

	74
	Парковка
	Нарушение правил остановки грузового
	ст.12.16.4
	

	
	
	транспорта (знак 3.27 с табличкой грузовое
	
	

	
	
	ТС)
	
	

	
	
	
	
	

	75
	Парковка
	Нарушение правил стоянки автобусов (знак
	ст.12.16.4
	

	
	
	3.28 с табличной автобус)
	
	

	
	
	
	
	

	76
	Парковка
	Нарушение правил остановки грузового
	ст.12.16.4
	

	
	
	транспорта (знак 3.28 с табличкой грузовое
	
	

	
	
	ТС)
	
	

	
	
	
	
	

	77
	Расположение ТС
	Движение грузового транспорта далее второй
	
	

	
	
	полосы
	
	

	
	
	
	
	

	78
	Перекресток
	Выезд на запрещающий сигнал светофора на
	ч.1 ст.12.12  +

	
	
	полосу реверсивного движения
	повторность

	
	
	
	

	79
	Расположение ТС
	Несоблюдение направления движения по
	ст.12.16.1

	
	
	полосам (разметка)
	

	
	
	
	

	80
	Расположение ТС
	Пересечение сплошной линии 1.1
	ст.12.16.1

	
	
	
	

	81
	Расположение ТС
	Пересечение островка 1.16.1-3
	ст.12.16.1

	
	
	
	

	82
	Парковка
	Нарушение правил остановки на местах для
	ст.12.16.1

	
	
	резидентов (знак 3.27 с табличкой резидент)
	

	
	
	
	

	83
	Перекресток
	Выезд на запрещающий сигнал светофора за
	ч.2 ст.12.12

	
	
	стоп-линию (знак)
	

	
	
	
	

	84
	Парковка
	Нарушение правил стоянки на местах для
	

	
	
	льготников
	

	
	
	
	

	85
	Расположение ТС
	Движение по разделительной полосе
	ст.12.15.1

	
	
	
	

	86
	Парковка
	Остановка на направляющем островке
	

	
	
	
	

	87
	Парковка
	Нарушение правил остановки, повлекшее
	

	
	
	создание препятствий для движения др. ТС
	

	
	
	
	

	88
	Платон
	Нарушение порядка оплаты в счет возмещения
	

	
	
	вреда, причиняемого автомобильным дорогам
	

	
	
	фед.значения
	

	
	
	
	

	89
	ПМТ
	Движение по полосе, предназначенной для
	

	
	
	маршрутных ТС под кирпич
	

	
	
	
	

	90
	Расположение ТС
	Поворот налево в нарушение требований,
	12.16.2

	
	
	предписанных дорожной разметкой
	

	
	
	
	

	91
	Парковка
	Парковка на газоне
	

	
	
	
	

	92
	Расположение ТС
	Движение по трамвайным путям через
	

	
	
	перекресток
	

	
	
	
	

	93
	Расположение ТС
	Поворот налево в нарушение требования
	

	
	
	знаков
	

	
	
	
	

	94
	Расположение ТС
	Пересечение сплошной линии 1.2
	ст.12.16.1

	
	
	
	

	95
	Кирпич
	Попутное направление под кирпич (кроме
	

	
	
	такси)
	

	
	
	
	

	96
	Парковка
	Нарушение правил парковки на местах для
	ст. 12.19 ч.1

	
	
	электромобилей
	

	
	
	
	

	97
	Парковка
	Нарушение способа постановки на стоянку
	ст. 12.19 ч.1

	
	
	(без таблички)
	

	
	
	
	

	98
	Парковка
	Нарушение правил остановки ТС (разметка
	

	
	
	1.4)
	

	
	
	
	

	99
	Парковка
	Нарушение правил стоянки ТС (разметка 1.10)
	

	
	
	
	

	100
	Парковка
	Нарушение способа постановки на стоянку
	

	
	
	(знак 6.4 с табл. 8.6.1 - 9)
	

	
	
	
	

	101
	Парковка
	Нарушение правил парковки в местах для
	ст. 12.16 ч.4

	
	
	грузовиков (знак 6.4 с табличкой 8.4.1)
	

	
	
	
	

	102
	Парковка
	Нарушение правил парковки в местах для
	ст. 12.16 ч.4

	
	
	автобусов (знак 6.4 с табличкой 8.4.4)
	

	
	
	
	

	103
	Расположение ТС
	Движение прямо в нарушение требования
	ст. 12.16 ч.1

	
	
	знаков
	

	
	
	
	

	104
	Расположение ТС
	Движение между полос
	ст. 12.15 ч.1

	
	
	
	

	105
	Перекресток
	Проезд без остановки (стоп-линия)
	ст. 12.16 ч.1

	
	
	
	

	106
	Перекресток
	Проезд без остановки (край проезжей части)
	ст. 12.16 ч.1



	од
	Тип нарушения
	Нарушение
	
	Примечание

	
	
	
	

	107
	Расположение ТС
	Движение грузового ТС более 2,5 т. в левой
	ст. 12.15 ч.1

	
	
	полосе
	
	

	
	
	
	

	108
	Парковка
	Остановка на автомагистрали
	ст. 12.11 ч.1

	
	
	
	

	109
	Парковка
	Остановка на перекрестке
	

	
	
	
	

	110
	Перекресток
	Выезд на запрещающий сигнал светофора за
	ст. 12.12 ч.2

	
	
	стоп-линию
	
	

	
	
	
	

	111
	Расположение ТС
	Движение по пешеходной дорожке (знак 4.5.1)
	ст. 12.15 ч.2

	
	
	
	
	

	112
	Расположение ТС
	Поворот налево не из крайнего положения
	12.14
	ч.1 прим 1

	
	
	
	
	

	113
	Расположение ТС
	Поворот направо не из крайнего положения
	12.14
	ч.1 прим 1

	
	
	
	
	

	114
	Расположение ТС
	Разворот не из крайнего положения
	12.14
	ч.1 прим 1

	
	
	
	
	

	115
	Расположение ТС
	Поворот с ПМТ направо в нарушение
	12.16
	ч.1

	
	
	требования знаков
	
	

	
	
	
	
	

	116
	Расположение ТС
	Движение по ПМТ прямо в нарушение
	12.16
	ч.1

	
	
	требования знаков
	
	

	
	
	
	
	

	118
	Расположение ТС
	Движение задним ходом
	12.14
	ч.2

	127
	Ручное распознавание
	Нарушение правил пользования световыми приборами
	12.20



Справочник «Тип дополнительной фотографии»
	Код
	Значение

	0
	крупный план АМТС

	1
	панорама (привязка к месту нарушения)

	2
	видео (webm)

	3
	видео (mp4)

	4
	документ (pdf)

	5
	документ (xml)

	g
	фото ГРЗ из дополнительной фиксации (jpeg)
	– устарело, не используется

	p
	фото ТС из дополнительной фиксации (jpeg
	) – устарело, не используется

	x
	параметры дополнительной фиксации (hstore)

	a
	фото ТС для печати в постановлении (jpeg)

	@
	мета-информация (JSON) с дополнительной служебной информацией,

	
	различного характера в зависимости от источника фиксации. Корневой

	
	уровень этого JSON-дерева должен содержать Object-элемент с именем –

	
	название типа источника meta-информации. А уже внутри этого Object-

	
	элемента — непосредственно все данные



        
2. Требования к предоставляемой информации о  параметрах ТС
a. Формат данных, применяемый для интеграции с КАС «Безопасный город»
Данные необходимо формировать в файле архива формата TAR.
1.1. Внутри архива должны находится файлы, содержащие данные о ТС. Для каждого ТС сохраняется по два файла с одинаковым уникальным именем, но с разными расширениями:
2. JPG - фото ТС
3. JSON - сведения о ТС
4. Элементы, располагающиеся в файле JSON:
5.   "datetime" - дата и время фиксации в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.sss]±hh:mm
6.   "direction" - направление движения, может принимать значения: 0 - от камеры/ 1 - на камеру
7.   "lane" - номер полосы движения
8. "brand" - марка транспортного средства
9. "model" – модель транспортного средства  
10. "deviceSerial" - серийный номер комплекса
11.   "license" - номер ТС латиницей с отделителем региона "|"
12.   "position" - содержат координаты параллелограмма на изображении ТС, в котором находится распознанный ГРЗ. Точка отсчета находится в левом верхнем углу изображения. ({"x": 410,"y": 469,"w": 107,"h": 42},
b. интеграции с СПО «ДОРИС Контроль»
Требования к протоколу взаимодействия между СТС и СПО «ДОРИС Контроль».
 - При импорте материалов в СПО «ДОРИС Контроль» файлы по средствам протокола FTP, описывающие проезды могут быть упакованы в отдельный архив (Packing/unpacking: GZIP, TAR, ZIP, Unpacking only: GPT, HFS, RPM, UDF).
- Файлы различного формата (Xml, json, XHTML, MP4, FVI, H.264 (AVC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, WebM, MPEG, MOV, MP4, MPE, AVI, BMP, JPEG, GIF, SIGN, PKCS #7, PKCS #10, TEF, OK), сформированные по одному проезду, должны иметь одинаковое базовое название.
-Минимальный набор файлов, описывающих проезд, должен быть следующий: 
-основной файл описания проезды (файл метаданных);
-файлы, содержащий изображение проезда (фото);
 -файлы электронной подписи. 
- СПО «ДОРИС Контроль» поддерживает следующие машиночитаемые форматы основного файла описания проезда:
 - бинарный формат: данные о проезде содержатся внутри фотографии; фотографии, формируемые СТС, должны дополняться бинарной подписью. Бинарная подпись записывается в конец JPG файла и имеет фиксированную длину и формат. Бинарная подпись содержит сведения о ТС, зафиксировавшем его оборудовании и информацию о проезде. Набор передаваемой информации определяется разработчиком СТС. 
- формат XML: данные о проезде содержатся внутри текстового файла XML. В общем случае файл XML может иметь следующую структуру:<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?><report><targetinfo>...</targetinfo></report>. Внутри элемента <targetinfo> располагаются вложенные элементы, содержащие различные сведения о ТС, зафиксировавшем его оборудовании и полная информация о проезде. Набор передаваемой информации определяется разработчиком СТС.
- Данные о проезде, должны быть защищены  от  модификации  путем удостоверения электронной подписью (ЭП). Файл ЭП *.sign выгружается вместе с данными о нарушении.

            3. Требования к предоставляемой информации о параметрах транспортных потоков и интеграции с интеллектуальной транспортной системой Красноярского края
Информация от СТС должна передаваться в формате веб-сервиса «Дупло 2»*. Допускается использования промежуточного сервера для передачи информации в ИТС, при этом время задержки с момента фиксации проезда СТС должно составлять не более 5 минут.

                             Адреса передачи информации:

Информация о проездах ТС и зафиксированных нарушениях ПДД
 –  ГУ МВД России по Красноярскому краю, г. Красноярск, ул. Дзержинского, д.18

Информация о параметрах ТС: **;
      -  КГКУ «ЦИТ» г. Красноярск, ул. Робеспьера, 32.
-  КГКУ «КрУДор»  г. Красноярск, ул. Робеспьера, д.7

* - полное описание веб-сервиса «Дупло 2» приведено в пункте 1 настоящего Приложения 2 к Техническому заданию
**- Адрес может быть изменен либо дополнен еще одним адресатом по требованию Заказчика (место расположения возможного дополнительного адресата -   г. Красноярск)



Приложение №3
к Техническому заданию

ФОРМА
Акт приема-передачи Оборудования на техническое обслуживание

        г. Красноярск                                                                    «____»__________20__ г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в соответствии с __________________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал, а Исполнитель принял на техническое обслуживание Оборудование в следующем количестве: 
	№ п/п
	оборудование
	Количество, ед.

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	



1. Переданное Оборудование размещено в соответствии с Адресным планом размещения оборудования для обеспечения контроля за дорожным движением на территории Красноярского края, прошло тестирование и соответствует требованиям Технического задания, являющегося неотъемлемой частью договора №__________ от _________ 20   г.
2. Заказчиком вместе с СТС (являющимися частью Оборудования) переданы оригиналы паспортов и/или формуляров на СТС, свидетельства о поверке СТС на бумажном носителе, копии свидетельства об утверждении типа средств измерений и внесении в реестр сведений об утвержденных типах средств измерений, методики поверки, руководства по эксплуатации СТС.
3. Исполнитель удовлетворен качественным, функциональным состоянием Оборудования на день подписания настоящего акта и не имеет претензий к Заказчику.
4. Оборудование пригодно для использования по назначению. 
5. Стороны подтверждают фактическое использование Оборудования Исполнителем с «____»____________г.

	Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Исполнителя, один экземпляр для Заказчика.
	
	

	
	



	



Приложение №4
к Техническому заданию

Требования по качеству Оборудования и описание дефектов

1. Критерием работоспособности Оборудования является работоспособность СТС, подтверждаемая наличием на сервере данных о параметрах ТС, видеопотока с рубежей контроля и отчетных данных, формируемых специальным программным обеспечением, представленным Заказчиком, одновременный доступ, к которому имеет как Заказчик, так и Исполнитель, а также выгрузки информации о проезде ТС и зафиксированных нарушениях ПДД (при их наличии) по адресам, указанным Заказчиком. 
2. Под простоем понимается неработоспособность СТС (являющихся частью Оборудования) по следующим причинам:
- при истечении срока действия свидетельства о поверке данного СТС (каждые сутки работы СТС при отсутствии поверки);
- при отсутствии на сервере данных о параметрах ТС, видеопотока с рубежей контроля, а также отсутствие по адресу, указанному Заказчиком информации о проездах ТС и нарушениях ПДД (в том числе отсутствия информации хотя бы с одного из контролируемых направлений),  либо отсутствия по указанному адресу информации о проезде ТС и нарушениях ПДД при их фактическом наличии, подтверждаемым передаваемым видеоизображением зон контроля СТС, более 24 (двадцати четырёх) последовательных часов, за исключением следующих причин:
- передислокации СТС по требованию Заказчика;
- осуществление уполномоченными органами государственной власти действий, препятствующих использованию СТС.
3. Для каждого обслуживаемого СТС, должны соблюдаться следующие показатели доступности: 
3.1.Время регламентных технических работ не должно превышать 12 часов в месяц на один СТС.
3.2. Восстановление работоспособности СТС осуществляется в следующие сроки:
3.2.1. в течение 10 (десяти) дней - в случае повреждения либо поломки СТС независимо от обстоятельств наступления неработоспособного состояния СТС;
3.2.2. в случае наступления неработоспособности по вине 3-х лиц или независящим от Исполнителя причинам:
7 (семь) дней - в случае повреждения крепежных конструкций, на которых расположен СТС, а также кабелей питания СТС (без повреждения искусственных дорожных сооружений);
30 (тридцать) дней - в случае повреждения искусственных дорожных сооружений, на которых расположен СТС. При невозможности восстановления СТС на поврежденном искусственном дорожном сооружении в указанный срок, по заданию Заказчика может быть осуществлена передислокация СТС на новый адрес;
3.2.3. при отключении электропитания электроснабжающей организацией – в срок, определяемый указанной организацией для устранения аварийного либо регламентного отключения.
Наличие обстоятельств, указанных в п.п.3.2.2 и 3.2.3, обусловивших неработоспособное состояние СТС, должно быть подтверждено Исполнителем посредством предоставления соответствующих документов.
4. Оплата услуг в период простоя СТС не осуществляется.
5. Несоблюдение сроков, указанных в п.3, является ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором. 

6. Формирование некорректной информации.
	СТС признается неработоспособным в случае, если передаваемая им информация о зафиксированных нарушениях ПДД, имеет признаки некорректной работы СТС (информация зафиксирована с нарушением требований ГОСТ Р 57144-2016 и требований настоящего Технического задания).
Кроме того, информация для формирования и вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения будет считаться некачественной (недостаточной), а фотоматериал будет отнесен к категории «брак» при наступлении любого из следующих условий:
- нераспознанном ГРЗ ТС;
- содержании недостоверных сведений о дате и времени фиксации, направлении движения ТС и месте установки СТС, сведений о действующей поверки;
- отсутствии видеозаписи зафиксированного нарушения (за исключением нарушений установленного скоростного режима и управления ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности) либо ее несоответствии иным требованиям п. 3.4.2. Технического задания.
Распознаванию подлежат ГРЗ ТС при следующих условиях:
- целостность изображения ГРЗ на отдельном кадре (ГРЗ должен размещаться в кадре целиком);
- отсутствие загораживания отдельных деталей ГРЗ навесными элементами ТС, иными объектами;
- визуальная различимость ГРЗ на изображении.
СТС признается неработоспособным в течение отчетного периода (полная неработоспособность), в случае если количество некачественных фотоматериалов превышает 12 % от общего числа обработанных в отчетном периоде фотоматериалов, поступивших с данного СТС.  
Процент соответствия качества фотоматериалов требованиям, установленным настоящим ТЗ, определяется на основании данных, формируемых системой автоматизированной обработки результатов фотовидеофиксации нарушений ПДД и вынесения постановлений по делам об административных нарушениях, используемой ЦАФАП.


Приложение №5
к Техническому заданию



ФОРМА
Акт приема-передачи Оборудования

        г. Красноярск                                                                «____»____________20__ г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в соответствии с __________________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Исполнитель передал, а Заказчик принял Оборудование в следующем количестве: 

	№ п/п
	оборудование
	Количество, ед.

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	



Оборудование передано Заказчику в рабочем состоянии, с учетом нормального износа.
Исполнителем вместе с СТС переданы копии свидетельства об утверждении типа средств измерений и внесении в реестр сведений об утвержденных типах средств измерений, оригиналы свидетельств о поверке СТС, копия методики поверки, руководство по эксплуатации СТС, паспорта и/или формуляры на СТС.  
	           Стороны претензий друг к другу не имеют.

	





Приложение №6
к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию.

	Наименование товара
	Наименование показателей
	Значение показателей

	1
	2
	3

	 СТС
Аппаратно-программный комплекс

Страна происхождения Российская Федерация
	1. СТС внесено в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации и имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений
	наличие

	
	2. Обеспечивается измерение мгновенной скорости транспортного средства и вычисление средней скорости транспортного средства при использовании двух и более СТС
	наличие

	
	3. СТС обеспечивают фиксацию событий (в том числе административных правонарушений) и формирование материалов согласно требованиям ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования»
	наличие

	
	4.   СТС   обеспечивает измерение скорости ТС при скоростях движения транспортных средств в зоне контроля и на протяженном участке дороги, км/ч
	в диапазоне 0 км/ч -300

	
	5.  СТС обеспечивает пределы допускаемой погрешности при измерении скорости движения ТС:
	

	
	5.1 Скорость движения ТС в диапазоне скоростей до 100 км/ч, км/ч
	± 1

	
	6. СТС осуществляет автоматическое распознание одновременно всех типов ГРЗ ТС, применяемых в Российской Федерации, соответствующих ГОСТ Р 50577-2018
	наличие

	
	7. СТС обеспечивает распознавание государственных регистрационных знаков следующих иностранных государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.
	наличие

	
	8. СТС осуществляет в автоматическом режиме функцию фиксации нарушений правил пользования ремнями безопасности (управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности)
	наличие

	
	9.  Минимальная протяженность контролируемого участка, м
	80

	
	10.  Обеспечивается возможность легкого доступа к элементам, подлежащим сервисному и регламентному обслуживанию, а также возможность проведения метрологической поверки СТС без снятия с места его установки
	наличие

	
	11.  СТС в случае прерывания связи и невозможности передачи данных, обеспечивает накопление информации и их последующую передачу после восстановления связи
	наличие

	
	12.  СТС обеспечивает возможность сохранения данных при отключении питания
	наличие

	
	13.  СТС производит для каждого ТС нарушителя, двигающегося в поле обзора, автоматическое формирование доказательной базы нарушения ПДД, согласно требованиям ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования»
	наличие

	
	14.  Обеспечено круглосуточное функционирование СТС
	наличие

	
	15.  Реализована защита данных от преднамеренных и случайных изменений
	наличие

	
	16.  Обеспечивается одновременное измерение скорости нескольких целей в зоне контроля
	наличие

	
	17.  Обеспечивается автоматическое определение типа ТС и возможность установки различных значений скорости для контроля движения грузовых и легковых ТС
	наличие

	
	18. Поддержка технологий
	UMTS, EDGE, GPRS, HSPA+, FDMA,  HSDPA, 802.11n

	Сервер
	19. Сервер
 Состав сервера подразумевает наличие:
	

	
	19.1 Процессор, шт.:
	2

	
	19.2 Количество ядер процессора в совокупности, шт.
	24

	
	19.3 С общим объёмом оперативной памяти, Gb
	64

	
	19.4 В составе элементов (частей, подлежащих установке (в процессе использования), шт.
	4

	
	19.5 Количество слотов под ОЗУ, шт.
	24

	
	19.6 Максимально возможный суммарный объем ОЗУ, Gb
	3072 Gb

	
	19.7 Количество блоков питания, шт.
	2

	
	19.8 Накопитель
	на жестком магнитном диске

	
	19.9 Объем накопителя, Gb
	 10000

	
	19.10 Количество накопителей, шт.
	8

	
	19.11 Уровень RAID
	raid 50

	
	19.12 Эффективный объем RAID, Tib
	54.57 Tib

	
	19.13 Элементы сервера (в том числе установочный комплект), обеспечивающие возможность функционирования оборудования (включая корпус).
	наличие

	ИБП
	20. Источник бесперебойного питания (в том числе установочный комплект)
	

	
	20.1 Активная мощность, ВТ
	2700

	
	20.2 Полная мощность, ВА
	 3000

	
	20.3 Время переключение на батареи, мс
	8

	
	20.4 КПД, %
	 98.3

	
	20.5 Возможность монтажа в стойку 19''
	наличие

	
	20.6 Высота, U
	2
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Приложение № 7
[bookmark: _Hlk182885236]к Техническому заданию

Требования к системе мониторинга
Система отчётности, обеспечивающая круглосуточный мониторинг работы Оборудования, должна содержать следующую информацию и возможности:
1. информацию о дислокации СТС (включая изображение на электронной карте);
2. историю перемещения СТС;
3. информацию о канале связи (IP-адрес устройства);
4. информацию о выполняемых и планируемых технических обслуживаниях;
5. информацию о поверках (контроль истечения срока поверки);
6. информацию о полученных от СТС данных о проходящем транспорте 
7. информацию о зарегистрированных СТС нарушениях;
8. информацию о прекращении и возобновлении функционирования СТС;
9. информацию о статистике работы СТС представление ее в виде графиков;
10. возможность перехода в онлайн-режим настройки СТС (при наличии такой функции на СТС).
Программное средство должно:
2. обеспечить мониторинг текущего состояния Оборудования, учитывая нарушения, фиксируемые СТС, в разрезе типов СТС, описаний и зон контроля СТС;
3. запрашивать и получать необходимую для составления форм отчетов информацию
о количественных и качественных результатах работы эксплуатируемых технических средств;
4. обеспечить визуализацию накопленных фотоматериалов;
5. обеспечить создание пользователей системы, предоставление доступа на основе учётных записей;
6. обеспечить эксплуатационное состояние Оборудования;
7. иметь возможность расстановки СТС: учет мест выставления комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД и дорожно-транспортной аварийности в местах расстановки СТС;
8. обеспечить журналирование событий и инцидентов: учет событий/инцидентов работы СТС;
9. обеспечить заявки на обслуживание Оборудования с возможностью получения и обмена сведениями о результатах проведения технического обслуживания и ремонта через систему обработки заявок;
10. обеспечить модуль визуализации материалов фотовидеофиксации.




Приложение № 8
к Техническому заданию

Порядок взаимодействия Исполнителя с Заказчиком в случае недоступности каналов связи. Зоны ответственности.
· Зоны ответственности Заказчика и Исполнителя:
· Заказчик отвечает за каналообразующее оборудование на стороне комплекса СТС включая порт Ethernet каналообразующего оборудования. 
· Внутренняя сеть комплекса СТС в зоне ответственности Исполнителя по порта Ethernet каналообразующего оборудования Заказчика.
· Питание 220В комплекса СТС и каналообразующего оборудования связи на стороне комплекса в зоне ответственности Исполнителя.
· Заказчик отвечает за каналообразующее оборудование серверной находящейся по адресу г. Красноярск, ул. Робеспьера, д.7.
· Заказчик отвечает за пропускную способность каналов связи, а также их логическую настройку и маршрутизацию согласно Приложения № 1, Приложения №2 (в части раздела 3).
· Заказчик отвечает за электропитание каналообразующего оборудования вне комплекса СТС.

· Порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика при определении зоны ответственности и устранении неисправностей:
· Недоступность оборудования СТС.
Исполнитель при самостоятельном мониторинге оборудования СТС или при обращении Заказчика обязан определить наличие электропитания комплекса. В случае отсутствия 220В устранить отказ своими силами. Определить наличие работоспособного канала связи В случае отсутствия передать информацию в СТП Заказчика.
· Исполнитель определяет доступность сервисов СТС на точке установки.
· При восстановлении связи со стороны РТК комплекс СТС должен выгрузить всё сформированные нарушения в принимающие точки согласно ТЗ Приложение №1 и №2.
32
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· Заказчик при получении информации от исполнителя об отсутствии каналов связи предпринимает все возможные усилия по восстановлению их работоспособности в зоне своей ответственности согласно внутренним регламентам РТК, в том числе осуществляет выезд специалистов РТК либо АО до места организации канала связи. После устранения причины отсутствия канала связи СТП РТК передает информацию о готовности канала связи Исполнителю.


0



Приложение № 4
к Договору № ________

НАЧАЛО ФОРМЫ

Акт оказанных услуг за период __________


	г. Красноярск
	«___» _____________ 20___ г.

	
	


___________________________________  (________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________, действующего на основании _______,  с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Ростелеком» («ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании доверенности №_______ от _________ г, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт оказанных услуг (далее – «Акт») о нижеследующем.
	№
п/п
	Наименование услуг
	Расчетный период
	Сумма без НДС
	Сумма НДС,
руб.
	Сумма с НДС
руб.
	Качество оказываемых услуг (%)

	1.
	

	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	


 1. В соответствии с условиями заключенного Сторонами договора от «___» _______ 20___ г. №_____ (далее – договор) "Исполнитель" оказал, а "Заказчик" принял Услугу, предусмотренную Договором № _____ от __________________ за отчетный период с «___» ___________ 20__ по «___» ___________ 20__ в объеме, указанном ниже:

4. Стоимость Услуги за указанный период составляет _________руб. ___ коп., в том числе НДС ________ руб. _____коп.
5. "Заказчик" и "Исполнитель " по объему и качеству оказанной Услуги претензий друг к другу не имеют.
6.  Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.
7. Настоящий Акт составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон и вступает в действие с даты его подписания.

	______________/___________/
	________________/_____________/

	
	


ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА



Приложение № 5
к Договору № ________


Спецификация

	№
п/п
	
Этап исполнения обязательств по Договору


	Количество комплексов
	Количество дней
	Цена за содержание и ТО за 1 комплекс ФВФ В сутки,
руб., с НДС
	Цена за содержание и ТО за отчетный период,
руб., с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Январь 2027
	80
	31
	
	

	2
	Февраль 2027
	
	28
	
	

	3
	Март 2027
	
	31
	
	

	4
	Апрель 2027
	
	30
	
	

	5
	Май 2027
	
	31
	
	

	6
	Июнь 2027
	
	30
	
	

	7
	Июль 2027
	
	31
	
	

	8
	Август 2027
	
	31
	
	

	9
	Сентябрь 2027
	
	30
	
	

	10
	Октябрь 2027
	
	31
	
	

	11
	Ноябрь 2027
	
	30
	
	

	12
	Декабрь 2027
	
	31
	
	

	Итого:
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