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1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc21250_1627584887][bookmark: _Toc3]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 - 45.20.21.222 «Услуги по поверке весового оборудования».

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc21252_1627584887][bookmark: _Toc4]Цель выполнения работ 
1.3.1. Поверка весового оборудования ВЭК-5-20000 — весы крановые электронные.
Поверка необходима с целью обеспечения точности измерений при использовании весового оборудования.

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc21254_1627584887][bookmark: _Toc5]Условия оказания услуг (выполнения работ) 
1.4.1. Оказание услуг по поверке весового оборудования ВЭК-5-20000 должно осуществляться в соответствии с установленными рекомендациями завода-изготовителя, и с требованиями государственных стандартов.
Услуги должны оказываться в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и нормативными документами, устанавливающими порядок проведения поверки.
Состав и полный перечень весового оборудования, подлежащего поверке, определены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящим ТТ)
[bookmark: __RefHeading___Toc21256_1627584887][bookmark: _Toc6]Таблица 1. Перечень мероприятий 
	№
п/п
	Наименование мероприятия 

	Количество, шт. 
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проведение диагностики: проверка целостности корпуса, четкости маркировки (заводской номер, класс точности, НПВ, проверка работоспособности всех механизмов, индикаторов и т.д.)
	


17
	

	2.
	Поверка весового оборудования
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2. [bookmark: __RefHeading___Toc21258_1627584887][bookmark: _Toc7]Требования к оказанию услуг 
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc21260_1627584887][bookmark: _Toc8]Требования к Участнику
2.1.1. Поверитель должен иметь действующую аккредитацию на право поверки весового оборудования заявленного типа, располагать аттестованными эталонами и передавать результаты поверки с обязательным внесением в ФГИС «АРШИН» в установленные законом сроки. 
2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc21262_1627584887][bookmark: _Toc10] Требования к документации.
2.2.1. Наличие у Исполнителя аттестата аккредитации на право поверки СИ в заявленной области.
2.2.2. Наличие документов о квалификации поверителей.
2.3. [bookmark: __RefHeading___Toc21264_1627584887][bookmark: _Toc10_Копия_1]Требования по предоставлению документаций:
2.3.1. Предоставить Заказчику протокол поверки. В протоколе должны быть отражены:
- тип, заводской номер и принадлежность весов;
- условия проведения поверки (температура, влажность);
- перечень применённых эталонных средств поверки.
- результаты проверки метрологических характеристик (погрешности при нагружении, повторяемость и т.д.) с указанием допустимых значений.
2.3.2. Предоставить свидетельство о поверке;
2.3.3. Обеспечить передачу сведений о результатах поверки (включая сведения о признании весов непригодными) в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ);
2.3.3. Предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы (накладные, счета, счета-фактуры, акты сдачи-приемки работ).
2.4. [bookmark: __RefHeading___Toc21266_1627584887][bookmark: _Toc11]Срок оказания работ (услуг)
2.4.1. Начало выполнения работ: с даты заключения договора;
2.4.2. Сроки выполнения работ (услуг) — в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора.

2.5. [bookmark: __RefHeading___Toc21268_1627584887][bookmark: _Toc12]Требования о приёмке работ (услуг)
2.5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы документов, указанных в п. 2.3 настоящих ТТ;
2.5.2. Услуги считаются оказанными (работы выполненными) с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ (оказанных услуг) с указанием полного объема произведенных работ, если иное не предусмотрено договором.
















Приложение № 1 к Техническим требованиями



Спецификация

	№
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Весы крановые (электронные) ВЭК-5-20000
	шт
	17










