ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 28.21.13.110 Поставка низкотемпературной лабораторной печи для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
Лот № 0029-ТПИР ОНМ-2026-ГРВКК-ВолФ
1.
Основание на выполнение поставки: 
Инвестиционная программа АО «Гидроремонт-ВКК» на 2026 г.
2.
Объем поставки:
2.1 Низкотемпературная лабораторная печь ШС 35/400-500-П  или эквивалент – 1 комплект для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский.
3.
Требования к техническим характеристикам:
В соответствии с приложением № 1 которое является неотъемлемой частью данных технических требований.
4.
Срок поставки:
В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. (Сроки поставки могут уменьшаться при согласовании с Заказчиком).
5.
Требования к качеству:
Продукция должна быть новой (не восстановленной), не позднее 2025 года выпуска, и ранее не использованной.

6.  
Требования к условиям и месту поставки:

	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Адрес поставки

	6.1
	Низкотемпературная лабораторная печь ШС 35/400-500-П или эквивалент
	1
	компл.
	Российская Федерация, 404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС».


7.  
Требования к участнику закупки:
7.1. Участник закупки должен подтвердить выполнение каждого требования к техническим характеристикам (Приложение 1 к Техническим требованиям). При формировании Участником технического предложения не допускается ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с техническими требованиями», «со всем согласны» и т.д.), необходимо самостоятельно описать предлагаемые характеристики продукции, технологии выполнения работ, значения, величины и т.д. 

7.2. 
Для подтверждения качества поставляемой продукции участник закупки должен приложить в составе заявки копии действующего сертификата соответствия, паспорта (на русском языке) на поставляемую продукцию.
8. Гарантийные обязательства поставщика.
Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 месяцев, со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара (партии товара), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, для монтажа, подготовки к работе и технического обслуживания оборудования и инструмента, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
9. Приложения: 

- Требования к техническим характеристикам на 1 л.

Приложение № 1 к Техническим требованиям
 на поставку Низкотемпературная лабораторная печь

ШС 35/400-500-П или эквивалент  

Требования к техническим характеристикам

1. Низкотемпературная лабораторная печь
ШС 35/400-500-П  или эквивалент – 1 комплект для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский
1.1. Технические требования:
	№ 
п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика (заполняется Заказчиком)
	Предложение участника (заполняется Участником)

	1. 
	Назначение
	для сушки сырья и материалов,  термической обработки деталей
	

	2. 
	Объем, л.
не менее
	500
	

	3. 
	Диапазон автоматического регулирования температуры, °С
	35 … 400
	

	4. 
	Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся тепловом режиме, °С  не хуже
	±2
	

	5. 
	Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме, °С  не хуже
	±5
	

	6. 
	Время разогрева до максимальной температуры, мин , не более
	40
	

	7. 
	Нагрузка на полку, кг не менее
	35
	

	8. 
	Вентиляционное отверстие с заслонкой 
	имеется
	

	9. 
	Напряжение питающей сети, В
	220
	


1.2. Комплектация:
	№  п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Предложение участника

	1. 
	Низкотемпературная лабораторная печь
ШС 35/400-500-П  или эквивалент
	1 шт.
	

	2. 
	Комплект документации (паспорт, руководство по эксплуатации)
	1 к-т
	


