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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку запасных частей, необходимых для проведения эксплуатационно-технического обслуживания оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения

1. Объект закупки: Запасные части, необходимые для проведения эксплуатационно-технического обслуживания оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.
2. Место поставки товара: г. Брянск, ул. Бондаренко, д. 8 (1 этаж).
3. Срок поставки товара: не позднее 25.12.2026г.
Таблица 1
	№
	Наименование товара
	Ед. изм
	Кол-во
в ед.изм.
	Характеристики товара
	

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение
характеристики
	Ед. изм. хар-ки
	
	

	1.
	Части и комплектующие коммуникационного оборудования прочие
ОКПД2 26.30.30.190
	комплект
	7 
	Назначение
	для блока  управления сиреной БУС-МС 380  в составе комплекса программно-аппаратных средств оповещения «МАРС-АРСЕНАЛ»*
	
	
	

	
	
	
	
	Способ управления
	по радиоканалу
	
	
	

	
	
	
	
	Состав комплекта
	Блок питания 120Вт;
Плата процессорная BUS2.0v2;
Силовая плата PI15v3.3;
Плата диспетчера питания PP-05;
радиостанция стандарта DMR ETSI Tier II
	
	
	

	
	
	
	
	Основа
	Металлическая пластина
	
	
	

	
	
	
	
	Напряжение питающей сети
	380
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Энергопотребление в режиме покоя
	≤6
	Ватт
	
	

	
	
	
	
	Энергопотребление в режиме зарядки АКБ
	≤50
	Ватт
	
	

	
	
	
	
	Работоспособность в диапазоне температур окружающей среды 
	≤ -40 и ≥ 50
	Градус Цельсия
	
	

	
	
	
	
	Максимальный вес
	≤40
	Килограмм 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Части и комплектующие коммуникационного оборудования прочие
ОКПД2 26.30.30.190
	комплект
	10
	Назначение
	для блока  управления сиреной БУС-МС 380  в составе комплекса программно-аппаратных средств оповещения «МАРС-АРСЕНАЛ»*
	
	
	

	
	
	
	
	Способ управления
	по IP
	
	
	

	
	
	
	
	Состав комплекта
	Блок питания 120Вт;
Плата процессорная BUS2.0v2;
Силовая плата PI15v3.3;
Плата диспетчера питания PP-05;
	
	
	

	
	
	
	
	Основа
	Металлическая пластина
	
	
	

	
	
	
	
	Напряжение питающей сети
	380
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Энергопотребление в режиме покоя
	≤6
	Ватт
	
	

	
	
	
	
	Энергопотребление в режиме зарядки АКБ
	≤50
	Ватт
	
	

	
	
	
	
	Работоспособность в диапазоне температур окружающей среды 
	≤ -40 и ≥ 50
	Градус Цельсия
	
	

	
	
	
	
	Максимальный вес
	≤40
	Килограмм
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Платы печатные смонтированные


ОКПД2 26.12.10.000
	Штука
	15
	Назначение
	для обработки данных и управления работой БУС-МС/БУС-ЭС МАРС-АРСЕНАЛ*
	
	
	

	
	
	
	
	Напряжение питания
	12
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Тип напряжения питания
	постоянное
	
	
	

	
	
	
	
	Возможность подключения к сети Ethernet
	Да 
	
	
	

	
	
	
	
	Количество подключаемых усилителей (плата усилителя для БУС-ЭС*) 
	1
	штука
	
	

	
	
	
	
	Возможность обновления программного обеспечения
	Да 
	
	
	

	
	
	
	
	Сопряжение на программном уровне с существующим пультом управления КПАСО-Р "МАРС-АРСЕНАЛ"*
	Да 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Платы печатные смонтированные


ОКПД2 26.12.10.000

	Штука
	15
	Назначение
	для  обработки данных и управления работой БАО-300 МАРС-АРСЕНАЛ*
	
	
	

	
	
	
	
	сопряжение на программном уровне с существующим пультом управления КПАСО-Р "МАРС-АРСЕНАЛ"*
	Да 
	
	
	

	
	
	
	
	Встроенный усилитель класса "D" мощностью не менее 300Вт
	Да 
	
	
	

	
	
	
	
	Напряжение питания
	48
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Тип напряжения питания
	постоянное
	
	
	

	
	
	
	
	Возможность подключения к сети Ethernet
	Да 
	
	
	

	
	
	
	
	Количество подключаемых радиостанций 
	1
	штука
	
	

	
	
	
	
	Возможность обновления программного обеспечения
	Да 
	
	
	

	
	

	5.
	Платы печатные смонтированные



ОКПД2 26.12.10.000
	Штука
	2
	Назначение
	для диспетчера питания БУС-МС МАРС-АРСЕНАЛ*
	
	
	

	
	
	
	
	Напряжение питания 
	12
	Ватт
	
	

	
	
	
	
	Тип напряжения питания
	Постоянное 
	
	
	

	
	
	
	
	Количество подключаемых аккумуляторов 
	1
	штука
	
	

	
	
	
	
	Нижняя граница заряда аккумулятора
	≥10 
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Выходы для подключения процессорной платы  БУС-МС 
	Да 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Силовая плата  ОКПД2 26.12.10.000


	Штука
	10
	Назначение
	для БУС-МС МАРС-АРСЕНАЛ*
	
	
	

	
	
	
	
	Напряжение питания 
	380
	Ватт
	
	

	
	
	
	
	Тип напряжения питания
	Переменное
	
	
	

	
	
	
	
	Сопряжение с платой процессорной БУС-МС "МАРС-АРСЕНАЛ"*
	Да 
	
	
	

	
	
	
	
	Мониторинг обрыва фаз
	Да 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Платы печатные смонтированные


ОКПД2 26.12.10.000
	Штука
	8
	Назначение
	для распределения электрической энергии внутри БАО с комплектом
радиоподготовки МАРС-АРСЕНАЛ*
	
	
	

	
	
	
	
	Напряжение питания 
	48
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Тип напряжения питания
	Постоянное
	
	
	

	
	
	
	
	Сопряжение с платой процессорной блока акустического оповещения "МАРС-АРСЕНАЛ"*
	Да 
	
	
	

	
	
	
	
	Мониторинг наличия напряжения питания
	Да 
	
	
	

	
	
	
	
	Выходное напряжение для подключения радиостанции не менее 12В и  не менее 10А
	Да 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Платы печатные смонтированные
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ОКПД2 26.12.10.000
	Штука
	4
	Назначение
	для  защиты и контроля линий SA-600 БАО МАРС-АРСЕНАЛ*
	
	
	

	
	
	
	
	Мониторинг наличия обрыва линии подключение рупора
	Да 
	
	
	

	
	
	
	
	Защита от короткого замыкания
	Да 
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Таблица 2
	№
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристики товара

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение
характеристики
	Единица измерения
	

	1
	Головка громкоговорителя
ОКПД2 26.40.51.000
	50 штук
	Предназначена для использования в акустических системах АС 300/300DUO/600 «МАРС-АРСЕНАЛ», имеющихся у заказчика
	да
	
	

	
	
	
	Напряжение питания
	33
	Вольт
	

	
	
	
	Электрическое сопротивление
	8
	Ом
	

	
	
	
	Мощность
	150
	Ватт
	

	
	
	
	Диаметр изделия
	105
	миллиметр
	

	
	
	
	Высота изделия
	75
	миллиметр
	



	2
	Блок питания ОКПД2 26.20.40.110
	20 штук
	Назначение
	для БАО-300 МАРСАРСЕНАЛ
	

	
	
	
	Диапазон входных
напряжений
	≤ 85 и ≥ 264
	Вольт

	
	
	
	Тип напряжения питания
	Переменное
	

	
	
	
	Мощность 240 
	
	Ватт

	
	
	
	Выходное напряжение 54 
	
	Вольт

	
	
	
	Размеры
	
	

	
	
	
	Длина 
	≤ 220
	миллиметр

	
	
	
	Ширина 
	≤ 70
	миллиметр

	
	
	
	Высота
	≤ 40
	миллиметр

	
	
	
	Защита от перегрузки 
	Да 
	

	
	
	
	Защита от короткого замыкания 
	Да 
	

	
	
	
	Защита от перенапряжения 
	Да 
	


5.	Требования к качеству поставляемого Товара:
5.1.		Поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации (употреблении), ремонте, не восстановленным, у которого не осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Поставляемый товар является серийным промышленным изделием. 
5.2.		Товар должен поставляться в собранном виде, быть готовым к эксплуатации, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем (заводом-изготовителем) функциональность. 
5.3.		Товар должен поставляться в комплектации производителя (завода-изготовителя).
6.	Требования к упаковке и маркировке Товара:
6.1.		Товар должен поставляться в новой, оригинальной упаковке, гарантирующей сохранность Товара при транспортировке его до места поставки, указанного в п.1.2 настоящего описания объекта закупки, а также при его хранении.
6.2.		Упаковка соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011). Упаковка Поставщику не возвращается.
7.	Требования к гарантийному обслуживанию:
7.1. Поставщик предоставляет гарантию на Товар. Гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы, если более продолжительный срок гарантии не предусмотрен нормативно-технической документацией производителя (завода-изготовителя) для данной категории Товаров.
7.2. Дефектный Товар заменяется исправным (или аналогичным по своим техническим и функциональным характеристикам) новым Товаром за счет и силами Поставщика. 
7.3. Гарантийные обязательства включают в себя: 
- бесплатные технические консультации Заказчика по вопросам эксплуатации и настройке Товара; 
- устранение неисправностей, некорректной работы, поломок Товара.
7.4. В случае исправления, замены дефектного Товара (его частей) срок гарантии на основной Товар продлевается на время, в течение которого Товар не использовалось вследствие обнаруженного дефекта.
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