
Техническое задание
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	        1. Наименование Работ:
		Выполнение работ по созданию системы превентивного реагирования на территории муниципального округа Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа с использованием имеющейся системы видеонаблюдения, с комплексной услугой по интеграции инфраструктуры превентивного реагирования в систему интеллектуального видеомониторинга ЯНАО «VIDEOFOR 2.0» на объектах в городе Лабытнанги муниципальный округ Приуральский район ЯНАО.

           Срок выполнения Работ: с даты заключения Договора по 17.12.2026 (включительно)

	         2. Цели выполнения Работ:
	           2.1. Обеспечение безопасности общественных мест и объектов Заказчика посредством интеграции элементов инфраструктуры превентивного реагирования (далее - Инфраструктуры) в информационную систему «Единая система видеонаблюдения Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - ЕСВ ЯНАО) и реализация функций превентивного реагирования на выявленные признаки возникновения инцидентов и происшествий;
	         2.2. Повышение эффективности использования инфраструктуры ЕСВ ЯНАО;
	         2.3. Дооснащение объектов Заказчика элементами Инфраструктуры для взаимодействия с программным комплексом интеллектуального видеомониторинга и превентивного реагирования «VIDEOFOR 2.0», реестровая запись №21172 от 30.01.2024 года (далее – Продукт). Продукт инсталлирован на инфраструктуре Департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа.

	         3. Место выполнения Работ:
	         Условия, места установки элементов Инфраструктуры и интеграции их в систему интеллектуального видеомониторинга ЯНАО (Далее – ИСВН): согласно Приложению № 1, Приложению №2 к настоящему Техническому заданию (далее – ТЗ) и разделу 5 настоящего ТЗ.

	         4. При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными актами: 
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;
· ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 №1521-ст)
· ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 №1522-ст)
· ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию». Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 №256;
· ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний". Утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2014 № 1371-ст;
· ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения". Введен в действие Приказом Росстандарта 28.03.2017 №186-ст;
· ПУЭ (Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2) утверждены Министром топлива и энергетики РФ 06.10.1999;
· РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ». Утвержден Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР. Дата введения: 01.01.1991;
· РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» (утвержден МА «Системсервис», введен Приказом МА «Системсервис» от 25.09.1996 №25);
· РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» (утвержден МА «Системсервис», введен Приказом МА «Системсервис» от 25.09.1996 №25).
· ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». Введен в действие постановлением Госстандарта СССР по стандартам от 15.05.1981 № 2404;
· ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования». Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.1991 № 875;
· ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». Введен в действие приказом Росстата от 07.11.2018 №941-ст;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», утверждены постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», введены постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123.
· СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. Утверждены приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр;
· СП 77.13330.2016 Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85. Утверждены приказом Минстроя России от 20.10.2016 № 727/пр.

	        5. Требования к качеству выполняемы работ, их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам:
	        5.1. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с настоящим ТЗ.
	        5.2. Подрядчик в ходе выполнения работ использует сооружения связи на территории муниципального округа Приуральский район ЯНАО город Лабытнанги, введенные в эксплуатацию в соответствии с приказом Минсвязи РФ от 26.06.2014 № 258 «Об утверждении требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию». Доступ Подрядчика к сооружениям предоставляется и обеспечивается Заказчиком в течение всего срока выполнения работ.
	        5.3. В состав работ входит:
  5.3.1. Приобретение, доставка, монтаж, подключение, настройка, пуско-наладка и тестирование оборудования (внешних IP-устройств Инфраструктуры: громкоговорителей, цифровых акустических систем, светодиодных светильников, исполнительных устройств, переговорных устройств, вызывных панелей и пр.), требуемых для работы программного комплекса интеллектуального видеомониторинга и превентивного реагирования «VIDEOFOR 2.0» согласно Приложению № 2 на объектах согласно Приложению № 1, Приложению №3. Работы по установке (монтажу) и пуско-наладке оборудования должны быть произведены Подрядчиком в установленной срок, с использованием оборудования, приобретаемого Подрядчиком самостоятельно и соответствующего требованиям указанным в Приложении №2 к Техническому заданию. Все работы по монтажу элементов Инфраструктуры для взаимодействия с программным комплексом ИСВН «VIDEOFOR 2.0», Подрядчик выполняет собственными силами и с использованием собственных инструментов и материалов. 
· монтаж внешних IP-устройств Инфраструктуры выполняется на места, согласно Приложению №3. Указанные места монтажа являются предварительными, любые корректировки согласовываются с Заказчиком;
· Заказчик обеспечивает доступ к каналам связи на территории объектов Заказчика, необходимый для выполнения обязательств по настоящему Договору;
· Заказчик выделяет IP-адресацию и передает её Подрядчику на каждое внешнее IP-устройство;
· смонтированное оборудование подключается к Продукту посредством цифровой сети связи Подрядчика с учетом п.5.2 настоящего ТЗ;
· при необходимости внешние IP-устройства Инфраструктуры подключаются к электрической сети 220В (доступ к электрической сети на территории объектов организовывается и обеспечивается заказчиком) в строгом соответствии с паспортом на данное устройство.
	          5.3.2. Настройка внешних IP-устройств Инфраструктуры, в том числе:
· определение содержания айдиофайлов и режимов их работы;
· подготовка необходимых аудиофайлов для воспроизведения в сценариях интеллектуального видеомониторинга;
· регулировка уровня громкости, частотных характеристик, а также иных параметров, влияющих на качество звука и света;
· подключение SIP-устройств в сценарии интеллектуального видеомониторинга.
	           5.3.3. Тестирование функций превентивного реагирования, верификация настройки параметров используемых устройств, а именно:
· тестирование функционала удаленного управления SIP-устройством (включение/выключение, изменение громкости, яркости, частоты мерцания света);
· проверка управления SIP-устройствами непосредственно из интерфейса Продукта;
		  5.3.4. Поставка модуля интеграции элементов Инфраструктуры превентивного реагирования (далее – Модуль) для обеспечения возможности превентивного реагирования на выявленные признаки возникновения происшествий объектом автоматизации в объеме, предусмотренном Приложением №1 и разделом 6 настоящего ТЗ.

           6. Требования к модулю превентивного реагирования:
	         Предоставляемый модуль превентивного реагирования должен предусматривать интеграцию требуемого Заказчиком оборудования и/или мессенджера с Продуктом:
	         6.1. Интеграция IP-видеокамеры
· Возможность обработки видеоданных в формате ссылки на видеопоток, транслируемый видеокамерой в формате RTSP;
· Возможность декодирования видеоданных, записанных кодеками H.264, H.265.
	         6.2. Интеграция IP-громкоговорителя, цифровой акустической системы, исполнительного устройства, светодиодного светильника, переговорного устройства или вызывной панели, включая:
· Возможность интеграции в Продукт исполнительного устройства (светодиодного светильника), IP-громкоговорителя или цифровой акустической системы (далее – Гр) по протоколу SIP и по HTTP API (*опционально);
· Возможность воспроизведения аудио файлов как непосредственно хранящихся на Гр, так и на Продукте;
· Возможность настройки и автоматического воспроизведения выбранного аудио файла при выполнении определенных алгоритмических условий в заданном сценарии интеллектуального видеомониторинга;
· Возможность настройки и автоматического включения светодиодного светильника, в том числе в режиме «стробоскоп» при выполнении определенных алгоритмических условий в заданном сценарии интеллектуального видеомониторинга;
· Возможность настройки параметров: минимальный интервал между срабатываниями (сек.), задержка повтора (сек.), задержка срабатывания (сек.)
· Возможность воспроизведения аудио файлов в «ручном» режиме оператором из интерфейса Продукта.
· Возможность включения светодиодного светильника в «ручном» режиме оператором из интерфейса Продукта.
	         6.3. Интеграция с IP-исполнительным устройством (далее – ИУ), включая:
· Возможность интеграции в Продукт IP- исполнительного устройства по протоколам Modbus по HTTP API (*опционально);
· Возможность настройки и автоматического включения/выключения выбранного порта ИУ (подключенного к нему оконечного устройства) при выполнении определенных алгоритмических условий в заданном сценарии интеллектуального видеомониторинга;
· Возможность настройки параметров: продолжительность действия (сек.), минимальный интервал между срабатываниями (сек.), задержка повтора (сек.), задержка срабатывания (сек.)
· Возможность включения/выключения заданного порта ИУ в «ручном» режиме оператором из интерфейса Продукта.
	         6.4. Интеграция с мессенджером, включая: 
· Возможность выбора пользователей Продукта для получения данных о событии;
· Передачу информации о событии, включая: фото события, дату и время события, местонахождения объекта, наименование сценария интеллектуального видеомониторинга.
	Примечание: Интеграция периферийных устройств по протоколу HTTP API должна быть реализована для моделей устройств, в которых это предусмотрено их функциональными возможностями. 

	         7. Содержание работ:
	         7.1. Подключение SIP-устройств (цифровая акустическая система, исполнительное устройство для светодиодного светильника):
	         7.1.1. Подключение SIP-устройства:
     - подключить устройство к источнику электропитания;
     - проверить настройки, установленные «по умолчанию», ненужные обнулить.
	         7.1.2. Интеграция SIP-устройства (цифровая акустическая система, исполнительное устройство для светодиодного светильника) с Продуктом:
     - подключение SIP-устройств в сценарии интеллектуального видеомониторинга
     - проверка управления SIP-устройствами непосредственно из интерфейса
Продукта.
	          7.1.3. Настройка параметров SIP-устройства (цифровая акустическая система, исполнительное устройство для светодиодного светильника):
     - регулировка уровня громкости, частотных характеристик, а также иных параметров, влияющих на качество звука, света;
     - настройка режимов работы SIP-устройств: режим оповещения, трансляция голосовых команд, яркость света, частота мерцания света и т.д.
	          7.1.4. Тестирование работоспособности SIP-устройства (цифровая акустическая система, исполнительное устройство для светодиодного светильника):
     - проведение тестового запуска речевых, световых сигналов для проверки качества и четкости звучания SIP-устройства;
     - тестирование функционала удаленного управления SIP-устройством (включение/выключение, изменение громкости).
	          7.2. Настройка уведомления в мессенджер.

	          8. Требования к качеству и безопасности при выполнении Работ:
            8.1. Качество и безопасность выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов, нормативных и руководящих документов.
            8.2. Подрядчик выполняет работы на объектах Заказчика и удаленно средствами информационно- телекоммуникационных технологий.
            8.3.  Заказчик предоставляет Подрядчику удалённый доступ к серверам, на которых размещен Продукт, посредством защищённого канала передачи данных (защищенная сеть «ViPNet») Заказчика и согласовывает время начала и продолжительность каждого такого доступа.
            8.4. Подрядчик предоставляет Заказчику контактную информацию о специалистах (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты), которые имеют право подключаться к серверам Заказчика для оказания услуг (не более 5-ти специалистов). Заказчик передает Подрядчику данные для удалённого доступа (*.dst файл и пароль для *.dst файла). Заказчик передает Подрядчику учетные данные пользователей операционной системы для осуществления удаленного подключения к серверам Заказчика. При наличии у Подрядчика собственной защищенной сети ViPNet, удаленный доступ предоставляется в порядке, предусмотренном установленным межсетевым взаимодействием ViPNet сетей.
            8.5. Работа на серверах Заказчика должна осуществляться с обеспечением мер по защите информации от несанкционированного доступа, утечки по техническим каналам, программно-технических воздействий с целью недопущения нарушения целостности (модификации, уничтожения) информации в процессе её обработки, передачи и хранения, а также работоспособности технических средств. Обеспечение указанных мер защиты лежит на Заказчике.
            8.6. Обеспечение защиты информации от хищения, утраты, утечки, уничтожения, искажения и подделки должно осуществляться правовыми, организационными и техническими мерами Заказчика. Подрядчик несет ответственность за ущерб, возникший в результате прямых угроз или ненадлежащих действий, осуществленных Подрядчиком во время выполнения работ на серверах Заказчика через удаленный доступ.
            8.7. Подрядчиком должны быть предприняты меры по обеспечению безопасности передачи информации, предусматривающие:
· не разглашение сведений конфиденциального характера должностными лицами и сотрудниками Подрядчика, участвующими в выполнении работ (заключение соглашения о конфиденциальности, соглашение о конфиденциальности заключается в течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора);
· неразглашение сведений о системе защиты конфиденциальной информации;
· выполнение соответствующих инструкций для должностных лиц и сотрудников Подрядчика.

	          9. Гарантийные обязательства Подрядчика 
	          9.1. Требования к гарантийному обслуживанию Оборудования.
	          Гарантийное обслуживание подразумевает за счёт Подрядчика диагностику неисправного оборудования, замену/ремонт оборудования с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами материалов и производства, не проистекающими из нарушения Муниципальным Заказчиком правил эксплуатации Оборудования.
	          Срок гарантии на всё поставленное Оборудование составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
	          Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание на основании заявки Заказчика, составленной в письменной форме и отправленной на адрес электронной почты, согласованный с Подрядчиком.
	          Заявка на гарантийное обслуживание должна содержать:
· реквизиты договора;
· наименование и реквизиты Заказчика;
· описание Оборудования, которое нуждается в гарантийном обслуживании;
· описание неисправностей Оборудования;
· Ф.И.О. и должность лица, ответственного за взаимодействие с Подрядчиком в
рамках исполнения заявки. 
	           Гарантийное обслуживание может осуществляться Подрядчиком с использованием средств удаленного доступа до Оборудования Муниципального заказчика. Каждая из сторон самостоятельно производит настройку службы удаленного доступа и несет ответственность за зависящую от Стороны работоспособность канала удаленного доступа.
	           Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ к оборудованию и техническую возможность для гарантийного обслуживания, в том числе беспрепятственный ввоз и вывоз Подрядчиком необходимого оборудования и инструментов, возможность пользоваться электрической сетью в помещении Муниципального заказчика.
	           Если Заказчик передает Оборудование для обслуживания на территорию Подрядчика, стороны составляют акт приема-передачи, в котором указывают наименование, количество и дату передачи Оборудования.
	           При проведении гарантийного обслуживания Подрядчик самостоятельно определяет способы устранения недостатков оборудования, соблюдая обязательные требования нормативных документов и технической документации на оборудование, а также рекомендации изготовителя Оборудования.
	           Подрядчик вправе по своему усмотрению привлекать для проведения обслуживания третьих лиц без согласия Заказчика. Подрядчик отвечает за действия привлеченных третьих лиц как за свои собственные.
	           Заказчику может быть отказано в гарантийном обслуживании оборудования в следующих случаях:
· нарушение Муниципальным заказчиком правил эксплуатации оборудования;
· нарушение Муниципальным заказчиком правил хранения и транспортировки оборудования;
· недостатки возникли вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.
	           Замененные детали Оборудования, а также само Оборудование, возвращенное Подрядчику в связи с обнаружением у него существенных недостатков, переходят в собственность Подрядчика.
	           9.2. Требования к гарантийной поддержке модуля интеграции элементов инфраструктуры превентивного реагирования.
	           В рамках гарантийной поддержки Модуля осуществляется устранение ошибок, выявленных в процессе эксплуатации Модуля, на основании запросов от Заказчика, а также предоставление обновлений Модуля (при наличии выпуска данных обновлений Правообладателем Модуля).
	           Ошибкой является факт несоответствия функции программного обеспечения положениям Эксплуатационной документации (системная ошибка). К ошибкам также относится факт прекращения функционирования или некорректного функционирования Функции программного обеспечения, реализованной в рамках исполнения настоящего ТЗ. За исключением случаев, когда изменения в функционале вызвано перепроектированием отдельных участков программного обеспечения и не влечет за собой увеличение трудоемкости проведения операций Заказчиком с использованием программного обеспечения.
	           В рамках оказания гарантийной поддержки Модуля стороны выполняют следующие мероприятия:
· Подрядчик обязан организовать комплекс мер (организационных, технических и пр.), направленных на устранение ошибки.
· Диагностика причин возникновения ошибки, разработка рекомендаций, выпуск модернизированных версий Модуля, патчей (иного решения (временного решения)), направленных на устранение ошибки производятся силами и за счет средств Подрядчика. Ошибка считается выявленной, если она может быть повторно воспроизведена Подрядчиком или продемонстрирована ему Заказчиком. Заказчик предоставляет Подрядчику материалы и данные, необходимые для диагностики причин возникновения сбоя и их дальнейшего устранения на основании запроса Подрядчика.
· Исправление ошибок осуществляется на основании запроса Заказчика, который должен включать детальное описание ошибки и условий ее возникновения (логи, снимки экранов и т.д.).
· Подрядчик обязан предоставить Заказчику консультации, рекомендации и (или) программные средства, гарантирующие устранение ошибки в работе Модуля, возникшего по вине Подрядчика, в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих день со дня регистрации вопроса (или предоставления данных, необходимых для диагностики).
	         Гарантийная техническая поддержка Модуля осуществляется Подрядчиком в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
           Подрядчик осуществляет гарантийную поддержку на основании заявки Заказчика, составленной в письменной форме и отправленной на адрес электронной почты, согласованный с Подрядчиком.
	         Заявка на гарантийную поддержку должна содержать:
· реквизиты Договора;
· наименование и реквизиты Заказчика;
· описание проблемы и условий ее возникновения (логи, снимки экранов и т.д.).
· Ф.И.О. и должность лица, ответственного за взаимодействие с Подрядчиком в рамках исполнения заявки

         10. Порядок контроля и приемки Работ:
	        Испытания должны проводиться в соответствии с разработанным Подрядчиком документом «Программа и методика испытаний» (далее – ПМИ). ПМИ должна устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов. 
	         ПМИ предоставляется Заказчику на утверждение за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока выполнения Работ, установленного в пункте 2.1 настоящего ТЗ. Срок рассмотрения ПМИ Заказчиком не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения данного документа. Срок устранения Подрядчиком замечаний, выявленных Заказчиком в содержании ПМИ не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.
	         Приемочные испытания проводятся с даты направления Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ и в течение срока, предусмотренного договором.
	         До начала проведения приемочных испытаний Заказчик формирует комиссию и извещает всех членов комиссии о дате, месте и времени проведения приемочных испытаний. Подрядчик обеспечивает очное участие в приемочных испытаниях.
	         В период проведения приемочных испытаний Заказчик обеспечивает указанные в ПМИ условия и меры для безопасного и безаварийного проведения испытаний, а также соблюдает требования, установленные для штатного персонала. 
	         При проведении приемочных испытаний не допускается полное отключение аппаратного и программного комплексов Системы.
	         Приемочные испытания проводят в соответствии с согласованной Сторонами ПМИ и для определения соответствия выполненных Работ условиям настоящего Технического задания и решения вопроса о возможности их приемки. Результаты испытаний отражают комиссией в протоколе приемочных испытаний, который является для приемочной комиссии Заказчика основанием для подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
	         В состав работ Подрядчика не входит настройка оборудования и ПО, не являющегося частью настоящего ТЗ.

	         11. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью ТЗ:
1. Приложение № 1 Перечень объектов для монтажа/интеграции элементов инфраструктуры превентивного реагирования;
2. Приложение № 2 Спецификация на товары, используемые при выполнении работ, и поставляемое программное обеспечение;
3. Приложение № 3 Предварительная схема расположения оборудования.




Приложение №1
к Техническому заданию

Перечень объектов для монтажа/интеграции элементов инфраструктуры превентивного реагирования 


	№  п.п.
	Наименование объекта (адрес установки)
	Кол-во единиц оборудования (п. 1 приложение № 2)
	Кол-во единиц оборудования (п. 2 приложение № 2)
	Кол-во единиц оборудования (п. 3 приложение № 2)
	Кол-во единиц оборудования (п. 4 приложение № 2)
	Кол-во единиц Модуль интеграции (п. 5 приложения № 2)
	Пуско-наладочные работы громкоговорителя

	1
	ЯНАО, г. Лабытнанги, Сквер «Орбита», «Динопарк» в границах ул. Дзержинского - Леонида Гиршгорна, установлено 6 уличных камер видеонаблюдения, ptz
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	ЯНАО, г. Лабытнанги, Спортивная площадка «Старт», в границах ул. Октябрьская – Новая, Больничная, установлено 3 уличных камер видеонаблюдения ptz, 9 уличных камер видеонаблюдения цилиндрических
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	ЯНАО, г. Лабытнанги, Остановочный комплекс «Поликлиника» (ул.Дзержинского, д. 29 к. 1), установлены 2 внутренние камеры видеонаблюдения
	1
	-
	-
	-
	1
	1

	4
	ЯНАО, г. Лабытнанги, Остановочный комплекс «АЗС»  (ул. Автострадная, Спорт комплекс ОстровОК), установлены 2 внутренние камеры видеонаблюдения
	1
	-
	-
	-
	1
	1

	5
	ЯНАО, г. Лабытнанги, Остановочный комплекс «м-н. Меркурий» (ул. ул.Гагарина, 33А), установлены 2 внутренние камеры видеонаблюдения
	1
	-
	-
	-
	1
	1

	6
	ЯНАО, г. Лабытнанги, Остановочный комплекс «Бульвар_победы», (ул. Первомайская, 30А), установлены 2 внутренние и 1 внешняя камеры видеонаблюдения
	1
	-
	-
	-
	1
	1

	7
	ЯНАО, г. Лабытнанги, Остановочный комплекс «Бульвар Победы» (ТЦ «Пятерочка», ул. ул.Гагарина, 17 ), установлены 2 внутренние камеры видеонаблюдения
	1
	-
	-
	-
	1
	1

	ИТОГО:
	5
	2
	2
	2
	7
	7




Приложение № 2

к Техническому заданию


Спецификация на товары, используемые при выполнении работ, и поставляемое программное обеспечение
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед.изм
	Кол-во

	1. 
	Цифровая акустическая система,  10 Вт
	Мощность, Вт - не менее 10;
Диапазон частот, Гц: 125–15 000;
Угол излучения – не менее 180;
Порт: 10/100 Мбит Ethernet - наличие;
Поддержка протокола SIP – наличие;
Дискретные, свободно программируемые вход и выход – наличие;
Web-панель управления - наличие;
Источник питания – PoE или ИБП +24В
Рабочая температура: от -10°С до +55°С;
Степень защиты внешнего громкоговорителя– не менее IP41
	шт.
	5

	2. 
	Цифровая акустическая система, 50 Вт, уличного исполнения
	Сетевой интерфейс:	Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, RJ45;
Внешний источник питания, В - DС 12-24/PoE               
Поддержка стандарта IEEE 802.3at. и IEEE 802.3bt. - наличие
Мощность, Вт - не менее 50
Чувствительность, дБ: не менее 98;
Сжатие аудио:G.711A/U G.723.1/G.726-32K/G.729AB/G.722 - наличие
Частота, Гц – от 100 до 10000
Протоколы управления FTP/ТFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/ТР069/DNS/VLAN/ SNTP/VPN (L2TP/PPTP) - наличие
Совместимость с протоколами SIP 2.0, TCP/IP, UDP, DHCP - наличие
Материал корпуса - пластик
Исполнение – уличное
Степень защиты – не менее IP66
Диапазон рабочих температур, градусов Цельсия – от -40 до +50
	шт.
	2

	3. 
	Исполнительное устройство (сетевой контроллер)
	Сетевой интерфейс:	Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, RJ45;
Протоколы управления HTTP/HTTPS - наличие;
Коммутируемая мощность ≥ 70 Вт;
Поддержка протокола SIP – наличие;
Рабочая температура: от -40°С до +40°С. Допускается применение в составе обогреваемого шкафа/бокса, обеспечивающего поддержание температуры в зоне установки устройства в указанном диапазоне.
	шт.
	2

	4. 
	Уличный светодиодный светильник
	Цветовая температура – не менее 5000К;
Потребляемая мощность – не более 60 Вт;
Световой поток – не менее 10600 Лм;
Температура эксплуатации в диапазоне от -60°С до +40°С;
Степень защиты – не ниже IP67;
Система защиты от скачков напряжения – наличие;
Исполнение – уличное;
Материал корпуса – металл.
	шт.
	2

	5. 
	Уличный телекоммуникационный шкаф
	Габариты: Высота: ≥ 400 мм
Полезная глубина: ≥ 200 мм
Ширина: ≥ 400 мм
Внутреннее оснащение: Количество монтажных панелей: 1
Заготовки под отверстия для гермовводов: На нижней стенке шкафа, диаметр PG-21: ≥ 2 шт., на нижней стенке шкафа, диаметр PG-19: ≥ 2 шт., на нижней стенке шкафа, диаметр PG-11: ≥ 4 шт.
Электропитание: Напряжение электропитания: 230 В
Номинальный ток: 25 А
Степень защиты: не менее IP54
Температурный диапазон: Минимальная рабочая температура: ≤ -40°C
Максимальная рабочая температура: ≥ 50°C
Дополнительное оборудование:
-DIN-рейка 35 мм: 1 шт.
-двухполюсный автоматический выключатель 6А: 1 шт.
-Гермовводы PG-21: 2 шт.
-Гермовводы PG-11: 4 шт.
-Шина PE-земля на DIN-изоляторах: 1 шт.
-Электрическая розетка 220В с заземлением: 2 шт.
-Сплайс-кассета – 1 шт.
[bookmark: undefined]-Источник питания (неуправляемый коммутатор) с кронштейном для крепления 8х-портов с поддержкой POE 10/100 Мбит/с, не менее - 1хUpLink порт (10/100/1000 Мбит/с), не менее - 1хSFP порт (1000 Мбит/с), защита от короткого замыкания, Р(макс) каждый порт (Вт): не менее 30, Р(сумм) общая (Вт): не менее 120
	шт.
	2

	6. 
	Модуль интеграции элементов инфраструктуры превентивного реагирования
	Количество бессрочных лицензий модуля превентивного реагирования для управления IP-громкоговорителем.

	шт.
	7





Приложение № 3
к Техническому заданию

Предварительная схема расположения оборудования.
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1. ЯНАО, г. Лабытнанги, Сквер «Орбита», «Динопарк» в границах ул. Дзержинского - Леонида Гиршгорна, установлено 6 уличных камер видеонаблюдения, ptz
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2. ЯНАО, г. Лабытнанги, Спортивная площадка «Старт», в границах ул. Октябрьская – Новая, Больничная, установлено 3 уличных камер видеонаблюдения ptz, 9 уличных камер видеонаблюдения цилиндрических
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3. ЯНАО, г. Лабытнанги, Остановочный комплекс «Поликлиника» (ул.Дзержинского, д. 29 к., установлены 2 внутренние камеры видеонаблюдения
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4. ЯНАО, г. Лабытнанги, Остановочный комплекс «АЗС»  (ул. Автострадная, Спорт комплекс ОстровОК), установлены 2 внутренние камеры видеонаблюдения
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5. ЯНАО, г. Лабытнанги, Остановочный комплекс «м-н. Меркурий» (ул. ул.Гагарина, 33А), установлены 2 внутренние камеры видеонаблюдения
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6. ЯНАО, г. Лабытнанги, Остановочный комплекс «Бульвар_победы», (ул. Первомайская, 30А), установлены 2 внутренние и 1 внешняя камеры видеонаблюдения
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7. ЯНАО, г. Лабытнанги, Остановочный комплекс «Бульвар Победы» (ТЦ «Пятерочка», ул. ул.Гагарина, 17 ), установлены 2 внутренние камеры видеонаблюдения
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