


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказание услуг по эксплуатационно-техническому и регламентно-профилактическому обслуживанию комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, размещенных на перекрестках
г. Санкт-Петербурга
Перечень сокращений
	Сокращение
	Наименование

	1
	2

	СПО «Паутина»
	Специальное программное обеспечение для контроля
за передвижением транспортных средств, предназначенное для работоспособности единой системы контроля за передвижением транспортных средств по автомобильным дорогам

	ПДД
	Правила дорожного движения

	ГРЗ
	Государственный регистрационный знак

	ТС
	Транспортное средство

	ЕМТС
	Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	УГИБДД ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области
	Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

	ВОЛС
	Волоконно-оптическая линия связи

	ФВФ
	Фотовидеофиксация

	Комплекс ФВФ
	Специальное техническое средство, работающее в автоматическом режиме и имеющее функции фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенное для обеспечения контроля за дорожным движением, в том числе для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения »)

	Зона контроля
	Участок дороги (автомобильной дороги) и/или прилегающей территории, на котором комплексами ФВФ обеспечивается контроль за дорожным движением

	КоАП
	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

	ЦАФАП
	Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД

	СУБД
	Система управления базами данных

	Комплекс ФВФ «Перекресток»
	Комплекс ФВФ, размещенный на участке местности, где проезжие части дорог пересекаются, примыкают друг к другу или расходятся в разные стороны

	Система мониторинга
	Система (шлюз, сервер, портал), аккумулирующая статистическую информацию о работоспособности комплексов ФВФ, статистическую информацию о количестве выявленных проездов/нарушений комплексами ФВФ

	Государственный контракт
	Государственный контракт № 0172200002525000559 от 09.12.2025 г., заключенный между Заказчиком и Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»


1. Требования к количественным характеристикам услуг
1.1. Объем услуг: согласно Приложению № 1 к Техническому заданию.
1.2. Сроки оказания услуг: согласно приложению № 8 к Техническому заданию.
2. Описание Услуги
2.1. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам услуг:
2.1.1. Заказчик передает Исполнителю комплексы ФВФ, размещенные на перекрестках на территории Санкт-Петербурга, функционально и технологически интегрированные в СПО «Паутина».
2.1.2. Исполнитель на весь срок в период действия Договора, должен обеспечивать работоспособность и функционирование комплексов ФВФ в режиме реального времени, 7 (семь) дней в неделю 24 (двадцать четыре) часа в сутки, осуществлять эксплуатацию комплексов ФВФ, линий электропитания, кабельного хозяйства в составе комплексов, аварийно-восстановительные работы и технологическое обслуживание, включая расходы на ремонт, расходы на проведение поверки комплексов ФВФ в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
Исполнитель несет риск случайной гибели или случайной порчи, повреждения, утраты комплексов ФВФ, возникших вследствие непреодолимой силы или по вине третьих лиц. 
Исполнителем создается подменный фонд комплексов ФВФ. Состав и количество комплексов ФВФ, входящего в подменный фонд, рассчитывается Исполнителем самостоятельно в объеме достаточным для обеспечения требований Договора, но не менее:
	Наименование комплекса
	Ед. измерения
	Минимальное количество 

	Комплекс фотовидеофиксации «Интегра-КДД»
	комплекс
	2

	Комплекс фотовидеофиксации «АвтоУраган-ВСМ2-М»
	комплекс
	4


В целях осуществления проверки наличия подменного фонда, соответствующего условиям Договора, Исполнитель обязан предоставить Заказчику на территории города Санкт-Петербурга доступ для осмотра подменного фонда в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления соответствующего запроса от Заказчика. 
Одновременно с предоставлением Заказчику доступа к осмотру подменного фонда, Исполнитель предоставляет Заказчику следующий комплект документации на комплексы ФВФ в бумажной и электронной формах:
· копия свидетельства об утверждении типа средств измерений с приложением описания типа средств измерений;
· свидетельство о поверке, методика поверки;
· паспорт и/или формуляр;
· документы, подтверждающие право Исполнителя владения и/или пользования комплексами ФВФ из подменного фонда.
С целью обеспечения передачи данных в режиме реального времени о событиях, фиксируемых комплексами ФВФ, Исполнитель обеспечивает совместимость форматов передачи данных, используемых в комплексах ФВФ, с форматом передачи данных, используемом в Веб-сервисе «Дупло 2» СПО «Паутина» (Приложение № 4 к Техническому заданию). Комплексы ФВФ, должны в любое время суток и при любых погодных условиях обеспечивать выполнение функций и требований, предусмотренных Приложением № 3 к Техническому заданию, на протяжении всего срока оказания услуг.
Количество комплексов ФВФ «Перекресток» составляет 110 (сто десять) штук. 
Адресный перечень мест размещения комплексов ФВФ представлен в Приложении № 1 к Техническому заданию.
2.1.3.
Все комплексы ФВФ в период оказания услуг должны иметь действующие свидетельства о поверке, свидетельства об утверждении типа средства измерения в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Оригиналы свидетельств о поверке комплексов ФВФ, поверенных в период оказания услуг, передаются Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока действующих поверок.
2.1.4.
В случае истечения срока службы комплекса ФВФ, его конструктивной гибели (полной утраты) или поломки Исполнитель осуществляет замену комплекса ФВФ из подменного фонда.
2.1.5.
Порядок передачи комплексов ФВФ для оказания Услуг.
2.1.5.1.
На момент передачи комплексов ФВФ для оказания Услуг, комплексы ФВФ должны быть смонтированы, интегрированы в СПО «Паутина», функционировать с техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками, указанными в Приложении № 3 к Техническому заданию.
2.1.5.2.
При передаче комплексов ФВФ для оказания Услуг уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя подписывается Акт приема-передачи комплексов ФВФ, согласно Приложению № 5 к Техническому заданию, в котором содержится вся исчерпывающая информация о комплексах ФВФ. 

При передаче комплексов ФВФ для оказания Услуг Заказчик предоставляет Исполнителю сведения о координатах размещения комплекса ФВФ, перечне фиксируемых нарушений, направлении движения ТС в зоне контроля по полосам движения, IP адреса комплексов ФВФ, а также учетные данные для удаленного доступа к комплексам ФВФ, сведенные в табличную форму.
2.1.5.3.
По завершении оказания услуг Исполнитель передает комплексы ФВФ Заказчику по форме Акта приема-передачи комплексов ФВФ, согласно Приложению № 5 к Техническому заданию. Комплексы ФВФ возвращаются Заказчику в том состоянии, в котором они были получены, с учетом нормального износа.
2.1.6. Требования к перестановке комплексов на новые места размещения:
2.1.6.1. В рамках настоящего Договора по письменному требованию Заказчика Исполнитель своими силами и за свой счет осуществляет перестановку комплексов ФВФ на новые места размещения в пределах субъекта федерации по месту оказания услуг.
2.1.6.2. Перестановка комплексов ФВФ на новые места размещения в связи с изменением адресного перечня мест размещения комплексов ФВФ исполняемого Государственного контракта осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня поступления соответствующего требования Заказчика.

Перестановка комплексов ФВФ на новые места размещения в связи с проведением реконструкции или модернизации систем городского освещения и электроснабжения, реконструкции контактной сети городского электрического транспорта, включая замену аварийных опор, или установку новых и дополнительных опор, осуществляется Исполнителем в сроки, указанные в соответствующем требовании Заказчика.
При передислокации комплексов ФВФ на новые адреса Исполнитель обязан обеспечить разработку и утверждение проекта организации дорожного движения в соответствии с Требованиями к составу и содержанию документации по организации дорожного движения, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18.02.2025 № 49 «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения», согласованный и утвержденный в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.2025 № 908 «О разработке, согласовании и утверждении документации по организации дорожного движения, изменений в документацию по организации дорожного движения в Санкт-Петербурге».
В случае изменения сведений и информации в проекте организации дорожного движения и/или ситуационном плане размещения комплексов ФВФ, содержащем информацию о местах установки комплексов ФВФ, направления движения, заводском номере комплекса ФВФ, Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов представляет Заказчику актуальные документы и сведения. 
Исполнитель обязан обеспечить наличие необходимых технических средств организации дорожного движения на каждом из адресов. Требования к техническим средствам организации дорожного движения предусмотреть в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Согласование размещения комплексов ФВФ для оказания услуг с использованием опор освещения, опор контактной сети электротранспорта, фасадов домов, элементов городской и дорожной инфраструктуры Исполнитель осуществляет своими силами за свой счет без привлечения Заказчика.
Исполнитель выполняет подключение комплексов ФВФ к сети электропитания своими силами и за свой счет. Получение условий подключения к сети электропитания, каналам связи посредством ЕМТС, согласование использования сетей электропитания Исполнитель осуществляет своими силами за свой счет без привлечения Заказчика.
Приведение инфраструктуры, затронутой при перестановке комплексов ФВФ, в исходное состояние, является расходным обязательством Исполнителя.
2.1.6.3. Приемка комплексов ФВФ Заказчиком на новых местах размещения осуществляется на основании Акта приема-передачи комплексов ФВФ, согласно Приложению № 5 к Техническому заданию с последующей передачей его Исполнителю для оказания услуг.
2.2. Требования к работоспособности комплексов ФВФ:
2.2.1. Под работоспособностью и функционированием комплексов ФВФ в период оказания услуг понимается функционирование комплексов ФВФ с установленными в Приложении № 3 к Техническому заданию рабочими функциями и параметрами.
2.2.1.1. Подтверждением работоспособности комплексов и основанием для оплаты за отчетный период (этап) является журнал статистики работы комплексов ФВФ в часовых разрезах, формируемый Заказчиком, помимо прочего, содержащий следующие разделы:
· № комплекса ФВФ «Перекресток»;
· тип комплекса ФВФ «Перекресток»;
· адрес установки комплекса ФВФ «Перекресток»;
· сведения о заявках о неработоспособности комплексов ФВФ «Перекресток» (в том числе повторных, поданных в рамках первичной заявки);
· сведения об отчетах об устранении обстоятельств неработоспособности комплексов ФВФ «Перекресток»;
· количество зафиксированных событий С0 за отчетный период;
· количество зафиксированных событий в соответствии с Приложением 3 к Описанию объекта закупки за отчетный период;
· временные промежутки неработоспособности комплексов ФВФ «Перекресток»
· в формате чч:мм дд:мм:гггг с указанием причин.
Работоспособное состояние комплексов ФВФ включает в себя, в том числе соответствие настроек ограничений скоростного режима скоростному режиму, установленному на соответствующем участке дороги.
2.2.1.2.  В случае отсутствия фиксаций административных правонарушений по одному или нескольким параметрам, в течении 24 часов, Исполнитель обязан письменно сообщить об этом Заказчику и произвести проверку на предмет определения возможных причин.
2.2.1.3.
Комплекс ФВФ признается неработоспособным, если он не соответствует установленным характеристикам в Приложении № 3 к Техническому заданию, либо если с него отсутствует передача данных, либо переданные данные не соответствуют требованиям, установленным к таким данным, что привело (могло привести) к невозможности привлечения виновных лиц к административной ответственности.
2.2.1.4.
Комплекс ФВФ считается неработоспособным в следующих случаях:
· истечение срока действия свидетельства о поверке комплекса ФВФ;
· несоответствие данных, переданных с комплекса ФВФ, требованиям технического задания, что привело (могло привести) к невозможности использования таких данных для привлечения лиц, совершивших правонарушение, к административной ответственности;
· отсутствие передачи данных с комплекса ФВФ.
2.2.1.5.
Исполнитель не несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг в следующих случаях неработоспособности комплексов ФВФ, независящих от Исполнителя:
· нарушения в работе каналов связи, по независящим от Исполнителя обстоятельствам;
· нарушения электроснабжения, по независящим от Исполнителя обстоятельствам;
· вандализма и (или) иных противоправных действий третьих лиц (в случае предоставления документального подтверждения данного факта);
· повреждения крепёжных или опорных конструкций (опор, мостов, столбов), возникшего по независящим от Исполнителя обстоятельствам, за исключением случаев, связанных с применением некачественных крепёжных материалов и нарушений, связанных с производством установки и крепления комплексов ФВФ Исполнителем;
· осуществления уполномоченными органами государственной власти действий, препятствующих использованию комплекса ФВФ, в том числе осуществления следственных мероприятий.
2.2.1.6.
В случае неработоспособности комплекса ФВФ Исполнитель своими силами и за свой счет в течение 72 (семидесяти двух) часов устраняет обстоятельства неработоспособности комплекса ФВФ либо заменяет неработоспособный комплекс ФВФ на работоспособный из подменного фонда. При этом комплексы ФВФ должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым к таким комплексам.
2.2.1.7.
В случае, если в течение 72 (семидесяти двух) часов с начала обнаружения неработоспособности комплекса ФВФ Исполнитель не устранил неисправность либо не заменил неработоспособный комплекс ФВФ на работоспособный, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в соответствии с условиями Договора. Неустойка выплачивается Исполнителем Заказчику за случаи неработоспособности каждого комплекса ФВФ в соответствии с адресным перечнем мест размещения комплексов ФВФ (Приложение № 1 к Техническому заданию). В случае если неработоспособность комплексов ФВФ вызвана обстоятельствами, указанными в пункте 2.2.1.4, или обстоятельствами непреодолимой силы, неустойка Исполнителем не выплачивается.
2.2.1.8.
Требования к порядку оплаты:
Расчет стоимости фактического объема оказанных услуг за отчетный период 
в отношении одного комплекса ФВФ:
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 –  платеж, определяющий стоимость фактического объема оказанных услуг за отчетный период в отношении одного комплекса ФВФ (показатель «х» идентифицирует КФВФ по порядковому номеру позиции в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию);
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 –  стоимость оказания услуги по эксплуатационно-техническому и регламентно-профилактическому обслуживанию одного стационарного комплекса ФВФ за один календарный день; 
Краб – количество фактически отработанных дней одного КФВФ в отчетный период.

Под одним календарным днем поднимается период в 24 час, сутки. 
Расчет стоимости фактического объема оказанных услуг за отчетный период в отношении всего количества комплексов ФВФ в соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию:
где:
С - платеж, определяющий стоимость фактического объема оказанных услуг за отчетный период в отношении всего количества комплексов ФВФ в соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию; 
n – количество комплексов ФВФ.
2.2.1.9.
В целях поддержания комплексов ФВФ в работоспособном состоянии Исполнитель осуществляет своими силами и за свой счет регламентно-профилактическое обслуживание, согласно Приложению № 6 к Техническому заданию в течение срока оказания услуг.
Исполнитель ведет журналы учета регламентно-профилактического обслуживания комплексов ФВФ и осуществляет фотофиксацию проведенных мероприятий (РПО-1, РПО-2). Журналы должны содержать отметку о выполненных мероприятиях (дата, время, вид работ), подпись и расшифровку подписи (инициалы и фамилия) лица, выполнившего мероприятия. Фотографии предоставляются Исполнителем в электронном виде не менее 2 (двух) фотографий объекта с разных точек.
2.2.1.10.
Исполнитель составляет и предоставляет Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания каждого календарного месяца по электронной почте в адрес ответственного лица Заказчика (п.6.2.2. Договора), следующую информацию:
· 3аверенные копии страниц журналов и фотоматериалы за истекший месяц оказания услуг;
· Информацию о выявленных случаях неработоспособности комплексов ФВФ;
· Информацию о видах фиксируемых нарушений по каждому комплексу ФВФ согласно Приложению № 7 к Техническому заданию.
2.3. Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней этапа, следующего за очередным этапом оказания услуг, предоставляет Заказчику отчетные документы согласно Приложению № 2 к Техническому заданию.
2.4.
Порядок взаимодействия при электронном формировании заявок:
2.4.1. Работа с событиями, связанными с работоспособностью комплексов ФВФ и возникающих при техническом обслуживании инцидентах проводится Исполнителем в системе электронного формирования заявок Заказчика. Заказчик создает заявку в случае обнаружения неработоспособного комплекса ФВФ, которую передает на исполнение Исполнителю.
2.4.2. Исполнитель при получении заявки в течение 72 (семидесяти двух) часов устраняет обстоятельства неработоспособности комплекса ФВФ либо заменяет неработоспособный комплекс ФВФ на работоспособный и направляет отчет Заказчику о выполненной заявке.
2.4.3. Заказчик в рабочее время в течение 2 (двух) часов с момента получения отчета выполняет проверку устранения обстоятельств неработоспособности комплекса ФВФ. В случае если обстоятельства неработоспособности комплекса ФВФ устранены, Заказчик закрывает заявку, в ином случае заявка не подлежит закрытию и повторно направляется Исполнителю для устранения обстоятельств неработоспособности комплекса ФВФ.
2.4.4. Срок исполнения заявки определяется периодом времени, прошедшим с момента первичного создания заявки до момента окончательного устранения обстоятельств неработоспособности комплекса ФВФ, что подтверждается отчетом, на основании которого заявка закрыта, и не включающим время, необходимое Заказчику для выполнения проверки устранения обстоятельств неработоспособности комплекса ФВФ.
2.4.5.
При привлечении Исполнителем к исполнению обязательств по Договору третьих лиц (далее – Соисполнители) Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Соисполнителями. Привлечение Соисполнителей не влечет за собой изменение цены Договора.
2.4.6.
При использовании в процессе оказания услуг охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих самому Исполнителю или третьим лицам, Исполнитель гарантирует, что охраняемые результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц не нарушены.
2.4.7.
На основании утвержденного проекта организации дорожного движения Исполнитель обязан обеспечить наличие необходимых технических средств организации дорожного движения на каждом адресе, в том числе при передислокации комплексов ФВФ на новые адреса. Требования к техническим средствам организации дорожного движения предусмотреть в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
2.5. Требования к фото-видеоизображению.
2.5.1.
Разрешение видеоизображения (первое значение количество точек
по горизонтали второе значение количество точек по вертикали): 1920 точек на 1080 точек, не менее 15 кадр/с.
2.5.1.
Изображение цветное, соответствующее ГОСТ Р ИСО 9241-8-2007.
2.5.2.
Битрейт: не менее 2 Мбит/с.
2.5.3.
Видеоизображение должно иметь вид кодированного видеосигнала со следующими параметрами:
2.5.4.
Программное сжатие видеоизображения осуществляется с применением кодека H.264;
2.5.5.
Видеоизображение содержит идентификатор комплекса ФВФ, идентификатор адреса места установки комплекса ФВФ, дату (в формате «число»/ «месяц»/ «год») и время (в формате «час»/ «минуты»/ «секунды») видеосъемки.
2.6.
Исполнитель обеспечивает услугу непрерывной передачи данных, поступающих от комплексов ФВФ в систему мониторинга Заказчика.
2.7. Требования к качеству оказания услуг.
2.7.1. Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам информацию, полученную в процессе оказания услуг, и сведения о характере оказываемых услуг без согласования с Заказчиком.
2.7.2.
Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением действующих правил 
и норм техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных утвержденных 
и зарегистрированных в установленном порядке актов уполномоченных органов государственной власти в сфере охраны труда.
2.7.3.
Исполнитель обязан проводить регламентные работы на комплексах ФВФ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
2.7.4.
Услуги должны оказываться квалифицированными специалистами, имеющими допуски и разрешения на производство работ, а именно удостоверения с группой по электробезопасности не ниже 2-й. 
2.7.5.
Срок гарантии на проведенные ремонтные работы – 12 месяцев со дня проведения этих работ.
2.7.6.
В процессе оказания услуг обработка и хранение персональных данных 
и информации ограниченного доступа должны производиться в соответствии
с действующим законодательством.
2.7.7.
Исполнитель должен гарантировать качество и безопасность услуг
в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами охраны труда, экологии, техники безопасности и пожарной безопасности, а также требованиями следующей 
нормативно-технической и методической документации:
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 
«Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;
приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811
«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;
приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 18.02.2025 № 49
«Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения»;
постановления Правительства РФ от 01.06.2024 № 752 «Об утверждении Правил передачи, приема и обработки информации, указанной в подпункте «б» пункта 2 части 9
и части 12 статьи 22-1 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.2025 № 908 «О разработке, согласовании и утверждении документации по организации дорожного движения, изменений в документацию по организации дорожного движения в Санкт-Петербурге»;
методики определения мест размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, утвержденной протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 19.11.2019 № 8;
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»;
ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст;
ГОСТ 12.1.030-81 «Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», утвержден
и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 № 2404;
ГОСТ 12.1.006-84 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1984 № 4034;
ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», утвержден постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875;
ГОСТ Р 50856-96 «Государственный стандарт Российской Федерации. Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 05.02.1996 № 52;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 «Государственный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Сопровождение программных средств», принят и введен
в действие постановлением Госстандарта России от 25.06.2002 № 248-ст;
ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», утвержден приказом Росстандарта от 20.12.2019 № 1425-ст;
ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания», утвержден и введен
в действие приказом Росстандарта от 09.04.2019 № 127-ст;
ГОСТ 32965-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока», введен
в действие приказом Росстандарта от 31.08.2016 № 997-ст;
ГОСТ Р 57144-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции
фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта
от 11.10.2016 № 1367-ст;
ГОСТ Р 57145-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции
фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 11.10.2016
№ 1368-ст;
ГОСТ 18322-2016 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», введен в действие приказом Росстандарта от 28.03.2017 № 186-ст;
ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст;
ГОСТ Р 50577-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», утвержден приказом Росстандарта от 04.09.2018 № 555-ст;
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», утвержден приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 891/пр;
руководства по эксплуатации, паспорта и инструкции по монтажу и настройке комплексов ФВФ; 
иных нормативных правовых актов и документов, действующих на территории Российской Федерации.
Ответственность за вред и ущерб, причиненный третьим лицам или их имуществу, при эксплуатации комплексов ФВФ, несет Исполнитель, если не докажет, что вред и ущерб причинен не по его вине.
2.8. В случае, если один из перечисленных в настоящем Техническом задании документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
3. Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью
3.1. Приложение № 1. Адресный перечень мест размещения комплексов ФВФ (в непосредственной близости или на подъезде к адресам);
3.2. Приложение № 2. Перечень отчетных документов;
3.3. Приложение № 3. Характеристики комплексов ФВФ;
3.4. Приложение № 4. Спецификация Веб-сервиса «Дупло 2» СПО «Паутина»;
3.5. Приложение № 5. Форма Акта приема-передачи комплексов ФВФ;
3.6. Приложение № 6. Состав работ и периодичность обслуживания комплексов ФВФ;
3.7. Приложение № 7. Информация о фиксируемых нарушениях;
3.8. Приложение № 8. Этапы оказания услуг.

Приложение № 1
к Техническому заданию 
Адресный перечень мест размещения комплексов ФВФ 
(в непосредственной близости или на подъезде к адресам)
Таблица 1
Адресный перечень мест размещения комплексов ФВФ «Перекресток»
	№ п/п
	Адрес
	Район Санкт-Петербурга

	1
	2
	3

	1
	пр. Энгельса - пр. Просвещения
	Выборгский

	2
	Б. Сампсониевский пр. - Кантемировская ул.
	Выборгский

	3
	Парашютная ул. – дорога в пос. Каменка
	Выборгский

	4
	ул. Хошимина - ул. Композиторов
	Выборгский

	5
	пр. Художников - ул. Сикейроса
	Выборгский

	6
	пр. М. Блюхера - Кондратьевский пр.
	Калининский

	7
	пр. М. Блюхера - ул. Замшина
	Калининский

	8
	пр. М. Блюхера - Пискаревский пр.
	Калининский

	9
	пр. Маршала Блюхера - Лабораторный пр.
	Калининский

	10
	Гражданский пр. - пр. Просвещения
	Калининский

	11
	пр. Просвещения - Светлановский пр.
	Калининский

	12
	пр. Культуры - пр. Просвещения
	Калининский

	13
	пр. Ветеранов - ул. Генерала Симоняка
	Кировский

	14
	пр. Стачек - пр. Маршала Жукова
	Кировский

	15
	Красносельский ш.-Аннинское ш.
	Красносельский

	16
	Павловская ул. - ул. Братьев Радченко
	Колпинский

	17
	ул. Ижорского Батальона - Тверская ул.
	Колпинский

	18
	Индустриальный пр. - Ириновский пр.
	Красногвардейский

	19
	Индустриальный пр. - пр. Ударников
	Красногвардейский

	20
	Индустриальный пр. - пр. Энтузиастов
	Красногвардейский

	21
	Индустриальный пр. - ул. Передовиков -Хасанская ул. - Российский путепровод
	Красногвардейский

	22
	пр. Наставников - пр. Косыгина
	Красногвардейский

	23
	пр. Наставников - Ленская ул.
	Красногвардейский

	24
	Заневский пр. - пр. Энергетиков
	Красногвардейский

	25
	пр. Ветеранов - пр. М. Жукова
	Красносельский

	26
	пр. Ветеранов - ул. П. Германа
	Красносельский

	27
	пр. Ветеранов - ул. П. Гарькавого
	Красносельский

	28
	пр. М. Жукова - ул. М. Казакова
	Красносельский

	29
	Коломяжский пр. -  Богатырский пр.
	Приморский

	30
	Петергофское ш. - ул. П. Гарькавого
	Красносельский

	31
	Петергофское ш. (боковой проезд) - ул. Доблести
	Красносельский

	32
	Камышовая ул.-Планерная ул
	Приморский

	33
	Ленинский пр. - пр. Кузнецова
	Красносельский

	34
	Зеленогорское ш. и пр. Ленина, г. Зеленогорск
	Курортный

	35
	ул. Бухарестская - Дунайский пр.
	Фрунзенский

	36
	Витебский пр. - Благодатная ул.
	Московский

	37
	Богатырский пр.-Гаккелевская ул.
	Приморский

	38
	ул. Типанова - пр. Космонавтов
	Московский

	39
	Северный пр.- Тихорецкий пр.
	Выборгский

	40
	ул. Орджоникидзе - ул. Ленсовета
	Московский

	41
	Рыбинская ул. - наб. Обводного канала
	Московский

	42
	ул. Типанова - пр. Юрия Гагарина
	Московский

	43
	ул. Типанова - ул. Ленсовета
	Московский

	44
	Ленинский пр. - Кубинская ул.
	Московский

	45
	Ленинский пр. – пл. Конституции
	Московский

	46
	Благодатная ул. – Варшавская ул. 
	Московский

	47
	Российский пр. - ул. Латышских Стрелков - Товарищеский пр.
	Невский

	48
	ул. Коллонтай - пр. Солидарности
	Невский

	49
	Дальневосточный пр. - ул. Крыленко
	Невский

	50
	пр. Большевиков - ул. Дыбенко
	Невский

	51
	Шлиссельбургский пр. - Прибрежная ул.
	Невский

	52
	Богатырский пр.-Туристическая ул.
	Приморский

	53
	Вербная ул. - Афонская ул.
	Приморский

	54
	ул. Оптиков - Планерная ул.
	Приморский

	55
	Коломяжский пр.-пр. Королева
	Приморский

	56
	г. Пушкин, Петербургское ш. - Кузьминское ш.
	Пушкинский

	57
	г. Пушкин, Петербургское ш. - ул. Генерала Хазова
	Пушкинский

	58
	пр. Славы - Белградская ул.
	Фрунзенский

	59
	ул. О. Дундича – Бухарестская ул.
	Фрунзенский

	60
	пр. Славы - Бухарестская ул.
	Фрунзенский

	61
	Боровая ул. - набережная Обводного канала
	Центральный

	62
	перекрёсток: пр. Стачек – Трамвайный пр.
	Кировский

	63
	перекрёсток: Ленинский пр. – ул. Зины Портновой
	Кировский

	64
	перекрёсток: пр. Косыгина – ул. Передовиков
	Красногвардейский

	65
	перекрёсток: Новоизмайловский пр – Бассейная ул.
	Московский

	66
	перекрёсток: Дунайский пр. – Будапештская ул.
	Фрунзенский

	67
	перекрёсток: пр. Народного Ополчения – Ленинский пр.
	Кировский

	68
	перекрёсток: Славы пр. – Будапештская ул.
	Фрунзенский

	69
	перекрёсток: Дунайский пр. – Купчинская ул.
	Фрунзенский

	70
	перекрёсток: Большевиков пр. – ул. Народная
	Невский

	71
	перекрёсток: пр. Луначарского – ул. Есенина
	Выборгский

	72
	перекрёсток: пр. Просвещения – ул. Есенина
	Выборгский

	73
	перекрёсток: Пискаревский пр. – Бестужевская ул.
	Калининский

	74
	перекрёсток: Луначарского пр. – Светлановский пр.
	Калининский

	75
	перекрёсток: Маршала Блюхера пр. – Кушелевская дор.
	Калининский

	76
	перекрёсток: Караваевская ул. – ул. Прибрежная
	Невский

	77
	перекрёсток: Большевиков пр. – ул. Крыленко
	Невский

	78
	перекрёсток: Обуховской обороны пр. – Шлиссельбургский пр.
	Невский

	79
	перекрёсток: Солидарности пр. – ул. Кржижановского
	Невский

	80
	перекрёсток: Науки пр. – ул. Обручевых
	Калининский

	81
	перекрёсток: пр. Просвещения – пр. Художников
	Выборгский

	82
	перекрёсток: Ленинский пр. – ул. Доблести
	Красносельский

	83
	перекресток: пр. Энгельса и пр. Луначарского
	Выборгский

	84
	перекресток: 2-ого Муринского пр. и Институтского пр.
	Выборгский

	85
	перекресток: пр. Дачного и б-ра Новаторов
	Кировский 

	86
	перекрёсток: Б-ра Трудящихся и ул. Веры Слуцкой
	Колпинский

	87
	перекрёсток: Тверская ул.и Ремизова ул.
	Колпинский

	88
	перекрёсток: Веры Слуцкой ул.и Заводской пр.
	Колпинской

	89
	перекрёсток: Веры Слуцкой ул.и Пролетарская ул.
	Колпинской

	90
	перекрёсток: Ленинский пр. и ул.Десантников
	Красносельский

	91
	перекрёсток: пр. Ветеранов и ул.Солдата Корзуна
	Кировский

	92
	перекрёсток: Фучика ул.и Бухарестская ул.
	Фрунзенский

	93
	перекрёсток: Яхтенная ул.и ул.Савушкина
	Приморскаий

	94
	перекрёсток: Благодатная ул.и Кубинская ул.
	Московский

	95
	перекрёсток: Ленинский пр. и пр. Героев
	Красносельский

	96
	перекрёсток: Коллонтай ул.и Клочков пер.
	Невский

	97
	перекрёсток: Просвещения пр. и Брянцева ул.
	Калининский

	98
	перекрёсток: пр. Просвещения и ул.Демьяна Бедного
	Калининский

	99
	перекрёсток: Коломяжский пр. и Испытателей пр.
	Приморский

	100
	перекрёсток:  ул.Димитрова и Будапештская ул.
	Фрунзенский

	101
	перекрёсток: пр. Маршала Жукова и Дорога на Турухтанные острова
	Кировский

	102
	перекрёсток: Большевиков пр. и ул.Тельмана
	Невский

	103
	перекрёсток:  Краснопутиловская ул.и Кубинская ул.
	Московский

	104
	перекрёсток: Коллонтай ул.и Бадаева ул.и Искровский пр.
	Невский

	105
	перекрёсток: пр. Народного Ополчения и Краснопутиловская ул.
	Кировский

	106
	перекрёсток: Лахтинский пр. и Коннолахтинский пр.
	Приморский

	107
	перекрёсток: ул.Ремизова и ул.Красная
	Колпинский

	108
	Перекресток: Петрозаводское ш. и Плановая ул
	Колпинский

	109
	перекрёсток: пр. Славы и Пражская ул.
	Фрунзенский

	110
	перекрёсток: Будапештская ул.и ул.Ярослава Гашека
	Фрунзенский

	Итого:
	110


Приложение № 2
к Техническому заданию
Перечень отчетных документов
	№ п/п
	Наименование Услуг
	Наименование отчетного документа
	Сроки предоставления

	1
	2
	3
	4

	1
	Эксплуатационно-техническое и регламентно-профилактическое
обслуживание комплексов ФВФ тип «Перекресток»
	Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах 
	Поэтапно

	
	
	Счет, счет-фактура
	Поэтапно


Отчетные документы, изготовленные Исполнителем, должны содержать указание на реквизиты Договора, наименование Исполнителя, иметь подпись уполномоченного лица и оттиск печати Исполнителя (при наличии). Все многостраничные документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью Исполнителя (при наличии) или направлены через электронный документооборот в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 Договора.

Приложение № 3
к Техническому заданию 
Характеристики комплексов ФВФ
	Наименование комплекса
	‍Производитель комплекса
	Ед. измерения
	Максимальное количество единиц обслуживания

	Комплекс фотовидеофиксации «Интегра-КДД»
	Консорциум “Интегра-С”
	комплекс
	39

	Комплекс фотовидеофиксации «АвтоУраган-ВСМ2-М»
	‍ООО «Технологии распознавания» 
	комплекс
	71


	№ 
п/п
	Наименование комплекса
	Характеристики комплексов ФВФ

	1
	2
	3

	1
	Комплекс ФВФ «Перекресток»
	1.
Тип: стационарный.
2.
Назначение: для фиксации нарушений ПДД на перекрестках.
3.
Обеспечение автоматической фиксации и формирование фото и видеоматериалов для квалификации видов нарушений правил дорожного движения:
событие С0 (проезд без совершения административного правонарушения): наличие;
событие C2 (нарушение установленных правил стоянки или остановки транспортных средств; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств): наличие;
событие С4 (движение по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, полосам для велосипедистов в нарушение Правил дорожного движения): наличие;
событие C5 (нарушение правил пользования внешними световыми приборами): наличие; 
событие С6 (движение по полосе для маршрутных транспортных средств в попутном направлении или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД);
событие С7 (выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения): наличие; 
событие С8 (выезд на трамвайные пути встречного направления): наличие;
событие С9 (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением): наличие;
событие С10 (разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены): наличие; 
событие С11 (нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки): наличие;
событие С12 (проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора): наличие;
событие С13 (невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора): наличие;
событие С14 (выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае возникновения затора): наличие;
событие С15 (невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам)
событие С16 (иные административные правонарушения в области дорожного движения, в том числе нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов): наличие.
3.1. Автоматическая фотовидеофиксация ГРЗ: наличие.
3.2.
Ведение непрерывной видеозаписи с сохранением в архив и возможностью скачивания видеоролика по заданному промежутку времени: наличие.
3.3.
Аппаратно-программное обеспечение технических средств автоматической фотовидеофиксации должно обеспечивать автоматическую запись материалов, сформированных при фиксации событий С0; C2; С4; C5; С6; С7; С8; С9; С10; С11; С12;С13;С14;С15;С16, на встроенные носители информации: наличие.
3.4.
Контроль всех целей в обоих направлениях: наличие 
3.5.
Сбор статистических данных об интенсивности транспортного потока: наличие.
3.6.
Автоматическое распознавание ГРЗ, которые должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 50577-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» (утвержден приказом Росстандарта от 04.09.2018 № 555-ст): наличие.
3.7.
Настройка обзорных и фиксирующих камер из единого веб интерфейса комплекса: наличие.
3.8.
Определение положения всех транспортных средств в зоне контроля одновременно не менее чем на 4-х полосах дорожного движения при минимальной ширине одной полосы не менее 3,5 м: наличие. 
3.9.
Вероятность полного распознавания ГРЗ транспортных средств (движущихся и неподвижных): не менее 90 %.
3.10.
Технические средства автоматической фотовидеофиксации распознают одновременно все типы государственных регистрационных знаков транспортных средств, применяемые в Российской Федерации, в странах СНГ и странах Европы: наличие.
3.11.
Формирование цветного изображения с комплексов: наличие.
3.12.
Круглосуточная визуальная идентификация транспортных средств по маркам и моделям: наличие.
3.13.
Возможность работы с WEB-сервисом «Дупло 2» для передачи данных в СПО «Паутина»: наличие 
4.
Состав комплекса
4.1.
Устройство фотовидеофиксации нарушений ПДД, состоящее из одной или нескольких камер, выполняющих обзорную и распознающую функции;
4.2.
Комплект кронштейнов.
4.3.
WEB-интерфейс: наличие.
4.4.
Модуль WI-FI: наличие.
4.5.
Сервер уличной комплектации: наличие;
4.6.
Блок инфракрасной подсветки (модуль, ИК-прожектор): наличие.
4.7.
Блок коммутации: наличие;
4.8.
 Модуль навигационный ГЛОНАСС/GPS: наличие. 
5.
Пределы допустимой абсолютной погрешности привязки текущего времени измерителя к шкале времени 
UTC (SU): не более ± 3 с.
6.
Разрешение распознающих камер: не менее 5 МПикс. Разрешение обзорных камер: не менее 4 Мпикс.
7.
Максимальная потребляемая суммарная мощность: не более 3000 Вт.
8.
Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где
Т1 минимальная рабочая температура окружающей среды: не более -40 °С;
Т2 максимальная рабочая температура окружающей среды: не менее +50 °С.
9.
Максимальная дальность инфракрасной подсветки: не менее 50 м.
10.
Корпус и элементы крепления комплекса должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь антикоррозионное покрытие: наличие.
11.
Работоспособность комплекса должна быть обеспечена в условиях круглосуточной работы: наличие.
12. Наличие модуля по обеспечению передачи всех зафиксированных событий с комплекса в систему мониторинга по протоколу информационного взаимодействия «Дупло 2»



Приложение № 4 
к Техническому заданию
Спецификация Веб-сервиса «Дупло 2» СПО «Паутина»
Изменения:
2015-01-27 –
1. добавлено поле v_parking_zone (int) - номер зоны парковки
2. Изменен schema.xsd
2016-09-13 –
1. поправлены URL и уточнена схема и другие детали
2. поведение при ошибке: при SQL-ошибке – префикс «SQL_»
2016-09-14 – тип фото «a»
2016-11-14 – явным образом оговорено – что если отсутствует поле v_frame_datetime
2017-02-20 – описана сервисная функция getVersion
2017-06-29 – добавлен тип фото «@»
2017-07-20 – обновлены коды нарушений
2017-07-28 – уточнение про размер значения поля «v_camera_place»
2017-07-31 – уточнение про gps-координаты
Назначение:
Веб-сервис «Дупло 2» предназначен для передачи данных о проездах от камер на
БД-роутер (plproxy), который в свою очередь осуществляет перенаправление вводимых данных в БД типовых узлов (нод) системы БД Траффик, в зависимости от идентификатора камеры.
Основные характеристики:
Веб-сервис «Дупло 2» развертывается с использованием веб-сервера Apache Tomcat/7.0 (http://tomcat.apache.org/). Использует протокол обмена данными SOAP с описанием формата через WSDL. Примечание: в формате xsd есть параметр minOccurs, если в полях этого параметра нет, по умолчанию это параметр minOccurs=«1», то есть поле считается обязательным. В тех полях, где minOccurs=«0», то данное поле считается необязательным.
Формат обмена данными:
	<?xml version=«1.0» encoding=«UTF-8»?>
<wsdl:definitions name=«MessengerService» targetNamespace=«http://service/» xmlns:wsdl=«http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/» xmlns:xsd=«http://www.w3.org/2001/XMLSchema» xmlns:tns=«http://service/» xmlns:soap12=«http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/»>
  <wsdl:types>
<xs:schema xmlns:tns=«http://service/» xmlns:xs=«http://www.w3.org/2001/XMLSchema» attributeFormDefault=«unqualified» elementFormDefault=«unqualified» targetNamespace=«http://service/»>
  <xs:element name=«getVersion» type=«tns:getVersion»/>
  <xs:element name=«getVersionResponse» type=«tns:getVersionResponse»/>
  <xs:element name=«process» type=«tns:process»/>
  <xs:element name=«processGetInfo» type=«tns:processGetInfo»/>
  <xs:element name=«processGetInfoResponse» type=«tns:processGetInfoResponse»/>
  <xs:element name=«processResponse» type=«tns:processResponse»/>
  <xs:complexType name=«processGetInfo»>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«camera» type=«xs:string»/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name=«processGetInfoResponse»>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«return» type=«tns:cameraInfo»/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name=«cameraInfo»>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«azimut» type=«xs:decimal»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«camera» type=«xs:string»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«camera_id» type=«xs:int»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«camera_model» type=«xs:string»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«camera_place» type=«xs:string»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«gps_x» type=«xs:decimal»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«gps_y» type=«xs:decimal»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«lane_num» type=«xs:int»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«p_node» type=«xs:int»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«print_name» type=«xs:string»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«priz_arh» type=«xs:string»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«serial_no» type=«xs:string»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«type» type=«xs:string»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_class» type=«xs:string»/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name=«duploFault»>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«faultCode» type=«xs:string»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«faultMessage» type=«xs:string»/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name=«process»>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«message» type=«tns:message»/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name=«message»>
    <xs:sequence>
      <xs:element name=«tr_checkIn» type=«tns:trCheckIn»/>
      <xs:element maxOccurs=«unbounded» minOccurs=«0» name=«photo_extra» type=«tns:photoExtra»/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name=«trCheckIn»>
    <xs:sequence>
      <xs:element name=«v_time_check» type=«xs:dateTime»/>
      <xs:element name=«v_camera» type=«xs:string»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_gps_x» type=«xs:decimal»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_gps_y» type=«xs:decimal»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_azimut» type=«xs:decimal»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_direction» type=«xs:string»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_speed_limit» type=«xs:int»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_speed» type=«xs:decimal»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_regno_country_id» type=«xs:string»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_regno_color_id» type=«xs:int»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_recognition_accuracy» type=«xs:decimal»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_regno» type=«xs:string»/>
      <xs:element maxOccurs=«unbounded» minOccurs=«0» name=«v_pr_viol» type=«xs:int»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_parking_num» type=«xs:int»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_parking_zone» type=«xs:int»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_lane_num» type=«xs:int»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_camera_place» type=«xs:string»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_photo_grz» type=«xs:base64Binary»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_photo_ts» type=«xs:base64Binary»/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name=«photoExtra»>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_frame_datetime» type=«xs:dateTime»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_photo_extra» type=«xs:base64Binary»/>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«v_type_photo» type=«xs:string»/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name=«processResponse»>
    <xs:sequence>
      <xs:element name=«return» type=«xs:boolean»/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name=«getVersion»>
    <xs:sequence/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name=«getVersionResponse»>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«return» type=«tns:Version»/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name=«Version»>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs=«0» name=«buildVer» type=«xs:string»/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name=«DuploFault» nillable=«true» type=«tns:duploFault»/>
</xs:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name=«processGetInfo»>
    <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:processGetInfo»>
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name=«DuploException»>
    <wsdl:part name=«DuploException» element=«tns:DuploFault»>
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name=«process»>
    <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:process»>
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name=«getVersion»>
    <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:getVersion»>
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name=«processGetInfoResponse»>
    <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:processGetInfoResponse»>
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name=«processResponse»>
    <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:processResponse»>
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name=«getVersionResponse»>
    <wsdl:part name=«parameters» element=«tns:getVersionResponse»>
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name=«MessengerSEI»>
    <wsdl:operation name=«processGetInfo»>
      <wsdl:input name=«processGetInfo» message=«tns:processGetInfo»>
    </wsdl:input>
      <wsdl:output name=«processGetInfoResponse» message=«tns:processGetInfoResponse»>
    </wsdl:output>
      <wsdl:fault name=«DuploException» message=«tns:DuploException»>
    </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name=«process»>
      <wsdl:input name=«process» message=«tns:process»>
    </wsdl:input>
      <wsdl:output name=«processResponse» message=«tns:processResponse»>
    </wsdl:output>
      <wsdl:fault name=«DuploException» message=«tns:DuploException»>
    </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name=«getVersion»>
      <wsdl:input name=«getVersion» message=«tns:getVersion»>
    </wsdl:input>
      <wsdl:output name=«getVersionResponse» message=«tns:getVersionResponse»>
    </wsdl:output>
      <wsdl:fault name=«DuploException» message=«tns:DuploException»>
    </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
  <wsdl:binding name=«MessengerServiceSoapBinding» type=«tns:MessengerSEI»>
    <soap12:binding style=«document» transport=«http://schemas.xmlsoap.org/soap/http»/>
    <wsdl:operation name=«processGetInfo»>
      <soap12:operation soapAction=«« style=«document»/>
      <wsdl:input name=«processGetInfo»>
        <soap12:body use=«literal»/>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name=«processGetInfoResponse»>
        <soap12:body use=«literal»/>
      </wsdl:output>
      <wsdl:fault name=«DuploException»>
        <soap12:fault name=«DuploException» use=«literal»/>
      </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name=«process»>
      <soap12:operation soapAction=«« style=«document»/>
      <wsdl:input name=«process»>
        <soap12:body use=«literal»/>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name=«processResponse»>
        <soap12:body use=«literal»/>
      </wsdl:output>
      <wsdl:fault name=«DuploException»>
        <soap12:fault name=«DuploException» use=«literal»/>
      </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name=«getVersion»>
      <soap12:operation soapAction=«« style=«document»/>
      <wsdl:input name=«getVersion»>
        <soap12:body use=«literal»/>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name=«getVersionResponse»>
        <soap12:body use=«literal»/>
      </wsdl:output>
      <wsdl:fault name=«DuploException»>
        <soap12:fault name=«DuploException» use=«literal»/>
      </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
  <wsdl:service name=«MessengerService»>
    <wsdl:port name=«MessengerSEIPort» binding=«tns:MessengerServiceSoapBinding»>
      <soap12:address location=«http://localhost:9090/MessengerSEIPort»/>
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>


Порядок передачи данных:
При обращении к «Дупло 2» ПО передачи данных АПК ВФ вызывает метод process, которому передает сообщение message с (комплексными) полями проездов trCheckIn (обязательная часть сообщения) и (необязательным) массивом дополнительных фотоматериалов с (комплексными) полями «photoExtra».
Сообщение о проезде (поле) trCheckIn в свою очередь состоит из полей:
	Поле
	Тип
	Описание

	«v_azimut»
	decimal
	Азимут (в градусах от 0 до 360. север это 0)

	«v_camera»
	string
	Камера

	«v_camera_place»
	string
	Расположение камеры. Значение данного поля обрежется до 100 первых символов

	«v_direction»
	string
	Направление движения транспортного средства (см. Справочник «Направления движения»)

	«v_gps_x»
	decimal
	Х координата gps: градусы долготы

	«v_gps_y»
	decimal
	У координата gps: градусы широты

	«v_lane_num»
	int
	Номер полосы

	«v_parking_num»
	int
	Номер парковки

	«v_parking_zone»
	int
	Номер зоны парковки

	«v_photo_grz»
	base64Binary
	Фотография ГРЗ (строка, в кодировке base64)

	«v_photo_ts»
	base64Binary
	Фотография транспортного средства (строка, в формате base64)

	«v_pr_viol»
	int[]
	Признак нарушения. Массив кодов нарушений (см. Справочник «Коды нарушений»)

	«v_recognition_accuracy»
	decimal
	Точность распознавания регистрационного номера (от 0 до 100)

	«v_regno»
	string
	Регистрационный номер

	«v_regno_color_id»
	int
	Цвет номерного знака (см. Справочник «Цвет пластины ГРЗ»)

	«v_regno_country_id»
	string
	Страна номерного знака (идентификатор 3 символа, латиница, в соответствии с ISO3166)

	«v_speed»
	decimal
	Скорость

	«v_speed_limit»
	int
	Предел скорости

	«v_time_check»
	dateTime
	Дата и время проезда


Сообщение о дополнительной фотографии (поле) «photoExtra» состоит из полей:
	Поле
	Тип
	Описание

	«v_frame_datetime»
	dateTime
	Дата и время кадра. Если это поле отсутствует, то подразумевается что дата-время кадра такое же, как и время проезда

	«v_photo_extra»
	base64Binary
	Фото, строка в формате base64

	«v_type_photo»
	string
	Тип дополнительной фотографии


Ответ веб-сервиса «processResponse» имеет одно поле return.
В поле return возвращается true в случае успеха передачи данных. В случае ошибки вместо ответа «processResponse» возвращается ответ в режиме ошибки (soap:Fault)
с содержанием структуры duploFault.
Ответ в режиме возврата ошибки, DuploFault.
Структура DuploFault содержит 2 поля:
	faultCode
	string
	код ошибки

	faultMessage
	string
	Сообщение об ошибке


В режиме DuploFault возвращается несколько типов кодов ошибок:
1.Ошибки валидации данных о проезде:
«100» - передано пустое сообщение;
«101 - передано сообщение без данных о проезде;
«102» - в сообщении нет идентификатора камеры;
«103» - требуется не пустой идентификатор камеры;
«104» - не передано время проезда.
2. Пользовательские ошибки сохранения данных проезда в БД Траффик
(TRAFFIC-ERROR), например, дубликат проезда или отсутствие камеры в справочнике камер ЦАФАП (в этом случае повторную отсылку данных проезда отправлять не надо).
«200» - текст ошибки (TRAFFIC-ERROR).
3. SQL-ошибки СУБД при сохранении данных проезда в БД Траффик (SQL-ERROR). Код ошибки - это 5-ти значный код PostgreSQL (и префикс «SQL_»), например:
«SQL_08003» - connection_does_not_exist;
«SQL_08006» - connection_failure.
Текст SQL-ошибки не передаётся, передается строка «SQL-ERROR».
Коды ошибок см. http://www.postgresql.org/docs/current/static/errcodes-appendix.html.
Во всех случаях, за исключением ошибок соединения с базой-роутером (а именно для кодов «08003» и «08006»), повторная отсылка данных на сервер бессмысленна (требуется разбор инцидента, как правило - это ошибки ограничений логической целостности СУБД,
не перекрытые входной валидацией самого сервиса и не перекрытые пользовательскими ошибками СУБД. Например, NULL в not nullable полях или же превышение длины текстовых полей и т.п.).
Единственным заведомым исключением являются ошибки соединения сервиса
с СУБД-роутером.
(В случае ошибок «SQL_08003» и «SQL_08006» требуется повторная отсылка данных проезда, после восстановления соединения).
Сервисные функции:
Используются для диагностики АПК ВФ. Позволяют получить информацию о камере, которая находится в справочнике камер ЦАФАП и сравнить с настройками ПО АПК ВФ. Для этого используется SOAP функция processGetInfo с параметром camera (идентификатор камеры):
Функция processGetInfo возвращает ответ processGetInfoResponse со следующими полями:
	поле
	тип
	Описание

	«azimut»
	decimal
	азимут

	«camera»
	string
	камера

	«camera_place»
	string
	расположение камеры

	«camera_model»
	string
	модель камеры

	«camera_id»
	int
	код-идентификатор камеры в ЦАФАП

	«gps_x»
	decimal
	x координата gps

	«gps_y»
	decimal
	y координата gps

	«lane_num»
	int
	номер канала

	«p_node»
	int
	номер ноды Траффика

	«print_name»
	string
	идентификатор камеры для постановления

	«priz_arh»
	string
	признак перевода камеры в архив

	«serial_no»
	string
	заводской номер камеры

	«type»
	string
	тип камеры

	«v_class»
	string
	класс камеры


В случае ошибки возвращается ответ со структурой DuploFault.
Функция getVersion – сервисная функция, возвращающая версию сервиса «Дупло 2», можно использовать в целях логирования (на стороне SOAP-клиента записывать в лог версию SOAP-сервера с которой было взаимодействие), а также можно использовать для легковесной проверки доступности сервиса, перед началом отправки серии проездов.
Справочники:
Справочник «Направление движения»
	Код
	Значение

	Null (пустое значение)
	ТС стоит

	1
	к видеодатчику

	0
	от видеодатчика


Справочник «Цвет пластины ГРЗ»
	Код
	Значение

	0
	Белый

	1
	Желтый

	2
	Синий

	3
	Красный

	4
	Черный


Справочник «Коды нарушений»
	Код
	Тип нарушения
	Нарушение
	Примечание

	2
	Скорость
	Превышение скорости
	Приходит с АПК ВФ и преобразуется в 21-24

	3
	Ж/д переезд
	Проезд ж/д переезда на запрещающий сигнал светофора
	

	4
	Расположение ТС
	Выезд на сторону встречного движения
	

	5
	ПМТ
	Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС (кроме Москва, Санкт-Петербург)
	

	6
	Парковка
	Нарушение правил остановки ТС (знак 3.27)
	ст.12.16.4, ст. 12.16.5 

	7
	Парковка
	Нарушение правил остановки ТС на пешеходном переходе
	

	8
	ПМТ
	Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС
	

	10
	Перекресток
	Проезд на запрещающий сигнал светофора
	ч.1 ст.12.12

	11
	Парковка
	Нарушение порядка оплаты парковки
	

	12
	Парковка
	Нарушение правил остановки на местах для инвалидов
	

	15
	Парковка
	Остановка в тоннеле
	

	16
	ПМТ
	Остановка на полосе, предназначенной для маршрутных ТС
	

	17
	Парковка
	Нарушение правил стоянки ТС на тротуаре
	

	18
	Парковка
	Нарушение правил стоянки ТС (знак 3.28)
	ст.12.16.4, 12.16.5 

	19
	Парковка
	Нарушение правил стоянки по нечетным числам
	ст.12.16.4, 12.16.5 

	20
	Парковка
	Нарушение правил стоянки по четным числам
	ст.12.16.4, 12.16.5 

	30
	Перекресток
	Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (разметка)
	ч.2 ст.12.12 

	31
	Ручное распознавание
	Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов
	ст.12.6 

	32
	Ручное распознавание
	Нарушение правил пользования телефоном водителем
	ст.12.36.1 

	33
	Ограничение въезда
	Нарушение ограничения экологического класса (разрешен 3 и выше)
	

	41
	Кирпич
	Трамвайные пути попутного направления под кирпич
	ст.12.16.1 

	42
	Расположение ТС
	Выезд на трамвайные пути встречного направления
	ст.12.15.3, 12.15.4 

	51
	Парковка
	Остановка ближе 15м от мест остановки маршрутных ТС или такси
	п.12.4 ПДД, ч.3.1 и ч.6 ст.12.19

	52
	Парковка
	Нарушение правил остановки ТС кроме инвалидов (знак 3.27 с табличной 8.18)
	

	53
	Парковка
	Нарушение правил остановки в местах стоянки легковых такси
	

	54
	Расположение ТС
	Движение по обочине
	ст.12.15.1

	55
	Расположение ТС
	Движение по велосипедным дорожкам
	ст.12.15.2

	56
	Расположение ТС
	Движение по пешеходной дорожке
	ст.12.15.2

	57
	Расположение ТС
	Движение по тротуару
	ст.12.15.2

	58
	Очередность
	Непредоставление преимущества пешеходам
	ст.12.18

	59
	Очередность
	Непредоставление преимущества велосипедисту
	ст.12.18

	60
	Перекресток
	Выезд на перекресток в случае затора
	ст.12.13.1

	63
	Расположение ТС
	Поворот направо в нарушение требования знаков
	

	64
	Ограничение въезда
	Въезд под знак 3.4
	ст.12.16.7 (Москва)

	65
	Парковка
	Нарушение порядка оплаты парковки (паркнет)
	без запросов в АИС МПП 

	66
	ПМТ
	Движение такси по полосе, предназначенной для маршрутных ТС под кирпич
	

	67
	Расположение ТС
	Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением
	ст.12.16.3 

	71
	Парковка
	Нарушение правил остановки во втором ряду
	ст.12.19.3.2 и ч.6 

	72
	Кирпич
	Попутное направление под кирпич
	ст.12.16.1 

	73
	Парковка
	Нарушение правил остановки автобусов (знак 3.27 с табличной автобус)
	ст.12.16.4, 12.16.5 

	74
	Парковка
	Нарушение правил остановки грузового транспорта (знак 3.27 с табличкой грузовое ТС)
	ст.12.16.4, 12.16.5 

	75
	Парковка
	Нарушение правил стоянки автобусов (знак 3.28 с табличной автобус)
	ст.12.16.4, 12.16.5 

	76
	Парковка
	Нарушение правил остановки грузового транспорта (знак 3.28 с табличкой грузовое ТС)
	ст.12.16.4, 12.16.5 

	77
	Расположение ТС
	Движение грузового транспорта далее второй полосы
	

	78
	Перекресток
	Выезд на запрещающий сигнал светофора на полосу реверсивного движения
	ч.1 ст.12.12

	79
	Расположение ТС
	Несоблюдение направления движения по полосам (разметка)
	ст.12.16.1

	80
	Расположение ТС
	Пересечение сплошной линии 1.1
	ст.12.16.1

	81
	Расположение ТС
	Пересечение островка 1.16.1-3
	ст.12.16.1

	82
	Парковка
	Нарушение правил остановки на местах для резидентов (знак 3.27 с табличкой резидент)
	ст.12.16.1

	83
	Перекресток
	Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (знак)
	ч.2 ст.12.12 

	84
	Парковка
	Нарушение правил стоянки на местах для льготников
	

	85
	Расположение ТС
	Движение по разделительной полосе
	ст.12.15.1 

	86
	Парковка
	Остановка на направляющем островке
	

	87
	Парковка
	Нарушение правил остановки, повлекшее создание препятствий для движения др. ТС
	

	88
	Платон
	Нарушение порядка оплаты в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам фед.значения
	

	89
	ПМТ
	Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС под кирпич
	

	90
	Расположение ТС
	Поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой
	ст. 12.16.2

	91
	Парковка
	Парковка на газоне
	

	92
	Расположение ТС
	Движение по трамвайным путям через перекресток
	

	93
	Расположение ТС
	Поворот налево в нарушение требования знаков
	

	94
	Расположение ТС
	Пересечение сплошной линии 1.2
	ст. 12.16.1

	95
	Кирпич
	Попутное направление под кирпич (кроме такси)
	

	96
	Парковка
	Нарушение правил парковки на местах для электромобилей
	ст. 12.19 ч.1

	97
	Парковка
	Нарушение способа постановки на стоянку (без таблички)
	ст. 12.19 ч.1

	98
	Парковка
	Нарушение правил остановки ТС (разметка 1.4)
	ст. 12.16 ч.5

	99
	Парковка
	Нарушение правил стоянки ТС (разметка 1.10)
	ст. 12.16 ч.5

	100
	Парковка
	Нарушение способа постановки на стоянку (знак 6.4 с табл. 8.6.1 - 9)
	ст. 12.19 ч.5

	101
	Парковка
	Нарушение правил парковки в местах для грузовиков (знак 6.4 с табличкой 8.4.1)
	ст. 12.16 ч.4-5

	102
	Парковка
	Нарушение правил парковки в местах для автобусов (знак 6.4 с табличкой 8.4.4)
	ст. 12.16 ч.4-5

	103
	Расположение ТС
	Движение прямо в нарушение требования знаков
	ст. 12.16 ч.1

	104
	Расположение ТС
	Движение между полос
	ст. 12.15 ч.1

	105
	Перекресток
	Проезд без остановки (стоп-линия)
	ст. 12.16 ч.1

	106
	Перекресток
	Проезд без остановки (край проезжей части)
	ст. 12.16 ч.1

	107
	Расположение ТС
	Движение грузового ТС более 2,5 т. в левой полосе
	ст. 12.15 ч.1

	108
	Парковка
	Остановка на автомагистрали
	ст. 12.11 ч.1

	109
	Парковка
	Остановка на перекрестке
	ст. 12.19 ч.5

	110
	Перекресток
	Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию
	ст. 12.12 ч.2

	111
	Расположение ТС
	Движение по пешеходной дорожке (знак 4.5.1)
	ст. 12.15 ч.2

	112
	Расположение ТС
	Поворот налево не из крайнего положения
	ст. 12.14 ч.1 прим 1

	113
	Расположение ТС
	Поворот направо не из крайнего положения
	ст. 12.14 ч.1 прим 1

	114
	Расположение ТС
	Разворот не из крайнего положения
	ст. 12.14 ч.1 прим 1

	115
	Расположение ТС
	Поворот с ПМТ направо в нарушение требования знаков
	ст. 12.16 ч.1

	116
	Расположение ТС
	Движение по ПМТ прямо в нарушение требования знаков
	ст. 12.16 ч.1

	118
	Расположение ТС
	Движение задним ходом
	ст. 12.14 ч.2

	200
	Весогабариты
	Перевозка грузов с превышением допустимых габаритов на величину не >10см
	ст. 12.21 прим 1 ч.1

	201
	Весогабариты
	Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимых габаритов на величину >10, но не >20см
	ст. 12.21 прим 1 ч.2

	202
	Весогабариты
	Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимых габаритов на величину >20, но не >50 см
	ст. 12.21 прим 1 ч.3

	203
	Весогабариты
	Перевозка грузов с превышением допустимых габаритов на величину >50см
	ст. 12.21 прим 1 ч.6

	204
	Весогабариты
	Перевозка грузов с превышением допустимой массы на величину >2, но не >10%
	ст. 12.21 прим 1 ч.1

	205
	Весогабариты
	Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой массы на величину >10, но не >20%
	ст. 12.21 прим 1 ч.2

	206
	Весогабариты
	Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой массы на величину >20, но не >50%
	ст. 12.21 прим 1 ч.3

	207
	Весогабариты
	Перевозка грузов с превышением допустимой массы на величину >50%
	ст. 12.21 прим 1 ч.6

	208
	Весогабариты
	Перевозка грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >2, но не >10%
	ст. 12.21 прим 1 ч.1

	209
	Весогабариты
	Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >10, но не >20%
	ст. 12.21 прим 1 ч.2

	210
	Весогабариты
	Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >20, но не >50%
	ст. 12.21 прим 1 ч.3

	211
	Весогабариты
	Перевозка грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >50%
	ст. 12.21 прим 1 ч.6

	214
	Весогабариты
	Перевозка c разрешением грузов с превышением указанных в разрешении габаритов на величину >10, но не >20см
	ст. 12.21 прим 1 ч.4

	215
	Весогабариты
	Перевозка c разрешением грузов с превышением указанных в разрешении габаритов на величину >20, но не >50 см
	ст. 12.21 прим 1 ч.5

	216
	Весогабариты
	Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении массы на величину >10, но не >20%
	ст. 12.21 прим 1 ч.4

	217
	Весогабариты
	Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении массы на величину >20, но не >50%
	ст. 12.21 прим 1 ч.5

	218
	Весогабариты
	Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении нагрузки на ось на величину >10, но не >20%
	ст. 12.21 прим 1 ч.4

	219
	Весогабариты
	Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении нагрузки на ось на величину >20, но не >50%
	ст. 12.21 прим 1 ч.5

	220
	Парковка
	Нарушение правил остановки ТС на тротуаре (знак 3.27)
	ст. 12.16.5


Справочник «Тип дополнительной фотографии»
	Код
	Значение

	0
	Крупный план АМТС

	1
	Панорама (привязка к месту нарушения)

	2
	Видео (webm)

	3
	Видео (mp4)

	4
	Документ (pdf)

	5
	Документ (xml)

	g
	Фото ГРЗ из дополнительной фиксации (jpeg) – устарело, не используется

	p
	Фото ТС из дополнительной фиксации (jpeg) – устарело, не используется

	x
	Параметры дополнительной фиксации (hstore)

	a
	Фото ТС для печати в постановлении (jpeg)

	@
	Мета-информация (JSON) с дополнительной служебной информацией, различного характера в зависимости от источника фиксации. Корневой уровень этого JSON-дерева должен содержать Object-элемент с именем – название типа источника meta-информации. А уже внутри этого Object-элемента — непосредственно все данные


Приложение № 5
к Техническому заданию
Форма АКТА
НАЧАЛО ФОРМЫ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КОМПЛЕКСОВ ФВФ
г. ______________
«__» ________ 20___ г.
_____________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице _______________, действующего на основании ___________, с одной стороны,
и __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице___________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт к договору от _____________ № __________ о том, что Исполнитель передал/принял, а Заказчик принял/передал комплекс (ы) ФВФ, установленный (е) по адресу (ам):
	№ п/п
	Месторасположение комплексов 
в Санкт-Петербурге
	Наименование комплекса
	Серийный номер комплекса
	Виды фиксируемых нарушений
	Конструктивные элементы комплекса с указанием серийных номеров (при наличии)

	1
	
	
	
	
	

	
	


1. Заказчик/Исполнитель удовлетворен качественным, функциональным состоянием комплекса (ов) ФВФ на день подписания настоящего акта и не имеет претензий
к Исполнителю/Заказчику. 
2. Комплекс (ы) ФВФ пригоден (ны) для использования по назначению/возвращен (ы)
в том состоянии, в котором он (и) был (и) получен (ы) с учетом нормального износа.
3. Стороны подтверждают фактическое использование комплекса (ов) ФВФ Заказчиком
с «____»____________г./фактический возврат комплекса (ов) ФВФ Исполнителем «____»__________г.
4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Исполнителя, один экземпляр для Заказчика.
	От Исполнителя:
______________/_____________/
М.П.

	От Заказчика:
______________/_____________/
М.П.



ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ
Форма согласована:

Приложение № 6
к Техническому заданию
Состав регламентно-профилактического обслуживания комплексов ФВФ
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Периодичность обслуживания

	1. 
	Контроль работоспособности оборудования Комплексов ФВФ и проведение регулировки при необходимости
	Ежедневно (РПО-0)

	2. 
	Проверка технических настроек Комплексов ФВФ и проведение корректировок при необходимости
	Ежедневно  (РПО-0)

	3. 
	Проверка работоспособности системы синхронизации времени по шкале UTC (SU)
	Ежедневно (РПО-0)

	4. 
	Взаимодействие с Вендорами оборудования ФВФ 
	Ежедневно (РПО-0)

	5. 
	Формирование фотоотчета размещения дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости движения» (40 км/ч и 70 км/ч), действие которых распространяется в зонах установки комплексов ФВФ. Фотографии дорожных знаков 3.24 должны быть выполнены на местности с указанием даты, времени и координат.

	Еженедельно (РПО-1)

	6. 
	Внешний осмотр / проверка наличия повреждений / проверка наличия пломб / проверка наличия коррозии / проверка надежности закрепления. Очистка от загрязнений, коррозии составных частей комплекса. Восстановление пломб и надёжности закрепления.
	Ежемесячно (РПО-2)

	7. 
	Проверка, очистка от снега, грязи, наледи, мойка разъемов, составных частей системы и фоторадарного контроллера
	Ежемесячно (РПО-2)

	8. 
	Произвести проверку и обслуживание лакокрасочного покрытия составных частей системы.
	Ежемесячно (РПО-2)

	9. 
	Очистка защитного стекла фоторадарного контроллера системы.
	Ежемесячно (РПО-2)

	10. 
	Проверка и обслуживание герметичности корпуса фоторадарного контроллера и ИК-прожектора. 
	Ежемесячно (РПО-2)

	11. 
	Внешний осмотр / проверка наличия повреждений изоляции / надежности подключения и закрепления соединительных кабелей. Устранение повреждений изоляции, восстановление надёжности подключения и закрепления кабелей.
	Ежемесячно (РПО-2)

	12. 
	Проведение диагностики функционирования частей системы в соответствии с регламентом ТЭО комплекса
	Ежемесячно (РПО-2)

	13. 
	Внешний и внутренний осмотр коммуникационных шкафов на предмет механических повреждений; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	14. 
	Проверка надежности установки шкафа; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	15. 
	Визуальная проверка отсутствия посторонних предметов, загрязнения и атмосферных осадков внутри шкафа;
	Ежемесячно (РПО-2)

	16. 
	Удаление загрязнений с поверхности шкафа (пыль, грязь, влага, наклейки, инородное окрашивание, надписи), устранение механических повреждений корпуса; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	17. 
	Проверка технического состояния оборудования входящего в состав шкафа; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	18. 
	Проверка потребляемой мощности при питании от электросети переменного тока, в том числе для обеспечения пожарной безопасности сооружения; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	19. 
	Контроль правильности настроек установленного коммутационного оборудования и программирования режимов работы;
	Ежемесячно (РПО-2)

	20. 
	Проверка корректности работы автоматических выключателей питания, с проведением при необходимости их замены
	Ежемесячно (РПО-2)

	21. 
	Осмотр состояния трасс кабельных линий инфраструктуры рубежа контроля и приведение их в порядок; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	22. 
	Проведение работ по надзору за сохранностью линейно-кабельных сооружений; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	23. 
	Удаление загрязнений с поверхности оборудования, установленного на опорах, столбиках, (грязь, наклейки, инородное окрашивание, надписи); 
	Ежемесячно (РПО-2)

	24. 
	Выправка положения подвесных и настенных кабелей; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	25. 
	Регулировка стрелы провеса подвесного кабеля; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	26. 
	Очистка от пыли и влаги деталей в оконечных кабельных устройствах;
	Ежемесячно (РПО-2)

	27. 
	Визуальный осмотр провисания кабелей и целостности сигнальных и силовых разъёмов, с проведением при необходимости замены сигнальных и силовых разъёмов.
	Ежемесячно (РПО-2)

	28. 
	Произвести актуализацию эксплуатационной документации
	Ежемесячно (РПО-2)

	29. 
	Произвести проверку и обслуживание кабелей составных частей системы на предмет нарушений целостности изоляции.
	Ежемесячно (РПО-2)

	30. 
	Произвести проверку и обслуживание состояния соединений заземления составных частей системы. Проводится внешним осмотром и опробованием.
	Ежемесячно (РПО-2)

	31. 
	Опробованием произвести проверку и обслуживание надежности крепления.
	Ежемесячно (РПО-2)

	32. 
	Проверка надежности крепления проводов на клеммах, разъемах путем протяжки болтовых соединений
	Ежемесячно (РПО-2)

	33. 
	Контрольный осмотр опор с выполнением необходимого объема работ по устранению коррозии, очистке опор от загрязнений и несанкционированных рекламных материалов. Восстановление вертикальной устойчивости опор, принадлежащих Заказчику, при необходимости.
	Ежемесячно (РПО-2)

	34. 
	Контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	35. 
	Проверка исправности и соответствия номинала предохранителя; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	36. 
	Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	37. 
	Проверка работы прибора учета электроэнергии в различных режимах; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	38. 
	Проверка надежности механического крепления шкафа.
	Ежемесячно (РПО-2)

	39. 
	Контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	40. 
	Проверка исправности и соответствия номинала предохранителя; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	41. 
	Замена битых изоляторов, пересадка слабо насаженных изоляторов; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	42. 
	Замена неисправных контрольных сжимов на опорах, пайка или покрытие лаком мест соединения изолированных проводов с голыми; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	43. 
	Проверка исправности и замена в случае необходимости разрядников и предохранителей; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	44. 
	Выправка штырей, крюков, кронштейнов, накладок, замена негодных вязок (коротких, корродированных, лопнувших и др.); 
	Ежемесячно (РПО-2)

	45. 
	Крепление (подтягивание) проволочных хомутов на приставках, удаление набросов с проводов; 
	Ежемесячно (РПО-2)

	46. 
	Аварийно-восстановительные работы на комплексах ФВФ
	При необходимости

	47. 
	Проведение работ по устранению нарушения антикоррозионной защиты шкафов и опор Объектов ФВФ, обрезке зелёных насаждений в зонах контроля нарушений ПДД и помывке дорожных знаков, выявленных в процессе мониторинга либо визуального осмотра оборудования, нанесение разметки необходимой для фиксации нарушений ПДД на дорожное полотно и ее поддержание в соответствии с ГОСТ.
	При необходимости


Приложение № 7
к Техническому заданию
Информация о фиксируемых нарушениях
	№ пп
	Модель комплекса ФВФ
	Номер комплекса ФВФ
	Адрес размещения по ГК
	Виды фиксируемых нарушений
	Наличие очереди на выгрузку (за последний месяц, дней)
	Количество зафиксированных нарушений ПДД

	
	
	
	
	Превышение скорости
	Непредоставление преимущественного права пешеходам
	Применение ремней безопасности
	Движение по полосе маршрутных транспортных средств
	Остановка запрещена
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 8
к Техническому заданию
Этапы оказания услуг
	Номер этапа
	Срок оказания услуг

	1
	01.01.2027-31.03.2027

	2
	01.04.2027-30.06.2027

	3
	01.07.2027-30.09.2027

	4
	01.10.2027-31.10.2027




