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Директор филиала 

ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

________________ 

«____» ________2026 г.
Технические требования к закупаемому оборудованию 

и поставщикам
1. Наименование закупаемой продукции (товаров, услуг)
Поставка хоккейной формы и инвентаря для нужд команды филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».
2. Заказчик 
Наименование филиала: филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» (далее – Филиал)

Адрес филиала: г. Жигулевск, Самарская область, Московское шоссе,2,  445350, Филиал ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС»

Подразделение-куратор: специалист по связям с общественностью Сучкова Е.Б.
3. Цели и задачи. Существующее положение

3.1. Цели и задачи 
Поставка комплекта хоккейной формы и инвентаря полевых игроков и вратаря хоккейной команды Филиала.

3.2. Основание на закупку
Протокол заседания исполнительного комитета Корпоративной хоккейной лиги Группы РусГидро о проведении Чемпионата Группы РусГидро по хоккею (№ 999 от 08.10.2026)
4. Требования к закупаемому оборудованию (технические и иные характеристики)

Таблица 1.
	Требования к параметрам оборудования

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение поставщика


	1
	2
	3
	4

	Обязательные требования 

	1 
	Экипировка полевого игрока 

	1.1 
	Хоккейное нательное белье
	Любительская или полупрофессиональная модель размерной линейки SR. Брюки с плоским поясом, кофта с длинным рукавом.  Все детали кроя стачиваются между собой плоскими швами. При пошиве используется легкий, эластичный, синтетический материал, отличающийся высокой прочностью и долговечностью, и хорошей воздухопроницаемостью. Ракушка (чаша) должна иметь жесткую оболочку и мягкую прокладку из вспененного материала внутри.

Белье должно быть унифицировано по креплению (липучки) с хоккейными гетрами (гамашами).
	

	1.2 
	Хоккейные гетры (гамаши)
	BAUER FLEX PRACTICE SOCKS SR (или аналог). Любительская или полупрофессиональная модель размерной линейки SR. При пошиве используется высококачественный вентилируемый полиэстер. 

Гетры (гамаши) должны быть унифицированы по креплению (липучки) с хоккейным нательным бельем.
	

	1.3 
	Коньки полевого игрока
	BAUER SUPREME F50 (или аналог)

Полупрофессиональная модель. Оснащены возможностью смены лезвий, лезвия изготовлены из  высококачественной нержавеющей стали. 
	

	1.4 
	Наколенники 
	BAUER FUSE  (или аналог)

Полупрофессиональная модель.
	

	1.5 
	Трусы 
	CCM TACK PRO SR (или аналог) Полупрофессиональная модель.
	

	1.6 
	Налокотники
	BAUER VAPOR X2.9 SR (или аналог) Полупрофессиональная модель.
	

	1.7 
	Наплечники
	CCM XR D30 SR (или аналог). Полупрофессиональная модель.
	

	1.8 
	Перчатки
	BAUER F50 SR (или аналог). Полупрофессиональная модель.
	

	1.9 
	Шлем
	Любительская или полупрофессиональная модель размерной линейки SR. Шлем BAUER REACT 90. Оснащен маской. 

Корпус шлема имеет двухсоставную конструкцию и изготавливается из высокопрочного полиэтилена. Боковая система регулировки позволяет точно подогнать шлем под индивидуальную форму головы хоккеиста без применения дополнительного инструмента. В качестве внутреннего наполнения используются вкладыши из пен разной плотности. Вентиляционные отверстия в корпусе шлема способствует быстрому удалению излишков тепла от головы игрока. Регулировка – боковая, без использования инструментов. Шлем сертифицирован CSA, HECC и имеет европейский знак соответствия требованиям безопасности CE. 

Маска из стали и имеет круглую форму прутьев, обеспечивая высокий уровень защиты и максимальную видимость. Чаша для защиты подбородка, выполнена из пены средней плотности, обеспечивающая хорошие защитные свойства. Маска совместима с сертифицированными хоккейными шлемами. Маска сертифицирована CSA, HECC и имеет европейский знак соответствия требованиям безопасности CE.
	

	1.10 
	Баул
	Баул на колесах для перевозки хоккейной формы полевого игрока FISCHER PLAYER WHEEL BAG SR (или аналог). Оснащен телескопической ручкой.
	

	1.11 
	Майка хоккейная тренировочная 
	Изготовлена из прочного и легкого материала (100% полиэстера) имеющего свойства водоотталкивания, имеет вентиляцию. Силуэт прямой, рукав без локтевых усилений, воротник V-вырез, кокетка прямая и закругленная, плотность материала 230-330 грамм/м2.

Нанесение логотипа методом сублимационной печати на плечах слева и справа, в центре на груди, номеров на спине и на плечах слева и справа (макет майки по цвету с нанесением логотипов и номеров оговаривается по факту подписания договора, предоставляется поставщиком)
	

	1.12 
	Хоккейная клюшка 
	Любительская или полупрофессиональная модель.
	

	1.13 
	Шайбы (20 шт)

	Размеры шайбы: толщина 2,54 см (1 дюйм), диаметр 7,62 см (3 дюйма), вес 156—170 граммов
	

	2 
	Иные требования (в т.ч. к маркировке, упаковке, транспортировке)

	2.1 
	Год производства Товара
	Не ранее 2023
	


5. Срок поставки, количество, размеры Товара 

Таблица 2.

	

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение поставщика1

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Срок поставки Товара 
	30 календарных дней с даты подписания Договора
	

	2. 
	Условия поставки Товара
	На склад филиала в г. Жигулевск Самарская область, 445350, Филиал ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС»
	

	3. 
	Условия обмена/возврата  Товара 
	В течение 14 календарных дней с даты поставки. Возврат/обмен производится по факту примерки поставленного Товара при условии невозможности его обмена на аналог требуемого размера. Упаковка, этикетки и пр. атрибуты нового Товара будут сохранены. Требование не распространяется на хоккейное белье. Возврат/обмен Товара осуществляется посредством почтовых отправлений транспортными компаниями или Почтой России, оплачивается за счет отправителя.
	


6.  Требования к размерам.
Опросные листы с указанием размеров экипировки для каждого игрока приведены в приложениях к настоящим ТТ (приложение № 1)

Приложение №1

 к Техническим требованиям
Полевой игрок №1
	№ пп
	Наименование Товара
	Размер
	Количество
	Примечание

	
	Полевой игрок 1
	
	
	

	1
	Гетры (гамаши) хоккейные SR 
	XL
	1 пара
	Унифицированы по креплению (липучки) с хоккейным бельем

	2
	Коньки полевого игрока
	11,5 D (Bauer) или  11,0 D (Bauer) 
	1 пара
	SR


	3
	Наколенники (щитки)
	 15//(Bauer) XL (Bauer) 
	1 пара
	SR 

Длина голени   45 см.

	4
	Трусы 
	XL (Bauer) 
	1 шт.
	SR черные. Рост игрока 186 см., объем талии 95 см., 

	5
	Налокотники
	XL (Bauer) 
	1 пара
	SR

	6
	Нагрудник
	XL (Bauer) 
	1 шт.
	SR

	7
	Перчатки
	15//(Bauer)
	1 пара
	SR
Длина ладони 21 см.

	8
	Шлем (с визором и сеткой)
	L (Bauer)
	1 шт.
	SR, шлемы серий Re-ACT-75 (-95, -150, -200)

Маска ХL

	9
	Баул
	SR
	1 шт.
	Черный

	10
	Майка хоккейная тренировочная
	XXL
	2 шт.
	Белая 1 шт.

Синяя 1 шт.

	11
	Хоккейная клюшка, хват левый, загиб Мозякин
	Длина 175
	1 шт.
	Производитель “Заряд”,флекс 85 или эквивалент


Полевой игрок №2
	№ пп
	Наименование Товара
	Размер
	Количество
	Примечание

	
	Полевой игрок 2
	
	
	

	1
	Налокотники
	 ХL (Bauer)
	1 шт
	SR

	2
	Нагрудник
	L (Bauer)
	1 шт.
	SR

	3
	Хоккейная клюшка, хват левый, загиб Мозякин
	Длина 173,5
	1 шт.
	Производитель “Заряд”,флекс 85 или эквивалент


Полевой игрок №3
	№ пп
	Наименование Товара
	Размер
	Количество
	Примечание

	
	Полевой игрок 3
	
	
	

	1
	Хоккейная клюшка, хват правый, загиб Мозякин
	Длина 170
	1 шт.
	Производитель “Заряд”,флекс 85или эквивалент

	2
	Наколенники
	М (Bauer)
	1 шт.
	SR


Полевой игрок №4
	№ пп
	Наименование Товара
	Размер
	Количество
	Примечание

	
	Полевой игрок 4
	
	
	

	1
	Наколенники (щитки)
	17//(Bauer)

	1 пара
	SR 

Длина голени 45 см. (самый длинный вариант)

	2
	Баул хоккейный
	 (Bauer)
	1 шт.
	


Полевой игрок № 5
	№ пп
	Наименование Товара
	Размер
	Количество
	Примечание

	
	Полевой игрок 5
	
	
	

	1
	Хоккейная клюшка, хват правый, загиб Мозякин
	Длина 170
	1 шт.
	Производитель “Заряд”,флекс 85 или эквивалент


Полевой игрок № 6
	№ пп
	Наименование Товара
	Размер
	Количество
	Примечание

	
	Полевой игрок 6
	
	
	

	1
	Наколенники (щитки)
	16//(Bauer)
	1 пара
	SR



� Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ , значений, величин и т.д.





