РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: lhp__25079MC
Реестровый номер (ЕИС): 32514827038
I. Общие положения
Способ закупки: Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Сведения об организаторе: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНГИДРОПРОЕКТ" (ИНН: 7814159353, КПП: 781401001, ОГРН: 1077763382597).
Место нахождения: 197349, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ИСПЫТАТЕЛЕЙ, Д. 22, ЛИТЕРА А.

Почтовый адрес: 197349, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ИСПЫТАТЕЛЕЙ, Д. 22, ЛИТЕРА А.

Сведения о заказчике: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНГИДРОПРОЕКТ" (ИНН: 7814159353, КПП: 781401001, ОГРН: 1077763382597).
Место нахождения: 197349, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ИСПЫТАТЕЛЕЙ, Д. 22, ЛИТЕРА А.

Почтовый адрес: 197349, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ИСПЫТАТЕЛЕЙ, Д. 22, ЛИТЕРА А.

Контактная информация: Житникова К. Ю., тел.: +7 812 393-00-00, e-mail: ZhitnikovaKYu@lhp.ru
Сведения об операторе электронной площадки: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ», https://lot-online.ru.
Наименование закупки: «ОКПД2 71.12.34 Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Разработка рабочей документации по техническому перевооружению ОРУ 220 кВ Владивостокской ТЭЦ-2 - 6 ячеек 220 кВ» (лот № 0040-ОСН ПРОД ДОХ-2025-ЛГП)
Предмет договора (лота): ОКПД2 71.12.34 Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Разработка рабочей документации по техническому перевооружению ОРУ 220 кВ Владивостокской ТЭЦ-2 - 6 ячеек 220 кВ».
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Услуги по изучению земной поверхности
	1 (Условная единица)
	71.12.34: Услуги по изучению земной поверхности
Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения: нет
	71.12: Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Услуги по изучению земной поверхности: 1 Условная единица.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Услуги по изучению земной поверхности: Приморский край
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 5 280 000,00 руб.
Начальная (максимальная) цена договора (лота) без НДС: 4 400 000,00 руб.
Сумма НДС: 880 000,00 руб.
Особенности проведения закупки: только для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Срок предоставления документации о закупке: с 12 мая 2025 года по 20 мая 2025 года.
Место предоставления документации о закупке: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» (https://lot-online.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru).
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: https://tender.lot-online.ru, http://zakupki.gov.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
II. Cведения о разъяснениях документации о закупке
Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32514827038.
Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Касательно выполнения инженерно-геодезических изысканий по объекту «Разработка рабочей документации по техническому перевооружению ОРУ 220 кВ Владивостокской ТЭЦ-2 - 6 ячеек 220 кВ». Текст запроса: 1.
В связи с сжатыми сроками выполнения инженерно-геодезических изысканий,( с проведением согласований и прохождением внутренней приемки материалов изысканий в управлении Архитектуры г. Владивостока) допускается ли выполнение плановой привязки зданий сооружений, инженерных сетей расположенных на поверхности земли в территории ТЭЦ-2 с применением воздушного лазерного сканирования при помощи БПЛА? А определение высотных отметок в параллель выполнять при помощи наземных видов топографической съемки, дополнительно контролируя полученное плановое положение зданий, сооружений при помощи метода воздушного лазерного сканирования?
2.
В технических требованиях к выполнению работ (Приложение №1) в Таблице 4. Требование к качеству работ в п. 1.1.1. говорится о необходимости создать планово-высотное геодезическое обоснование с установкой знаков ДОЛГОВРЕМЕННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ, когда с сметном расчете (Приложение №5 к ТТ) приведена расценка для создания геодезического обоснования без закладки центров. (т.е. не долговременного закрепления) Согласно СП 47.13330.2016, геодезический пункт долговременного закрепления — это пункт, метод закрепления которого обеспечивает сохранность центра, а также неизменность его координат и/или отметки в пределах точности геодезической сети на определённый период. Конструкция центра выбирается с учётом физико-географических и геологических условий района работ, глубины промерзания и оттаивания грунтов.
Вопрос: Каким способом необходимо закреплять планово-опорную геодезическую сеть?
. Текст ответа: Разъяснение  3.
Дата поступления запроса о разъяснении: 15 мая 2025 года.
Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 16 мая 2025 года.
