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1. [bookmark: _Toc150444132]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc150444133][bookmark: _Toc130396882][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ТР ТС
	Технический регламент таможенного союза

	ТБО
	Твердые бытовые отходы

	ПДД
	Правила дорожного движения

	ГРОРО
	Государственный реестр объектов размещения отходов

	ОСАГО
	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

	ФККО
	Федеральный классификационный каталог отходов


1.2. [bookmark: _Toc150444134][bookmark: _Toc130396883][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 38.11.29.000 Оказание услуг по транспортированию строительных отходов IV - V класса опасности в рамках реализации проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС»

1.3. [bookmark: _Toc150444135][bookmark: _Toc130396884][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
Оказание услуг по транспортированию строительных отходов IV - V класса опасности в рамках реализации проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» на полигон в бесперебойном режиме.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc46743508]
1.4. Существующее положение
Услуги по транспортированию строительных отходов IV - V класса опасности осуществляются  на объекте заказчика согласно перечню (Таблица 1 «Перечень объектов заказчика»).
[bookmark: _Toc150444137][bookmark: _Toc46743508_Копия_1]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 38.11.29.000 Оказание услуг по транспортированию строительных отходов IV - V класса опасности в рамках реализации проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС»
	678995, Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия), г.
Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор,
производственная площадка
«Работы по устройству
главного корпуса на площадке
строительства «2-ой очереди
Нерюнгринской ГРЭС»
	Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС


2. [bookmark: _Toc150444138][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc150444139][bookmark: _Toc130396890]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc130396891][bookmark: _Toc150444140]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc150444141][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество ТС, не менее
	Количество отходов/плечо вывоза (тонна/километр)*

	1
	2
	3
	
	4

	1

	ОКПД2 38.11.29.000 Оказание услуг по транспортированию строительных отходов IV - V класса опасности в рамках реализации проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» в 2025 году
	тн/км
	3
	1917,4 /5

	2

	ОКПД2 38.11.29.000 Оказание услуг по транспортированию строительных отходов IV - V класса опасности в рамках реализации проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» в 2026 году
	тн/км
	3
	7059,5 /5

	
	ВСЕГО
	тн/км
	3
	8976,9 /5


*Объем продукции является ориентировочным, и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку продукции на общую сумму договора. 

2.1.2. [bookmark: _Toc130396892][bookmark: _Toc150444142][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc150444143][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 38.11.29.000 Оказание услуг по транспортированию строительных отходов IV - V класса опасности в рамках реализации проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС»
	с даты заключения
договора
	31.12.2026



0

4

2.2. [bookmark: _Toc130396894][bookmark: _Toc150444144]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc150444145]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): Оказание услуг по транспортированию строительных отходов IV - V класса опасности в рамках реализации проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	

Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям


































	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	

	1.1.1. 
	Соответствие требованиям законодательства РФ
	Услуги должны быть оказаны с соблюдением требований санитарного и природоохранного законодательства РФ:
-  Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в действующей редакции);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции);
- ГОСТ Р 57678-2017 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов»
	

	1.1.2. 
	Схема транспортирования
	Транспортирование отходов 4-5 классов опасности производится по схеме маршрута (Приложение №1 к настоящим ТТ)
	

	1.1.3.
	Перечень отходов для транспортирования на полигон
	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (код ФККО 89000001724);
Шлак сварочный (код ФККО 91910002204); Остатки и огарки стальных сварочных электродов (код ФККО 91910001205); Отходы грунта от проведения открытых земляных работ практически неопасные (код ФККО 81111112495)
	

	1.1.4.
	Технические характеристики
	- автосамосвал JAC N350 6×4 (или эквивалент) в количестве 3(трех) единиц;
- максимальная грузоподъемность не менее 15000 кг;
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	

	1.2.1. 
	Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ  «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (в действующей редакции), Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в действующей редакции).
	

	1.2.2. 
	Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в действующей редакции), с Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (редакция от 22.01.2024) «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», и в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420  (редакция от 20.02.2024) «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	

	1.3.1. 
	Исполнитель оказывает услуги по заявкам Заказчика в порядке, установленном в п. 3.1. Проекта Договора;
Учет отходов производится в тоннах, по данным весового контроля Заказчика;
Исполнитель осуществляет погрузку и транспортирование отходов V класса опасности своими силами, специальными ТС, предназначенными для этих целей;
Расходы на запасные части и материалы для содержания ТС в исправном состоянии несет исполнитель;
Затраты по заправке техники необходимым количеством топлива несет исполнитель;
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	

	1.4.1. 
	Требования к технике, задействованной для транспортировки отходов:
ТС должны быть в технически исправном состоянии, соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств»;
ТС не должны иметь недостатков и неисправностей, при наличии которых их эксплуатация запрещена;
ТС не должны быть заложены или арестованы, не должны являться предметом исков третьих лиц;
Управление ТС должно осуществляться в соответствии с требованиями ПДД РФ, с учетом интенсивности движения, особенности и состояния ТС, а также метеоусловий.
Кузов ТС должен быть оборудован тентом, ТС должно иметь знаки, обозначающие класс перевозимых отходов.
ТC, предоставляемыеЗаказчику, должны быть оборудованы системами передачи данных и/или автоматизированной системой мониторинга (АСМ), обеспечивающими сбор и обработку в электронном виде данных с ТС с предоставлением доступа Заказчику к этим данным с целью контроля перемещения.
	

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	

	1.5.1. 
	Минимальный возраст работника
	не менее 21 года
	

	1.5.2. 
	Водительский стаж
	Не менее 3 лет, отсутствие медицинских противопоказаний к управлению ТС данной категории
	

	1.5.3. 
	Ежедневное прохождение медицинского осмотра
	Прохождение водительским составом ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра перед выездом, с обязательной отметкой в путевых листах
	

	1.5.4. 
	Наличие опыта, необходимых категорий и квалификацией
	Работники должны иметь категорию, квалификацию, опыт и иные профессиональные характеристики, соответствующие требованиям положений и инструкций по обеспечению безопасности дорожного движения, действующим на автомобильном транспорте, а также в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 (в действующей редакции).
Работники должны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной режим на объекте, правила охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, требований по охране окружающей среды.
Персонал, допущенный к обращению с отходами (транспортированию), имеет свидетельства (сертификаты) на право работы с отходами 1-4 классов опасности
	

	1.5.5. 
	Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня от даты заключения договора назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) и уведомить об этом Заказчика
Для оформления пропусков на объект Заказчика Исполнитель не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг предоставляет Заказчику список персонала, который будет задействован в оказании услуг, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, водительское удостоверение и (или) удостоверение машиниста-тракториста, а также предоставляет список автотранспорта с указанием его марки и государственного регистрационного номера.
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	

	2.1.1. 
	Выполнение транспортировки отходов в срок по заявкам в соответствии с условиями договора
	

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	

	2.2.1. 
	Спецтехника должна быть в технически исправном состоянии, соответствующем требованиям:
-  Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») (в действующей редакции).
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 (в действующей редакции).
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	

	2.3.1. 
	Акт сдачи приемки оказанных услуг
	Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.
	

	2.3.2. 
	Счет на оплату
	Исполнитель передает Заказчику счет на оплату после оказания услуги.
	

	2.3.3. 
	Счет-фактура (если контрагент является плательщиком НДС)
	Исполнитель передает счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС)
	

	2.3.4. 
	Копии товарно-транспортных накладных и путевых листов
	Исполнитель передает копии путевых листов с приложением товарно-транспортных накладных со всеми отметками для подтверждения фактического количества перевезенного грунта
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	

	3.1.1. 
	ТС должны быть укомплектованы в соответствии с требованиями Регламента от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств") (огнетушителями, аварийными знаками, аптечками с медикаментами, пр.), прошедшими ежегодный государственный технический осмотр, застрахованными (ОСАГО) в соответствии с действующим Законодательством, обеспечены путевой документацией, установленных форм, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 28.09.2022 N 390 "Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", и порядка оформления или формирования путевого листа".
ТС должны находиться в исправном состоянии, отвечать требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым транспортным средствам, в соответствии с ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», используемым для производственных, коммерческих целей в соответствии с их конструктивным назначением, пригодными, для перевозки грузов и отвечающие санитарным требованиям, а также отвечать требованиям Регламента от 09.12.2011 N 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств»), Правилам дорожного движения
	

	4. 
	Прочие требования к оказанию услуг
	

	4.1. 
	Исполнитель должен предоставлять информации о гос. номерах ТС и документов водителей для оформления пропусков для въезда на территорию Нерюнгринской ГРЭС.
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc10473_1506096587][bookmark: _Toc150444156][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: __RefHeading___Toc10475_1506096587][bookmark: _Toc150444157][bookmark: _Toc130396897][bookmark: _Toc133340001]3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведённой в приложении №2 к настоящим ТТ. 

3.2 Понижающий коэффициент служит только для оценки и сопоставления предложений Участников. Предложения по единичным расценкам, представленные в заявке победителя, будут закреплены в договоре.

3.3. Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора.





4. [bookmark: _Toc150444158][bookmark: _Toc54281228]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции), предложенными в заявке Победителем.
4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора.

5.	Приложения
Приложение №1 — Маршрут движения
Приложение №2 — Коммерческое предложение



































Приложение № 1 
к техническим требованиями


Маршрут движения: Нерюнгринская ГРЭС – Полигон твердых бытовых отходов, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, в районе карьера «Гранитный», в 3.1 км на северо-восток от ж/д эстакады через магистраль «Лена».
Общая протяженность от объекта строительства до полигона ТБО составляет 5 км.
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Приложение № 2
к техническим требованиями



Форма коммерческого предложения приложена отдельным файлом в формате Excel. 
image1.png




