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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc151046568]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc151046569]Обозначения и сокращения

	АСУТП
	Автоматизированная система управления технологическими процессами

	ГМ ТЭЦ
	Анадырская газомоторная теплоэлектроцентраль

	ЗОКИИ
	Значимый объект критической информационной инфраструктуры

	ЛВС
	Локальная вычислительная сеть

	ОТР
	Общие технические решения

	ОС
	Операционная система

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ПО
	Программное обеспечение

	ППО
	Предпроектное обследование

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	СТО
	Стандарт организации

	ЦЩУ
	Центральный щит управления

	ТТ
	Технические требования


1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc151046570]
Наименование закупаемой продукции
Предпроектное обследование по модернизации оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg Газомоторной ТЭЦ. 
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc151046571]Цель выполнения работ 
[bookmark: _Toc135568376][bookmark: _Toc151046572]Основной целью данной закупки является проведение предпроектного обследования по модернизации оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg Газомоторной ТЭЦ с целью определения технической возможности импортозамещения оборудования и программного обеспечения указанных систем управления.
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc151046574]Существующее положение 
[bookmark: _Toc129526437][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509]1.4.1. Ввод в работу оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg Газомоторной ТЭЦ г. Анадырь реализован в 2005г. Подавляющее количество наименований оборудования указанных систем импортное, снято с производства, также отсутствует техническая поддержка, запасные части и возможность проведения ремонта.
[bookmark: _Toc129526438]1.4.2. Место выполнения Работ: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 37Б. 
[bookmark: _Toc129526440]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Предпроектное обследование по модернизации оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg Газомоторной ТЭЦ
	Газомоторная ТЭЦ -
Российская Федерация, Чукотский автономный округ,
г. Анадырь
ул. Рультытегина, 37-Б
	АСУТП,
система
управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg

	Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ».
Арендатор – АО «Чукотэнерго».



2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc151046579]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc151046580]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc151046581]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc151046582]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	Предпроектное обследование АСУТП
	Комплекс работ
	1

	1.2.
	Предпроектное обследование системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg 
	Комплекс работ
	1

	2
	Выполнение экспертного осмотра и предпроектного обследования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg. 
	Комплекс работ
	1

	3
	[bookmark: _GoBack]Сбор информации о технических характеристиках, параметрах и расположении существующего оборудования, информации об отказах и дефектах с выдачей заключения о техническом состоянии оборудования, степени соответствия современным требованиям технических регламентов и норм, необходимости проведения модернизации (замены).
	Комплекс работ
	1

	4
	Сбор информации о требованиях Заказчика к проектируемому оборудованию.
	Комплекс работ
	1

	5
	Подготовка отчета по предпроектному обследованию оборудования (ППО) и разработка общих технических решений (ОТР).
	Комплекс работ
	1

	6
	Согласование с Заказчиком разработанных общих технических решений на предмет учета всех требований Заказчика согласно п.3. 

	Комплекс работ
	1

	7
	Подготовка технико-коммерческого предложения на разработку проекта по модернизации оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg/
	Комплекс работ
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc151046583]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc151046584][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Предпроектное обследование АСУТП
	С даты подписания договора
	60 дней

	2
	Предпроектное обследование системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg
	С даты подписания договора
	60 дней








0

5

2.2. [bookmark: _Toc151046585][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc129526449]Таблица 4. Требования к качеству работ  

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	- Указ Президента РФ №166 от 30.03.2023 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»;
- Постановление Правительства РФ от 14.11.2023 №1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
- Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 №235 «Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»
- Федеральный закон РФ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон РФ от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»;
- ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания.
- СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»; 
- СТО 56947007-25.040.40.226-2016 «Общие технические требования к АСУТП ПС ЕНЭС. Основные требования к программно-техническим средствам и комплексам»;
- СТО 56947007-25.040.40.227-2016 «Типовые технические требования к функциональной структуре АСУТП ПС ЕНЭС»;
- СТО 56947007-25.040.40.236-2016 «Правила технической эксплуатации АСУТП ПС ЕНЭС. Общие технические требования»;
- СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;
- Правила устройства электроустановок;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
Перечень является открытым и может дополняться по мере необходимости по согласованию Сторон. 
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc129526450]-

	1.1.2. 
	Объем основных работ
	
	

	1.1.2.1.
	Проведение предпроектного обследования
	Выполнение экспертного осмотра и предпроектного обследования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg.
2. Сбор информации о технических характеристиках, параметрах и расположении существующего оборудования, информации об отказах и дефектах с выдачей заключения о техническом состоянии оборудования, степени соответствия современным требованиям технических регламентов и норм, необходимости проведения модернизации (замены).
3. Сбор информации о требованиях Заказчика к проектируемому оборудованию (архитектуре АСУТП, масштабируемости, режиму работы, диагностике компонентов, защите информации, выполняемым задачам и функциям, источникам и видам технологической информации, составу и характеристикам технологической информации, составу и объему архивируемой информации, режиму архивирования и временным характеристикам архивов данных, защите архивных данных от несанкционированного доступа, информационном обеспечении, системе графического отображения информации на средствах индивидуального и коллективного пользования, составу типовых графических форм отображения информации, информационному наполнению типовых графических форм отображения информации, графическому исполнению мнемосхем, техническому обеспечению ЛВС, требования к межсетевому экрану, системе обеспечения единого времени, структурирование кабельной системы, функциям технологической предупредительной и аварийной сигнализации, требования к отображению информации на АРМ, требования к метрологическому обеспечению, требований систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и др.)
4. Подготовка отчета по предпроектному обследованию оборудования (ППО) и разработка общих технических решений (ОТР).
5. Согласование с Заказчиком разработанных общих технических решений на предмет учета всех требований Заказчика согласно п.3. 
6. Подготовка технико-коммерческого предложения на разработку проекта по модернизации оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg/
	Согласие с требованием
	

	1.1.3. 
	Основные показатели объекта проектирования
	- Состав существующего оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg указан в Приложении №1 к настоящим ТТ.
- Результаты предпроектного обследования, проведенного в 2022г. ООО «Восточно-Сибирская Проектная Компания»:
- ВД-068-ППО – Отчет по предпроектному обследованию;
- ВД-068-ОТР.2 – Общие технические решения, автоматизированные системы;
	Согласие с требованием
	-

	1.1.4. 
	В объёме рабочей документации проработать
	- Требования постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации»
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки копий документов, указанных в требованиях Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 для предлагаемого наименования товара.
- необходимость предоставления сведений о включении закупаемого программного обеспечения в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», за исключением следующих случаев:
а) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и предлагаемое программное обеспечение;
б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным Заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению).
Оборудование, закупаемое в целях реализации АСУТП, должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 или в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878. Минимальный объем закупаемого оборудования российского происхождения должен соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2013.
	Согласие с требованием
	-

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Общие требования к рабочей документации
	Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами, определяющими требования к оформлению и содержанию проекта:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- действующими федеральными законодательными документами Российской Федерации.
	Согласие с требованием
	-

	1.2.2. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	- Предпроектное обследование должно выполняться с выездом специалистов Подрядчика на объект.
До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику:
 Приказ о назначении своих ответственных представителей с предоставлением полномочий для решения технических, административных, финансовых и прочих вопросов:
- ответственного производителя работ;
- ответственного лица за строительный контроль;
- ответственного лица по вопросам охраны труда и технике безопасности (в том числе ответственного за соблюдение требований электробезопасности) на объекте;
- ответственного за пожарную безопасность;
- ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.;
Подрядчик обязан не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора предоставить в филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ ведущему специалисту отдела безопасности, или лицу его замещающему следующие документы:
 - сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу);
 - копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка;
 - справку об отсутствии судимости;
 - заполненную анкету (приложение №2 к настоящим ТТ)
 - согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к настоящим ТТ).
- Подрядчик обеспечивает ежедневную доставку своего персонала на место производства работ своим транспортом. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает услуг по доставке персонала Подрядчика.
- Подрядчик самостоятельно обеспечивает доступ своего персонала к сетевым ресурсам (Интернет) и мобильной связи при выполнении работ, Заказчик не располагает возможностями и не оказывает данных услуг персоналу Подрядчика.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc129526453]-

	1.3. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	- Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
- Исполнитель должен обладать управленческой компетентностью и репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом в количестве не менее 3-х лет по выполнению аналогичных договоров.
- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями.
- Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации (проекта и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.
- Исполнитель несет ответственность за корректность документации, разработанной по результатам предпроектного обследования и проектирования, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны некорректностью исходных данных Заказчика.
- Исполнитель гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.
- Исполнитель вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц.
	Согласие с требованием
	-

	1.3.2. 
	Общие требования к Подрядчику
	- Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена.
- Подрядчик не должен передавать третьим лицам, ни полностью, ни частично, свои обязательства по выполняемой работе без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.
	Согласие с требованием
	-

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результату предпроектного обследования
	1. Выполнение экспертного осмотра и предпроектного обследования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg.
2. Сбор информации о технических характеристиках, параметрах и расположении существующего оборудования, информации об отказах и дефектах с выдачей заключения о техническом состоянии оборудования, степени соответствия современным требованиям технических регламентов и норм, необходимости проведения модернизации (замены).
3. Сбор информации о требованиях Заказчика к проектируемому оборудованию (архитектуре АСУТП, масштабируемости, режиму работы, диагностике компонентов, защите информации, выполняемым задачам и функциям, источникам и видам технологической информации, составу и характеристикам технологической информации, составу и объему архивируемой информации, режиму архивирования и временным характеристикам архивов данных, защите архивных данных от несанкционированного доступа, информационном обеспечении, системе графического отображения информации на средствах индивидуального и коллективного пользования, составу типовых графических форм отображения информации, информационному наполнению типовых графических форм отображения информации, графическому исполнению мнемосхем, техническому обеспечению ЛВС, требования к межсетевому экрану, системе обеспечения единого времени, структурирование кабельной системы, функциям технологической предупредительной и аварийной сигнализации, требования к отображению информации на АРМ, требования к метрологическому обеспечению, требований систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и др.)
4. Подготовка отчета по предпроектному обследованию оборудования (ППО) и разработка общих технических решений (ОТР).
5. Согласование с Заказчиком разработанных общих технических решений на предмет учета всех требований Заказчика согласно п.3. 
6. Подготовка технико-коммерческого предложения на разработку проекта по модернизации оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg/
	Согласие с требованием
	-

	2.1.2. 
	Требования к результату разработки рабочей документации (РД)
	-
	-
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	2.1.3. 

	Требование к результату согласований рабочей документации
	-
	-
	-

	2.1.4. 
	Требования к результатам разработки сметной документации
	-
	-
	-

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Сдача и приемка работ
	     Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами путем направления Подрядчиком, не позднее 5 (пяти) дней после окончания выполнения работ, в адрес Заказчика следующих документов:
- Акт сдачи-приемки выполненных работ;
- Счет на оплату;
- Счет-фактура, оформленный в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением правительства РФ от 26.12.2011 года №1137 (при необходимости);
     Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня официального получения документов, указанных в настоящих ТТ, и направить Подрядчику согласованные и подписанные экземпляры первичной учетной документации, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Если Заказчик в указанный срок не подписал первичные учетные документы или не направил Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, выполненные работы считаются принятыми, а первичные учетные документы - подписанными Заказчиком.
     В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Подрядчика), порядок и срок их выполнения.
     В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.
	Согласие с требованием
	-

	2.2.2. 
	Состав, количество и формат предоставляемой документации
	     Подрядчик формирует 3 экземпляра рабочей документации в бумажном виде с сопроводительным письмом и приложением реестра передаваемых документов и 1 (один) экземпляр в электронном виде архива. Формат передаваемой в электронном виде документации:
Использование форматов при передаче документации в электронном виде:
- Текстовая часть .doc (MS Word) .pdf
- Таблицы .xls (MS Excel) .pdf.
- Базы данных xls (MS Excel) .pdf.
- Планы MS Project и MS Excel .mpp и .xls
- Чертежи AutoCAD, Adobe Acrobat, MS Visio .dwg, .pdf, .vsd
- Графический материал MS Photo Editor и Adobe Acrobat .jpg и .pdf
- Электронный архив WinRar.
- Сметная документация MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. .xls. gsf
	Согласие с требованием
	-

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик направляет Заказчику совместно со счетами, актами, счет-фактурами, оформленный комплект приемо-сдаточной документации (в количестве 3 (трех) экземпляров) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013, Положению об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергоремонтного производства АО «Чукотэнерго», утвержденному приказом АО «Чукотэнерго» от 10.01.2019 г. №4/1.
	Согласие с требованием
	-

	2.3.2. 
	Требования к сметной документации
	-
	-
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	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013.
- Положение об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергоремонтного производства АО «Чукотэнерго», утвержденное приказом АО «Чукотэнерго» от 10.01.2019 г. №4/1.
- Единое положение о проведении конкурентной закупки в группе РусГидро, утв. Советом директоров АО «Чукотэнерго» от 10.12.2019г. №18-19.
	Согласие с требованием
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	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	При выполнении работ на Объекте с участием субподрядчика:
- разработать совместно с субподрядчиком график выполнения совмещенных работ, обеспечивающий безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на Объекте;
- осуществлять допуск субподрядчика на Объект с учетом выполнения требований п.4.6 СНиП 12-03-2001;
- обеспечить общие, для всех подразделений субподрядчика мероприятия охраны труда и координацию действий субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ;
- на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001;
- руководители субподрядчика, персонал которого выполняет работы на площадке производства работ, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда в порядке, определенном правительством Российской Федерации;
- контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом субподрядчика, выполняющим работы, со стороны Подрядчика, осуществляется руководителем, его заместителями и инженером по охране труда. При выявлении нарушений руководителям субподрядчика выдаются обязательные для выполнения предписания.
	Согласие с требованием
	-

	5. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Особые условия выполнения работ
	     При выполнении работ необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.
     Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
     При необходимости, по запросу Подрядчика, выполняющего предпроектное обследование, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения работ.
     Подрядчик обеспечивает:	
- сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования Заказчика;
- получение согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты и технических условий от всех владельцев пересекаемых коммуникаций.
      В случае, если для достижения Результата работ, необходимого Заказчику, требуется получение каких-либо решений, согласований, разрешений, выписок, справок, заключений и т.п. от органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных юридических или физических лиц  – Подрядчик обеспечивает их получение самостоятельно, осуществляя взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, иными юридическими или физическими лицами  от собственного имени, или в случае необходимости от имени Заказчика на основании доверенности, выдаваемой Заказчиком.  
	Согласие с требованием
	-

	6. 
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям
	-//-
	-//-

	6.1.1. 
	Наличие у Участника опыта оказания аналогичных услуг.
	Согласие с требованием
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. 
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (Сметная документация) в состав заявки Участника не включается.
	
Приложение №1 
«Перечень и характеристики установленного оборудования»:

1. Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП)
	N
	Наименование оборудования
	Тип
	Кол-во
	Место установки

	1.1
	Автоматизированное рабочее место (АРМ)
	ПК, Trace Mode v.5.0 (консоли серверов), Windows 2000
	2 шт.
	ГМТЭЦ ЦЩУ

	1.2
	Автоматизированное рабочее место 
(АРМ инженера)
	ПК, Trace Mode v.5.0 (административная часть, включающая: консоль тревог, консоль управления архивами, профайлер, редактор базы каналов, редактор представления данных, редактор шаблонов, супервизор, консоль сервера), Nport Administrator, GX Developer 8.03D, Striver LM (программа учета расхода газа)
	1 шт.
	ГМТЭЦ ЦЩУ

	1.3
	Сервера
	Usel ucheta, Melsec Net/H Utility, Trace Mode v.5.0 (серверная часть), ОРС-сервер «Логика», Windows 2000 server
	3 шт.
	ГМТЭЦ ЦЩУ

	1.4
	Шкафы АСУТП 
(сбор и передача информации от технологического оборудования)
	Оборудованы модулями центрального процессора Q4ARcpu, Q2AScpu; сетевым блоками A61RP, A6RAF, AS92R, A1S61PN; интерфейсным модулями melsecnet/10: AJ71QLP21, A1SJ71QLP21; A1SJ72QLP25; интерфейсным модулем RS 232/422/485 для Nport; измерителем температуры через сопротивление Pt100 A1S62RDN3N; аналоговым выходом на 8 каналов A1S68AD; аналоговым входом на 8 каналов A1S68DAV; дискретным входом 32 канала A1SX81; семисторным дискретным выходом 16 каналов A1SY22; транзисторным дискретным выходом 16 каналов A1SY80; транзисторным дискретным выходом 32 канала A1SY81, заглушками A1SG60, AG60 фирмы MITSUBISHI.
	29 шт.
	ГМТЭЦ
производственные помещения.



2. Система управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg
	2.1
	Панель управления
Master panel
	Мастер-панель для управления общими параметрами генераторных установок
	1 шт.
	ГМТЭЦ ЦЩУ

	2.2
	Панели управления 
Control panel
	Панель управления газовыми и дизель-генераторными установками.
	7 шт.
	ГМТЭЦ ЦЩУ

	2.3
	Шкафы управления ЕАР
	Шкаф управления ЕАР 
	7 шт.
	ГМТЭЦ машинный зал

	2.4
	Шкафы собственных нужд MCC
	Шкафы собственных нужд газовых и дизель-генераторных установок 
	7 шт.
	ГМТЭЦ машинный зал

	2.5
	Шкаф управления 
Air system
	Шкаф управления компрессорами 
	1 шт.
	ГМТЭЦ, п.113 Компрессорная

	2.6
	Шкаф управления
Fuel system
	Шкаф управления подачи топлива 
	1 шт.
	ГМТЭЦ, коридор вдоль машинного зала

	2.7
	Шкаф управления
Oil system
	Шкаф управления масляными насосами 
	1 шт.
	ГМТЭЦ, коридор вдоль машинного зала

	2.8
	Шкафы управления
LV1, LV2, LV3
	Шкафы управления выключателями собственных нужд 
	3 шт.
	ГМТЭЦ, 
РУ-0,4кВ

	2.9
	Шкаф управления MV
	Шкаф распределительный собственных нужд 
	1 шт.
	ГМТЭЦ, РУ-6кВ




