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[bookmark: _GoBack_Копия_1]Место оказание услуг: филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14.
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2.1.1. [bookmark: _Toc122963249]Требования к перечню и объему услуг

Отходы производства, образующиеся на предприятии и подлежащие передаче 
(по факту образования)
Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

	п/п
	Наименование отхода
	Код отхода

	1
	Лампы натриевые высокого давления, утратившие потребительские свойства
	4 82 411 21 52 3

	2
	Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены
	4 06 140 01 31 3

	3
	Отходы минеральных масел турбинных
	4 06 170 01 31 3

	23
	Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)
	8 92 110 02 60 4

	34
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
	9 19 204 02 60 4

	45
	Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
	4 59 110 99 51 5

	6
	Отходы асбеста в виде крошки
	3 48 511 03 49 4

	7
	Отходы бумаги и картона электроизоляционные с бакелитовым лаком
	4 05 221 11 52 4

	58
	Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
	4 42 503 12 29 4

	9
	Отходы смазочных материалов для технологического оборудования на основе минеральных масел обводненные
	4 19 611 11 31 3

	10
	Нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
	4 43 501 02 61 4

	11
	Отходы изделий из вулканизированной резины с нитяным каркасом, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
	4 33 202 31 52 4

	12
	Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
	4 31 110 02 51 5

	13
	Фильтры систем вентиляции стеклобумажные, загрязненные пылью мало-, нерастворимых веществ, отработанные
	4 43 131 11 52 4

	14
	Сальниковая набивка из полимерного материала промасленная (содержание масла менее 15%)
	9 19 202 12 60 4

	15
	Отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов
	8 26 141 31 71 4

	16
	Отходы изделий из паронита, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 10%)
	4 55 711 21 51 4

	17
	Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%
	7 23 102 02 39 4

	18
	Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации
	7 22 800 01 39 4

	19
	Лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные
	4 34 231 21 20 4

	620
	Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
	9 19 201 02 39 4

	721
	Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства
	4 81 202 01 52 4

	822
	Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства
	4 81 201 01 52 4

	923
	Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства
	4 81 205 02 52 4

	1024
	Тюнеры, модемы, серверы, утратившие потребительские свойства
	4 81 332 11 52 4

	1125
	Компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства
	4 81 206 11 52 4

	1226
	Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные
	4 81 203 01 52 3

	1327
	Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные
	4 81 203 02 52 4

	1428
	Отходы изолированных проводов и кабелей
	4 82 302 01 52 5

	1529
	Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов
	9 11 200 02 39 3

	1630
	Фильтрующая загрузка из пенополиуретана, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
	4 43 721 14 20 4

	31
	Отходы графита при ремонте графитового оборудования
	9 13 111 11 20 4

	32
	Электрочайник, утративший потребительские свойства
	4 82 524 11 52 4

	33
	Калькуляторы, утратившие потребительские свойства
	4 82 812 11 52 4

	1734
	Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства
	4 91 101 01 52 5

	35
	Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства

	4 82 427 11 52 4

	1836
	Огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства
	4 89 221 21 52 4

	1937
	Отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%)
	8 90 000 03 21 4

	2038
	Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
	4 02 110 01 62 4

	39
	Спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши
	4 02 131 01 62 5

	40
	Спецодежда из резины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
	4 31 141 21 51 4

	41
	Перчатки из натуральных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
	4 02 312 03 60 4

	2142
	Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
	4 03 101 00 52 4

	2243
	Резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная
	4 31 141 12 20 5

	2344
	Отходы клея затвердевшего, на основе фенолформальдегидных смол
	4 19 123 24 20 3

	2445
	Отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде негалогенированных органических растворителей
	4 14 420 11 39 3

	46
	Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров в среде негалогенированных органических растворителей
	4 14 422 11 39 3

	47
	Отходы материалов лакокрасочных на основе эпоксидных смол и диоксида титана
	4 14 435 11 30 3

	48
	Отходы клея реактивного на основе эпоксидно-полиуретановых смол
	4 19 123 21 30 3

	49
	Лакокрасочные материалы на основе эпоксидных смол, утратившие потребительские свойства
	4 14 425 21 20 3

	2550
	Отходы растворителей на основе ксилола, загрязненные оксидами железа и кремния
	4 14 122 31 31 3

	51
	Отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых полимеров в водной среде
	4 14 410 11 39 3

	52
	Отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]4 62 200 99 20 4


5
0

5


5
0

5
Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	Исследование поверхностных и сточных вод

	1. 
	Химический анализ проб воды поверхностных вод магистрального канала в пяти точках (пять проб): 
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в квартал


	2. 
	Химический анализ вод поверхностного водного объекта (р.Волга) в фоновом и контрольном створах (две пробы):
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в квартал


	3. 
	Химический анализ поверхностных вод Горьковского водохранилища на траверсе 850,52км судового хода р.Волга в верхнем бьефе Городецкого гидроузла правобережной части водохранилища (одна проба):
рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в квартал
[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]

	4. 
	Химический анализ проб дренажных вод с крышек турбин и маслоприемников трансформаторной эстакады ( до флотатора, после флотатора, после фильтра №1, после фильтра №2, до фильтров – адсорберов, после фильтров - адсорберов) (шесть проб):
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород 
	1 раз
в месяц


	5. 
	Бак. анализ проб дренажных вод с крышек турбин после очистки (три пробы):
- Общие колиформные бактерии
- Термотолерантные колиформные бактерии
- Колифаги
- Возбудители кишечных инфекций- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в квартал


	6. 
	Химический анализ проб ливневых (талых) вод с  территории станционного узла до и после отчистки (две пробы):
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в месяц


	7. 
	Бак.  анализ проб ливневых (талых) вод с  территории станционного узла после очистки (одна проба):
- Общие колиформные бактерии
- Термотолерантные колиформные бактерии
- Колифаги
- Возбудители кишечных инфекций
	1 раз
в квартал


	8. 
	Химический анализ проб  ливневых (талых) сточных вод с территории хозяйственного двора до и после очистки (две пробы):
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в месяц


	9. 
	Бак.  анализ проб  ливневых (талых) сточных вод с территории хозяйственного двора  после очистки (одна проба):
- Общие колиформные бактерии
- Термотолерантные колиформные бактерии
- Колифаги
- Возбудители кишечных инфекций
	1 раз
в квартал


	10. 
	Химический анализ проб ливневых (талых) сточных вод с кровли здания ГЭС до и после фильтра (две пробы):
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в месяц


	11. 
	Бак. анализ проб ливневых (талых) сточных вод с кровли здания ГЭС после фильтра (одна проба):
- Общие колиформные бактерии
- Термотолерантные колиформные бактерии
- Колифаги
- Возбудители кишечных инфекций
	1 раз
в квартал


	12. 
	Химический анализ проб дренажных вод монтажной площадки до и после отчистки (две пробы):
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в месяц


	13. 
	Бак. анализ проб дренажных вод монтажной площадки после очистки (одна проба):
- Общие колиформные бактерии
- Термотолерантные колиформные бактерии
- Колифаги
- Возбудители кишечных инфекций
	1 раз
в квартал


	14. 
	Химический анализ проб ливневых (талых) вод с бетонной площадки временного накопления мет. лома до и после очистки (две пробы):
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в месяц


	15. 
	Бак. анализ проб ливневых (талых) вод с бетонной площадки временного накопления мет. лома  после очистки (одна проба):
- Общие колиформные бактерии
- Термотолерантные колиформные бактерии
- Колифаги
- Возбудители кишечных инфекций
	1 раз
в квартал


	Исследование хоз. бытовой (бутилированной) воды

	16. 
	Вода бутилированная питьевая  после кулеров (три пробы)
Бак. анализ:
- ОМЧ при 37 гр.
- ОКБ
- ТКБ
- Глюкозо-положительная киш. Палочка
- Pseudomonas aeruginose

Санитарно – химическое исследование:
Цветность
Мутность
Запах
Привкус
	1 раз 
в квартал

	17. 
	Вода водопроводная холодная из водопровода (одна проба)
Бак. Анализ:
- ОМЧ при 37 гр.
- ОКБ
- ТКБ
- Глюкозо-положительная киш. Палочка
- Pseudomonas aeruginose

Санитарно – химическое исследование:
- Цветность
- Мутность
- Запах
- Привкус
- Активная реакция рН
- Хлориды
- Сульфаты
- Железо общее
- Медь
- Цинк
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Сухой остаток
- БПК 5
- ХПК
- Аммонийный азот (по азоту)
- Фосфаты (по фосфору)
- СПАВ
- Хром трехвалентный
- Фенолы
	1 раз
 в квартал

	Исследование атмосферного воздуха

	18. 
	Граница промплощадки №1 (у административного здания) (две пробы):
· диАлюминий триоксид
· диЖелезо триоксид
· Марганец и его соединения
· Медь оксид
· Натрий гидроксид
· Свинец и его неорганические соединения
· Хром
· Азота диоксид
· Аммиак
· Азот (II) оксид
· Гидрохлорид
· Серная кислота
· Углерод
· Сера диоксид
· Дигидросульфид
· Углерод оксид
· Гидрофторид
· Фториды неорганические плохо растворимые
· Метан
· Диметилбензол
· Метилбензол
· Бенз/а/пирен
· Этанол
· Гидроксибензол (фенол)
· Бутилацетат
· Формальдегид
· Пропан-2-он
· Циклогексанон
· Одорант смесь природных меркаптанов
· Бензин
· Керосин
· Масло минеральное нефтяное
· Сольвент нафта
· Уайт-спирит
· Взвешенные вещества
· Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20
· Пыль абразивная
	1 раз в полугодие

	19. 
	Граница промплощадки №2 ( пер. Энергетиков, 5) (две пробы):
- Азота диоксид
- Азот (II) оксид
- Взвешенные вещества
- Сера диоксид
- Углерод оксид
- Керосин
- Бензин
	1 раз в полугодие

	20. 
	Граница промплощадки №1 (у административного здания):
1.Уровень звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000Гц.
2.Уровень звука (эквивалентный уровень звука), дБА
	1 день наблюдений по 1 замеру в дневное время (7.00-23.00)

	21. 
	Граница промплощадки №2 ( пер. Энергетиков, 5):
1.Уровень звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000Гц.
2.Уровень звука (эквивалентный уровень звука), дБА
	1 день наблюдений по 1 замеру в дневное время (7.00-23.00)

	Исследование почвы

	22. 
	Территория промплощадок №1, №2(две пробы):
- свинец;
- кадмий;
- цинк;
- медь;
- никель;
- мышьяк;
- ртуть;
- 3,4-бензапирен и нефтепродукты;
- рН;
- суммарный показатель загрязнения
	1 раз в полугодие





2.1.2. [bookmark: _Toc122963251][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc122963252][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1. 
	ОКПД2 86.90.19 Исследование объектов окружающей среды Комплексное обслуживание в сфере обращения с опасными отходами для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"
	04.02.2025 С момента заключения договора 
	04.02.2028До момента достижения предельной стоимости договора.


2.2. [bookmark: _Toc122963253][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc122963254]Таблица 3. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	Отбор всех проб осуществляет Исполнитель по запросу ЗаказчикаПогрузка отходов осуществляется Исполнителем собственными силами и за свой счет.
	Участник должен представить в заявке согласие на оказание услуг, полностью соответствующих настоящим Техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


	2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	Обеспечить проведение экстракции нефтепродуктов из воды не позднее 3 часов после отбора пробы. При невозможности проведения экстракции в течение этого срока проба должна быть законсервирована. (п.9.12.2 Методы контроля. Химические факторы определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде. Методические указания 4.1.1013-01).Вывоз отходов Исполнителем осуществляется в течении 5 рабочих дней после подачи заявки Заказчиком.

	

	3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	Протоколы анализов исследуемых объектов (на каждую точку отбора составляется отдельный протокол)Акт сдачи – приемки оказанных услуг, акт об утилизации/обезвреживании/размещении отходов.
	



3. [bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 [bookmark: _Toc156997475]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора.

	4.1 Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в приложениие к договору - расчет договорной цены с приложением прейскуранта цен. 
