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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения

	7-ФЗ
	Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

	96-ФЗ
	Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

	Приказ МПР 581
	Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 581 от 11.08.2020 г. «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух".

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»




[bookmark: _Toc46743506]

1.2. [bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697]ОКПД2 71.12.39.113 Оказание услуг по проведению производственного контроля за охранной атмосферного воздуха филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

1.3. Цель оказания услуг
Оказать услуги по проведению производственного контроля за охранной атмосферного воздуха  филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 581 от 11.08.2020 г. «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc54643699]Существующее положение 
     Услуги по проведению производственного контроля за охранной атмосферного воздуха
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Примечания


	1
	2
	3
	4

	1. 
	Услуги по проведению производственного контроля за охранной атмосферного воздуха Филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»
	Россия, 141342, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., рп Богородское, дом 100
	


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]
2. Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Услуги по проведению производственного контроля за охранной атмосферного воздуха: 
Производственный контроль на   участке электротехнического оборудования ДГУ (№ источника 0030):
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
	Условная единица
	




1
1
1
1
1
1
1


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Услуги по проведению производственного контроля за охранной атмосферного воздуха
	01.08.2026 
	31.08.2026





2
[bookmark: _Toc50125131]
2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов



	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться: 
- ст.25 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 581 от 11.08.2020 г. «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух".
- Методикой измерений количественного определения массовых концентраций вредных веществ при отборе пробы из промышленных выбросов с использованием автоматического газоанализатора ГАНК – 4.

	
Согласие с требованием










	-//-









	-//-









	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Оказание услуг по проведению производственного контроля за охранной атмосферного воздуха

	Исследования проб воздуха осуществляются испытательной лабораторией, аккредитованной в Национальной системе Российской Федерации в соответствие требований Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707 "Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации".
	Согласие с требованием 
	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории с областью аккредитации
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Организационно-технические мероприятия по согласованию дат проведения производственного контроля
	Заказчик за неделю до проведения производственного контроля направляет Исполнителю по электронной почте заявку на проведение исследований. Исполнитель в течение 5 дней направляет ответ по утверждению даты проведения исследований, в случае несогласования даты Заказчика, Исполнитель вправе назначить свою дату исследований, но не раньше или позже 3 дней даты Заказчика. 
Исполнитель направляет персонал на Филиал по указанному адресу.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2.
	Организационно-технические мероприятия по проведению производственного контроля
	При проведении производственного контроля за охраной атмосферного воздуха Исполнитель должен руководствоваться Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 581 от 11.08.2020 г. «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух"
и методикой измерений количественного определения массовых концентраций вредных веществ при отборе пробы из промышленных выбросов. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к используемым оборудованию и материалам
	Для проведения исследований в  количестве, указанном в таблице 2, Исполнитель должен самостоятельно приобретать в полном объеме материалы и оборудования, иметь исправные средства измерения.
	-//-
	-//-
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Предоставление Заказчику результатов исследований
	Предоставить отчет с приложением протокола испытаний и расчетного контроля. 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)- инструментальный метод проведения контроля 
Азот (II) оксид (Азота оксид)- расчетный метод проведения контроля
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) -расчетный метод проведения контроля
Углерод оксид -расчетный метод проведения контроля
Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен) -расчетный метод проведения контроля
Формальдегид -расчетный метод проведения контроля
Керосин- расчетный метод проведения контроля
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-



    
[bookmark: _GoBack]                   Начальник ПТС                                                                                                                                         В.А. Горин
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