













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 20.11.11. Поставка технических газов для выполнения работ на 
Нижегородской ГЭС
(Лот № ____-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)






    1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]	ОКПД2 20.11.11. Поставка технических газов для выполнения работ на Нижегородской ГЭС (Далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
	Исполнение доходного договора:
- №1240-129-2021 от 12.07.2021 «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по замене гидроагрегата ст.№1,4,7» для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Технический газ «Кислород» (6,3 м3)
	шт
	600

	2.
	Смесь пропана и бутана технических (21 кг)
	шт
	22

	3.
	Технический газ «Аргон высший сорт» (6,3 м3)
	шт
	10

	4.
	Технический газ «Углекислый газ» (24 кг)
	шт
	10



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции
 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Технический газ «Кислород» (6,3 м3)
	С даты подписания договора
	До 31.08.2027

	2.
	Смесь пропана и бутана технических (21 кг)
	
	

	3.
	Технический газ «Аргон высший сорт» (6,3 м3)
	
	

	4.
	Технический газ «Углекислый газ» (24 кг)
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[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc54785622]          Таблица 2.3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.7. Таблицы 2.1):
Материалы для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене гидроагрегата ст.№1,4,7 филиала
ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие
стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	
1.
	Технический газ «Кислород» (6,3 м3)
	Объемная доля кислорода, %, не менее
	99,5
	ГОСТ 5583-78 40/150

	
	
	Объемная доля водорода, %, не более
	0,5
	

	
	
	Объемная доля водяных паров, %, не более
	0,009
	

	
	
	Тара
	Баллон V=40л. 6,3 м³.
	

	
2.
	
Смесь пропана и бутана технических (21 кг)
	Массовая доля бутанов и бутиленов, %, не более
	60,0
	ГОСТ  34858-2022

	
	
	Объемная доля жидкогоостатка при 20°С, %, не более
	1,6
	

	
	
	Тара
	Баллон V=40л. 21 кг.
	

	3.
	Технический газ «Аргон высший сорт» (6,3 м3)
	Объемная доля аргона, %, не менее
	99,999
	ГОСТ 10157-2016

	
	
	Объемная доля кислорода, %, не более
	0,000009
	

	
	
	Объемная доля азота %, не более
	0,000014
	

	
	
	Тара
	Баллон V =40л. 6,3 м³.
	

	4.
	Технический газ «Углекислый газ» (24 кг)
	Объемная доля двуокиси углерода (СО2), %, не менее
	99,5
	ГОСТ  8050-85

	
	
	Массовая концентрация минеральных масел и механических примесей, мг/кг, не более
	0,1
	

	
	
	Массовая концентрация водяных паров при температуре 20 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), г/м3, не более
	0,184
	

	
	
	Тара
	Баллон V =40л. 24кг
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14

	2.2
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-920-015-83-43

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Паспорт на продукцию или сертификат соответствия ГОСТ (при наличии)

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Баллоны должны быть новые, ранее не использовавшейся
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