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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 25.11.22.110 Поставка опор металлических в комплекте с фундаментами для нужд филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Электрические сети Еврейской автономной области" и "Южно-Якутские электрические сети", в рамках ремонтной и инвестиционной  программ

     

Лот № 






1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Опоры металлические промежуточные в комплекте с фундаментами 
2. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Требование Заказчика

	
	Наименование продукции
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

	1. 
	Опора промежуточная металлическая ПС110П-5Т в комплекте с метизами, согласно Приложению № 1 к техническим требованиям.
	шт.
	1

	2. 
	Фундамент стальной Ф 720.2 СТ 4000.10, согласно Приложение № 1 к техническим требованиям.
	шт.
	1

	3. 
	Опора промежуточная металлическая ПС35П-5ТМ в комплекте с метизами, согласно Приложению № 1 к техническим требованиям.
	шт.
	2

	4. 
	Фундамент стальной Ф530.1.СТ.4000.10, согласно Приложению № 1 к техническим требованиям.
	шт.
	2

	5. 
	Опора промежуточная металлическая ПС35П-5М в комплекте с метизами, согласно Приложению № 1 к техническим требованиям.
	шт.
	5

	6. 
	Фундамент стальной Ф530.1.СТ.4000.10, согласно Приложению № 1 к техническим требованиям.
	шт.
	5

	7. 
	Опора промежуточная металлическая ПГС110-3Т в комплекте с метизами, согласно Приложение № 1 к техническим требованиям.
	шт.
	9

	8. 
	Фундамент стальной ФСО.720.1.6000.10, согласно Приложению № 1 к техническим требованиям.
	шт.
	9

	Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

	9. 
	Опора промежуточная ПС35/110ПУ-3.110ТМ в комплекте с метизами, согласно Приложению № 2 к техническим требованиям
	шт
	11

	10. 
	Фундамент стальной Ф720.5 СТ.6000.10, согласно Приложению № 2 к техническим требованиям
	шт
	11

	Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

	11. 
	Опора промежуточная стальная 2П220-1  в комплекте с метизами
	шт
	1

	Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

	12. 
	Опора анкерно-угловая металлическая многогранная УМ10-1.10.0.2.2.09 в комплекте с метизами, согласно Приложению № 4 к техническим требованиям.
	шт
	2

	13. 
	Опора анкерно-угловая металлическая  УМ10-15.0.2.2.08 в комплекте с метизами, согласно Приложению № 4-1 к техническим требованиям.
	шт
	2

	14. 
	Фундамент стальной ФТГ720.8.5500.04, согласно Приложению № 4 к техническим требованиям.﻿
	шт
	2

	15. 
	Фундамент стальной ФТГ865.10.6500.01, согласно Приложению № 4-1 к техническим требованиям.
	шт
	2


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции 
Участник должен представить в составе заявки «Календарный график» 
	№ п/п
	Наименование продукции/ (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Позиции 1-15 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований
	с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г.
	партиями в течение 140 календарных дней с момента  подписания договора поставки в соответствии с Календарным графиком поставки

	1.1. 
	Партия №1 Позиции 1-8
	с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г.
	В течение 110 календарных дней с момента  подписания договора поставки

	1.2. 
	Партия №2 Позиции 9-15
	с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г.
	В течение 140 календарных дней с момента  подписания договора поставки
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 2.2. Требования к продукции 
Наименование продукции «Опоры металлические промежуточные в комплекте с фундаментами»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам

	2.1. 
	







Требования к изготовлению опор металлических промежуточных в комплекте с фундаментами
















	Опоры должны быть предназначены для применения в районах с диапазоном температуры от - 60˚ до +50˚ и изготовлены из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 (С345-3 по ГОСТ 27772-2021). Антикоррозионное покрытие опор нанесено методом горячего оцинкования согласно ГОСТ 9.307-2021. Допускается производить замену марок стали на равнопрочную или более высокой прочности согласно расчетных листов.
	Согласие с требованием, указать марку стали для изготовления опор
	-//-
	

	2.2. 
	
	Опоры должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» актуальной версии.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.3. 
	
	Защита от коррозии металлических элементов опор, метизов должна быть выполнена методом горячего оцинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-2021 «Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля» или термодиффузионного оцинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.316-2006 «Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля».
	

Указать метод оцинкования
	-//-
	

	2.4. 
	[bookmark: _Hlk68806928]Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции или типовой проект носят описательный, а не обязательный характер.
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 2.2 и Приложениях № 1, № 2, № 3, № 4, № 4-1 настоящих технических требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _GoBack]-//-
	

	3. 
	Требования к гарантиям

	3.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	не менее 5-ти лет. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	3.
	Требование к доставке

	3.1.
	

Место поставки и количество продукции в адрес филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
	 Для отгрузки железнодорожным  транспортом:
Станция получения: Тыгда Заб. Ж.Д., код станции- 952709, код предприятия- 9533, ОКПО 78900638
Для отгрузки автомобильным транспортом:
676150, РФ, Амурская обл., г. Зея,
пер. Лаврушинский, д.3
	Согласие с требованием, указать способ доставки продукции
	-//-
	

	3.1.
	

Место поставки и количество продукции в адрес филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
	 Для отгрузки железнодорожным  транспортом:
Станция получения: Хабаровск-2 ДВЖД, код станции- 970001, код предприятия- 9531, ОКПО- 78900638
Для отгрузки автомобильным транспортом:
680009, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13
	Согласие с требованием, указать способ доставки продукции
	-//-
	

	3.1.
	

Место поставки и количество продукции в адрес филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
	 Для отгрузки железнодорожным  транспортом:
Станция получения: Биробиджан-1 ДВЖД, код станции- 962804, код предприятия – 9532, ОКПО – 78900638
Для отгрузки автомобильным транспортом:
679011, РФ, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
	Согласие с требованием, указать способ доставки продукции
	-//-
	

	3.1.
	

Место поставки и количество продукции в адрес филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
	 Для отгрузки железнодорожным  транспортом:
Станция получения: Алдан НВСТР через Нерюнгри- Грузовая ДВЖД, код станции- 914001
Для отгрузки автомобильным транспортом:
678901, РФ, Республика Саха (Якутия),г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А.
	Согласие с требованием, указать способ доставки продукции
	-//-
	

	4.
	Требования к сроку выпуска продукции

	4.1.
	Требования к сроку изготовления закупаемой продукции
	Год изготовления (выпуска) закупаемой продукции 2026-2027гг.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	   4.2.
	

Требования к качеству закупаемой продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не используемой (Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	                -//-
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	В составе Коммерческого предложения Поставщик указывает страну и производителя продукции.
	Согласие с требованием
	Указать страну и производителя продукции.
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1 – Чертежи опор и фундаментов металлических филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
Приложение № 2 –  Чертеж опоры и фундамента металлических филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
Приложение № 3 –  Чертеж опоры и фундамента металлических филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
Приложение № 4, № 4-1 –  Чертежи опор и фундаментов металлических филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»






