







Технические требования на поставку комплекта логгеров
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1. [bookmark: _Toc233968010]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc233968011]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 26.51.52.190 Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов».

1.2. [bookmark: _Toc233968012]Цель использования закупаемой продукции
Целью использования закупаемой продукции (комплект логгеров) является проведение опытно-фильтрационных работ в части наблюдения за уровнями подземных вод в пьезометрах с использованием четырех датчиков автоматической регистрации уровней и температуры воды в пьезометрах (логгеров), а также одного датчика атмосферного давления (барологгер) для введения корректирующих поправок для уровней в рамках инженерно-геологических изысканий проводимых отделом инженерно-геологических изысканий (ОИГИ) АО «Институт Гидропроект».
1.3. [bookmark: _Toc233968013]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
Поставка оборудования осуществляется по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2, помещение 11-29 (ОИГИ) АО «Институт Гидропроект». Исполнитель самостоятельно организует доставку оборудования.
2. [bookmark: _Toc233968014]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc233968015] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc233968016]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc233968017]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Логгер уровня и температуры воды
	шт.
	4

	2.
	Логгер атмосферного давления и температуры
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc233968018]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc233968019]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Логгер уровня и температуры воды
	С даты заключения договора
	Не более 10 рабочих дней с даты заключения договора

	2.
	Логгер атмосферного давления и температуры
	С даты заключения договора
	Не более 10 рабочих дней с даты заключения договора

	3.
	Считывающее устройство или адаптер (если не предусмотрено прямое подключение к ПК)
	С даты заключения договора
	Не более 10 рабочих дней с даты заключения договора


[bookmark: _Toc158710719]
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2.2. [bookmark: _Toc233968020]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc233968021]Таблица 3. Требования к качеству продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	
	
	

	1.1
	Логгер уровня и температуры воды
	Указание конкретной марки прибора
	
	

	1.1.1.1
	Соответствие нормативной документации на испытания
	Предназначен для автономного и точного измерения уровня и температуры жидкости в скважинах, пьезометрах, резервуарах и открытых водоёмах
Диаметр: не более 28 мм
Срок эксплуатации: не менее 5 лет
Интервал измерения	от 1 секунды до 24 часов
Предел измерений: 0,1-0,3 МПа
Точность: не более 0,5 см 
Корпус из нержавеющей стали или титана, защита IP68
Рабочий диапазон температур: от -35 до +70°C
Вес, не более	500гр
Установка в скважину на тросе или шнуре


	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Логгер атмосферного давления и температуры
	Указание конкретной марки прибора
	
	

	1.2.1.1
	Соответствие нормативной документации на испытания
	Предназначен для автономного и точного измерения атмосферного давления и его компенсации в данных логгера уровня.
Диаметр: не более 28 мм
Срок эксплуатации: не менее 5 лет
Корпус из нержавеющей стали или титана, защита IP68
	Согласие с требованием
	
	

	1,3.
	Считывающее устройство или адаптер (если не предусмотрено прямое подключение к ПК)
	Указание конкретной марки прибора
	
	

	1.3.1.1
	Соответствие нормативной документации на испытания
	Предназначен для подключения и считывания информации с логгеров и барологгеров. 
Совместимость с закупаемым оборудованием.
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Требования к доставке

	2.1
	Место поставки
	г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Условия поставки
	Доставка осуществляется транспортной компанией силами поставщика
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантийному обслуживанию

	3.1
	Условия гарантийного обслуживания
	Гарантийное обслуживание осуществляется согласно техническому регламенту на изделие
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Сроки гарантийного обслуживания
	Не менее 1 календарного года с даты поставки
	Предложение Участника по гарантийному сроку
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик передает одновременно с передачей оборудования технический паспорт, руководство по эксплуатации, сопутствующие документы, а также бухгалтерскую документацию
	Согласие с требованием
	
	




[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc233968022]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985][bookmark: _Hlk88327292]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



	
	
	



