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1. Общие сведения.

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 [28.12.15.190] Поставка комплекта гидравлического оборудования для нужд 
Жигулевского филиала (далее – Продукция)

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение инвестиционной программы 2027г.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	
	3
	4

	

	1.1.
	Маслостанция сверхвысокого давления МГС 2000-0.1П-Р-1 с пультом
Артикул: 0000213 или аналог
	28.12.15.190
	шт
	1

	1.2.
	Гидравлический шланг высокого давления 1800 bar, 1/4" BSP(1), 1/4" BSP(2), 6 м
Арт. JH8460 или аналог
	28.12.15.190
	шт
	2



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перечень продукции указаннной в п.а. 1.1.-1.2.
	с даты подписания договора
	В течение 30 дней с даты подписания договора 


[bookmark: _Toc75446582]Поставка осуществляется одной партией.


2.2. Требования к качеству продукции 








Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции: ОКПД2 [28.12.15.190] Поставка комплекта гидравлического оборудования для нужд  Жигулевского филиала


	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	, 
	

	1.1.
	Маслостанция сверхвысокого давления МГС 2000-0.1П-Р-1 с пультом
Артикул: 0000213
	Максимальное рабочее давление, бар (200 МПа)
	2000
	-
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	
	
	Производительность при давлении 2000 бар, л/мин
	0,1
	
	
	
	

	
	
	Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин
	2.6
	
	
	
	

	
	
	Объем масляного бака, л
	5
	
	
	
	

	
	
	Мощность бесщеточного синхронного серводвигателя переменного тока, Вт
	850
	
	
	
	

	
	
	Напряжение питания двигателя, В
	220
	
	
	
	

	
	
	Манометр (давление), бар
	2500
	
	
	
	

	
	
	Класс точности манометра
	1
	
	
	
	

	
	
	Количество выходов на распределителе, шт
	2
	
	
	
	

	
	
	Быстроразъемные соединения (макс.давление, присоединительная резьба)
	BSP 1/4"
	
	
	
	

	
	
	Рукава в комплекте
	нет
	
	
	
	

	
	
	Масса (без масла в баке)
	18 кг
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры (LxBxH), мм
	370х260х380
	
	
	
	

	
	
	Комплект
	Маслостанция, кабель питания с вилкой, пульт управления с кабелем
	
	
	
	

	1.2.
	Гидравлический шланг высокого давления 1800 bar, 1/4" BSP(1), 1/4" BSP(2), 6 м
Арт. JH8460
	Максимальное рабочее давление, bar
	1800
	-
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наконечник на 1 конец шланга
	1/4" BSP
	
	
	
	

	
	
	Наконечник на 2 конец шланга
	1/4" BSP
	
	
	
	

	
	
	Длина, м
	6
	
	
	
	


	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификат качества;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. и иные документы, предусмотренные п.3.3. договора

	4.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	4.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	4.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

	4.3.
	Срок гарантии: 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.



3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


