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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc212449184][bookmark: _Toc123200594][bookmark: _Toc156825734]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc212449185][bookmark: _Toc156825735][bookmark: _Toc123200595]Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	МТР
	материально-технические ресурсы

	ОП
	обособленное подразделение

	ПАО
	публичное акционерное общество

	ТМЦ
	товарно-материальные ценности

	ТТ
	технические требования

	ТУ
	технические условия






[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc123200596][bookmark: _Toc156825736]1.1. Наименование закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc212449186] «Поставка пожарного инвентаря» для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС» на 2026 год

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc156825737][bookmark: _Toc123200597][bookmark: _Toc212449187]Цель использования закупаемой продукции: 
[bookmark: _Toc212449188]Поставка пожарного инвентаря производится для:
· [bookmark: _Toc212449189]обеспечения пожарной безопасности объектов и оборудования филиала ПАО «РусГидро»- «Чебоксарская ГЭС»;
· [bookmark: _Toc212449190]поддержания оснащенности филиала ПАО «РусГидро»- «Чебоксарская ГЭС» первичными средствами пожаротушения (для замены непригодных к дальнейшей эксплуатации, с истекшим сроком службы и взамен утерянных);
· [bookmark: _Toc212449191][bookmark: _GoBack]соответствия требованиям Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*), Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

1.3. [bookmark: _Toc212449192][bookmark: _Toc156825738][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc123200598]Существующее положение 

[bookmark: _Toc212449193]Трансформаторные подстанции ТП-10Н, ТП-35Н, ТП-52Н, ТП-61Н, помещения ГЦ-103, ком. блока № 2, тех. подполья маслохозяйства МП не оснащены пожарными шкафами для хранения огнетушителей.
Огнетушители, установленные в коридоре МНУ на отм. 64.2 м. здания ГЭС, изготовлены в 2017 г., истекает срок службы согласно паспортным данным. Пожарные рукава для пожарных кранов (на отм. 54,3 м, на отм. 59,4 м) имеют недопустимые дефекты (высыхание внутреннего слоя латекса, не соответствие после ремонтов требуемой длины, протечки по всей длине).
Пожарные шкафы, ящики с песком установлены на открытой территории ОРУ-500/220 кВ при вводе оборудования в эксплуатацию, морально устарели, физически изношены и имеют недопустимые дефекты, поэтому возникает необходимость их обновления.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Toc212449194][bookmark: _Toc156825739][bookmark: _Toc123200599]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc212449195][bookmark: _Toc123200600][bookmark: _Toc156825740]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc212449196][bookmark: _Toc156825741][bookmark: _Toc123200601]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc212449197][bookmark: _Toc156825742][bookmark: _Toc123200602]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Законодательство о национальном режиме
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Пожарный шкаф открытого типа ШПО-100 НОК

	25.99.21.111

	|Применяется
	шт.
	10

	2. ‍
	Лопата совковая песочная с черенком ЛСП-4-1300

	25.99.29.120
	Применяется
	шт.
	10

	3. ‍
	Рукав напорный для пожарных кранов РПК-Н/В (В)-1,0-УХЛ1 с ГР-50

	22.19.30.137
	Не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения)
	шт.
	10

	4. ‍
	Стенд пожарный с ящиком 0,5 м. куб.

	28.99.39.190
	Не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения)
	шт.
	7

	5. ‍
	Огнетушитель порошковый закачной ОП-8(з)-АВСЕ-01

	28.29.22.110
	Применяется
	шт.
	18


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc212449198][bookmark: _Toc156825743][bookmark: _Toc123200603]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc212449199][bookmark: _Toc123200604][bookmark: _Toc156825744][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2  28.29.22 Поставка пожарного инвентаря для нужд филиала ПАО «РусГидро»- «Чебоксарская ГЭС»
	Начало – с даты, следующей за датой заключения Договора.
	Окончание – 31.08.2026
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc156825745][bookmark: _Toc123200605][bookmark: _Toc212449200][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc156825746][bookmark: _Toc212449201][bookmark: _Toc123200606] Таблица 3. Требования к продукции 
Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ, указанным в соответствующих сертификатах (паспортах).

	№ п/п
	Наименование продукции
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	
Пожарный шкаф открытого типа ШПО-100 НОК

	Пожарный шкаф открытого типа, красного цвета, навесной, с габаритами (мм) 300х730х210, для хранения одного огнетушителя от 6 до 12 кг

	Указание технических характеристик
	
	

	1.2. ‍
	Лопата совковая песочная с черенком ЛСП-4-1300
	Лопата совковая песочная с черенком с полушаровой головкой длиной 1300 мм ЛСП-4-1300

	Указание технических характеристик
	
	

	1.3. ‍
	Рукав напорный для пожарных кранов РПК-Н/В (В)-1,0-УХЛ1 с ГР-50
	Рукав напорный для пожарных кранов с внутренним полимерным покрытием, скатка по 20 м, внутренний диаметр 51 мм, с двумя навязанными алюминиевыми головками ГР-50

	Указание технических характеристик
	
	

	1.4. ‍
	Стенд пожарный с ящиком 0,5 м. куб.
	Стенд пожарный закрытого типа (с толщиной металла 1,5-2 мм) с окнами (стекло), красного цвета, напольный, с габаритами (мм) 1200х1600х900 (ДхВхШ), для хранения не менее двух огнетушителей, с ящиком для песка 0,5 м. куб. для наружной установки (защита от солнца и атмосферных осадков).

	Указание технических характеристик
	
	

	1.5. ‍
	
Огнетушитель порошковый закачной ОП-8(з)-АВСЕ-01
	Огнетушитель порошковый закачной для тушения пожаров классов А, В, С, Е с огнетушащей способностью не менее 4А 144В с массой огнетушащего вещества 8 кг (латунные ЗПУ)

	Указание технических характеристик
	
	

	2. 
	
	
	
	

	2.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает действовать с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД). Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части.
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	3.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.;
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	4.1. 
	Требование к поставке МТР
	Поставщик обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя по адресу: 429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 –
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
[bookmark: _GoBack_Копия_1]- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
	

	5.2. 
	Требования к сроку полезного использования
	Не менее 10 лет (за исключением лопат)
	Согласие с требованиями
	Срок полезного использования должен быть подтвержден паспортом изделия
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc212449202][bookmark: _Toc156825747][bookmark: _Toc123200607]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, разгрузку на складе Покупателя и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

[bookmark: _Toc75446584]
