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Технические требования


ОКПД 2: 25.11.23.120 на поставку Модульной алюминиевой вышки MEGAL ВМА 700/15 
для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала 
АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
Лот № 




1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
Поставка Модульной алюминиевой вышки MEGAL ВМА 700/15 100715 для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Производство работ на высоте при исполнении договора № 1240-315-2023 от 03.11.2023 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС».
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Модульная алюминиевая вышка ВМА 700/15
	шт.
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Модульная алюминиевая вышка ВМА 700/15
	С даты подписания договора
	В течении 15 дней после подписания договора.



0

2

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc467435101]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД 2: 25.11.23.120 на поставку модульной алюминиевой вышки MEGAL ВМА 700/15 100715 .
	№ п/п
	Наименование параметра
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1

	Модульная алюминиевая вышка  ВМА 700/15
	Производитель
	MEGAL
	-//-

	
	
	Артикул
	100715
	-//-

	
	
	Максимальная высота рабочей площадки, м
	13,3
	-//-

	
	
	Габаритная высота, м.
	14,3
	-//-

	
	
	Высота рабочей зоны, м.
	15,3
	-//-

	
	
	Нормативная поверхностная нагрузка, кг/м2
	200
	ГОСТ 58752-2019

	
	
	Размер рабочей площадки, м.
	2,0х0,7
	-//-

	
	
	Масса, кг.
	378
	[bookmark: _GoBack]-//-

	
	
	Комплектность:

	
	
	1. Рама 2.0 м ,шт.
	14
	ГОСТ 58752-2019

	
	
	2. Перила ограждения ,шт.
	8
	ГОСТ 58752-2019

	
	
	3. Стяжка диагональная ,шт.
	14
	ГОСТ 58752-2019

	
	
	4. Стяжка горизонтальная ,шт.
	4
	ГОСТ 58752-2019

	
	
	5. Рабочая площадка с люком ,шт.
	5
	ГОСТ 58752-2019

	
	
	6. Траверса L=1,8м усиленная ,шт.
	2
	ГОСТ 58752-2019

	
	
	7. Унивилка ,шт.
	4
	ГОСТ 58752-2019

	
	
	8. Стяжка универсальная стальная ,шт.
	4
	ГОСТ 58752-2019

	
	
	9. Консоль треугольная (с хомутами) ,шт.
	4
	ГОСТ 58752-2019

	
	
	10. Крепежная скоба ,шт.
	28
	ГОСТ 58752-2019

	
	
	11. Обойма универсальная ,шт.
	4
	ГОСТ 58752-2019

	
	
	12. Опора винтовая L=650мм ,шт.
	4
	ГОСТ 58752-2019

	
	
	13. Гайка фиксатор для опоры винтовой ,шт.
	4
	ГОСТ 58752-2019

	
	
	14. Продольное бортовое ограждение ,шт.
	2
	ГОСТ 58752-2019

	
	
	15. Поперечное бортовое ограждение ,шт.
	2
	ГОСТ 58752-2019

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Место поставки
	Нижегородский ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт - ВКК» в г. Заволжье, 606520, РФ, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14

	2.2
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика с возможностью разгрузки автомобильным краном Покупателя. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Срок гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в документации о закупке.



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
