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[bookmark: _Hlk125636476]Технические требования 
ОКПД 2 28.13.12  Поставка электрического мембранного насоса
для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
лот 




[bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack]ОКПД 2 28.13.12 Поставка электрического мембранного насоса для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее – продукция).
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.  
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Электрический мембранный насос А4000
	шт
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	Не ранее 01.07.2027г.
	
Не позднее 30.09.2027г 
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1.4. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции  ОКПД                         Поставка отделочных материалов для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование продукции
	
Наименование параметра

	
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	

	1.1
	Электрический мембранный насос А4000
	Давление подачи/расход – плавная регулировка, бар/литров
	0-240/0-30
	


Участник должен представить в заявке согласие поставить
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-
	

	
	
	Макс. Производительность насоса, л/мин 
	3
	
	
	

	
	
	Емкость бункера, л
	6
	
	
	

	
	
	Напряжение сети, В
	220
	
	
	

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	0,75
	
	
	

	
	
	Вес, кг
	25
	
	
	

	
	
	Высота/ширина/длина, см
	820/540/700
	
	
	

	1.1
	Электрический мембранный насос А4000
	Инъекцируемые материалы
	Эпоксидная смола, гидроактивные полиуретановые смолы, полиуретановые смолы, водные растворы, тонкомолотые цементные суспензии, диаметр зерна которых не превышает 0,1 мм
	Участник должен представить в заявке согласие поставить
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-
	

	
	
	Комплект поставки
	Манометр 250 бар, шланг высокого давления, кран высокого давления с цанговым захватом, приёмный бункер для материала
	
	
	

	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	2.1
	Место поставки
	Доставка производится на склад покупателя по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34.
	
	
	

	2.2
	Условия приемки
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 7-00 до 11-00 и с 12-00 до 16-00.
	
	
	

	2.3
	Требования к упаковке
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	3.1
	Срок гарантии
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1
	Паспорт на русском языке
	1 шт. 
	
	
	

	4.2
	Сертификат соответствия
	1 шт.
	
	
	

	4.3
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
	
	
	

	    5.
	Прочие (дополнительные требования к продукции)
	
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска.
	
	
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	
	
	





[bookmark: _Hlk125101648]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




