Приложение 1.1.

Карта заказа шкафа  центральной сигнализации ШЭРА -ЦС -2002 для ПС 110 кВ  Михайловка в количестве – 1 шт
	
	Требование заказчика
	Предложение участника

	№
	Технические и функциональные характеристики 
	Значение

	

	Состав шкафа

	1
	Номер шкафа по схеме расположения НКУ: 
	P100
	

	2
	Комплект центральной сигнализации (с двумя терминалами «Сириус-2-ЦС») БПВА.468263.114-01
	1
	

	3
	Комплект управления и сигнализации выключателя 110 кВ
	3 шт.
	

	4
	Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 (ВЛ-110 кВ) на фасаде:
	PD194PQ-2K4T-A- З-0,2 – 

3 шт.
	

	5
	Цифровые измерительные преобразователь 0,5 (для ВЛ-110 кВ):
	Satec

EM132-5-50HZ-H-ACDC-870 с

12DIOR-DRC-485 – 3шт.
	

	Исполнение шкафа

	6
	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока
	220 В (типовое)
	

	7
	Исполнение дискретных входов терминала
	без формирования импульса режекции (типовое)
	

	8
	Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ
	RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой)
	

	9
	Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ)
	2000х800х600 мм
	

	10
	Цоколь
	200 мм (типовой)
	

	11
	Информационная панель
	200 мм (типовая)
	

	12
	Передняя дверь
	металлическая с обзорным окном (типовая)
	

	13
	Задняя дверь
	двустворчатая
	

	14
	Боковые панели
	с правой боковой панелью
	

	
	
	с левой боковой панелью
	

	15
	Зажимы для заземления экранов кабелей
	диаметром 12-18 мм – 24 шт.
	

	16
	Подвод кабелей в шкаф
	снизу (типовое)
	

	Дополнительное оборудование

	15
	Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию)
	-
	

	16
	Динамометрическая отвертка со сменными насадками
	1
	

	17
	Инструмент для зачистки изоляции
	1
	

	18
	Инструмент для разделки кабеля AM25
	1
	

	19
	Инструмент для обжима наконечников PZ 10 HEX
	1
	

	Дополнительные требования

	20
	Отобразить мнемосхему на фасаде шкафа
	

	21
	На все установленное оборудование должны быть паспорта и руководства по эксплуатации
	

	22
	Измерительные приборы должны иметь сведения о первичной поверке не ранее 4 кв. 2026 г.
	

	23
	ЗИП Микропроцессорный терминал «Сириус-2-ЦС» - 1 шт.
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