Приложение 1.5.

Карта заказа шкафа защит и автоматики вводного выключателя В 35 Т-1, В-35 Т-2 ШВВ-МТ**  для ПС 110 кВ  Михайловка в количестве – 1 шт
	
	Требование заказчика
	Предложение участника

	№
	Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)
	Значение

(параметры эквивалентности)
	

	Состав шкафа

	1
	Номер шкафа по схеме расположения НКУ: 
	P106
	

	2
	Комплект защиты и АУВ  вводного выключателя 35 кВ
	2 шт.
	

	Исполнение шкафа

	3
	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока
	220 В 
	

	4
	Интерфейс связи 
	RS485 
	

	5
	Габаритные размеры (ВхШхГ)
	2200х800х600 мм (с учетом цоколя)
	

	6
	Обслуживание шкафа
	двустороннее
	

	7
	Информационная панель
	да
	

	8
	Подвод кабелей в шкаф
	снизу (типовое)
	

	Дополнительные требования

	9
	Схему электрическую принципиальную выполнить в соответствии с рабочей документацией 3041-136-Р32
	

	10 
	ЗИП Устройство релейной защиты и автоматики АЛТЕЙ-БЗП-2-220-00-00-ПС -1 шт.
	


