Приложение 1.6.

Карта заказа шкафа оперативной блокировки разъединителей ШЭРА-ОБ-3001 для ПС 110 кВ  Михайловка в количестве – 1 шт
	
	Требование заказчика
	Предложение участника

	№
	Технические и функциональные характеристики 
	Значение


	

	Состав шкафа

	1
	Номер шкафа по схеме расположения НКУ: 
	P107
	

	2
	Комплект оперативной блокировки разъединителей (к-ты А01 и А02),БПВА.468263.040
	2 шт.
	

	3
	Комплект  питания цепей оперативной блокировки  (к-т А03),  БПВА.468362.003
	1 шт.
	

	Исполнение шкафа

	4
	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока
	220 В (типовое)
	

	5
	Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ
	RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой)
	

	6
	Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ)
	2000х800х600 мм
	

	7
	Цоколь
	200 мм (типовой)
	

	8
	Информационная панель
	200 мм (типовая)
	

	9
	Передняя дверь
	металлическая с обзорным окном (типовая)
	

	10
	Задняя дверь
	одностворчатая (типовая)
	

	11
	Боковые панели
	с правой боковой панелью
	

	
	
	с левой боковой панелью
	

	12
	Зажимы для заземления экранов кабелей
	Диаметром 12-18 мм 

диаметром 18-22 мм  

диаметром 22-26 мм 
	

	13
	Подвод кабелей в шкаф
	снизу (типовое)
	

	Дополнительные требования

	14
	Микропроцессорный терминал «Сириус-2-ОБ-220В-И1» - 1 шт
	
	

	


