
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ 

ОКПД2 27.12.10.190 Поставка шкафов электрических для нужд филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети ЕАО».

Лот № 1401-КС ПИР СМР-2027-ДРСК
1. Наименование продукции: Шкафы электрические 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции
2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ
Таблица 1.1 Спецификация №1 – для филиала «Амурские электрические сети»

	№ п/п
	Требование Заказчика

	
	Наименование, марка
	Ед.

измер.
	Кол-во.

	1
	Шкаф центральной сигнализации ШЭРА -ЦС -2002  для ПС 110 кВ  Михайловка  согласно Приложения №1.1.
	шт.
	1

	2
	Шкаф защит и автоматики Т-2, Т-1 и АУВ В-110 кВ ШЭРА-ТЗ-3007 для ПС 110 кВ   Михайловка  согласно Приложения №1.2.
	шт.
	2

	3
	Шкаф защит и автоматики СВ 110, ТН-1 110, ТН-2 110 ШЭРА-СВ110-ТН-110-3203  для    ПС 110 кВ  Михайловка, согласно Приложения №1.3.
	шт.
	1

	4
	Шкаф защит и автоматики линий 35 кВ ШЗЛ-МТ для ПС 110 кВ   Михайловка  согласно Приложения №1.4.
	шт.
	1

	5
	Шкаф защит и автоматики В35 Т-1, В-35 Т-2 ШВВ-МТ  для ПС 110 кВ  Михайловка  согласно Приложения №1.5.
	шт.
	1

	6
	Шкаф оперативной блокировки разъединителей ШЭРА-ОБ-3001 для ПС 110 кВ  Михайловка  согласно Приложения №1.6.
	шт.
	1

	7
	Шкаф регистратора аварийных событий Бреслер 0117.010.3422  для ПС 110 кВ  Михайловка  согласно Приложения №1.7.
	шт.
	1

	8
	 Шкаф защит и автоматики ВЛ 110 кВ Михайловка-Поярково ШЭРА-ЛВ110-2002  для ПС 110 кВ  Михайловка  согласно Приложения №1.8.
	шт.
	1

	9
	Шкаф ОМП ВЛ 110, 35 кВ ШЭРА-ОМП-6004  для ПС 110 кВ  Михайловка  согласно Приложения №1.9.
	шт.
	1

	10
	Шкаф АЧР-10, 35 кВ АЧР ВЛ 110 кВ Михайловка Поярково ШЭРА АЧР РЧН 3001  для ПС 110 кВ  Михайловка  согласно Приложения №1.10.
	шт.
	1

	11
	 Шкаф ДЗО-110 кВ ШЭРА-ДЗО-2002  для ПС 110 кВ  Михайловка  согласно Приложения №1.11.
	шт.
	1

	12
	Шкаф зажимов трансформаторов напряжения ШЗН-2 220В IP54, приложение 1.12 

	шт.
	1

	13
	Шкаф зажимов трансформаторов напряжения ШЗН-1 220В IP54, приложение 1.13
	шт.
	1

	14
	Карта заказа шкафа защит и автоматики вводных и секционного выключателей 35 кВ СВ 35, ТН-1 35, ТН-2 35 ШАВР-МТ  для ПС 110 кВ  Михайловка, приложение 1.14
	шт.
	1

	12
	Шкаф защит двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН и автоматического регулирования напряжения ШЭРА-Т-3008 для ПС 35 кВ Промышленная согласно Приложения № 1.15.
	шт.
	1

	13
	Шкаф защит трехобмоточного трансформатора с функцией автоматики управления выключателями сторон 110 кВ, 35, 6 кВ ШЭРА-ТТ-40016 для ПС 110 кВ Горная согласно Приложения № 1.16
	шт.
	1

	14
	Шкаф учета электроэнергии типа ШЭРА-УЭ-500Н для присоединений 35 кВ ПС 35 кВ Базовая согласно Приложения № 1.17
	шт.
	1


По Указанным в настоящем ТТ Таблицы 1.1. позициям №1-14 марка (тип) продукции изменению не подлежит в связи с доукомплектацией оборудования находящегося на подстанции, в соответствии с п. 3.14.1.4 «Технической политики ПАО РусГидро» (Надёжность функционирования РЗА, а также снижение затрат на эксплуатацию устройств РЗА в течение срока службы должны обеспечиваться применением однотипных устройств в пределах одного объекта).
Таблица 1.2 Спецификация №2 – для филиала «Приморские электрические сети»
	№ п/п
	Требование Заказчика

	
	Наименование, марка 
	Ед.

измер. 
	Кол-во.

	1
	Шкаф резервных защит линии и автоматики управления линейным (обходным) выключателем 110 кВ кВ типа ШЭ2607 011021  для ПС 110 кВ Уссурийск-1 согласно Приложения №1.18.
	шт.
	1

	2
	Шкаф резервных защит линии и автоматики управления линейным (обходным) выключателем 110 кВ кВ типа ШЭ2607 011021  для ПС 110 кВ Ярославка согласно Приложения №1.19.
	шт.
	1

	3
	Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит типа ШЭ2607 091091  для ПС 110 кВ Уссурийск-1 согласно Приложения №1.20.
	шт.
	2

	4
	Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит типа ШЭ2607 091091  для ПС 110 кВ Ярославка согласно Приложения №1.21.
	шт.
	2

	5
	Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит типа ШЭ2607 091 для ПС 110 кВ М согласно Приложения №1.22.
	шт.
	1

	6
	Шкаф защиты,  автоматики  и управления вводным и секционным выключателем 6 — 35 кВ типа ШЭ2607 165  для ПС 110 кВ Междуречье согласно Приложения №1.23.
	шт.
	1


По Указанным в настоящем ТТ Таблицы 1.2. позициям №1-6 марка (тип) продукции изменению не подлежит в связи с доукомплектацией оборудования находящегося на подстанции, в соответствии с п. 3.14.1.4 «Технической политики ПАО РусГидро» (Надёжность функционирования РЗА, а также снижение затрат на эксплуатацию устройств РЗА в течение срока службы должны обеспечиваться применением однотипных устройств в пределах одного объекта).
       Таблица 1.3 Спецификация №3 – для филиала «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»
	№ п/п
	Требование Заказчика

	
	Наименование, марка 
	Ед.

измер. 
	Кол-во

	1
	Шкаф основной защиты выключателя Бреслер - 0117.510.02 для ПС 110 кВ Картель (В 110 С-99) согласно Приложения №1.24.
	шт.
	1

	2
	Шкаф резервной защиты и автоматики управления выключателем Бреслер - 0117.511 для ПС 110 кВ Картель (В 110 С-99) согласно Приложения №1.25.
	шт.
	1


По Указанным в настоящем ТТ Таблицы 1.3. позициям №1-2 марка (тип) продукции изменению не подлежит в связи с доукомплектацией оборудования находящегося на подстанции, в соответствии с п. 3.14.1.4 «Технической политики ПАО РусГидро» (Надёжность функционирования РЗА, а также снижение затрат на эксплуатацию устройств РЗА в течение срока службы должны обеспечиваться применением однотипных устройств в пределах одного объекта).
       Таблица 1.4 Спецификация №4 – для филиала «Электрические сети ЕАО»
	№ п/п
	Требование Заказчика

	
	Наименование, марка 
	Ед.

измер. 
	Кол-во

	1
	Шкаф защиты линии и автоматики управления линейным выключателем для ПС 110 кВ БВС ( ШОВ 110 кВ, С-54) согласно Приложения №1.26.
	шт.
	1


2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки
	№ п/п
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	
	С даты заключения договора
	в течение 120 календарных дней с даты заключения договора


2.2. Требования к качеству продукции 
Таблица 3 Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам  (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Гарантийный 

срок
	Гарантия на поставляемую продукцию (оборудование) составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2
	
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 120 (ста двадцати) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД.
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3
	Оборудование должно быть новым
	Не ранее 2026г. выпуска, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.4
	Соответствие оборудования техническим параметрам
	Оборудование должно соответствовать техническим параметрам, указанным в Приложениях №1.1-1.26 к техническим требованиям.
	Согласие с 

требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки заполненные Приложения №1.1-1.26 к Техническим требованиям
	

	1.5
	Соответствие типовым проектным решениям
	Оборудование должно соответствовать ТИПОВЫМ ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ ПАО «РУСГИДРО» 87-07-2015-РЗА.ТПР1.1_Изм. 3 «Технические требования к шкафам и микропроцессорным устройствам защиты и автоматики» в соответствии с Приложением 1.27.
	Согласие

с требованием
	-//-
	

	1.6
	Соответствие заявленных характеристик и конструктива оборудования
	Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки Участник должен представить Руководство по эксплуатации (полный текст) на шкафы электрические с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики; информацию о конструкции и принципе действия.
	Согласие

с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Руководство по эксплуатации (полный текст) на шкафы электрические с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики; информацию о конструкции и принципе действия.
	

	2.
	Требование к безопасности

	2.1
	Соответствие требованиям безопасности п.3 ГОСТ 12.2.007.0-75
	Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности п.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1
	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства по ГОСТ 14254-2015
	Степень защиты, не менее IP41. 
	 Согласие с требованием
	-//-
	

	3.2
	Стойкость, прочность и устойчивость к воздействию механических факторов группе М7 по ГОСТ 17516.1.
	Оборудование должно соответствовать по

 стойкости, прочности и устойчивости к воздействию механических факторов группе М7 по ГОСТ 17516.1.
	 Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требование к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1
	Климатическое исполнение поставляемого  оборудования
	В части воздействия климатических факторов оборудование должно соответствовать исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
	Способ подтверждения: указание климатическое исполнение
	-//-
	

	5.
	Требование к доставке

	5.1
	Место поставки по Спецификации №1: при поставке ж/д транспортом: станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704

Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579, при поставке транспортной компанией: 675003, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179.

	Согласие

с требованием
	-//-
	

	5.2
	Место поставки по Спецификации №2:- при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306,

- при отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 692524, г. Уссурийск,  ул. Резервная 22 А.
	Согласие

с требованием
	-//-
	

	5.4
	Место поставки по Спецификации №3:
- при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Комсомольск-на-Амуре, ДВЖД, код станции – 960103, код предприятия – 9531. 

- при отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А.
	Согласие

с требованием
	-//-
	

	5.5
	Место поставки по Спецификации №4:
при отгрузке ж/д транспортом: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804

Код предприятия-9532, ОКПО-00106477
При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6.
	Согласие

с требованием
	-//-
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2

Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения
	Согласие
с требованием

	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), котоTimes New Romanрое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок

или 

номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе:
информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.
	


3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКУПКИ
3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение 1.1. Карта заказа шкафа центральной сигнализации ШЭРА -ЦС -2002  для ПС 110 кВ  Михайловка  в количестве – 1 шт.

2. Приложение 1.2. Карта заказа шкафа защит и автоматики Т-2, Т-1 и АУВ В-110 кВ ШЭРА-ТЗ-3007  для ПС 110 кВ Михайловка в количестве – 2 шт.
3. Приложение 1.3. Карта заказа шкафа защит и автоматики СВ 110, ТН-1 110, ТН-2 110 ШЭРА-ТТ-3202  для    ПС 110 кВ  Михайловка в количестве – 1 шт.
4. Приложение 1.4. Карта заказа шкафа защит и автоматики защиты ВЛ 35 кВ ШЗЛ-МТ  для ПС 110 кВ Михайловка в количестве – 1 шт.

5. Приложение 1.5. Карта заказа шкафа защит и автоматики В35 Т-1, В-35 Т-2 ШВВ-МТ  для ПС 110 кВ  Михайловка в количестве – 1 шт.
6. Приложение 1.6. Карта заказа шкафа оперативной блокировки разъединителей ШЭРА-ОБ-3001 для ПС 110 кВ  Михайловка  в количестве - 1 шт.

7. Приложение 1.7. Карта заказа шкафа регистратора аварийных событий Бреслер 0117.010.3422  для ПС 110 кВ  Михайловка в количестве - 1 шт.

8. Приложение 1.8. Карта заказа шкафа защит и автоматики ВЛ 110 кВ Михайловка-Поярково ШЭРА-ЛВ110-2002  для ПС 110 кВ  Михайловка в количестве - 1 шт.

9. Приложение 1.9. Карта заказа шкафа ОМП ВЛ 110, 35 кВ ШЭРА-ОМП-6004  для ПС 110 кВ  Михайловка в количестве - 1 шт.

10. Приложение 1.10. Карта заказа шкафа АЧР-10, 35 кВ АЧР ВЛ 110 кВ Михайловка Поярково ШЭРА АЧР РЧН 3001  для ПС 110 кВ  Михайловка в количестве - 1 шт.

11. Приложение 1.11. Карта заказа шкафа ДЗО-110 кВ ШЭРА-ДЗО-2002  для ПС 110 кВ  Михайловка в количестве - 1 шт.
12. Приложение 1.12. Шкаф зажимов трансформаторов напряжения ШЗН-2 220В IP54, ШЗН-2-01 УХЛ1 в количестве -1 шт.
13. Приложение 1.13. Шкаф зажимов трансформаторов напряжения ШЗН-1 220В IP54

14. Приложение 1.14. Карта заказа шкафа защит и автоматики вводных и секционного выключателей 35 кВ СВ 35, ТН-1 35, ТН-2 35 ШАВР-МТ для ПС 110 кВ  Михайловка -1 шт.

15. Приложение 1.15. Карта заказа шкафа защит двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН и автоматического регулирования напряжения ШЭРА-Т-3008 для ПС 35 кВ Промышленная
16. Приложение 1.16. Карта заказа шкафа защит трехобмоточного трансформатора с функцией автоматики управления выключателями сторон 110 кВ, 35, 6 кВ ШЭРА-ТТ-40016 для ПС 110 кВ Горная

17. Приложение 1.17. Карта заказа шкафа учета электроэнергии типа ШЭРА-УЭ-500Н для присоединений 35 кВ ПС 35 кВ Базовая

18. Приложение 1.18. Карта заказа шкафа резервных защит линии и автоматики управления линейным (обходным) выключателем 110 кВ ШЭ2607 011021

19. Приложение 1.19. Карта заказа шкафа резервных защит линии, автоматики и управления линейным (обходным) выключателем 110 кВ ШЭ2607 011021

20. Приложение 1.20. Карта заказа шкафа дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит ШЭ2607 091091

21. Приложение 1.21. Карта заказа шкафа дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит ШЭ2607 091091

22. Приложение 1.22. Карта заказа шкафа дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит ШЭ2607 091

23. Приложение 1.23. Карта заказа шкафа защиты, автоматики и управления вводным и секционным выключателем 6 — 35 кВ типа ШЭ2607 165 

24. Приложение 1.24.  Карта заказа Шкафа основных защит ВЛ 110 кВ С-99 типа Бреслер - 0117.510.02 для ПС 110 кВ Картель

25. Приложение 1.25. Карта заказа Шкафа защиты и АУВ ВЛ 110 кВ С-99 типа Бреслер - 0117.511 для ПС 110 кВ Картель

26. Приложение 1.26. Карта заказа Шкафа защиты линии 110 кВ С-54 и АУВ ПС 110 кВ БВС
27. Приложение 1.27.  ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПАО «РУСГИДРО» 87-07-2015-РЗА. ТПР1.1_Изм.3 «Технические требования к шкафам и микропроцессорным устройствам защиты и автоматики.

28. Приложение 1.28.  Техническая политика Группы РусГидро.


