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1. [bookmark: _Toc235194320]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc235194321]Обозначения и сокращения

	Термины
	Обозначения

	Продукция
	Изделия (Товары), которые являются продуктом с полностью законченной обработкой (комплектацией), соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям.

	ТТ
	Технические требования к закупаемой продукции (Товару)

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности

	Расходные материалы
	Различного рода материалы, которые расходуются при эксплуатации товара для обслуживания и ремонта с целью поддержания их в исправности.



1.2. [bookmark: _Toc235194322]Наименование закупаемой продукции 

ОКПД2 30.12.19.110. Поставка моторной лодки с подвесным лодочным мотором для нужд Западного энергорайона в рамках выполнения инвестиционного проекта P_508-92467.

1.3. [bookmark: _Toc235194323]Цель использования закупаемой продукции

С целью использования моторной лодки является перевозка бригад и такелажа для проведения технического обслуживания, проведения ремонтов, аварийно-восстановительных работах на линиях 10/0,4 кВ и КТП в трудно доступных местностях по р. Лена.

2. [bookmark: _Toc235194324]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc235194325]Требования к объемам и срокам поставки продукции
2.1.1. [bookmark: _Toc235194326]Требования к видам и объемам закупаемой продукции

Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	
	

	1
	Моторная лодка алюминиевая длина 450 - 500 см, с 4-х тактным двигателем (мощностью 60-70 л.с.)
	компл.
	1
	30.12.19.110
	Установлен режим запрета закупок иностранных товаров



2.1.2. [bookmark: _Toc235194327]Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции»
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока к поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Поставка моторной лодки с подвесным лодочным мотором для нужд Западного энергорайона в рамках выполнения инвестиционного проекта P_508-92467
	С даты подписания договора
	Не позднее 60 дней с даты подписания договора



2.2. [bookmark: _Toc235194328]Требования к качеству продукции


Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в настоящих Технических требованиях и структуре НМЦ, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке указать марку и подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции является причиной отклонения предложения Участника.
Таблица 3. «Требования к продукции»

	


№п.п
	


Наименование параметра
	


Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствие требованиям
	[bookmark: _Toc129702015][bookmark: _Toc129702621][bookmark: _Toc129703221][bookmark: _Toc129851548]Предложение  участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/
указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Моторная лодка алюминиевая длина 450 – 500 см, с 4-х тактным двигателем (мощностью 50 - 70 л.с.) 
	-//-
	-//-
	-//-

	2. 
	Базовое:
	-//-
	-//-
	-//-

	3. 
	Марка, модель
	*
	Указание характеристик
	
	

	4. 
	Материал корпуса
	АМГ
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Грузоподъемность; не менее, кг
	400
	Указание характеристик
	
	

	6. 
	Двигатель:
	-//-
	-//-
	-//-

	7. 
	Тип двигателя
	4-х тактный
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Марка, модель
	*
	Указание характеристик
	
	

	9. 
	Мощность; не менее, л.с.
	50-70
	Указание характеристик
	
	

	10. 
	Тип кабины
	открытая
	Согласие с требованием
	
	

	11. 
	Пассажировместимость в кабине; не менее, чел.
	4
	Указание характеристик
	
	

	12. 
	Количество дверей
	*
	Указание характеристик
	
	

	13. 
	Тент ходовой
	1
	Согласие с требованием
	
	

	14. 
	Система питания:
	-//-
	-//-
	-//-

	15. 
	Вместимость топливного бака; не менее, л
	24
	Указание характеристик
	
	

	16. 
	Основное оборудование:
	
	-//-
	-//-
	-//-

	17. 
	Управление
	дистанционное
	Согласие с требованием
	
	

	18. 
	Система подъема
	гидравлическая
	Согласие с требованием
	
	

	19. 
	Система запуска
	электростартер
	Согласие с требованием
	
	

	20. 
	Тахометр
	1
	Согласие с требованием
	
	

	21. 
	Счетчик моточасов
	1
	Согласие с требованием
	
	

	22. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:
	-//-
	-//-
	-//-

	23. 
	Температура окружающего воздуха, мин/макс, ºС
	0   -   +40
	Согласие с требованием
	
	

	24. 
	Требования к экономическим параметрам поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	25. 
	Назначенный срок службы; не менее лет
	[bookmark: _GoBack]10
	Указание характеристик
	
	

	26. 
	Изготовление
	Продукция должна быть серийного, промышленного производства, должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее 2024 г.
	Согласие с требованием
	
	

	27. 
	Коэффициент готовности
	Готовность к эксплуатации с момента получения
	Согласие с требованием
	
	

	28. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения:
	-//-
	-//-
	-//-

	29. 
	Место доставки продукции
	Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Михаила Николаева, д. 26
	Согласие с требованием
	
	

	30. 
	Условия поставки
	Погрузка и разгрузка в месте доставки осуществляется силами и средствами Поставщика.
	Согласие с требованием
	
	

	31. 
	Маркировка
	Серийный заводской номер (VIN), шильд завода изготовителя
	Согласие с требованием
	
	

	32. 
	Условия транспортирования
	- Товар (моторная лодка и подвесной лодочный мотор) должен быть поставлен в оригинальной, неповрежденной заводской транспортной упаковке, гарантирующей сохранность товара при транспортировке всеми видами транспорта (включая мультимодальные перевозки), а также при хранении в условиях низких температур, характерных для региона поставки.
- Подвесной лодочный мотор должен быть надежно зафиксирован внутри заводской упаковки на деревянном поддоне или в деревянной обрешетке исключительно в вертикальном транспортировочном положении.
- Моторная лодка должна быть защищена от механических повреждений, влаги, пыли и ультрафиолетового излучения (заводская стрейч-пленка, защитный транспортировочный чехол или тент).
- На каждой упаковке должна быть четкая маркировка с указанием: наименования товара, модели, серийного номера, веса, габаритов, а также манипуляционных знаков: «Верх», «Хрупкое», «Беречь от влаги», «Не кантовать».
	Согласие с требованием
	
	

	33. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
	-//-
	-//-
	-//-

	34. 
	Срок гарантии на продукцию
	Гарантийный срок на поставляемый товар (моторная лодка и подвесной лодочный мотор составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара, но не более 150 (ста пятидесяти) моточасов наработки в год (и не более 300 моточасов за весь период гарантии), в зависимости от того, какое из этих условий наступит ранее.
	Согласие с требованием
	
	

	35. 
	Наличие сервисного центра в РФ
	Гарантийный срок на поставляемую продукцию, устанавливается предприятием- изготовителем, указывается в Сервисной книжке Товара и/или Гарантийной книжке Товара  составляет 24 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	36. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	-//-
	-//-
	-//-

	37. 
	Объем комплектации продукции

	Паспорт транспортного средства – 1 шт.
Паспорт на лодочный мотор—  шт. (оригинал, заверенная производителем копия, электронная копия); Руководство по эксплуатации на русском языке – 3 шт. (оригинал, заверенная производителем копия, электронная копия); сервисная книжка на русском языке — 1 шт.
	Согласие с требованием
	
	




3. [bookmark: _Toc235194329]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявке Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

[bookmark: _Toc235194330]4. Распределение продукции

	Наименование продукции
	Филиал ПАО «Якутскэнерго»
	Всего

	
	ЗЭС
	

	Моторная лодка алюминиевая длина 450 - 500 см, с 4-х тактным двигателем (мощностью 50 - 70 л.с.) 
	ЛРЭС
	1

	ИТОГО
	1
	1
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