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Технические требования на поставку МТР


«ОКПД2 27.33.13.120 Поставка инвентаря и материалов для мониторинга оборудования  для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Карачаево-Черкесский филиал"»
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции 
«ОКПД2 27.33.13.120 Поставка инвентаря и материалов для мониторинга оборудования  для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Карачаево-Черкесский филиал"».
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  Закупка производится с целью обеспечения участка мониторинга  оборудования материалами, необходимыми для поддержания работоспособности оборудования.
1.3. [bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
		Поставляемая продукция по своему качеству должна строго соответствовать указанным в Перечне продукции техническим характеристикам, действующим в РФ стандартам, ГОСТам, ТУ, иной обязательной документации. Соответствие поставляемого товара требованиям ГОСТов и/или ТУ должно подтверждаться сертификатом соответствия. Товар должен иметь документ о качестве (паспорт, сертификат соответствия, протокол испытаний и пр.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами и иную сопроводительную документацию на русском языке, предусмотренную законодательством Российской федерации (в том числе сертификаты и/или декларации о соответствии, паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические заключения, инструкции и/или руководства по эксплуатации и т.д.). 
	    Допускается предложение аналогов продукции по номенклатуре Перечня на не уступающие по техническим характеристикам заявленной номенклатуре. В случае предложения Участником замены/аналога необходимо предоставить техническое описание с указанием технических характеристик на предлагаемую продукцию. При не предоставлении данной документации позиция будет отклонена.
		Доставка продукции на место поставки осуществляется силами и средствами Поставщика согласно требованиям по срокам поставки продукции (таблица 2.1 технических требований). Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении до момента ее получения Покупателем, не восстановленной. Продукция должна поставляться в упаковке с указанием даты выпуска.  Упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов и обеспечивать сохранность качества товара при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и хранении и необходимую защиту от внешних воздействующих факторов.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	 Характеристика (тип, марка, краткое описание)
	Единица измерения
	Коли-чество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Болгарка аккумуляторная
	P.I.T.P WS20H-125C/1 в кейсе, 20В, 125мм, 8500об/мин, 1 АКБ Li-Ion 4Ач, ЗУ на системе OnePower или аналог
	шт.
	1

	2. 
	Дрель, шуруповерт аккумуляторный бесщеточный ударный
	P.I.T. PSB20H-13C/1, 20В, 110Нм, АКБ и ЗУ в комплекте на системе OnePower или аналог
	шт.
	1

	3. 
	Набор инструментов
	Stels 14107, 1/2",3/8", 1/4", CrV, пластиковый кейс 142 предмета или аналог
	шт.
	1

	4. 
	Кувалда 2 кг с фиберглассовой рукояткой
	«Дело техники» 325200 или аналог
	шт.
	1

	5. 
	Сумка для инструмента с ремнем
	500x230x300 мм Dr. IRON DR1027 или аналог
	шт.
	1

	6. 
	Силовой удлинитель на стальной катушке
	ЗУБР ПВС 325 ПВС 3х2.5, 30м, 4000Вт IP44 или аналог
	шт.
	2

	7. 
	Паяльный набор 15 предметов
	«JANKER» (паяльник с цифровым регулятором температуры 80 Вт, нож для снятия изоляции, кронштейн для паяльника, отсос для припоя, губка, пинцет, запасные жала (5 шт.), припой, кейс для хранения) или аналог
	компл.
	1

	8. 
	Рулетка геодезическая
	(50м x 15мм) КОБАЛЬТ 646-904 или аналог
	шт.
	4

	9. 
	Рулетка строительная
	Xiaomi Deli 5 метров , с поверкой или аналог
	шт.
	2

	10. 
	Провод щеточный ПЩ 6 мм2
	ГОСТ 26437-85
	м.
	50

	11. 
	Набор сверл по металлу
	ЗУБР Кобальт 10 шт, 1-10 мм, сталь Р6М5К5 29626-H10_z01 или аналог
	шт.
	1

	12. 
	Набор сверл ступенчатых
	(3 шт; 4-12 мм, 4-20 мм, 4-32 мм) Gigant G100-004 или аналог
	шт.
	1

	13. 
	Бязь отбеленная
	ООО МЛ Текс 100 г/м2, ширина 80 см, намотка 80 м 99-1231 или аналог
	шт.
	1

	14. 
	Круг отрезной по металлу 125
	Диск/круг отрезной по металлу 125*1.0 Metabo или аналог
	шт.
	10

	15. 
	Зарядное устройство
	Panasonic Smart & Quick (BQ-CC55E) для 2 или 4 аккумуляторов типа АА/ААА Ni-MH или аналог
	шт.
	1

	16. 
	Батарейки АА аккумуляторные пальчиковые
	GP аккумуляторы 2700 мАч Ni-Mh или аналог
	шт.
	8

	17. 
	Труба прямошовная D200 (1м) оцинкованная сталь
	D200 (1м)
	шт.
	15

	18. 
	Отвод, для круглых воздуховодов оцинкованная сталь
	на 90, D200(+/-)
	шт.
	3

	19. 
	Корпус (для прибора)
	Защитный кейс АЛЬФА Профи 013-2 или аналог
	шт.
	1

	20. 
	Разъем 2РМ (розетка)
	2РМ24Б19Г1В1
	шт.
	6

	21. 
	Разъем 2РМ (вилка)
	2РМ24КПН19Ш1В1
	шт.
	6

	22. 
	Переключатель клавишный 2хON-OFF 250В 16A красный с подсветкой
	A14B1K11
	шт.
	1

	23. 
	Трубка термоусаживаемая
	ТТУ 16/8
	м.
	3

	24. 
	Трубка термоусаживаемая
	ТТУ 6/3
	м.
	3

	25. 
	Трубка термоусаживаемая
	ТТУ 3/1,5
	м.
	10

	26. 
	Ограничитель на DIN-рейку металл
	—
	шт.
	2

	27. 
	DIN-рейка 60см оцинкованная
	—
	м.
	1

	28. 
	Провод установочный гибкий
	ПуГВнг(А)-LS 1x0,5
	м.
	100

	29. 
	Евровилка сетевая с предохранителем на панель
	AS-230UL
(AC-3FL)
	шт.
	1

	30. 
	Кабель питания (сетевой)
	ПВС-АП 3х1,0 220В прямой (черный), 10А, 1,8м
	шт.
	1

	31. 
	Преобразователь термосопротивлений «ТЕРМОДАТ» измерительный блок или аналог
	РВ4/12УВ/Т, для контроля нагрева металла оборудования (измерения температуры)
	шт.
	2

	32. 
	Преобразователь термосопротивлений «ТЕРМОДАТ» основной блок или аналог
	25М6/4Р/485/8Gb/F-РВ/24УВ
	шт.
	1

	33. 
	Термометры ТТЖ прямые
	СП-2П (прямой); исполнение — прямое, цена деления шкалы— 1 0С,
диапазон температуры — от 0 до 100 0С, длина нижней части — 100 мм.
	шт.
	10

	34. 
	Трубка ПВХ (кембрик)
	ТВ-40 5мм
	м.
	168

	35. 
	Трубка ПВХ (кембрик)
	ТВ-40 8мм
	м.
	36

	36. 
	Трубка ПВХ (кембрик)
	ТВ-40 12мм
	м.
	5

	37. 
	Термосопротивление
	ДТС4-50М.В3.100/10
	шт.
	30

	38. 
	Чашка шлифовальная
	Ермак щетка металл. для УШМ 125 мм/М14 крученая или аналог
	шт.
	2

	39. 
	Корщетка для болгарки
	щетка для УШМ чашка 100 мм, посадка M14, латунированная проволока или аналог
	шт.
	2


0
0

0


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1439190_3604399662][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc1439192_3604399662][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка инвентаря и материалов для мониторинга оборудования  для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Карачаево-Черкесский филиал
	Начало поставки - с даты заключения договора
	В полном объеме в течение 60 рабочих  дней с даты заключения договора
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1439196_3604399662][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc754465801]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc1439198_3604399662][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции  
Наименование продукции : «ОКПД2 27.33.13.120 Поставка инвентаря и материалов для мониторинга оборудования  для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Карачаево-Черкесский филиал"»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Таблице 1.1 настоящих Технических требований
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	 Продукция должна быть доставлен  Поставщиком по адресу: 369244, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н, пос. Правокубанский, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.2. 
	Упаковка
	Упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования и  способов транспортировки, а также предохраняющей Продукцию от атмосферных воздействий
	Согласие с требованиями
	
	

	3. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок эксплуатации
	На момент поставки товара срок его годности должен составлять не менее 80%, от срока установленного заводом изготовителем
	Согласен с требованиями
	
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Срок гарантии поставщика
	Гарантийный срок на поставленный Товар должен соответствовать  сроку установленному предприятием-изготовителем, на момент подписания Акта приема-передачи Товара/товарной накладной, остаточный срок годности товара  должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного предприятием- изготовителем.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Документы, передаваемые вместе с  оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.;
протоколы заводских испытаний.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки устанавливается ограничение закупок иностранных товаров, работ, услуг, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения
	Согласие с требованием
	Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от)
	





0
	
3. [bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Цена предлагаемого товара должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, тару, страхование, проведение экспертиз, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

4. [bookmark: _Toc75446585][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения
Приложение № 1: Спецификация на поставляемое оборудование.
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[bookmark: _Hlk48222348]Приложение № 1 к ТТ
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

	№ поз.
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Производитель Товара
	Страна происхождения Товара
	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Ед. изм.
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)
	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Сумма, руб. без НДС
	НДС
(22%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб.
	
	
	
	
	
	





	Покупатель:
	Поставщик:



 __________________ /	                                                                               _______________

Примечание: в случае закупки товара комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*в случае включения в спецификацию стоимости за единицу товара с учетом доставки, указать данное условие.
