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Технические требования


[bookmark: _GoBack]ОКПД 2 25.99.29.190 Поставка Леса хомутовые строительные ЛСПХ-40 для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
Лот № 




1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
Поставка Леса хомутовые строительные ЛСПХ-40 для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
Улучшение производительности труда Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Заволжье.  
2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Леса хомутовые строительные ЛСПХ-40 в комплекте:
1. Башмак ЛСПХ – 14 шт;
2. Лестница ЛСПХ (2,2 м) - 5 шт;
3. Поперечина ЛСПХ-40 (2 м)- 42 шт;
4. Связь ЛСПХ-40 (3,7 м) – 18 шт;
5. Связь ЛСПХ-40 (5,3 м) – 28 шт;
6. Стойка ЛСПХ-40 (2,2 м) – 16 шт;
7. Стойка ЛСПХ-40 (4,2 м) – 30 шт;
8. Хомут глухой 48х48 - 170 шт;
9. Хомут поворотный 48х48 - 12 шт
	Компл.
	1



















2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	С даты подписания договора
	В течении 15 дней после подписания договора.
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2.2. [bookmark: _Toc467435101][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: Поставка Леса хомутовые строительные ЛСПХ-40 для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1

	Леса хомутовые строительные ЛСПХ-40 в комплекте:
1. Башмак ЛСПХ – 14 шт;
2. Лестница ЛСПХ (2,2 м) - 5 шт;
3. Поперечина ЛСПХ-40 (2 м)- 42 шт;
4. Связь ЛСПХ-40 (3,7 м) – 18 шт;
5. Связь ЛСПХ-40 (5,3 м) – 28 шт;
6. Стойка ЛСПХ-40 (2,2 м) – 16 шт;
7. Стойка ЛСПХ-40 (4,2 м) – 30 шт;
8. Хомут глухой 48х48 - 170 шт;
9. Хомут поворотный 48х48 - 12 шт
	Максимальная высота лесов, м
	40
	-//-

	
	
	Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кгс/м2)
	200
	-//-

	
	
	Шаг яруса по высоте, м
	2
	-//-

	
	
	Шаг рам вдоль стены, м
	2,5
	-//-

	
	
	Ширина яруса (прохода) между осями стоек рам, м
	1,25
	-//-

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Место поставки
	Нижегородский ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт - ВКК» в г. Заволжье, 606520, РФ, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14

	2.2
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика с возможностью разгрузки автомобильным краном Покупателя. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Срок гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в документации о закупке.



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
