















ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку свинцовых пломб для нужд АО «Почта России»
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Москва, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	2.
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	3.
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	4.
	ТЗ
	Техническое задание

	5.
	Товар, пломба
	Свинцовая пломба

	6.
	УПД
	Универсальный передаточный документ


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Наименование предмета закупки: поставка свинцовых пломб для нужд АО «Почта России». 
Цель закупки: обеспечение структурных подразделений АО «Почта России» свинцовыми пломбами для осуществления производственного процесса.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
2. Требования к товару
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.
2. Спецификация поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Свинцовые пломбы
	кг
	700


2. Основные характеристики товара
3.3.1. Свинцовая пломба является универсальным средством для опломбирования любых объектов. Её используют для ограничения и контроля доступа в помещения, сейфы, инкассаторские сумки, к электрическому оборудованию, хранилищам и прочим объектам. Снимается свинцовая пломба ножницами, кусачками путем перекусывания проволоки и разрезанием шпагата/кордшнура.
Поверхность пломбы должна быть гладкой без трещин, царапин, заусенцев, пузырьков и рваных кромок. Пломба должна легко поддаваться сжатию ручным пломбиратором и после сжатия иметь четкий оттиск клейма, а внутренние поверхности пломбы должны быть плотно прижаты друг к другу и не должны допускать движения шпагата/кордшнура из полиэфирного волокна. Отверстие в пломбе должны допускать свободное протягивание шпагата/кордшнура максимальным диаметром 1,5 мм. 
Срок службы Товара – не менее 5 (пяти) лет с момента изготовления.
Общий вид пломбы:
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3.3.2. Товар должен соответствовать следующим техническим характеристикам:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Параметры показателя

	1.
	Номинальный диаметр пломбы
	мм
	10 (±0,5)

	2.
	Диаметр отверстий в пломбе
	мм
	2,5 (+0,4/–0)

	3.
	Высота пломбы
	мм
	7 (+0,5/–0)

	4.
	Температура использования 
	°С
	не менее -80 и не более +100

	5.
	Материал пломбы 
	-
	свинец марки СО или С1 (по ГОСТ 3778-98)


2. Комплектность товара
Требования не установлены.
2. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Товар должен изготавливаться и поставляться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- ГОСТ 31283-2004 «Межгосударственный стандарт. Пломбы индикаторные. Общие технические требования»; 
- ГОСТ 31282-2021 «Межгосударственный стандарт. Устройства пломбировочные. Классификация»;
- ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;
- ГОСТ 3778-98 «Межгосударственный стандарт. Свинец. Технические условия»;
- Технические требования к пломбе свинцовой, утвержденные АО «Почта России» от 24.04.2017 г. (далее – ТТ к пломбе свинцовой).
2. Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/УПД.
Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока. При обнаружении Заказчиком дефектов Товара в период гарантийного срока, Поставщик не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым.
1. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка Товара осуществляется в соответствии с нормативными документами на Товар предприятия-изготовителя, с учетом требований ГОСТ 31283-2004 «Межгосударственный стандарт. Пломбы индикаторные. Общие технические требования».
Транспортная маркировка Товара должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».
1. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка Товара должна осуществляться в соответствии с разделом 4 ТТ к пломбе свинцовой.
Каждая упаковка с пломбами должна быть снабжена этикеткой, на которой указана следующая информация:
- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование изделия;
- номер партии;
- дата изготовления;
- масса брутто, кг;
- масса нетто, кг.
Фасовка Товара – не более 10 кг.
1. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
1. Срок и место поставки Товара
6.1.1. Срок поставки Товара: 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения договора. 
6.1.2. Место поставки Товара: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, строение 2 (ЛЦ Внуково 2).

1. Условия поставкиТовара
1. [bookmark: _GoBack]Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1.1. настоящего ТЗ, единоразово, в объеме, указанном в п. 3.2. настоящего ТЗ. Поставщик уведомляет Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки.
1. Покупатель посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится. 
1. Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 до 15:45 часов.
1. Доставка Товара до места, определенного покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1.	Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами АО «Почта России». Не позднее чем за 1 (один) рабочих дней Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара и получения документов, указанных в п. 7.2. настоящего ТЗ.
Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
7.2.	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик поставляет Товар (партию Товара) УФПС Покупателя с оформленными сопроводительными документами:
-	товарной накладной формы ТОРГ-12/УПД; 
-	товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика; 
-	документом, подтверждающим качество Товара (паспорт качества/удостоверение качества/сертификат соответствия/иное);
-	счет-фактурой[footnoteRef:1]. [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

8.  ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
Транспортировка Товара осуществляется в соответствии с разделом 5 ТТ к пломбе свинцовой. 
9.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Хранение Товара осуществляется в соответствии с разделом 5 ТТ к пломбе свинцовой.
10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.
11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Товар должен обеспечивать безопасную (без механических травм или иного ущерба для здоровья людей) работу персонала при его установке и снятии.
13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ приложения
	Наименование
	Номер страницы

	1
	Технические требования к пломбе свинцовой
	



Приложение № 1 к Техническому заданию

Технические требования к пломбе свинцовой, 
утвержденные АО «Почта России»

1. Основные параметры и характеристики

1.1. Пломба изготавливается в соответствии с ГОСТ 31283-2004 и настоящими техническими требованиям. Код пломбы по ГОСТ 31282-2004 – И.5.6.4.7.1.3.4.
1.2. Общий вид пломбы представлен на рисунке 1.
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Рис. 1

1.3. Основные размеры пломбы:

 - номинальный диаметр пломбы D=10 мм (±0,5 мм);
 - диаметр отверстий d=2,5 мм (+0,4/-0 мм);
 - высота пломбы 7 мм (+0,5/-0 мм);
 - размеры камеры пломбы (значения параметров b1 и h) должны быть такими, чтобы двойной узел, завязанный шпагатом / кордшнуром, имеющим максимальный диаметр 1,5 мм, и продетым через каналы пломбы, находился внутри камеры.
2. Требования к сырью и материалам

2.1. Пломба должна изготавливаться из промышленного свинца марки СО или С1 (ГОСТ 3778-98).
2.2. Отверстия в пломбе должны допускать свободное протягивание шпагата / кордшнура из полиэфирного волокна максимальным
 диаметром 1,5 мм.
2.3. Поверхность пломбы должна быть гладкой, без трещин, царапин, заусенцев, пузырьков и рваных кромок.
2.4. Пломба должна легко поддаваться сжатию ручным пломбиратором и после сжатия иметь четкий оттиск клейма, а внутренние поверхности пломбы должны быть плотно прижаты друг к другу и не должны допускать движение шпагата/ кордшнура из полиэфирного волокна. 

3. Требования безопасности
3.1. Требования безопасности – в соответствии с ГОСТ 31283-2004.
4. Консервация и упаковка 

 4.1. Консервация и упаковка пломб осуществляется в соответствии с ГОСТ 31283-2004. 

5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование и хранение осуществляется в соответствии с ГОСТ 31283-2004.
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