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Технические требования на поставку МТР


«ОКПД2 19.20.29.160. Поставка масла турбинного марки ТП-30 для гидротурбины ст.№18 для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» в рамках инвестиционного проекта T-1300-00205 
Лот № 7-ТПиР-2026-СарГЭС
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1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1345_3164272103][bookmark: _Toc189032986]Обозначения и сокращения
	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ст. №18
	Станционный №18

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	РФ
	Российская Федерация
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1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc1349_3164272103][bookmark: _Toc189032988][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Модернизация гидротурбины ст. №18.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc1351_3164272103][bookmark: _Toc189032989][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
Гидроагрегат ст. №18 в работе, планируемый срок модернизации с 15.06.2026 по 31.07.2027.
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Масло турбинное ТП-30
	кг
	40 500
	Бочка номинальным объемом 205 л и(или) 216,5 л
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Масло турбинное марки ТП-30
	01.09.2026
	[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]15.11.2026
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Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Масло турбинное марки ТП-30:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Физико-химические показатели
	В соответствии с ГОСТ 9972-2020 для марки масла ТП-30

	1.2. 
	Класс чистоты
	Не ниже 11 по ГОСТ 17216-2001

	1.3. 
	Наличие протокола испытаний/паспорта 
	Методы испытания в соответствии с ГОСТ 9972-2020 для марки масла ТП-30

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	Требования к безопасности
	В соответствии с ГОСТ 9972-2020

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 413800, РФ, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, машинный зал

	3.2. 
	Требование к упаковке
	1. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
2. Упаковка и маркировка должна быть произведена по ГОСТ 1510 и обеспечивать безопасную транспортировку и длительное хранение.
3. Упаковка – металлические бочки по ГОСТ 13950.

	3.3. 1
	Срок хранения в упаковке изготовителя
	Не менее 12  месяцев с даты изготовления

	3.4. 
	Условия  транспортирования
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки.
2. Транспортирование по ГОСТ 1510.
3. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

	3.5. 
	Иные требования
	1.Поставщик своими силами осуществляет поставку Продукции по адресу, указанному в п. 3.1, на склад Покупателя. 2.Стоимость продукции должна включать все сопутствующие расходы, таможенные, налоговые и иные обязательные платежи, расходы по доставке, страховке и транспортировке до указанного адреса.

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1. 
	Срок гарантии на продукцию
	Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, данного товара, но не менее 36 месяцев и исчисляться со дня подписания соответствующих товарных накладных унифицированной формы ТОРГ

	4.2. 
	Дата изготовления
	Поставляемый Товар должен быть новым товаром (дата изготовления не позднее 12 месяцев до дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12), который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1. 
	Документация при поставке
	1. Заверенные копии паспорта безопасности химической продукции, определяющие технические требования к качеству масла;
2. Заверенные копии декларации о соответствии (согласно ТР ТС 030/2012)
3. Паспорт на каждую выпущенную партию (указывается на бочках).
4. Товарно-транспортная накладная формы №1-Т (для учёта товарно-материальных ценностей и расчётов за их перевозки).
5. Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12.
6. Оригинал счета.

	5.2. 
	Применение национального режима
	Национальный режим предоставляется
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