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Спецификация серверного оборудования
  Аппарат управления АО «Чукотэнерго»

1. Наименование и перечень видов поставляемого товара:
	№ п/п
	Технические характеристики
	Количество

	1
	Сервер DELL PE R760 24B (16*SAS/SATA+8NVMe) 2*6448Y, 12*64GB, 2*3.84TB,14*2.4TB,2*1400W,H755,ENT,TPM,Bezel,Rails,DP в составе:
	1

	
	Платформа
	PE R760 24B (16*SAS/SATA+8 NVMe),Hot CPU,2*HP HS+6*HP Fans,RC1)H755,Ent 16G,2*1400W,Bezel,Rails
	1

	
	Процессор
	Intel Xeon Gold 6448Y Processor (2.1/4.1GHz GHz, 32C/64T, 60 MB, 16 GT/s, 225 W) DDR5- 4800, 2S 
	2

	
	Оперативная память
	64GB RDIMM, 5600MHz Dual Rank X4, DDR5, PC5-44800, ECC Registered, CL46, 288-Pin, 1.1V
	12

	
	Накопитель SSD
	3.84TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot Plug Fully Assembled Kit for G14, G15
	2

	
	Накопитель HDD
	2.4TB SAS ISE 12Gbps 10k 512е 2.5" HD Hot Plug Fully Assembled Kit for G14, G15, G16 F9NWJ;1D0F5
	14

	
	Блок питания
	Power Supply (1 PSU) 1400W Hot Plug, Titanium, Dell G16 srv 7PV05
	2

	2
	Сервер DELL R750XS 12B+2B 2*4314, 4*32GB, 2*800W, H755LP, TPM, ENT, Be zel, Rails, DP в составе:
	1

	
	Платформа
	PE R750XS 12B+2B HP2 (SAS/SATA) H755LP, TPM, ENT, Bezel, Rails, DP 
	1

	
	Процессор
	Intel Xeon Silver 4314 Processor(2.4GHz,16C,24M,10,4 GT/s,135W, Turbo, HT)DDR4 2666- Kit SRKXL
	2

	
	Оперативная память
	32Gb Micron DDR4 RDIMM 3200MHz 
PC-25600 ECC Reg 2Rx4
	4

	
	Накопитель SSD
	нет
	0

	
	Накопитель HDD
	нет
	0

	
	Блок питания
	Power Supply (1 PSU) 800W Hot Plug , G15 srv (C8T2P;MGPPC)
	2


[bookmark: _GoBack]Сроки поставки (передачи Перевозчику) товара: 15.09.2025г.		Допускается представление коммерческого предложения на оборудования аналогичного указанным техническим характеристикам или не значительно выше, при этом процессор должен быть семейства Intel Xeon с количеством ядер не ниже вышеуказанного числа.		
Перечень требований к Поставщику:	
2.  Требования к Маркировке:
Каждое грузовое место должно быть промаркировано.  Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование грузополучателя, покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях.	

3. Требования к упаковке 
"Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96).
Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения."	

4. Требования к транспортировке
Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. 
	
5. Базис поставки
АО «Чукотэнерго»  адрес: ул. Куркутского, зд.34, г.о. Анадырь, г. Анадырь
Чукотский АО, Российская Федерация, 689000
	
6. Место поставки АО «Чукотэнерго»

7.  Отгрузочные реквизиты
АО «Чукотэнерго»,  адрес: ул. Куркутского, зд.34, г.о. Анадырь, г. Анадырь Чукотский АО, Российская Федерация, 689000
	
8. Требования к происхождению поставляемой продукции 
-Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), изготовление 4-й квартал 2024 - 2026 года, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов.
- Продукция должна соответствовать техническим параметрам указанным настоящей спецификации. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящей спецификации.
	
9. Реквизиты представителя Покупателя
АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, 
Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел +7924 667 05 89, bogdanov_ia@chukotenergo.ru"		
10. Реквизиты склада Покупателя.	"АО «Чукотэнерго»,  адрес: ул. Куркутского, зд.34, г.о. Анадырь, г. Анадырь
Чукотский АО, Российская Федерация, 689000

11. Контактные данные представителя Покупателя: Трушников Сергей Викторович, тел. +7 (924)665-10-53, e-mail: trushnikov_sv@chukotenergo.ru;  

Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки).
Пример: Грузополучатель: (Название организации) АО «Чукотэнерго» АУП.
На упаковке товары в обязательном порядке должно быть указано наименование Покупателя и вложена опись поставляемой продукции (упаковочный лист)."					
