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Технические требования на оказание услуг

ОКПД2: 33.15.10 Услуга по замене ДВС и ремонту водомета катера КС-701 для нужд Нижне-Бурейского транспортного участка  Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро».
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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	ДВС
	Двигатель внутреннего сгорания



1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]ОКПД2: 33.15.10 Услуга по замене ДВС и ремонту водомета катера КС-701 для нужд Нижне-Бурейского транспортного участка  Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро».

1.3. [bookmark: _Toc54643697]Цель оказания услуг 
Замена ДВС и ремонт водомета (движитель ВД-01) катера КС-701 с соблюдением правил оказания услуг, выполнения работ.
1.4. Существующее положение
Эксплуатация катера осуществляется в рамках исполнения обязательств по доходному договору №1010-798-2025 от 07.08.2025 Срок действия 3 года

[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 33.15.10 Услуга по замене ДВС и ремонту водомета катера КС-701 для нужд Нижне-Бурейского транспортного участка  Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро».
	Место оказания услуг
г. Владивосток
	[bookmark: _GoBack]Катер КС-701 РАИ 0148



2. [bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество*

	1
	2
	3
	4

	1. Перечень работ

	1
	ОКПД2: 33.15.10 Услуга по замене ДВС и ремонту водомета катера КС-701 для нужд Нижне-Бурейского транспортного участка  Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро».
Перечень и объем оказываемых услуг указан в ведомости объемов работ, являющейся приложением к ТТ (Приложение №1)
	Усл.
	1



2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 33.15.10 Услуга по замене ДВС и ремонту водомета катера КС-701 для нужд Нижне-Бурейского транспортного участка  Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро».
	С момента подачи заявки на оказание услуг
	В течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подачи заявки на оказание услуг



0



2.2. Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД2: 33.15.10 Услуга по замене ДВС и ремонту водомета (движитель ВД-01)     катера КС-701 для нужд Нижне-Бурейского транспортного участка  Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг

	1.1.1. 
	Порядок оказания услуг
	Исполнитель оказывает услуги по замене ДВС и ремонту водомета (движитель ВД-01) катера КС-701 
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Условия проведения работ
	Контрагент обязан обеспечить проведение работ по замене ДВС и ремонту водомета (движитель ВД-01) катера КС-701 в соответствии с нормами и правилами
	
Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	Требования к обеспечению сохранности и комплектности КС-701 на период оказания услуг
	Исполнитель обязан обеспечить сохранность и комплектность катера КС-701 Заказчика на период оказания услуги по капитальному ремонту
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4. 
	Осуществление контроля.
	Осуществлять допуск Заказчика к проведению контроля за выполняемыми работами при оказании услуги по замене ДВС
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5. 
	Требования к качеству оказания услуг
	Качество оказанных Услуг должно соответствовать нормативно-технической и технологической документации
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5.
	Требование к ДВС и водомету ВД-01 после выполнения ремонта
	ДВС и водомет ВД-01 после проведенных работ должно удовлетворять требованиям решения комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования".
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг

	1.2.1. 
	Требование к оповещению Заказчика при возникновении ситуации которые могут привести к снижению безопасности эксплуатации ДВС
	Исполнитель обязан извещать Заказчика о возникновении в ходе оказания Услуг новых обстоятельств, которые могут привести к снижению безопасности эксплуатации ДВС
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. 
	Исполнитель самостоятельно и за счет собственных средств осуществляет хранение и утилизацию отходов, возникших при оказании Услуг
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам

	1.3.1. 
	Требования к характеристикам устанавливаемого оборудования и условиям его установки.
	Запасные части и материалы должны соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2. 
	Требование к предоставлению материалов и запасных частей необходимых для замены ДВС и переделки водомета ВД-01
	Исполнитель самостоятельно осуществляет закупку ДВС (контрактный) запчастей и материалов, необходимых для ремонта водомета ВД-01;
Исполнитель должен устанавливать сертифицированные запасные части (оригинальные или эквивалент). Исполнитель предъявляет по требованию Заказчика сертификаты качества используемых материалов
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Требования к персоналу исполнителя

	1.4.1
	Требования к персоналу исполнителя
	Исполнитель обязан привлекать квалифицированный персонал в оказании услуг
	Согласие с требованием
	

	

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг

	2.1.1
	Качество и безопасность услуг должны соответствовать техническому регламенту  Таможенного союза (ТР ТС 026/2012) «О безопасности маломерных судов» 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг

	2.2.1. 
	Проверка качества оказанных услуг
	Приемка результатов оказания услуг путем подписания с двух сторон Акта сдачи-приемки Услуг, выставленного Исполнителем
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.2. 
	Осмотр ДВС после оказании услуги.
	После оказания услуг Заказчик проводит ходовые испытания катера КС-.701
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.3. 
	Эксплуатация катера КС-701 после проведенных работ
	Исполнитель должен провести перерегистрацию катера в органах ГИМС МЧС России.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	2.3.1. 
	Акт сдачи приемки оказанных услуг
	Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.2. 
	Счет на оплату
	Исполнитель передает Заказчику счет на оплату после оказания услуги.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.3. 
	Счет-фактура (если контрагент является плательщиком НДС)
	Исполнитель передает счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС)
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на оказанные Исполнителем услуги:
- на слесарные и механические работы – не менее 12 месяцев либо 1 000 м/ч, что наступит ранее;
- на устанавливаемые новые запасные части Исполнителем и расходные материалы, узлы и агрегаты - не менее 6 месяцев или сроком установленным заводом изготовителем;
Гарантийный срок исчисляется со дня подписания уполномоченными представителями Сторон Акта выполненных работ, при соблюдении Заказчиком технических условий эксплуатации и рекомендаций Исполнителя по завершению работ, не проведения Заказчиком или третьими лицами иных работ, при отсутствии перегрузки агрегатов и установки дополнительных запасных частей, комплектующих изделий и оборудования, связанного с вмешательством в результат работ Исполнителя.
	Согласие с требованием
	
	





3. [bookmark: _Toc54643711][bookmark: _Toc54281228]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3.1.      Общая цена за единицу услуг остаётся фиксированной на весь срок действия договора и не подлежит изменению.
3.2.      В стоимость услуги должны быть включены все затраты, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе: все налоги, сборы и пошлины, иные расходы.





						



[bookmark: _Toc190164892_Копия_3]Приложение №1 
к Техническим требованиям

[bookmark: _Toc190164893_Копия_3][bookmark: _Toc54643705_Копия_1_Копия_1_Копия_3][bookmark: _Toc51339695_Копия_1_Копия_1_Копия_3]Перечень и объем устанавливаемых запасных частей

	№
	Наименование
	ед. изм
	Кол-во

	1
	Контрактный ДВС (Япония) мощность 280 – 320 Л.С
	шт
	1

	2
	Колокол под водомет с комплектом подушек 
	шт
	1

	3
	Гусаки выхлопные с выходом под глушители с орошением 
	комплект
	1

	4
	Маховик под водомет
	шт
	1

	5
	Холодильник забортная вода – тосол (материал изготовления бронза)
	шт
	1

	6
	Глушители выхлопные с поджимом и орошением нерж. сталь
	шт
	1



Перечень производимых работ
	№ п/п
	Виды работ
	Ед. изм
	количество

	1
	Проектирование систем и агрегатов на весь проект, оформление.
	услуга
	1

	2
	Установка  ДВС
	услуга
	1

	3
	Ремонт водомета (движитель ВД-01) (замена импеллера, выпрямляющей насадки)
	услуга
	1

	4
	Разработка технического паспорта для узаконивания переделок и дальнейшей перерегистрации катера КС-701 в ГИМС
	услуга
	1



