Приложение № 3 к ТЗ
Эскизы плакатов и знаков безопасности

1. Кнопка включения установок(систем) пожарной автоматики (пленка) 100х100 мм пленка
[image: https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/elektrika-i-svet/aksessuary-i-komplektuyuschie-dlya-elektriki-i-elektromontazha/8966474/1200x800/109134332.jpg]


2. Светоотражающий знак F09 «Пожарный гидрант» 200х200 мм (пленка)

[image: Знак безопасности Знак F09 Пожарный гидрант (Пленка 200х200 мм)]
	








3. Знак «Выход здесь» (левосторонний) 200х200 мм E 01-01 (пленка)

[image: Знак "выход здесь (левосторонний)" Стандарт Знак е01-01, 200x200 мм, фотолюм s 2, пленка (гост 12.4.026-2015) 00-00009703 1]

4. Знак «Выход здесь» (правосторонний) 200х200 мм E 01-02 (пленка)

[image: Знак Стандарт Е01-02 "выход здесь (правосторонний)" 00-00009753 (200x200 мм, фотолюм s 2, пленка) 1]
5. Категория помещения/Класс зоны помещения 200х100 мм (пленка)
[image: Picture background] 




6. Направление к эвакуационному выходу налево Е 04 200х100 мм (пленка)

[image: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=fabe817f4127c39da225981b94533dad7eefd983-12484792-images-thumbs&n=13]








7. [bookmark: _GoBack]Направление к эвакуационному выходу направо Е 03 200х100 мм (пленка)

[image: Направление к эвакуационному выходу направо]
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