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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Паронит ПОН-Б лист 3х1000х1000 мм 
	шт.
	5

	2. 
	Паронит ПОН-Б лист 2х1000х1000 мм 
	шт.
	5

	3. 
	Паронит ПОН-Б лист 1,5х1000х1000 мм 
	шт.
	5

	4. 
	Фторопласт Ф – 4 листовой 2х500х500мм
	шт.
	10

	5. 
	Фторопласт Ф – 4 листовой 3х500х500мм
	шт.
	10

	6. 
	Фторопласт Ф – 4 листовой 4х500х500мм
	шт.
	10

	7. 
	Лента ФУМ-1 профессиональная 0,1х15мм. Моток 100 метров
	кг.
	5

	8. 
	Техническая пластина МБС-С 2 мм 
	м2
	3

	9. 
	Техническая пластина МБС-С 3 мм 
	м2
	3

	10. 
	Техническая пластина МБС-С 4 мм 
	м2
	6

	11. 
	Техническая пластина МБС-С 5 мм 
	м2
	6

	12. 
	Рукав напорный дюритовый 40У-90-0,3 
	м.п.
	10

	13. 
	Рукав для газовой сварки III-9-2,0 (ХЛ)
	м.п.
	30

	14. 
	Рукав для газовой сварки I-9-0,63 (ХЛ)
	м.п.
	30

	15. 
	Рукав напорный дюритовый 40У-25-1,3 
	м.п.
	30

	16. 
	Рукав напорный дюритовый 40У-16-1,3 
	м.п.
	30


[bookmark: _Toc75446577]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Доставка
	Услуга
	1
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Паронит ПОН-Б лист 3х1000х1000 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	2. 
	Паронит ПОН-Б лист 2х1000х1000 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	3. 
	Паронит ПОН-Б лист 1,5х1000х1000 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	4. 
	Фторопласт Ф – 4 листовой 2х500х500мм
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	5. 
	Фторопласт Ф – 4 листовой 3х500х500мм
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	6. 
	Фторопласт Ф – 4 листовой 4х500х500мм
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	7. 
	Лента ФУМ-1 профессиональная 0,1х15мм. Моток 100 метров
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	8. 
	Техническая пластина МБС-С 2 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	9. 
	Техническая пластина МБС-С 3 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	10. 
	Техническая пластина МБС-С 4 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	11. 
	Техническая пластина МБС-С 5 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	12. 
	Рукав напорный дюритовый 40У-90-0,3 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	13. 
	Рукав для газовой сварки III-9-2,0 (ХЛ)
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	14. 
	Рукав для газовой сварки I-9-0,63 (ХЛ)
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	15. 
	Рукав напорный дюритовый 40У-25-1,3 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	16. 
	Рукав напорный дюритовый 40У-16-1,3 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	…
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc75446580][bookmark: _Toc50125131]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-
	-
	-
	-



3

12
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[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
 Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): 
	 № п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Паронит ПОН-Б лист 2х1000х1000 мм 
	Стандарт: ГОСТ 481-80;
Категория: паронит листовой
Материал: паронит ПОН-Б;
Толщина, мм: 2;
Размер листа, мм: 1000х1000; 
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.2. 
	Паронит ПОН-Б лист 3х1000х1000 мм 
	Стандарт: ГОСТ 481-80;
Категория: паронит листовой
Материал: паронит ПОН-Б;
Толщина, мм: 3;
Размер листа, мм: 1000х1000; 
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.3. 
	Паронит ПОН-Б лист 1,5х1000х1000 мм
	Стандарт: ГОСТ 481-80;
Категория: паронит листовой
Материал: паронит ПОН-Б;
Толщина, мм: 1,5;
Размер листа, мм: 1000х1000; 
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.4. 
	Фторопласт Ф – 4 листовой 2х500х500мм
		Категория: фторопласт листовой
Материал: фторопласт;
Марка: Ф – 4;
Толщина, мм: 2;
Размер листа, мм: 500х500; 
Страна производства: Россия;
	

	
	

	
	



	+
	+
	+

	1.5. 
	Фторопласт Ф – 4 листовой 3х500х500мм
		Категория: фторопласт листовой
Материал: фторопласт;
Марка: Ф – 4;
Вес: 2 кг;
Толщина, мм: 3;
Размер листа, мм: 500х500; 
Страна производства: Россия;
	

	
	

	
	



	+
	+
	+

	1.6. 
	Фторопласт Ф – 4 листовой 4х500х500мм
	Категория: фторопласт листовой
Материал: фторопласт;
Марка: Ф – 4;
Вес: 2,5 кг;
Толщина, мм: 4;
Размер листа, мм: 500х500; 
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.7. 
	Лента ФУМ-1 профессиональная 0,1х15мм. Моток 100 метров
	Толщина, мм: 0.1 (±0.02);
Ширина, мм: 15 (±1);
Длина, м.п.: 100;
Марка: ФУМ-1 высший сорт
Изготовитель: Россия
	+
	+
	+

	1.8. 
	Техническая пластина МБС-С 2 мм 
	Стандарт: ГОСТ 7338-90;
Толщина: 2 мм (+ 0,6 мм) ;
Марка: МБС – маслобензостойкая;
Класс: 2 – рабочее давление до 0,1 МПа;
Степень твёрдости: С – средняя (50 - 65 единиц Шора А) ;
Тип: I - резиновая пластина;
Рабочая температура: от - 30 °С до + 80 °С. ;
Условная прочность при растяжении, не менее: 8,0 МПа;
Относительное удлинение при разрыве, не менее: 200 %;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.9. 
	Техническая пластина МБС-С 3 мм 
	Стандарт: ГОСТ 7338-90;
Толщина: 3 мм (+ 0,6 мм) ;
Толщина: 3 мм (± 0,7 мм) ;
Ширина: 1400 мм (± 10 %);
Марка: МБС – маслобензостойкая;
Класс: 2 – рабочее давление до 0,1 МПа
Степень твёрдости: С – средняя (50 - 65 единиц Шора А) ;
Тип: I - резиновая пластина;
Рабочая температура: от - 30 °С до + 80 °С. ;
Условная прочность при растяжении, не менее: 8,0 МПа;
Относительное удлинение при разрыве, не менее: 200 %;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.10. 
	Техническая пластина МБС-С 4 мм 
	Стандарт: ГОСТ 7338-90;
Толщина: 4 мм (± 0,8 мм) ;
Ширина: 1400 мм ± 10 %;
Марка: МБС – маслобензостойкая;
Класс: 2 – рабочее давление до 0,1 МПа;
Степень твёрдости: С – средняя (50 - 65 единиц Шора А) ;
Тип: I - резиновая пластина;
Рабочая температура: от - 30 °С до + 80 °С;
Условная прочность при растяжении, не менее: 8,0 МПа;
Относительное удлинение при разрыве, не менее: 200 % ;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.11. 
	Техническая пластина МБС-С 5 мм 
	ГОСТ 7338-90;
Толщина: 5 мм (± 0,7 мм) ;
Размер: 720х720 мм;
Марка: МБС – маслобензостойкая;
Класс: 2 – рабочее давление до 0,1 МПа;
Степень твёрдости: С – средняя (50 - 65 единиц Шора А) ;
Тип: I - резиновая пластина;
Рабочая температура: от - 30 °С до + 80 °С. ;
Условная прочность при растяжении, не менее: 8,0 МПа;
Относительное удлинение при разрыве, не менее: 200 % ;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.12. 
	Рукав напорный дюритовый 40У-90-0,3 
	Толщина стенки, мм	:5;
Диаметр внешний, мм:	100;
Стандарт изготовления: ТУ 0056016-87;
Диапазон температуры использования min: -55;
Рабочая среда: Керосин, бензин, топливо, масла на нефтяной основе;
Тип рукава:	Напорный;
Диапазон температуры использования max: 100;
Диаметр внутренний, мм:	90;
Вид рукава:	Дюритовый;
Рабочее давление, Мпа:0,3;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.13. 
	Рукав для газовой сварки III-9-2,0 (ХЛ)
	Внутренний диаметр (мм): 9;
Давление (атм): 20;
Класс: 3;
Температура эксплуатации: -50+70̊С
Тип газа: Кислород;
Стандарт: ГОСТ 9356-75;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.14. 
	Рукав для газовой сварки I-9-0,63 (ХЛ)
	Внутренний диаметр (мм): 9;
Давление (атм): 6,3;
Класс: 1;
Температура эксплуатации: -50+70̊С
Тип газа: ацетилен/пропан/бутан;
Стандарт: ГОСТ 9356-75;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.15. 
	Рукав напорный дюритовый 40У-25-1,3 
	Толщина стенки, мм	: 5,6;
Диаметр внешний, мм:	36.2;
Стандарт изготовления:	ТУ 0056016-87;
Температура использования min:	-55;
Рабочая среда: Керосин, бензин, топливо, масла на нефтяной основе;
Тип рукава:	Напорный;
Температура использования: max	100;
Диаметр внутренний, мм:	25;
Вид рукава:	Дюритовый;
Рабочее давление, Мпа:	1,3;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.16. 
	Рукав напорный дюритовый 40У-16-1,3 
	Толщина стенки, мм	:5;
Диаметр внешний, мм:	26
Стандарт изготовления:	ТУ 0056016-87;
Температура использования min:	-55;
Рабочая среда: Керосин, бензин, топливо, масла на нефтяной основе;
Тип рукава:	Напорный;
Температура использования: max	100;
Диаметр внутренний, мм:	16;
Вид рукава:	Дюритовый;
Рабочее давление, Мпа:	1,3;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31
	+
	+
	+

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	-
	Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества.
	-
	-
	-

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11.2. 
	Требования к шефналадке
	-//-
	-//-
	-//-

	11.2.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам
	-//-
	-//-
	-//-

	11.3.1. 
	Доставка
	Доставка транспортными компаниями 
ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. 
С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра»
	-
	-
	-

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	-
	-
	-
	-
	-


      3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.
4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
          После заключения договора предоставление счета на оплату.
