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	№ п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Труба двухслойная
	ПНД 63х3.8
	п.м.
	1 527
	Поставка «эквивалента» не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия товара с оборудованием, используемым Заказчиком

	2.
	Металлорукав в ПВХ оболочке с протяжкой 
	МРПИ-НГ-15
	п.м.
	937,5
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	№ п/п
	Наименование продукции 
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 27.32.14 Поставка материалов для выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений Воткинской ГЭС
	[bookmark: _GoBack]С даты подписания договора
	не позднее 10 календарных дней с даты заключения договора
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	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) 
	-//-
	-//-

	1.1
	Труба двухслойная ПНД 63х3.8
	Согласие с требованием 
	

	1.1.1
	Толщина стенки
	3,8 мм
	Согласие с требованием 
	

	1.1.2
	Диаметр
	63 мм
	Согласие с требованием 
	

	1.1.3
	Материал
	ПНД (полиэтилен низкого давления)
	Согласие с требованием 
	

	1.1.4
	Максимальное давление
	16 бар
	Согласие с требованием 
	

	1.1.5
	Длина в бухте
	50 м
	Согласие с требованием 
	

	1.2. 
	Металлорукав в ПВХ оболочке с протяжкой МРПИ-НГ-15
	Согласие с требованием 
	

	1.2.1.
	Диаметр условного прохода
	15 мм
	Согласие с требованием 
	

	1.2.2.
	Внешний диаметр D2, мм
	20 мм
	Согласие с требованием 
	

	1.2.3
	Температура эксплуатации
	-40 до +60 °С
	Согласие с требованием 
	

	1.2.4
	Наличие стальной протяжки
	Да
	Согласие с требованием 
	

	1.2.5
	Наличие пожарного сертификата 
	Да
	Согласие с требованием 
	

	1.2.6
	Длина в бухте
	50 м
	Согласие с требованием 
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	

	2.1.
	Упаковка
	Упаковка завода-изготовителя. 
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 
При условии транспортирования в определенном положении маркировка «верх».
	Согласие с требованием
	

	2.2.
	Место поставки и разгрузки продукции
	617760, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС, д. 1/2. 
Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов с обязательным согласованием времени доставки с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	

	2.3.
	Приемка
	Осуществляется представителем Заказчика 
	Согласие с требованием
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	

	3.1.
	Срок гарантии
	Гарантия на Товар действует не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания универсального передаточного документа (УПД).
	Указание срока гарантии
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	

	4.1
	Минимальная комплектация продукции
	В соответствии с п. Таблицы 1 Технических требований
	Согласие с требованием
	

	4.2.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	[bookmark: _Toc123106606]Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно:
а) оригинал счета;
[bookmark: _Toc123106607][bookmark: _Toc123106608]б) универсальный передаточный документ (УПД).
	Согласие с требованием
	

	5.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	

	5.1
	Требования качества
	Соответствие требованиям качества Продукции подтверждается документами (технический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии, инструкция по эксплуатации и т.п.), предусмотренными законодательством для данного вида Продукции, предоставляемыми при поставке Продукции.
	Согласие с требованием
	

	
	
	Продукция должна быть новой, выпущенной не ранее 2025 года выпуска.
	Согласие с требованием
	


[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc130394609][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В цену Товара включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на доставку, погрузку/разгрузку Товара, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.

