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[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697]Техническое диагностирование с целью определения межремонтного цикла котлоагрегата типа ЧКД-Дукла ст. № 2 СП АО «Чукотэнерго» ЭГРЭС.
Цель оказания услуг
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Услуги оказываются с целью определения межремонтного периода котлоагрегата ст. № 2 в зависимости от технического состояния оборудования и элементов котла. 
Существующее положение
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) 
	Год ввода в эксплуатацию
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Структурное подразделение
АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	РФ Чукотский АО, Иультинский район, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Котлоагрегат (КА-2)
рег. № Ч-350к
	Рабочее давление – 43 кг/см2; 
Рабочая среда - пар; 
Рабочая температура - 440°
	1959
	Планируемое время ремонта 15.10.2027-25.12.2027
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[bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ экспертам, участвующим в проведении внеочередного технического диагностирования с определением межремонтного периода к обследуемым техническим устройствам.
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[bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности документов.
	Шт.
	1

	2. 
	Внеочередное техническое диагностирование с определением межремонтного периода
	Шт.
	1

	3. 
	Внесение соответствующих записей о проведенном техническом диагностировании с определением межремонтного периода
	Шт.
	1

	4. 
	Подготовка Акта внеочередного технического диагностирования с определением межремонтного периода.
	Шт.
	1

	5. 
	Подготовка первичных документов (протоколы, отчеты, заключения) и Акта внеочередного (технического отчета) технического диагностирования с определением межремонтного периода.
	Шт.
	1

	6. 
	Согласование Акта внеочередного технического диагностирования с определением межремонтного периода с Заказчиком
	Шт.
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. [bookmark: _Toc50125131]
	Техническое диагностирование с целью определения межремонтного цикла котлоагрегата ст. № 2
	15.10.2027
	25.12.2027
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов 
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Наличие разрешительной документации
	Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
	
	Копия лицензии
	

	1.1.3. 
	Наличие лаборатории неразрушающего контроля 
	Исполнитель должен иметь в своем составе подразделения (лаборатории) неразрушающего и разрушающего контроля, аттестованные в установленном порядке. Лаборатории должны располагать подготовленным и аттестованным персоналом, средствами НК, вспомогательным оборудованием, материалами и принадлежностями, нормативными техническими и методическими документами, организационно-техническими возможностями, обеспечивающими проведение видов (методов) НК и РК, указанных в документации лаборатории (паспорт лаборатории, руководство по качеству), определяющей область ее деятельности, характер и объем выполняемых лабораторией работ.
	
	Свидетельство об аккредитации лаборатории, паспорт лаборатории, руководство по качеству.
	

	1.1.4. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг.
Область аттестации эксперта должна соответствовать объекту проведения ТО/ТД.
	
	Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг
	

	1.1.5. 
	Срок действия разрешительных документов
	Срок действия лицензии и разрешительных документов (свидетельство об аккредитации соответствующих лабораторий, удостоверения экспертов и специалистов) не должен быть меньше срока выполнения работ.
	
	В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 данной таблицы.
	

	1.1.6. 
	Наличие опыта
	Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по техническому освидетельствованию/диагностированию, оборудования с продлением срока службы технических устройств в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. 
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника, не оцениваются.
	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника.
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Исполнитель при оказании услуг обязан:
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг.
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности.
При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными.
	Согласие с требованием
	 
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.
Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	По результатам внеочередного технического диагностирования с определением межремонтного периода оформляются первичные документы (протоколы, отчеты, заключения) и Акт (технический отчет) технического диагностирования и вносится запись в паспорт оборудования.
	
	
	

	2.2.2. 
	Требования к оформлению результатов оказанных услуг
	Согласованный акт внеочередного технического диагностирования с определением межремонтного периода представить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате Microsoft Office Visio.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536;
- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461;
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022г. № 1070.
-  Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 535;
- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контролятехническийх устройств, зданий и сооруженийна опасных производственных объектах», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020 № 478
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	
	Проведение внеочередного технического диагностирования с определением межремонтного периода и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной таблицы. Акт внеочередного технического диагностирования с определением межремонтного периода подлежит доработке со стороны Исполнителя при выявлении несоответствия Заказчику. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	4.1.2. 
	
	Проведение внеочередного технического диагностирования  с определением межремонтного периода и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с Программой технического диагностирования паровых котлов с рабочим давлением пара до 4,0 МПа (включительно) и температурой рабочей среды до 450 °С, утвержденной Распоряжением ПАО «РусГидро» от 26.01.2024 № 27р (Приложение 1 к данному ТТ).
	
	
	

	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	
	Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
	Согласие с требованием
	
	



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.
3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.

