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1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. Обозначения и сокращения
	Поставщик
	Организация осуществляющая поставку изделий и материалов

	ТТ
	Технические требования

	АСДК ГТС
	Автоматизированная система диагностического контроля гидротехнических сооружений


0.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2: 27.90.40.190 Поставка кабеленесущих конструкций для нужд Воткинского филиала.
0.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 16-2026/1-ТПИР-2026-ВотГЭС от 08.07.2026 года «Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»», заключенный между филиалом АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский.
1. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc124846886]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc124846887]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Полка с опорой (консоль) для короба ML 100
	шт.
	425

	2. 
	Глухой оцинкованный кабельный короб КП 100х50х2000 мм
	п.м.
	426

	3. 
	Перегородка разделитель лотка 50 мм длина 2000 мм., оцинкованный
	шт.
	213


1.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc124846888]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 27.90.40.190 Поставка кабеленесущих конструкций для нужд Воткинского филиала
	С даты подписания договора
	Не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _GoBack_Копия_1]2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3 Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД2: 27.90.40.190 Поставка кабеленесущих конструкций для нужд Воткинского филиала.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	 № п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика

	
	1
	Полка с опорой (консоль) для короба ML 100
	Материал: нержавеющая сталь, длина: 100 мм

	
	2
	Глухой оцинкованный кабельный короб КП 100х50х2000 мм
	Материал: оцинк. Размер  (ШхВхД) 100х50х2000 мм

	
	3
	Перегородка разделитель лотка 50 мм длина 2000 мм оцинкованный
	Совместим с глухим оцинкованным кабельным коробом КП 100х50х2000 мм

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617766, Пермский край, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС.
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени.

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Упаковка должна обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

	2.3. 
	Требования к приемке
	Соответствие продукции и представленных документов договору и Техническим требованиям.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы на русском языке, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· паспорта качества;
· [bookmark: _GoBack]инструкции по монтажу и эксплуатации;
· упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00  рабочего дня, предшествующего дню поставки.

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.









	

