











Технические требования на поставку МТР 

«ОКПД2 27.32.13.159 Поставка кабеля для структурированных кабельных систем в рамках выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений Воткинской ГЭС»
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ОКПД2 27.32.13.159 Поставка кабеля для структурированных кабельных систем в рамках выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений Воткинской ГЭС.
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	№ п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Кабель «витая пара»
	(LAN) ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52
	п.м.
	4 758
	Поставка «эквивалента» не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия товара с оборудованием, используемым Заказчиком


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc130394605]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
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	№ п/п
	Наименование продукции 
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 27.32.13.159 Поставка кабеля для структурированных кабельных систем в рамках выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений Воткинской ГЭС
	С даты подписания договора
	не позднее 20.08.2026



4
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[bookmark: _Toc130394607][bookmark: _Toc123106603]2.2 Требования к качеству продукции
Наименование продукции: ОКПД2 27.32.13.159 Поставка кабеля для структурированных кабельных систем в рамках выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений Воткинской ГЭС.
[bookmark: _Toc130394608]Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) 
	-//-

	1.1
	Кабель «витая пара» (LAN) ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52
	Согласие с требованием 

	1.1.1
	Количество пар
	4
	Согласие с требованием 

	1.1.2
	Наличие экрана
	Да
	Согласие с требованием 

	1.1.3
	Тип оболочки
	СПЭ полиэтилен (для внешней прокладки)
	Согласие с требованием 

	1.1.4
	Диаметр
	10 мм
	Согласие с требованием 

	1.1.5
	Диапазон рабочих температур
	-50…+70°С
	Согласие с требованием 

	1.1.6
	Длина кабеля в бухте
	300 м, за исключением последней бухты
	Согласие с требованием 

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-

	2.1.
	Упаковка
	Упаковка завода-изготовителя. 
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 
При условии транспортирования в определенном положении маркировка «верх».
	Согласие с требованием

	2.2.
	Место поставки и разгрузки продукции
	617760, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС, д. 1/2. 
Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов с обязательным согласованием времени доставки с Заказчиком.
	Согласие с требованием

	2.3.
	Приемка
	Осуществляется представителем Заказчика 
	Согласие с требованием

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-

	3.1.
	Срок гарантии
	Гарантия на Товар действует не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания универсального передаточного документа (УПД).
	Указание срока гарантии

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-

	4.1
	Минимальная комплектация продукции
	В соответствии с п. Таблицы 1 Технических требований
	Согласие с требованием

	4.2.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	[bookmark: _Toc123106606]Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно:
а) оригинал счета;
[bookmark: _Toc123106607][bookmark: _Toc123106608]б) универсальный передаточный документ (УПД).
	Согласие с требованием

	5.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-

	5.1
	Требования качества
	Соответствие требованиям качества Продукции подтверждается документами (технический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии, инструкция по эксплуатации и т.п.), предусмотренными законодательством для данного вида Продукции, предоставляемыми при поставке Продукции.
	Согласие с требованием

	
	
	Продукция должна быть новой, выпущенной не ранее 2025 года выпуска.
	Согласие с требованием
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3.1. В цену Товара включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на доставку, погрузку/разгрузку Товара, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.
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