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1. [bookmark: __RefHeading___Toc16467_3517047244][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc150255279][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция





































1.2. [bookmark: _Toc80013099]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.11.60.120 Поставка запасных частей и материалов для ремонта основного электрооборудования для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС" (далее – Товар).
1.3. [bookmark: _Toc143509823][bookmark: _Toc118367419][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение запасными частями и материалами для ремонта основного электрооборудования филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».
1.4. [bookmark: _Toc143509825]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
В 1973 году в процессе проектирования Загорской ГАЭС завод «Уралэлектротяжмаш» по заказу Гидропроекта разработал технический проект генератор-двигателя Загорской ГАЭС. Далее завод «Уралэлектротяжмаш» получил технические условия (заказ, ТУ) на изготовление генератор-двигателя. Заказ утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР, Министерством энергетического машиностроения СССР, НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования. В процессе исполнения заказа заводом «Уралэлектротяжмаш» Загорской ГАЭС входящим письмом №1766 от 02.02.1984 г. была передана техническая и сопроводительная документация к генератор-двигателю ВГДС 1025/245-40 УХЛ4, содержащая чертежи № 8БП.538.294, 8БП.538.294-01, 8БП.538.294-02, 8БП.538.294-03, 8БП.783.681, 8БП.783.682, 8БП.194.937, 8БП.194.937-01, 8БП.783.684, 8БП.783.683.

[bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
Заказчик предоставит поставщику:
- площадку для разгрузки оборудования.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc16469_3517047244][bookmark: _Toc150255280][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc16471_3517047244][bookmark: _Toc150255281][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc54785619]Таблица 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» 

	
п/п
	Наименование продукции
	Чертеж, комплектность, ГОСТ, ТУ
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	
	
	4
	5

	1. 
	Партия № 1

	1.1. 
	Шина
	8БП.538.294
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	6

	1.2. 
	Шина
	8БП.538.294-01
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	6

	1.3. 
	Шина
	8БП.538.294-02
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	6

	1.4. 
	Шина
	8БП.538.294-03
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	6

	1.5. 
	Клин пазовый
	8БП.783.682
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	700

	1.6. 
	Клин пазовый
	8БП.783.681
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	700

	2. 
	Партия № 2

	2.1. 
	Клин полюса
	8БП.194.937
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	2.2. 
	Клин полюса
	8БП.194.937-01
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	10

	2.3. 
	Клин пазовый
	8БП.783.684
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	700

	2.4. 
	Клин пазовый
	8БП.783.683
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	600

	2.5. 
	Щётка ЭГ-4 6х125
	ГОСТ Р 53617-2009,  К1-3, тип накладки НК-2, 25х32х40, ПЩ 6х125
	27.90.13.121 
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	240

	2.6. ‍
	Изоляционная вставка 
	8БП.799.378
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	600



2.3. Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование партии продукции
	Требования к началу изготовления продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Партия №1:
позиции № 1.1-1.6 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований
	С даты заключения договора
	90-ый календарный день с даты заключения договора

	2.
	Партия №2:
позиции № 2.1-2.6 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований
	С даты подписания договора
	150-ый календарный день с даты заключения договора
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[bookmark: _Toc150255283_Копия_1]2.4. Требования к качеству продукции

[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Шина (позиции № 1.1-1.4 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований)
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Материал изготовления
	медь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Марка меди
	М1
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. 
	Геометрические размеры
	В соответствии с чертежом приложения 2 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. 
	Соответствие требованиям
	ГОСТ 434-78
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5. 
	Чертеж
	8БП.538.294 (позиция № 1.1)
8БП.538.294-01 (позиция № 1.2)
8БП.538.294-02 (позиция № 1.3)
8БП.538.294-03 (позиция № 1.4)
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Клин пазовый (позиции № 1.5, 1.6, 2.3, 2.4 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований)
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Материал изготовления
	Прессматериал АГ-4НС
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Геометрические размеры
	В соответствии с чертежом приложения 2 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3. 
	Соответствие требованиям
	ГОСТ 20437-89
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4. 
	Чертеж
	8БП.783.682 (позиция № 1.5)
8БП.783.681 (позиция № 1.6)
8БП.783.684 (позиция № 2.3)
8БП.783.683 (позиция № 2.4)
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Клин полюса (позиции № 2.1-2.2 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований)
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Материал изготовления
	сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2. 
	Марка стали
	Ст5сп3
	Согласие с требованием
	-
	

	3.3. 
	Геометрические размеры
	В соответствии с чертежом приложения 2 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	-
	

	3.4. 
	Соответствие требованиям
	ГОСТ 535-2005
	Согласие с требованием
	-
	

	3.5. 
	Чертеж
	8БП.194.937 (позиция № 2.1)
8БП.194.937-01 (позиция № 2.2)
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Щётка ЭГ-4 (позиция № 2.5 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований)
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Материал изготовления
	Графит
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Коэффициент трения
	не более 0,25
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3. 
	Плотность тока 
	не более 12 А/см2
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4. 
	Тип исполнения
	К1-3
	Согласие с требованием
	-
	

	4.5. 
	Давление на щетку 
	0,15-0,2 кгс/cм2
	Согласие с требованием
	-
	

	4.6. 
	Геометрические размеры
	В соответствии с чертежом приложения 2 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	-
	

	4.7. 
	Соответствие требованиям
	ГОСТ Р 53617-2009
	Согласие с требованием
	-
	

	4.8. 
	Размер, мм
	25х32х40
	Согласие с требованием
	-
	

	5. ‍
	Изоляционная вставка (позиция № 2.6 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований)
	
	
	

	5.1. ‍
	Материал изготовления
	Стеклотекстлит электротехнический
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2. ‍
	Геометрические размеры
	В соответствии с чертежом приложения 2 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3. ‍
	Соответствие требованиям
	ГОСТ 12652-74
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
6. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100.
Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки
	Согласие с требованием
	-
	

	6.2. 
	Условия поставки
	DDP Инкотермс 2000
	Согласие с требованием
	-
	

	6.3. 
	Требования к упаковке
	В заводской упаковке
	Согласие с требованием
	-
	

	6.4. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок службы закупаемого оборудования не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы:
технические паспорта, руководства по эксплуатации, ремонту, монтажу, описание, сертификаты соответствия, (предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке)
	Согласие с требованием
	-
	

	9. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции 
	Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком.
	Согласие с требованием
	-
	

	10. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Назначенный срок службы
	Не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	
	

	11. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	11.1. 
	Применение законодательства о национальном режиме
	Установленный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований
	Согласие с требованием
	 В составе заявки для подтверждения происхождения продукции Участнику необходимо предоставить информацию и документы, предусмотренные пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	





3. [bookmark: __RefHeading___Toc16481_3517047244][bookmark: _Toc147395786][bookmark: _Toc150255287]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
4. [bookmark: __RefHeading___Toc181366126][bookmark: _Toc150255287_Копия_1][bookmark: _Toc147395786_Копия_1]Приложение
Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
Приложение № 2: Чертежи на закупаемую продукцию.
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[bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48224758]Приложение №1 к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
[bookmark: _Hlk48224758_Копия_1][bookmark: _Ref40301253_Копия_1][bookmark: _Hlk48224758_Копия_1][bookmark: _Ref40301253_Копия_1]
	№ поз.
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2: ] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3:  Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»..] 


	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Спецификация поставляемого оборудования и материалов


Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условиеСпецификация поставляемого оборудования

	№ 
п/п
	Наименование оборудования  
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Страна происхождения 
	Технические характеристики (описание) 
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС) 
	Срок поставки 
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.
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