







Технические требования на поставку МТР



 Поставка сцепной арматуры  на ВЛ 110 кВ для нужд филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Сцепная арматура
2. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Требование Заказчика

	
	Наименование продукции[footnoteRef:2]******************************************************************** [2: ********************************************************************          Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции или типовой проект носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
	Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 2.2 и Приложении № 1 настоящих технических требований.
	Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
] 

	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

	1. 
	Серьга СР-7-16 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	71

	2. 
	Серьга СР-12-6 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	173

	3. 
	Скоба СК-7-1А согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	75

	4. 
	Скоба СК-12-1А согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	332

	5. 
	Ушко однолапчатое У1-7-16 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	71

	6. 
	Ушко однолапчатое У1-12-16  согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	173

	7. 
	Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	173

	8. 
	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	67

	9. 
	Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-2 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	173

	10. 
	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-3Г согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	5

	11. 
	Протектор соединительный спиральный ПСС-Т-16,8/5 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	19

	12. 
	Протектор шлейфовый спиральный ПШС-Тм-16,8/5 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	94

	13. 
	Узел крепления КГП-7-3 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	79

	14. 
	Разрядник мультикамерный закрытого типа для молниезащиты воздушных линий 110 кВ РМКЗ-110 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	24

	15. 
	Зажим натяжной спиральный ЗНС-Т-11,1П/91-ГТК(К-70) согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	5

	16. 
	Зажим поддерживающий спиральный  ЗПС-Мл-16,8П/9-АС(05) согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	67

	17. 
	Зажим натяжной спиральный ЗНС-Т-16,8/44-АС(К-120)  согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	173

	18. 
	Балка для обводки шлейфа провода, 5736 тм-м3 Р185 согласно Приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	8

	19. 
	Болт с шестигранной головкой М16
	шт
	5

	20. 
	Гайка шестигранная М16
	шт
	5

	21. 
	Шайба пружинная М16
	шт
	5



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	с момента заключения договора
	в течение 60 календарных дней с момента начала поставки, согласно календарного графика поставки



2

3



2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 2.2. Требования к продукции 
Наименование продукции «Сцепная арматура ВЛ 110 кВ» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам

	1.1
	
Требования к изготовлению  сцепной арматуры ВЛ 110 кВ
	 Конструкция сцепной арматуры должна быть максимально простой и надёжной. Сопрягаемые размеры сцепной арматуры должны выполняться по ГОСТ 11359 и ГОСТ 27396.  Сварка сцепной арматуры (коромысел) должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 5264, ГОСТ 8713, ГОСТ 22534 и нормативно-технической документации.
	
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям

	2.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	3.
	Требование к доставке

	3.1.
	

Место поставки
	Место поставки и количество продукции в адрес филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» определено в календарном графике поставки, указанные в Приложении № 1 к техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требования к новизне поставляемой продукции

	4.1.
	
Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2026 г
	Согласие с требованием
	-//-
	



3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1 – Чертежи сцепную арматуру ВЛ 110 кВ; 





